Додаток

**ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ**

**Швидкісний 4G комплект**

**ERGO R0516B плюс панельна MIMO антена 2\*15 з кабелями та перехідниками**

**(10 комплектів)**

|  |  |
| --- | --- |
| Тип | Роутер  |
| Підтримка стандартів | 2G (GSM), 3G, 4G (FDD), 4G (LTE) |
| Технології передачі даних | W-CDMA, LTE, CDMA 2000 1X |
| Максимальна швидкість прийому даних | 150 Мбіт/с |
| Максимальна швидкість відправки даних | 50 Мбіт/с |
| Підключення | RJ45, Wi-Fi |
| Кількість пристроїв, що підключаються до роутера | 32 |
| Живлення | від мережівід акумулятора |
| Ємність акумулятора | 3000 мАг |
| Антена | зовнішня/внутрішня |
| Тип зовнішньої антени | Панельна 4G MIMO антена |
| Частота роботи зовнішньої антени | 1800 МГц (Band 3) - 4G LTE, 2600 МГц (Band 7) - 4G LTE, 2100 МГц - 3G UMTS |
| Особливості | Слот для SIM-картиРоз’єм для зовнішньої антени |
| Комплектація | Стаціонарний 4G LTE Wi-Fi роутер ERGO R0516B, акумулятор, 2 антенних перехідника до модему SMA на F-female, коаксіальний кабель 2 матка по 15 метрів, зовнішня панельна MIMO антена 2x15, F - роз'єм для кабелю 4 шт., керівництво по швидкому налаштуванню |
| Гарантійний термін | не менше 12 місяців |