**Технічні характеристики товару**

***Намет Tramp TRT-081 Bell 4 V2, 4-місний – 8 шт (мал. 1)***

Колір: зелений,

Кількість місць: 4

Форма: купол

Конструкція: двошарова

Кількість входів у спальню: 1

Тамбур з 2-ма варіантами входу та прозорим віконцем.

Двошарова конструкція купольного типу з 3-х дуг

Каркас (дуги) — дюрапол

Зовнішній тент з поліестеру з PU-просоченням, водостійкістю 5 000 мм H2O.

Наявність просочення що запобігає швидкому розповсюдженню вогню.

Стінки внутрішнього намету (спальні) з дихаючого поліестеру для покращеної вентиляції

Підлога спальні знімна з армованого тарпаулінгу.

Шви підлоги та тенту проклеєні для захисту від протікання

Внутрішній намет має 1 великий D-подібний вхід на блискавці з 2-ма бігунками, дублюється москітною сіткою

Кріплення для підвішування світильника під стелею

Захисна спідниця по всьому периметру намету для захисту від опадів та вітру, регуляції мікроклімату в наметі

Розміри в розкладеному стані: 365x240x205 см

Розміри в складеному стані: 64x23x16 см

Вага: 9,4 кг

Матеріал каркасу (дуг): DuraPol


діаметр дуг: 11 мм

Матеріал тенту: 75D Polyester PU

Водостійкість тенту: 5000 мм H2O

Водостійкість підлоги: 10000 мм H2O

***Комплектація:*** внутрішній намет**,** додаткова підлога для тамбура**,** зовнішній тент**,** набір дуг**,** кілочки сталеві**,** сумка-чохол

****

***мал. 1. Намет Tramp TRT-081 Bell 4 V2, 4-місний***

***Намет Tramp TRT-096 Quick 2 V2, 2-місний (мал. 2)***

Кількість місць: 2

Встановлення: напівавтоматичне

Колір: зелений

Форма: купол

Конструкція: двошарова

Кількість входів у спальню: 2

Розміри в розкладеному стані: 210x220x105 см

розміри в складеному стані: 66x18x18 см

вага: 3,6 кг

Матеріал каркасу (дуг): Fiberglass


Діаметр дуг: 7,9 мм

Матеріал тенту: 75D Polyester Diamond RipStop PU

Водостійкість тенту: 6000 мм H2O

Водостійкість підлоги: 10000 мм H2O

***Комплектація:*** внутрішній намет, зовнішній тент, набір дуг, кілочки, сумка-чохол



***мал. 2 Намет Tramp TRT-096 Quick 2 V2, 2-місний***