|  |  |
| --- | --- |
| Додаток 2 (було) | Додаток 2 нова редакція |
| Споруда за захисними властивостями повинна витримувати вибух із надлишковим тиском не меншим або рівним 500 кПа згідно з ДБН В.2.2-5-97 «Будинки і споруди. Захисні споруди цивільної оборони», Додаток 1 та підтверджуватися звітом. | Споруда за захисними властивостями повинна витримувати вибух із надлишковим тиском не меншим або рівним 500 кПа, Відповідати ДСТУ 9195:2022 «Швидкоспоруджувані захисні споруди цивільного захисту модульного типу» та підтверджуватися звітом. |