**ДОДАТОК № 4**

**до тендерної документації**

**ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ,**

**ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

**ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ**

**Дефектний акт**

Об’єм робіт:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  Ч.ч. | Найменування робіт | Одиниця  виміру | Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Розділ 1. Основна будівля |  |  |  |
| 1 | Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів  тощо з листової сталі | м | 234 |  |
| 2 | Розбирання парапетних грат | м | 190 |  |
| 3 | Розбирання покриттів покрівлі з хвилястих  азбестоцементних листів | м2 | 975 |  |
| 4 | Розбирання лат [решетування] з дощок з прозорами | м2 | 975 |  |
| 5 | Заміна кроквяних ніг із брусів | м | 40 |  |
| 6 | Улаштування гідроізоляції прокладної | м2 | 975 |  |
| 7 | Улаштування покрівель двосхилих із металочерепиці  (профлист) | м2 | 975 |  |
| 8 | Утеплення покриттів плитами із легких [ніздрюватих]  бетонів або фіброліту насухо | м2 | -97,5 |  |
| 9 | Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без  промазування кромок | м2 | -18,33 |  |
|  | СЛУХОВІ ВІКНА |  |  |  |
| 10 | Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з  відбиванням штукатурки в укосах | шт | 4 |  |
| 11 | Знімання засклених віконних рам | м2 | 4 |  |
| 12 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею  до 1 м2 з металопластику (слухове вікно) | м2 | 4 |  |
| 13 | Облицювання слухових вікон стальним профільованим  листом | м2 | 16 |  |
| 14 | Розбирання парапетних грат | м | 93 |  |
|  | ОГОРОДЖЕННЯ |  |  |  |
| 15 | Огородження покрівель перилами | м | 190 |  |
|  | ІНШЕ |  |  |  |
| 16 | Навантаження сміття вручну | т | 28,196 |  |
| 17 | Перевезення сміття до 30 км | т | 28,196 |  |
|  | Актова зала |  |  |  |
| 18 | Розбирання парапетних грат | м | 64 |  |
| 19 | Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів  тощо з листової сталі | м | 62 |  |
| 20 | Розбирання покриттів покрівлі з хвилястих  азбестоцементних листів | м2 | 435 |  |
| 21 | Розбирання лат [решетування] з дощок з прозорами | м2 | 435 |  |
| 22 | Заміна кроквяних ніг із брусів | м | 56 |  |
| 23 | Улаштування гідроізоляції прокладної | м2 | 435 |  |
| 24 | Улаштування покрівель двосхилих із металочерепиці  (профлист) | м2 | 435 |  |
| 25 | Утеплення покриттів плитами із легких [ніздрюватих]  бетонів або фіброліту насухо | м2 | -43,5 |  |
| 26 | Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без  промазування кромок | м2 | -8,178 |  |
| 27 | Улаштування з листової сталі, парапетів | м | 26 |  |
|  | СЛУХОВІ ВІКНА |  |  |  |
| 28 | Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з  відбиванням штукатурки в укосах | шт | 3 |  |
| 29 | Знімання засклених віконних рам | м2 | 3 |  |
| 30 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею  до 1 м2 з металопластику (слухове вікно) | м2 | 3 |  |
| 31 | Облицювання слухових вікон стальним профільованим  листом | м2 | 13 |  |
|  | ОГОРОДЖЕННЯ |  |  |  |
| 32 | Огородження покрівель перилами | м | 64 |  |
|  | ВОДОСТОЧНА СИСТЕМА |  |  |  |
| 33 | Навішування ринви з готових елементів | м | 12 |  |
| 34 | Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з  готових елементів | м | 8 |  |
|  | НАРОЩУВАННЯ ІСНУЮЧОГО ВОДОСТОКУ,  ДІАМЕТРОМ 150ММ |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 35 | Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з  готових елементів  ІНШЕ | м | 10 |  |
| 36 | Навантаження сміття вручну | т | 12,815 |  |
| 37 | Перевезення сміття до 30 км | т | 12,815 |  |
|  | Розділ 2 Актова зала |  |  |  |
| 38 | Розбирання парапетних грат | м | 64 |  |
| 39 | Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів  тощо з листової сталі | м | 62 |  |
| 40 | Розбирання покриттів покрівлі з хвилястих  азбестоцементних листів | м2 | 435 |  |
| 41 | Розбирання лат [решетування] з дощок з прозорами | м2 | 435 |  |
| 42 | Заміна кроквяних ніг із брусів | м | 56 |  |
| 43 | Улаштування гідроізоляції прокладної | м2 | 435 |  |
| 44 | Улаштування покрівель двосхилих із металочерепиці  (профлист) | м2 | 435 |  |
| 45 | Утеплення покриттів плитами із легких [ніздрюватих]  бетонів або фіброліту насухо | м2 | -43,5 |  |
| 46 | Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без  промазування кромок | м2 | -8,178 |  |
| 47 | Улаштування з листової сталі, парапетів | м | 26 |  |
|  | СЛУХОВІ ВІКНА |  |  |  |
| 48 | Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з  відбиванням штукатурки в укосах | шт | 3 |  |
| 49 | Знімання засклених віконних рам | м2 | 3 |  |
| 50 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею  до 1 м2 з металопластику (слухове вікно) | м2 | 3 |  |
| 51 | Облицювання слухових вікон стальним профільованим  листом | м2 | 13 |  |
|  | ОГОРОДЖЕННЯ |  |  |  |
| 52 | Огородження покрівель перилами | м | 64 |  |
|  | ВОДОСТОЧНА СИСТЕМА |  |  |  |
| 53 | Навішування ринви з готових елементів | м | 12 |  |
| 54 | Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з  готових елементів | м | 8 |  |
|  | НАРОЩУВАННЯ ІСНУЮЧОГО ВОДОСТОКУ,  ДІАМЕТРОМ 150ММ |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 55 | Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з  готових елементів  ІНШЕ | м | 10 |  |
| 56 | Навантаження сміття вручну | т | 12,815 |  |
| 57 | Перевезення сміття до 30 км | т | 12,815 |  |

***Учасник повинен:***

- гарантувати, що якість будівельних матеріалів, обладнання і комплектуючих виробів, конструкцій і систем, які застосовуються для виконання робіт, будуть відповідати державним стандартам, технічним умовам та мати відповідні сертифікати, технічні паспорти та інші документи, які засвідчують їх якість та можливість використання;

- при виконанні робіт дотримуватись вимог закону та інших правових актів про охорону навколишнього середовища; законодавчих та нормативно-правових актів;

- забезпечити в період виконання робіт необхідні протипожежні заходи, дотримання правил охорони праці, умови санітарно-гігієнічного режиму на об’єкті;

- забезпечити систематичне, а після завершення – остаточне прибирання об’єкта від будівельного сміття, не допускаючи його накопичення в період виконання робіт.

Учасник визначає ціни, з урахуванням всіх видів та обсягів робіт, що повинні бути виконані. Ціна пропозиції повинна включати всі витрати Учасника, в т.ч. сплату податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, вартість матеріалів, страхування, загальновиробничі витрати, економічні та матеріальні ризики, інфляцію, інші витрати.

Якщо пропозиція Учасника містить не всі види робіт або зміну обсягів та складу робіт згідно з документацією закупівель, ця пропозиція вважається такою, що не відповідає умовам документації закупівлі, та відхиляється Замовником.

У кожному випадку, де у тендерній документації згадуються посилання на конкретну торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника тощо, мається на увазі, що Замовник зазначає після кожної такої характеристики вираз "або еквівалент", який не гірше за своїми характеристиками, ніж зазначено у технічних вимогах тендерної документації.

**Інші докменти :**

1. Цінова пропозиція в довільній формі згідно договірної ціни.

2. Копія діючого сертифікату учасника на систему управління якістю ДСТУ ISO 9001:2015 зі звітом.

3. Договір із спеціалізованим підприємством про розміщення та захоронення твердих будівельних відходів та гарантійний лист учасника щодо його зобов’язання очистити об’єкт від будівельного сміття та здійснити його утилізацію та/або договір на послуги з вивозу будівельного сміття та гарантійний лист учасника щодо його зобов’язання очистити об’єкт від будівельного сміття. (чинного на весь термін виконання робіт).

4. Кошторисна документація складена відповідно до настанови з визначення вартості будівництва (пропечатана та підписана організацією учасником і підписом та печаткою сертифікованого інженера-проектувальника).

Кошторисна документація повинна бути складена із застосуванням Програмного комплексу АВК-5 (останньої версії ) у складі:

- договірна ціна (тверда та визначається з урахуванням проходження експертизи кошторисної документації);

- дефектний акт;

- зведений кошторисний розрахунок вартості ремонту з пояснювальною запискою (визначається з урахуванням проходження експертизи кошторисної документації включаючи витрати на технічний нагляд 1,5% та не може перевищувати оголошеної вартості);

- пояснювальна записка до зведеного кошторисного розрахунку;

- локальні кошториси;

- підсумкова відомість ресурсів;

- розрахунок заробітної плати на 1 робiтника в режимi повної зайнятостi (при середньомiсячнiй нормi згідно розряду робіт 3,8 та тривалостi робочого часу, дійсного на період подання тендерної пропозиції) затверджений керівником підприємства.

5. На підтвердження наявності необхідного забезпечення для виконання договору, Учасник повинен надати довідку про наявність діючої ліцензії, виданого на Учасника торгів, на використання ПК АВК-5, чи аналогічне у власному виробництві (надати: оригінал ліцензії, копію Договору на надання послуг та Акт наданих послуг по відповідному договору.

6. Лист у довільній формі з інформацією щодо кожного суб’єкта господарювання якого учасник планує залучати до надання послуг як субпідрядника. Також, зазначені субпідрядники, що залучаються до надання (виконання) послуг (робіт) в обсязі не менше ніж 20 відсотків від вартості договору про закупівлю, повинні мати обладнання машини та механізми для виконання переліку послуг (робіт), які зазначені в інформаційній довідці. На підтвердження зазначеної інформації учаснику необхідно підготувати інформаційну довідку, в довільній формі, за підписом учасника та субпідрядника щодо наявності обладнання машин та механізмів.

Також, учаснику необхідно підготувати інформаційну довідку, в довільній формі, за підписом учасника та зазначеного субпідрядника щодо наявності працівників для виконання послуг (робіт).

У разі якщо учасник не планує залучати до виконання робіт субпідрядників в обсязі не менше ніж 20 відсотків від вартості договору про закупівлю, учасник має надати довідку, складену в довільній формі, із зазначенням відповідної інформації.

7. Довідку у довільній формі щодо застосування заходів з екологічної безпеки і захисту довкілля, а саме:

- не порушувати екологічні права і законні інтереси інших суб’єктів;

- не допускати розливу нафтопродуктів, мастил та інших хімічних речовин при транспортуванні матеріалів;

- не допускати засмічення території Замовника;

- компенсувати шкоду, заподіяну в разі забруднення або іншого негативного впливу на природне середовище.

8. Документи, що підтверджують правомочність підпису наданих документів та в подальшому підписання договору про закупівлю відповідно до чинного законодавства (копія виписки з протоколу засновників, копія наказу про призначення на посаду, та/ або копія довіреності або копія іншого документу, що підтверджує дані повноваження).

9. Учасник визначає ціни, з урахуванням всіх видів та обсягів робіт, що повинні бути виконані. Ціна пропозиції повинна включати всі витрати Учасника, в т.ч. сплату податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, вартість матеріалів, страхування, загальновиробничі витрати, економічні та матеріальні ризики, інші витрати.

10. Оригінал листа-згоди на обробку персональних даних відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних» особи (осіб), чиї персональні дані надаються.

11. Лист-погодження Учасника з умовами проєкту Договору.

*Усі документи, які подаються учасником, зокрема сканкопії оригіналів повинні надаватись у повному обсязі (копія повинна містити усі сторінки відповідного документа). Ненадання Учасником вказаних вище документів, або надання неповного комплекту документів, або надання документів, що не відповідають умовам оголошення, є підставою для відхилення пропозиції учасника.*