| ЗАТВЕРДЖЕНО

Управління житлово-комунального господарства
та будівництва Печерської районної в місті Києві
державної адміністрації

| ( назва організації, що затверджує )
| _______________________________________
| ( посада, підпис, ініціали, прізвище )
| “_____” ____________________________2023 р.
ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт найпростішого укриття та захисних споруд цивільного захисту дошкільного навчального закладу № 141 за адресою: вул. Басейна, 15-А у Печерському районі міста Києва
Електромонтажні роботи

Умови виконання робіт
Об'єми робіт

№
Ч.ч.

Найменування робіт і витрат

Одиниця
виміру

Кількість

Примітка

1 | 2 | 3 | 4 | 5
| Розділ №1.  Розподільні пристрої | | |
| ЯЩИК РОЗРИВУ ЯР-1 - 1 шт. | | |

1

Установлення щитків освітлювальних групових масою
понад 6 кг до 10 кг у готовій ніші або на стіні

шт

1

2

Перемикач [рубильник, що перемикає] триполюсний на
плиті з центральною або бічною рукояткою або
керуванням штангою, що установлюється на металевій
основі, струм до 250 А

шт

1

| ЩИТ РОЗПОДІЛЬНИЙ ЩР-1 - 1 шт. | | |

3

Установлення щитків освітлювальних групових масою
понад 6 кг до 10 кг у готовій ніші або на стіні

шт

1

4

Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-
х полюсних на струм до 25 А

шт

14

5 | Монтаж лампи діодної | шт | 3 |
| ЩИТ ЗОВНІШНІХ ПІДКЛЮЧЕНЬ ЩЗП - 1 шт. | | |

6

Установлення щитків освітлювальних групових масою
понад 6 кг до 10 кг у готовій ніші або на стіні

шт

1

7 | Розетка штепсельна триполюсна | шт | 1 |
| ДЖЕРЕЛО БЕЗПЕРЕРВНОГО ЖИВЛЕННЯ - 1 шт. | | |

8

Установлення щитків освітлювальних групових масою
понад 3 кг до 6 кг у готовій ніші або на стіні

шт

1

9

Перетворювач або блок живлення, що установлюється
окремо

шт

1

10

Установлення знімних та висувних блоків [модулів,
комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг

шт

1

| ДООБЛАДЕННЯ ІСНУЮЧОЇ ЕЛЕКТРОЩИТОВОЇ | | |

11

Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-
х полюсних на струм понад 25 А до 100 А

шт

1

| Розділ №2.  Вимикачі та розетки | | |
12 | Демонтаж вимикачів, розеток | шт | 6 |

13

Установлення вимикачів неутопленого типу при
відкритій проводці

шт

6

14

Установлення штепсельних розеток неутопленого типу
при відкритій проводці

шт

12

| Розділ №3.  Світильники | | |
15 | Демонтаж світильників з лампами розжарювання | шт | 10 |
16 | Монтаж 2-х лампового бра для ламп розжарювання | шт | 18 |

1 | 2 | 3 | 4 | 5

17

Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід",
"в'їзд", "під'їзд" і т.п.

шт

4

| Розділ №4.  Прокладання кабелів | | |
18 | Демонтаж кабелю | м | 100 |

19

Монтаж поліетиленових труб для електропроводки
діаметром понад 32 мм до 50 мм, укладених по основі
підлоги(футляр)

м

10

20

Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром
понад 40 мм до 50 мм, укладених по конструкціях

м

7

21

Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром
понад 25 мм до 40 мм, укладених по конструкціях

м

10

22

Монтаж поліетиленових труб для електропроводки
діаметром понад 25 мм до 32 мм, укладених по основі

м

140

23

Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2
до 6 мм2 в труби

м

74

24

Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2
до 16 мм2 в труби

м

54

25

Затягування першого проводу перерізом понад 16 мм2
до 35 мм2 в труби

м

29

26

Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених
конструкціях і лотках з кріпленням по всій довжині, маса
1 м до 1 кг

м

46

27

Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням
накладними скобами, маса 1 м до 0,5 кг

м

42

28

Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених
конструкціях і лотках з кріпленням на поворотах і в кінці
траси, маса 1 м до 1 кг

м

20

| Розділ №5.  Електроопалення | | |
29 | Установлення опалювальних конвекторів | кВт | 2 |
| Розділ №6.  Інші роботи | | |

30

Закладення бетоном в залізобетонних стінах і
перегородках отворів, гнізд і борозен площею до 0,1 м2

м3

0,05

31

Нанесення вручну в один шар покриття з
вогнезахисного матеріалу на поверхні кабелів,
закріплених на конструкціях стін і підлог

м2

19,84

32 | Розбирання монолітних бетонних фундаментів | м3 | 0,18 |
33 | Улаштування підстильного шару піщаного | м3 | 0,09 |
34 | Улаштування підстильного шару бетонного | м3 | 0,9 |

35

Свердління кільцевими алмазними свердлами з
застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в
залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів
глибиною 200 мм, діаметром 160 мм

шт

4

36

Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини
свердління кільцевими алмазними свердлами з
застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в
залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів
діаметром 160 мм (до глибини 600 мм)

шт

3

37

Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини
свердління кільцевими алмазними свердлами з
застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в
залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів
діаметром 160 мм (до глибини 2600 мм)

шт

1

38 | Навантаження сміття вручну | т | 0,462 |
39 | Перевезення сміття до 30 км | т | 0,462 |
Склав             ____________________________________
[посада, підпис ( ініціали, прізвище)]
Перевірив      ____________________________________
[посада, підпис ( ініціали, прізвище)]