ЗАТВЕРДЖЕНО	
 	 	
 	Управління житлово-комунального господарства
та будівництва Печерської районної в місті Києві
державної адміністрації 	
 	( назва організації, що затверджує )	

________________________________________	
 	( посада, підпис, ініціали, прізвище )	
 	 	
 	“_____” ____________________________2023 р.	

ДЕФЕКТНИЙ АКТ	
 	 	
на капітальний ремонт найпростішого укриття та захисних споруд цивільного захисту дошкільного навчального закладу № 141 за адресою: вул. Басейна, 15-А у Печерському районі міста Києва
Водопровід та каналізація	
 	 	
Умови виконання робіт 	
 	 	
Об'єми робіт	
№
Ч.ч.	
Найменування робіт і витрат	Одиниця
виміру	  Кількість	Примітка	
1	2	3	4	5	
 	Розділ №1.  Водопровід господарсько-питний В1	 	 	 	
1	Установлення баків розширювальних місткістю від 0,5
м3 до 0,8 м3	бак	1	 	
2	Укладання труб поліетиленових діаметром 50 мм
(футляр)	м	1	 	
3	Гідравлічне випробування трубопроводів системи
водопроводу, гарячого водопостачання та опалення
діаметром до 50 мм (виключення трудовитрат)	м	-1	 	
4	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб
поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром
40 мм	м	1,12	 	
5	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб
поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром
25 мм	м	22,48	 	
6	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб
поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром
20 мм	м	3,08	 	
7	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб
поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром
16 мм	м	3,08	 	
8	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих
мереж водопостачання чи опалення діаметром 20 мм	 шт	1	 	
9	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку,
поліетилену	м	28	 	
 	Розділ №2.  Каналізація господарсько-побутова К1	 	 	 	
10	(Демонтаж) Прокладання трубопроводу по стінах
будівель і в каналах із труб чавунних каналізаційних
діаметром 100 мм	м	8	 	
11	Прокладання трубопроводів каналізації з
поліетиленових труб діаметром 100 мм	м	13,54	 	
12	Прокладання трубопроводів каналізації з
поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	4,4	 	
 	Розділ №3.  Санітарно-технічне обладнання	 	 	 	
13	Установлення умивальників одиночних з підведенням
холодної води	к-т	2	 	
14	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним
бачком	к-т	2	 	
15	Установлення поручнів для інвалідів відкідних підлогових	шт	2	 	
1	2	3	4	5	
 	Розділ №4.  Інші роботи	 	 	 	
16	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без
кріплень з укосами, група ґрунту 2	 м3	10	 	
17	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям,
група ґрунту 1	 м3	10	 	
18	Розбирання монолітних бетонних фундаментів	 м3	0,5	 	
19	Улаштування підстильного шару бетонного	м3	0,5	 	
20	Свердління кільцевими алмазними свердлами з
застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в
залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів
глибиною 200 мм, діаметром 160 мм	шт	4	 	
21	Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини
свердління кільцевими алмазними свердлами з
застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в
залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів
діаметром 160 мм (до глибини 600 мм)	шт	3	 	
22	Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини
свердління кільцевими алмазними свердлами з
застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в
залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів
діаметром 160 мм (до глибини 2600 мм)	шт	1	 	
23	Навантаження сміття вручну	 т	1,2	 	
24	Перевезення сміття до 30 км	т	1,2	 	

  Склав             ____________________________________	
                                [посада, підпис ( ініціали, прізвище)]	
 	 	 	 	 	 	
   Перевірив      ____________________________________	
                               [посада, підпис ( ініціали, прізвище)]