ЗАТВЕРДЖЕНО	
 	 	
 	Управління житлово-комунального господарства
та будівництва Печерської районної в місті Києві
державної адміністрації 	
 	( назва організації, що затверджує )

	
 	________________________________________	
 	( посада, підпис, ініціали, прізвище )	
 	 	
 	“_____” ____________________________2023 р.	

ДЕФЕКТНИЙ АКТ	
 	 	
на капітальний ремонт найпростішого укриття та захисних споруд цивільного захисту дошкільного навчального закладу № 141 за адресою: вул. Басейна, 15-А у Печерському районі міста Києва
Архітектурно-будівельна частина	
 	 	
Умови виконання робіт 	
 	 	
Об'єми робіт	
№
Ч.ч.	
Найменування робіт і витрат	Одиниця
виміру	  Кількість	Примітка	
1	2	3	4	5	
 	Розділ №1.  Прорізи	 	 	 	
1	Пробивання прорізів у цегляних стінах вручну	 м3	1,11	 	
2	Мурування окремих ділянок внутрішніх стін із цегли	 м3	1,46	 	
 	Розділ №2.  Перегородки	 	 	 	
3	Розбирання цегляних перегородок	 м3	1,34	 	
4	Улаштування неармованих глухих цегляних
перегородок товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях
площею до 5 м2	 м2	6,47	 	
 	Розділ №3.  Двері	 	 	 	
5	Знімання дверних полотен	 м2	2,247	 	
6	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з
відбиванням штукатурки в укосах	 шт	1	 	
7	Установлення металевих дверних коробок із
навішуванням дверних полотен	м2	2,18	 	
8	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу
щілини 20 см2	м	5,36	 	
9	Заповнення дверних прорізів готовими дверними
блоками площею до 2 м2 з металопластику  у кам'яних
стінах	м2	5,3572	 	
10	Заповнення дверних прорізів готовими дверними
блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику  у
кам'яних стінах	м2	4,41515	 	
 	Розділ №4.  Підлоги	 	 	 	
11	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	79,95	 	
 	ТИП ПІДЛОГИ 01 - 69,02 м2	 	 	 	
12	Улаштування підстильного шару піщаного	м3	3,451	 	
13	Улаштування гідроізоляції з рулонних матеріалів насухо
без промазування кромок	м2	69,02	 	
14	Улаштування суцільної теплоізоляції та звукоізоляції з
плит або матів мінераловатних або скловолокнистих	м2	69,02	 	
15	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	69,02	 	
16	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по
щебеневій та піщаній основі площею до 20 м2	м2	17,37	 	
17	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по
щебеневій та піщаній основі площею понад 20 м2	м2	51,65	 	
18	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки
додавати або виключати (до товщини 30 мм)	м2	69,02	 	

1	2	3	4	5	
19	Захист бетонних поверхонь підлог	м2	69,02	 	
 	ТИП ПІДЛОГИ 02 - 5,17 м2	 	 	 	
20	Улаштування підстильного шару піщаного	м3	0,2585	 	
21	Улаштування гідроізоляції з рулонних матеріалів насухо
без промазування кромок	м2	5,17	 	
22	Улаштування гідроізоляції з рулонних матеріалів насухо
без промазування кромок (заведення на стіни на висоту
100 мм)	м2	1,1	 	
23	Улаштування суцільної теплоізоляції та звукоізоляції з
плит або матів мінераловатних або скловолокнистих	м2	5,17	 	
24	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	5,17	 	
25	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по
щебеневій та піщаній основі площею до 20 м2	м2	5,17	 	
26	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки
додавати або виключати (до товщини 30 мм)	м2	5,17	 	
27	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із
сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до
12 шт	м2	5,17	 	
 	Розділ №5.  Внутрішнє оздоблення	 	 	 	
 	СТІНИ	 	 	 	
28	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та
стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	196,81	 	
29	Облицювання  поверхонь стін керамічними плитками  на
розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2
понад 12 до 20 шт	м2	29,06	 	
30	Грунтування поверхонь стін	м2	187,73	 	
31	Просте штукатурення поверхонь стін всередені будівлі
цементно-вапняним або цементним розчином по
каменю та бетону	м2	187,73	 	
32	Просте фарбування полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та
збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	187,73	 	
 	СТЕЛІ	 	 	 	
33	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від
вапняної фарби	м2	80,64	 	
34	Грунтування поверхонь стель	м2	80,64	 	
35	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стель
[одношарове штукатурення], товщина шару 10 мм	м2	80,64	 	
36	Просте фарбування полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та
збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	76,95	 	
37	Вапняне фарбування нових поверхонь стель всередині
будівлі по штукатурці	м2	5,17	 	
 	Розділ №6.  Сходи	 	 	 	
38	Розбирання монолітних бетонних фундаментів	 м3	3,62	 	
 	СХОДИ С1 - 1 шт.	 	 	 	
39	Улаштування основи під фундаменти щебеневої	 м3	0,69	 	
40	Улаштування бетонної підготовки	м3	0,69	 	
41	Улаштування фундаментних плит залізобетонних
плоских	м3	1,18	 	
42	Улаштування фундаментних плит залізобетонних із
ребрами угору (східці)	м3	1,75	 	
 	СХОДИ С-2 - 1 шт.	 	 	 	
43	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без
кріплень з укосами, група ґрунту 2	 м3	1,75	 	
44	Улаштування основи під фундаменти щебеневої	 м3	0,13	 	
45	Улаштування бетонної підготовки	м3	0,13	 	
46	Улаштування фундаментних плит залізобетонних із
ребрами угору (східці)	м3	0,71	 	
47	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям,
група ґрунту 1	 м3	0,85	 	

1	2	3	4	5	
 	Розділ №7.  Фундаменти пiд устаткування	 	 	 	
 	ФУНДАМЕНТ ФМ1 - 1 шт.	 	 	 	
48	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без
кріплень з укосами, група ґрунту 2	 м3	2,4	 	
49	Улаштування основи під фундаменти щебеневої	 м3	0,51	 	
50	Улаштування бетонної підготовки	м3	0,17	 	
51	Улаштування фундаментних плит залізобетонних
плоских	м3	1,07	 	
52	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям,
група ґрунту 1	 м3	0,65	 	
 	Закладна деталь ЗД1 - 2 шт.	 	 	 	
53	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових
конструкцій та ін.	т	0,0178	 	
54	Установлення закладних деталей вагою понад 5 кг до
10 кг	т	0,0178	 	
 	Розділ №8.  Зовнішнє оздоблення	 	 	 	
55	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без
кріплень з укосами, група ґрунту 2	 м3	117	 	
56	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	м2	145,82	 	
57	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної
вирівнювальної стяжки додавати або виключати (до
товщини 3,5 мм)	м2	-145,82	 	
58	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям,
група ґрунту 1	 м3	111,9	 	
59	Грунтування поверхонь фасадів	м2	18,8	 	
60	Поліпшене штукатурення цементним розчином по
каменю стін фасадів	м2	18,8	 	
61	Грунтування поверхонь фасадів	м2	18,8	 	
62	Полівінілацетатне фарбування нових фасадів з
риштувань по підготовленій поверхні	м2	18,8	 	
 	Розділ №9.  Інші роботи	 	 	 	
63	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	 м3	7,75	 	
64	Перевезення ґрунту до 30 км	т	12,4	 	
65	Навантаження сміття вручну	 т	23,43	 	
66	Перевезення сміття до 30 км	т	23,43	 	

  Склав             ____________________________________	
                                [посада, підпис ( ініціали, прізвище)]	
 	 	 	 	 	 	
   Перевірив      ____________________________________	
                               [посада, підпис ( ініціали, прізвище)]