**ПЕРЕЛІК ЗМІН**

 **до тендерної документації на закупівлю**

Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь,  код ДК 021:2015-4523 **(Поточний ремонт колії з заміною дерев'яних шпал на залізобетонні шпали на перегоні ст. Канатове - ст. Промислова)**

1. Пункт 3 Додатку №3 до тендерної документації викласти в наступній редакції:

 «3. Поточний ремонт колії виконується з матеріалів та обладнання Виконавця.

Вимоги до матеріалів:

* Шпали залізобетонні 1000 шт- тип Ш1-2 широкої колії нові (згідно з ДСТУ Б В.2.6-209:2016) або старопридатні (згідно з «Технічними вказівками з використанням старопридатних матеріалів верхньої будови колії на залізницях України» ЦП-0150, затверджених наказом Укрзалізниці від 24.03.2006р. №112-Ц),
* Болти клемні в зборі 4000 шт ГОСТ 16016-79 – нові,
* Болти закладні в зборі 4000 шт ГОСТ-16017-79 – нові,
* Підкладка КБЛ-43 – 1946 шт, КБЛ-50 – 26шт, КБЛ-65 – 28 шт. – нові,
* Прокладка ЦП 2000 шт – нові,

- Прокладки ОП 2000 шт – нові.»

1. П. 12 Додатку №4 до тендерної документації викласти в наступній редакції:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 12. |  Копія чинної ліцензії (з додатком), виданої у встановленому законодавством України порядку, на право будівництва залізничних колій (клас наслідків (відповідальності) - не нижче СС2), або відповідний дозвільний документ про провадження господарської діяльності (відповідно до Постанови КМУ від 18 березня 2022 р. № 314 «Деякі питання забезпечення провадження господарської діяльності в умовах воєнного стану»). У разі участі об’єднання учасників, копія ліцензії або дозволу надається одним з учасників такого об’єднання учасників. | *Учасником надається сканкопія* |