**Додаток 2**

**до тендерної документації**

**Технічний опис предмету закупівлі**

(Інформація про характер і необхідність технічних та якісних характеристик предмета закупівлі)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Найменування | Застосування | Кількість |
| 1 | Амортизатор масляний ЛАЗ | Е183D1, Е183D1-01 | 6 |
| 2 | Амортизатор капоту | Т90117 | 6 |
| 3 | Бампер передній Богдан | Т90117 | 5 |
| 4 | Бачок омивача | АКСМ 32100Д | 10 |
| 5 | Бачок омивача БОГДАН | Т90117 | 5 |
| 6 | Бачок розширювальний | МАЗ-103 | 1 |
| 7 | Болт кріплення струмоприймача | Е183D1, Е183D1-01 | 100 |
| 8 | Болт передньої ступиці | Т90117, Е183D1, Е183D1-01 | 100 |
| 9 | Трещотка гальмівна права | МАЗ-103 | 5 |
| 10 | Важіль склоочисника лівий | Т90117, Е183D1, Е183D1-01 | 25 |
| 11 | Важіль склоочисника правий | Т90117, Е183D1, Е183D1-01 | 25 |
| 12 | Втулка пальця полубалки | МАЗ-103 | 10 |
| 13 | Гайка пальця полубалки | МАЗ-103 | 5 |
| 14 | Грузила для балансування 100гр | Т90117, Е183D1, Е183D1-01, МАЗ-103 | 200 |
| 15 | Грузила для балансування 50гр | Т90117, Е183D1, Е183D1-01, МАЗ-103 | 200 |
| 16 | Енергоаккумулятор 24/24 | Т90117 | 20 |
| 17 | Захисна кришка датчика 621 | Т90117, Е183D1, Е183D1-01 | 5 |
| 18 | Камера гальмівна з енергоаккумулятором | Т90117, Е183D1, Е183D1-01, МАЗ-103 | 2 |
| 19 | Клапан керування гальмами | Т90117, Е183D1, Е183D1-01 | 1 |
| 20 | Колодка гальм. диск. (компл. на вісь) | Т90117 | 10 |
| 21 | Ком-т поршневих колець D80 для LB50-2. LB75-2 | МАЗ-103 | 100 |
| 22 | Кріплення дзеркала МАЗ-103 | МАЗ-103 | 20 |
| 23 | Кутник гальмівної камери | Т90117, Е183D1, Е183D1-01, МАЗ-103 | 4 |
| 24 | Манометр 1/8" | Т90117, Е183D1, Е183D1-01, МАЗ-103 | 3 |
| 25 | Манжет з пильником BAU6\*2 85\*110 | МАЗ-103 | 6 |
| 26 | Механізм склоочисника | Т90117, Е183D1, Е183D1-01 | 5 |
| 27 | Муфта включення компрессора | Е183D1, Е183D1-01 | 30 |
| 28 | Комплект гальмівних накладок | МАЗ-103 | 12 |
| 29 | Наконечник рульовий лівий | Т90117 | 20 |
| 30 | Наконечник рульовий правий | Т90117 | 20 |
| 31 | Наконечник рульової тяги лівий | МАЗ-103 | 4 |
| 32 | Наконечник рульової тяги правий | МАЗ-103 | 4 |
| 33 | Палець передньої полубалки | МАЗ-103 | 5 |
| 34 | Пильник кнопки аварійного відкриття дверей | Т90117, Е183D1, Е183D1-01, МАЗ-103 | 100 |
| 35 | Підшипник 7207 | Т90117, Е183D1, Е183D1-01, МАЗ-103 | 4 |
| 36 | Підшипник 30208.2RS | Т90117, Е183D1, Е183D1-01, МАЗ-103 | 12 |
| 37 | Підшипник 6307.2ZZ | Т90117, Е183D1, Е183D1-01 | 10 |
| 38 | Підшипник ступиці внутрішній | МАЗ-103 | 2 |
| 39 | Підшипник ступиці зовнішній | МАЗ-103 | 2 |
| 40 | Пневморессора ЛАЗ 130 | Е183D1, Е183D1-01 | 5 |
| 41 | Пневморессора ЛАЗ передня 150 | Е183D1, Е183D1-01 | 10 |
| 42 | Пневморессора передня ЛАЗ, БОГДАН 180 | Т90117, Е183D1, Е183D1-01 | 20 |
| 43 | Подушка кріплення компрессора | Т90117, Е183D1, Е183D1-01, МАЗ-103 | 20 |
| 44 | Прокладка корпуса паливного фільтра | МАЗ-103 | 2 |
| 45 | Пружина гальмівна | МАЗ-103 | 20 |
| 46 | Рукав армований D38/45 | Т90117, Е183D1, Е183D1-01, МАЗ-103 | 20 |
| 47 | Рукав гальмівний L-550 мм | Т90117 | 30 |
| 48 | Рукав гальмівний L-720 мм | Т90117 | 30 |
| 49 | Ремкомплект водяного насоса | МАЗ-103 | 5 |
| 50 | Ремкомплект регулятору тиску 4324200080 | Т90117 | 10 |
| 51 | Супорт задній | Т90117 | 2 |
| 52 | Труба системи охолодження компресор/насос | МАЗ-103 | 5 |
| 53 | Трубка системи охолодження блок/комперссор | МАЗ-103 | 5 |
| 54 | Шестерня ведена підйомника | П-263-1 | 20 |
| 55 | Шестерня ведуча підйомника | П-263-1 | 20 |
| 56 | Щітка склоочисника у зібраному вигляді | Т90117 | 50 |
| 57 | Накладка на двері проміжна | Е183D1, Е183D1-01 | 100 |
| 58 | Ремкомплект компрессору | Т90117 | 20 |

1. Для забезпечення якісного підбору та своєчасного отримання оригінальних запасних частин Учасник повинен володіти каталогами деталей і складальних одиниць для техніки, яка експлуатується Замовником. На підтвердження Учасник повинен надати копії титульних сторінок каталогів деталей і складальних одиниць завірені Учасником для автобусів МАЗ-103, тролейбусів ЛАЗ-Е183D1, ЛАЗ-Е183D1-01, Т90117.

2. Надати довідку в довільній формі про те, що технічні, якісні характеристики Товару за предметом закупівлі відповідають встановленим/зареєстрованим діючим нормативним актам (державним стандартам), які передбачають застосування заходів із захисту довкілля.

3 Товар повинен бути поставлений протягом 1 (одного) робочого дня на підставі отриманого замовлення Постачальником від Покупця, яке є підтвердженням готовності Покупця до прийому товару.

4. У разі, якщо у тендерної документації містяться посилання на торговельну марку чи фірму, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело походження товарів або виробника то вважається, що технічні вимоги містять вираз «або еквівалент».

5. При наданні Учасником еквіваленту предмета закупівлі, який вимагається Замовником, Учасник процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції повинен надати на своєму фірмовому бланку, порівняльну таблицю із зазначенням технічних характеристик запропонованого еквіваленту.

6. Зазначена кількість запасних частин є орієнтовною та може бути збільшена під час виконання договору про закупівлю, що не повинно призвести до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю на момент його укладення.

*Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи учасника, завірені печаткою (у разі наявності)*