ДОДАТОК 8
У разі, якщо в Технічному завданні міститься посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, мається на увазі «або еквівалент».
ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ (специфікація)
на «Будівництво харчоблоку, пральні та підвального приміщення подвійного використання дошкільного навчального закладу «Берізка» з виділенням черг, розташованого за адресою:                      смт. Березна, вул. Володимирська, 1-А, Чернігівського району, Чернігівської області. І черга - підвальне приміщення подвійного використання (ДК 021:2015 - 45214000-0 «Будівництво освітніх та науково-дослідних закладів»)»

Проектом передбачено:

№
Ч.ч.

Найменування робіт і витрат

Одиниця
виміру

Кількість

Примітка

1 | 2 | 3 | 4 | 5

І ЧЕРГА - підвальне приміщення подвійного
використання

| Локальний кошторис - Загальнобудівельні роботи | | |
| Розділ №1.  Землянi роботи | | |

1

Розроблення ґрунту бульдозерами потужністю 59 кВт
[80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 2
(зрізання родючого шару )

м3

49,2

2

Додавати на кожні наступні 10 м переміщення ґрунту
[понад 10 м] бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] ,
група ґрунтів 2 (к=2; зрізання родючого шару)

м3

49,2

3

Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн"
або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,4 [0,3-0,45]
м3, група ґрунтів 1 /при глибинi котлована до 3 м,
незалежно вiд об'єму котлована або його площi/ ([ тех.ч.п.1.3.37 к(труд)=1,2, к(ЕММ)=1,2] розробка грунту під фундаменти і підвал)

м3

462,5

4

Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-
самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними
на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,4 [0,35-0,45]
м3, група ґрунтів 1

м3

54,4

5 | Перевезення ґрунту до 3 км | т | 89,76 |

6

Доробка вручну, зачистка дна i стiнок вручну з викидом
грунту в котлованах i траншеях, розроблених
механiзованим способом ([ тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2] ручна доробка грунту)

м3

23,6

7

Зворотня засипка пазух котловану бульдозером
потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м,
група ґрунтів 2

м3

127,1

8

Додавати на кожні наступні 5 м переміщення ґрунту
[понад 5 м] для засипки траншей і котлованів
бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.], група ґрунтів 2

м3

127,1

9

Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група
ґрунтів 1

м3

54,5

1 | 2 | 3 | 4 | 5

10

Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група
ґрунтів 1, 2

м3

127,1

| Розділ №2.  Фундаменти, стіни підвалу | | |
11 | Улаштування бетонної підготовки | м3 | 6,64 |

12

Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних,
при ширині по верху до 1000 мм

м3

19,103

13

Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю,
А500 (А-ІІІ), різного діаметру

т

0,172

14

Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1 (А240),
різного діаметру

т

0,144

15 | Установлення блоків стін підвалів масою до 0,5 т | шт | 15 |
16 | Установлення блоків стін підвалів масою до 1 т | шт | 92 |
17 | Установлення блоків стін підвалів масою до 1,5 т | шт | 16 |
18 | Установлення блоків стін підвалів масою більше 1,5 т | шт | 75 |

19

Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 24.5.6-Т
ГОСТ 13579-78 iз бетону марки 100(Ф12)

шт

75

20

Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 12.4.6-Т
ГОСТ 13579-78 iз бетону марки 100(Ф12)

шт

8

21

Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 12.5.6-Т
ГОСТ 13579-78 iз бетону марки 100(Ф12)

шт

33

22

Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 12.5.3-Т
ГОСТ 13579-78 iз бетону марки 100(Ф12)

шт

10

23

Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 9.4.6-Т ГОСТ
13579-78 iз бетону марки 100(Ф12)

шт

5

24

Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 9.5.6-Т ГОСТ
13579-78 iз бетону марки 100(Ф12)

шт

51

25

Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБП 24.4.6-Т
ГОСТ 13579-78 iз бетону марки 100(Ф12)

шт

16

26

Улаштування монолітних заробок між фундаментними
блоками

м3

7,25

27 | Улаштування перемичок монолітних | м3 | 0,49 |

28

Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1 (А240),
різного діаметру

т

0,01944

29

Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю,
А500 (А-ІІІ), різного діаметру

т

0,08672

30

Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна
бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового
мурування, цеглі, бетону (заст)

м2

201,4

31 | Мастика битумна ізоляційна Ecobit | кг | 664,6 |

32

Ґрунтовка МК - 1 Ecobit бітумно-полімерна ГОСТ 30693-
2000

кг

54,4

33

Улаштування теплоізоляції вертикальних будівельних
конструкцій з дрібноштучних стінових матеріалів із
застосуванням системи утеплення CERESIT ППС [без
опорядження] при товщині мінераловатних плит від 50
мм до 120 мм

м2

201,4

34

Екструдований  пінополістирол  CARBON ECO 50 мм
1180*580

м2

221,5

35 | Клей для пінополістиролу Церезіт СТ 85 | кг | 1208,4 |
36 | Дюбелi фасадні для теплоізоляції 10*120 | шт | 1627 |

37

Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обклеювальна
(заст)

м2

201,4

38 | Плівка поліетиленова | м2 | 231,61 |
39 | Клей PENOSIL Premium Membrane Fix 290 мл | л | 6,63 |
| Розділ №3.  Перекриття | | |

40

Укладання панелей перекриття з обпиранням на дві
сторони площею до 10 м2 [для будівництва в районах із
сейсмічністю до 6 балів]

шт

18

41 | Панелі перекриття з/б марки ПК59.12-8 серія 1.141-1 | шт | 6 |
42 | Панелі перекриття з/б марки ПК59.10-8 серія 1.141-1 | шт | 12 |

1 | 2 | 3 | 4 | 5

43

Укладання панелей перекриття з обпиранням на дві
сторони площею до 5 м2 [для будівництва в районах із
сейсмічністю до 6 балів]

шт

9

44

Панелі перекриття з/б багатопустотні марки ПК17.15-8
серія 1.141-1

шт

1

45

Панелі перекриття з/б багатопустотні марки ПК17.12-8
серія 1.141-1

шт

2

46

Панелі перекриття з/б багатопустотні марки ПК17.10-8
серія 1.141-1

шт

2

47

Панелі перекриття з/б багатопустотні марки ПК21.15-8Т
серія 1.141-1

шт

2

48

Панелі перекриття з/б багатопустотні марки ПК24.12-8Т
серія 1.141-1

шт

2

49 | Установлення арматурних стикових накладок | т | 0,053 |
50 | Лакофарбові та інші неметалеві покриття | кг | 53 |

51

Улаштування балок для перекриттів, підкранових і
обв'язувальних на висоті від опорної площадки до 6 м
при висоті балок до 500 мм

м3

31,341

52

Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до
200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м

м3

15,253

53

Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1 (А240),
різного діаметру

т

0,675

54

Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю,
А500 (А-ІІІ), різного діаметру

т

2,577

| Розділ №4.  Покриття | | |

55

Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних
товщиною 15 мм

м2

180,3

56

Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на
кожний 1 мм зміни товщини (до товщ. 20мм) (к=5)

м2

180,3

57 | Улаштування обмазувальної пароізоляції в один шар | м2 | 180,3 |

58

Додавати на кожний наступний шар обмазувальної
пароізоляції

м2

180,3

59

Однокомпонентна еластична гідроізоляційна мастика
Ceresit  CP 42

кг

540,9

60

Утеплення покриттів плитами з пінопласту
полістирольного на бітумній мастиці в один шар

м2

180,3

61

Екструдований  пінополістирол  CARBON ECO 100 мм
1180*580

м2

185,7

62 | Клей для пінополістиролу Церезіт СТ 85 | кг | 1081,8 |
63 | Улаштування пароізоляції прокладної в один шар | м2 | 180,3 |
64 | Плівка поліетиленова | м2 | 198 |
65 | Клей PENOSIL Premium Membrane Fix 290 мл | л | 5,7 |
66 | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм | м2 | 180,3 |

67

Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини
стяжок цементних (до товщ. 50мм) (к=6)

м2

180,3

68 | Армування стяжки дротяною сіткою | м2 | 180,3 |

69

Сітка армувальна ВР1, чарунка 100 мм х 100 мм,
діаметр арматурного прокату 5 мм

м2

198,3

70

Улаштування покрівель плоских двошарових із
рулонних покрівельних матеріалів на бітумній мастиці
(заст)

м2

212

71 | Евроруберойд покрівельний (з посипанням) | м2 | 207,3 |
72 | Евроруберойд покрівельний (без посипання) | м2 | 207,3 |
| Розділ №5.  Сходи | | |
73 | Улаштування залiзобетонних сходiв i площадок | м3 | 5,37 |

74

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100],
крупність заповнювача більше 40 мм

м3

1,9

75

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350],
крупність заповнювача 10 мм і менше

м3

3,6

76

Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю,
А500 (А-ІІІ), різного діаметру

т

0,1301

1 | 2 | 3 | 4 | 5

77

Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1 (А240),
різного діаметру

т

0,13372

| Розділ №6.  Дверi | | |

78

Заповнення дверних прорізів готовими дверними
блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику  у
кам'яних стінах

м2

12,2

79

Двері металопластикові, з двокамерним склопакетом,
заповнення із "сендвіч-панелі"

м2

12,2

80

Установлення дверних блоків у перегородках і
дерев'яних нерублених стінах, площа прорізу до 3 м2

м2

1,8

81 | Двері протипожежні металеві глухі ДМП ЕІ60-1-2000х900 | м2 | 1,8 |

82

Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними
блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни,
серія блоку ДГ-21-9

блок

1

83

Дверний блок внутрішній МДФ 900х2000 глухий білий
матовий

м2

3,6

| Розділ №7.  Перегородки | | |

84

Улаштування стрічкових фундаментів під перегородки
бетонних армованих

м3

1,1

85 | Сітка 4Вр1-50/4Вр1-50 | м2 | 5,984 |

86

Мурування перегородок неармованих з цегли
[керамічної] товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до
4 м

м2

23,6

87 | Укладання перемичок масою до 0,3 т | шт | 4 |

88

Перемички з/б марки 2ПБ13-1 серія 1.038.1-1
вип.1(Ф309)

шт

4

| Металопластикові перегородки і двері у санвузлі | | |

89

Улаштування перегородок каркасно-фільончастих у
санвузлах (заст)

м2

6

90

Перегородки металопластикові глухі, заповнення із
"сендвіч-панелі"

м2

6

91

Установлення дверних полотен внутрішніх в санвузлах,
кухонних, шафових, антресольних

шт

3

92

Двері металопластикові  глухі, заповнення із "сендвіч-
панелі"

м2

4,2

| Розділ №8.  Підлоги | | |
93 | Ущільнення грунту щебенем | м2 | 133,1 |
94 | Улаштування  підстилаючих бетонних шарів | м3 | 13,3 |
95 | Армування бетонної підготовки дротяною сіткою | м2 | 133,1 |
96 | Сітка d8A240 з чарунками 200х200 | м2 | 146,41 |

97

Улаштування полімерцементної гідроізоляції із
застосуванням матеріалів TM "Ceresit": горизонтальна
гідроізоляція в два шари товщиною 2,5 мм для захисту
конструкцій від періодичного/постійного зволоження
(застосовано)

м2

133,1

98

Утеплення покриттів плитами з пінопласту
полістирольного на бітумній мастиці в один шар

м2

133,1

99

Утеплення покриттів плитами з пінопласту
полістирольного на бітумній мастиці на кожний
наступний шар

м2

133,1

100

Екструдований  пінополістирол  CARBON ECO 40 мм
1180*580

м2

274,2

101 | Клей для пінополістиролу Церезіт СТ 85 | кг | 1597,2 |
102 | Улаштування пароізоляції прокладної в один шар | м2 | 133,1 |
103 | Плівка поліетиленова | м2 | 146 |
104 | Клей PENOSIL Premium Membrane Fix 290 мл | л | 4,2 |
105 | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм | м2 | 133,1 |

106

Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини
стяжок цементних (до товщ. 50мм) (к=6)

м2

133,1

107 | Армування стяжки дротяною сіткою | м2 | 133,1 |

108

Сітка армувальна ВР1, чарунка 100 мм х 100 мм,
діаметр арматурного прокату 5 мм

м2

146,4

1 | 2 | 3 | 4 | 5

109

Улаштування покриттів з плиток на розчині із сухої
клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт

м2

151,9

110 | Хрестики пластмасові для укладання плитки | шт | 1097 |
111 | Клей SILTEK T-80 | кг | 790 |
112 | Шорстка плитка Грес 30x30 | м2 | 154,9 |
| Розділ №9.  Опорядження внутрiшнє | | |

113

Фарбування вапняними розчинами по цеглі і бетону
всередині приміщеь з підготуванням поверхонь

м2

466,2

| Розділ №10.  Інші роботи | | |
| ВЛАШТУВАННЯ НАСИПУ НАД СПОРУДОЮ | | |

114

Спорудження насипів із резервів екскаваторами
одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з
ковшом місткістю 1 м3, група ґрунтів 1

м3

358

115

Переміщення ґрунту автомобілями-самоскидами для
відсипки насипів на відстань до 0,25 км, група ґрунтів 1
(заст)

м3

358

116 | Полив водою ущільнювального ґрунту в насипах | м3 | 358 |

117

Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група
ґрунтів 1, 2

м3

358

118

Укріплення бровки укосів земляних споруд дерновою
стрічкою

м

1217,8

Локальний кошторис - Водопровід та каналізація
(внутрішні мережі)

| Розділ №11.  Водопровiд | | |
119 | Установлення баків запаса води масою до 0,5 т | шт | 1 |
120 | Установлення навісного бачка для рукомийника (заст) | шт | 1 |
121 | Навісний бачок для рукомийника ПЕ, місткість 10л | шт | 1 |
122 | Кульовий кран, діаметр 15 мм | шт | 6 |

123

Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних
поліетиленових труб високого тиску зовнішнім
діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням

м

30

124

Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100
SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 20х1,8 мм

м

30

125 | Кліпса кріплення труби | шт | 60 |
126 | Коліна з поліетилену 90 град., діам. 20 мм ПЕ | шт | 15 |
127 | Трійники з поліетилену 90 град.,  діам. 20 мм ПЕ | шт | 5 |

128

Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів
опалення і водопостачання діаметром 20 мм

шт

1

| Розділ №12.  Каналiзацiя | | |

129

Установлення унітазів із бачком безпосередньо
приєднаним

компл.

3

130

Унітаз наднапідлоговий дитячий з низько-розташованим
змивним бачком (в комплекті)

шт

3

131

Установлення умивальників одиночних з підведенням
холодної води

компл.

4

132

Умивальник керамічний в комплекті з пластмасовим
бутилочним сифоном

комплект

4

133 | Крани водорозбірні настінні латунні, діаметр 15 мм | шт | 4 |

134

Прокладання трубопроводів каналізації з
поліетиленових труб  низького тиску діаметром 50 мм

м

6

135

Прокладання трубопроводів каналізації з
поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм

м

4

136 | Труби ПВХ для внутрішньої каналізації діам. 50 мм | м | 6 |
137 | Труби ПВХ для внутрішньої каналізації діам. 110 мм | м | 4 |
138 | Клапан противакуумний  діам. 110 мм | шт | 1 |

139

Отводи каналізаційні 135 град. із поліпропілену діам. 50
мм

шт

7

140

Отводи каналізаційні 135 град. із поліпропілену діам.
100 мм

шт

4

141

Трійники каналізаційні 60 град. із поліпропілену діам.
100х100 мм

шт

4

1 | 2 | 3 | 4 | 5
142 | Перехід каналізаційний із поліпропілену діам. 50х100 мм | шт | 3 |
| Локальний кошторис - Електротехнічні роботи | | |
| ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ | | |
143 | Монтаж ввідно-розподільних пристроїв | шафа | 1 |

144

Щит металевий на 36 модулів ЩРн-36/з, ІР54, розміром
395х310х120мм, ІЕК

шт

1

145

Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-,
триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні
або колоні, струм до 100 А

шт

2

146 | Вимикач автоматичний кiлькiсть полюсiв-3, 50А, ВА47-29 | шт | 1 |
147 | Вимикач автоматичний кiлькiсть полюсiв-3, 40А, ВА47-29 | шт | 1 |

148

Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-,
триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні
або колоні, струм до 25 А

шт

14

149 | Вимикач автоматичний кiлькiсть полюсiв-1, 6А, ВА47-29 | шт | 4 |
150 | Вимикач автоматичний кiлькiсть полюсiв-1, 20А, ВА47-29 | шт | 1 |

151

Вимикач автоматичний діферернціального струму
кiлькiсть полюсiв-2, АВДТ32, 16А

шт

8

152 | Розчіплювач РН47 | шт | 2 |

153

Установлення групових щитків освітлювальних на
конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг

шт

1

154

Щит навесний на 12 модулів  ЩРн-12/з, І54, ІЕК
(320х275х120 мм)

шт

1

155

Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-,
триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні
або колоні, струм до 100 А

шт

1

156 | Вимикач автоматичний кiлькiсть полюсiв-3, 63А, ВА47-29 | шт | 1 |

157

Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-,
триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні
або колоні, струм до 25 А

шт

5

158 | Вимикач автоматичний кiлькiсть полюсiв-1, 16А, ВА47-29 | шт | 1 |
159 | Вимикач автоматичний кiлькiсть полюсiв-1, 6А, ВА47-29 | шт | 4 |
160 | Установлення конвекторів | кВт | 9 |
| ЕЛЕКТРООСВІТЛЕННЯ | | |

161

Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що
установлюються на штирях, кількість ламп до 4

шт

7

162

Світильник накладний  ВАТРА ДЛМ-64В-8-082 Селена-
35-СД-8 8ВтLED

шт

7

163

Монтаж світильників для ламп розжарювання: бра і
плафони з кількістю ламп до 2

шт

10

164

Світильник накладний світлодіодний LED OPAL 36Вт 
595Х595 мм

шт

6

165

Світильник ДПП06У-8-211 з резервним джерелом
живлення IP65, Ватра

шт

4

166

Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід",
"в'їзд", "під'їзд" і т.п.

шт

2

167

Світловий показник виходу ДБО01-ВСП6 з вбудованою
акумуляторною батареєю, в комплекті з лампами IP20

шт

2

| КАБЕЛЬНО-ПРОВІДНИКОВА ПРОДУКЦІЯ | | |
168 | Кабель до 35 кВ у прокладених коробах, маса 1 м до 1 кг | м | 315 |
169 | Кабель ВВГнг-660, переріз 2х1,5 мм2 | м | 20 |
170 | Кабель ВВГнг-660, переріз 3х1,5 мм2 | м | 195 |
171 | Кабель ВВГнг-660, переріз 3х4 мм2 | м | 5 |
172 | Кабель ВВГнг-660, переріз 5х6 мм2 | м | 10 |
173 | Кабель ВВГнг-660, переріз 5х16 мм2 | м | 50 |
174 | Кабель контрольний КВВГ-660, переріз 5х1,5 мм2 | м | 5 |

175

Кабель вогнетривкий NHXH FE180/E30 перерізом 3х1,5
мм2

м

40

| ЗАСОБИ ДЛЯ  ПРОКЛАДАННЯ КАБЕЛЮ | | |
176 | Прокладання коробів пластикових | м | 215 |
177 | Короб кабельний ПВХ 20х20 мм | м | 111,1 |

1 | 2 | 3 | 4 | 5
178 | Короб кабельний ПВХ 40х20 мм | м | 40,4 |
179 | Короб кабельний ПВХ 60х40 мм | м | 65,65 |
180 | Саморіз 3,5х25 мм | шт | 410 |
| ЕЛЕКТРОУСТАНОВЧІ  ВИРОБИ | | |

181

Установлення вимикачів незаглибленого типу при
відкритій проводці

шт

10

182 | Вимикач одноклавішний для відкритої проводки | шт | 10 |

183

Установлення перемикачів незаглибленого типу при
відкритій проводці

шт

2

184 | Вимикач прохідний для відкритої проводки | шт | 2 |

185

Установлення штепсельних розеток незаглибленого
типу при відкритій проводці

шт

8

186

Розетка штепсельна 2-полюсна с з/к, відкритого
встановлення, 250В/16А

шт

8

187 | Коробка  відгалуження відкритого встановлення КМ41235 | шт | 10 |
| ПРИСТРИЙ  ЗАЗЕМЛЕННЯ | | |

188

Розробка ґрунту вручну з кріпленням у траншеях
шириною до 2 м, глибиною до 2 м, група ґрунтів 2

м3

1,05

189

Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 20
мм

шт

3

190 | Сталь кругла діаметр 20мм | т | 0,0222 |

191

Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі круглої,
діаметр 10 мм2

м

7

192 | Сталь кругла, діаметр 10 мм | т | 0,0043 |

193

Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група
ґрунтів 2

м3

1,05

194

Монтаж вініпластових труб для електропроводки
діаметром до 25 мм

м

8

195 | Труба ПВХ гофрована ДКС д20 мм | м | 8,08 |

196

Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2
до 16 мм2 в труби

м

8

197

Затягування наступного проводу перерізом понад 6 мм2
до 16 мм2 в труби

м

2

198 | Кабель силовий ВВГ 1х10 мм2, 1кВ | м | 10 |
| Локальний кошторис - Вентиляція | | |
| Установка ПВ1 | | |
199 | Монтаж установки приточно-витяжної | комплект | 1 |
200 | Прилади автоматизації | шт | 7 |

201

Установлення шумоглушників вентиляційних перерізом
500х250 мм

шт

2

202

Глушники шуму вентиляційних установок ВЕНТС СР
500х250, L=950мм

шт

2

203

Установлення фільтра масляного площею у просвіті до
1 м2 (заст)

грати

1

204 | Фільтр масляний 514х514 в 2 слоя, ФЯР | шт | 1 |

205

Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,
25 м2

грати

27

206 | Гратка вентиляційна ВЕНТС РН400х300 | шт | 2 |
207 | Гратка вентиляційна регулююча ВЕНТС ОРГ350х300 | шт | 23 |
208 | Гратка вентиляційна регулююча ВЕНТС ОРГ250х150 | шт | 2 |

209

Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних
КВР з електричним або пневматичним приводом
діаметром до 355 мм

шт

2

210

Засувка регулююча з сервоприводом приводом ВЕНТС
КРА 315

шт

2

211

Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних
КВР з електричним або пневматичним приводом
периметром до 1600 мм

шт

2

212

Засувка регулююча з сервоприводом приводом ВЕНТС
КРА 500х250

шт

2

1 | 2 | 3 | 4 | 5

213

Установлення над шахтами зонтів із листової сталі
круглого перерізу діаметром 315 мм

зонт

1

214

Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н
[нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм

м2

11,1

215

Прокладання повітроводів із листової сталі класу П
[щільні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 355 мм

м2

19,782

216

Прокладання повітроводів із листової сталі класу П
[щільні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600
мм

м2

59,8

217

Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із
спіненого каучуку, поліетилену

м2

19,9038

218

Спінений каучук фольгований  самоклеючий 40 мм 
(ARMAFLEX)

м2

20,3

219

Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н
[нормальні] товщиною 1,0 мм

м2

6,6

220

Шахта металева з тонколистової оцінкованої сталі б=1,
0мм, 600х500х3000(h) в ізоляції зі спіненого каучуку
б=40мм

шт

1

| Установка В1 | | |
221 | Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т | шт | 1 |
222 | Вентилятор канальний  ВЕНТС ВК 150 | шт | 1 |

223

Установлення шумоглушників вентиляційних діаметром
150 мм

шт

1

224

Глушники шуму вентиляційних установок ВЕНТС
СР150/600

шт

1

225 | Установлення вставок гнучких | м2 | 0,10362 |
226 | Гнучка вставка ф150мм, L=110мм, ВЕНТС ВВГ150 | шт | 2 |

227

Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,
25 м2

грати

3

228 | Гратка вентиляційна ВЕНТС МВ200с | шт | 3 |

229

Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних
КВР із ручним приводом діаметром до 355 мм

шт

2

230 | Засувка регулююча з ручним приводом ВЕНТС КР 150 | шт | 1 |
231 | Клапан зворотній ВЕНТС КОМ1 150 | шт | 1 |

232

Установлення над шахтами зонтів із листової сталі
круглого перерізу діаметром 200 мм

зонт

1

233

Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П
[щільні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм

м2

1,6

234

Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П
[щільні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм

м2

9,42

235

Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із
спіненого каучуку, поліетилену

м2

9,42

236

Спінений каучук фольгований  самоклеючий 40 мм 
(ARMAFLEX)

м2

9,6

237

Крiплення для повітропроводiв (шпильки, підвіси,
хомути тощо)

кг

106

| Локальний кошторис - Придбання обладнання | | |

238

Пересувна туалетна кабіна з накопичувальним баком з
пластику 250.0 л

компл

3

239 | Ємність для води 500 л | шт | 1 |

240

Конвектор електричний настінний панельний 1,5 кВт,
IP24, 220В Термія ЕВНА (Термія, Вінниця)

шт

3

241

Конвектор електричний настінний панельний 1,0 кВт,
IP24, 220В Термія ЕВНА (Термія, Вінниця)

шт

3

242

Установка вентіляційна припливно-витяжна Вентс ВУТ
2000 ЕГ  з рекуператором та електронагрівачем 
потужністю 18 кВт у комплекті

шт

1

243 | Комплект автоматики припливно-витяжної установки | комплект | 1 |
| Каналізація (зовнішні мережі) | | |
| Локальний кошторис - Каналізація (зовнішні мережі) | | |

244

Зароблення сальників при проходженні труб через
фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 100 мм

сальник

1

1 | 2 | 3 | 4 | 5

245

Прокладання трубопроводів каналізації з
поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм

м

5

246 | Труби каналізаційні раструбні НПВХ  КР 110х3,4 | м | 5 |

247

Улаштування круглих збірних залізобетонних
каналізаційних колодязів діаметром 2 м у мокрих ґрунтах

м3

3,04

248 | Люк чавунний для колодязів легкий | шт | 1 |
249 | Кільця КЦ 20-9 залізобетонні | шт | 3 |
250 | Плити днищ КЦД-20 залізобетонні | шт | 1 |
251 | Плити перекриття КЦП1-20-1 залізобетонні | шт | 1 |
252 | Кільця КЦ-7-3 залізобетонні | шт | 1 |
253 | Кільця опорні КЦО-1 залізобетонні | шт | 1 |

254

Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн"
або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,4 [0,3-0,45]
м3, група ґрунтів 1

м3

31,6

255

Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група
ґрунтів 1

м3

31,6

256

Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-
самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними
на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,4 [0,35-0,45]
м3, група ґрунтів 1

м3

48,8

257 | Перевезення ґрунту до 3 км | т | 80,52 |

В договірній ціні НЕОБХІДНО ПЕРЕДБАЧИТИ кошти на покриття ризиків (не більше 1,5%).