ДОДАТОК 1

***тендерної документації***

**ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ**

Виконавець має надати послуги з поточного ремонту контейнерних систем, що розташовані на контейнерних майданчиках міста у кількості **234 одиниці**.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *№ з/п* | *Найменування* | *Одиниці виміру* | *Кількість* |
| 1 | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (монтаж верхньої кришки системи 61 шт. х 30 кг) | т | 1,83 |
| 2 | Верхня кришка з технологічними вікнами та завісами, фарбована | шт | 61 |
| 3 | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (монтаж технологічних дверей 162 шт. х 15 кг) | т | 2,43 |
| 4 | Технологічні двері для вилучення контейнеру з відходами в комплекті з замком та завісами | шт | 162 |
| 5 | Установлення антивандальних замків | 100 шт | 1,85 |
| 6 | Замок антивандальний | шт | 185 |

*У разі, якщо у технічному завданні міститься посилання на конкретну торгівельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип, джерело походження або виробник, вважати доданим до кожного з них вираз: «або еквівалент».*

1. Послуги надавати у відповідності до вимог Наказу Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 23.09.2003 №154 (із змінами) «Про затвердження Порядку проведення ремонту та утримання об’єктів благоустрою населених пунктів».
2. Верхня кришка з технологічними вікнами для завантаження відходів має бути з прокату листового гарячекатаного листа Б-ПН-НО-1,5х2000х2000 мм. Зовнішній вигляд та розміри зазначено у графічних додатках.
3. Технологічні двері мають бути з прокату листового гарячекатаного листа Б-ПН-НО-1,0х2000х2000 мм та укомплектовані антивандальним замком. Двері мають бути змонтовані таким чином, щоб між нижнім краєм дверей, та основою майданчика, на якому буде змонтована контейнерна система, залишалась відстань 70 - 80 мм.
4. В якості захисного покриття для металевих елементів контейнерної системи слід використовувати антикорозійні лакофарбові матеріали. Колір має співпадати з кольором існуючих (раніше встановлених) конструкцій.
5. Замок має бути антивандальним, вбудований в конструкцію дверей. Замок має відмикатись універсальним ключем.
6. Послуги надаються із застосовуванням матеріалу Учасника.
7. **Термін надання послуг:** до 01.08.2023.
8. **Місце надання послуг:** контейнерні майданчики, розташовані на території м. Кривий Ріг. Послуги надавати за місцем розташування пошкоджених контейнерних систем, за заявкою замовника.
9. Гарантійний строк: 2 роки від дати підписання актів наданих послуг. Учасник за власні кошти усуває недоліки, які виникають внаслідок експлуатації об’єктів впродовж гарантійного терміну експлуатації.

*Візуальне зображення контейнерних систем надається в додатку до технічного завдання.*