**Додаток № 2**

**до тендерної документації**

**ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ**

**ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

Комплект інструментів самоімпресій (47 шт), комплект посилених перфо самоімпресій №3 за кодом ДК 021:2015: 44510000-8-«Знаряддя» 2 Лота.

**Лот 2 Комплект посилених перфо самоімпресій №3 за кодом ДК 021:2015: 44510000-8-«Знаряддя».**

 **ТЕХНІЧНІ, КІЛЬКІСНІ ТА ЯКІСНІ**

**ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

**1. Загальні вимоги до предмета закупівлі**

1.1. Товар, що є предметом закупівлі, повинен бути новим та таким, що не був у використанні.

1.2. Умови поставки: доставка товару, завантажувальні та розвантажувальні роботи, здійснюються за рахунок Учасника (Постачальника), його транспортом чи транспортом перевізника за рахунок Учасника (Постачальника).

1.3. Товар, що поставляється, має бути укомплектований у відповідності до умов, визначених виробником. Тара та/або упаковка виробника повинна повністю захищати товар від пошкоджень під час транспортування та зберігання.

1.4. Технічні та якісні характеристики товару, що є предметом закупівлі, повинні відповідати вимогам та стандартам відповідних діючих нормативних документів, а також відповідати зазначеним у цьому Додатку до тендерної документації технічним, якісним та іншим вимогам до предмета закупівлі.

| **№****п/п** | **Склад**  | **од.** **в-ру** | **к-ть** | **Технічні та якісні вимоги \*** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Набір посилених перфо самоімпресій №3 (або еквівалент) | комплект | 1 | Призначення інструмента:  інтелектуальне відкриття циліндрів. |
| Опис:  відкриття наступних типів циліндричних замків:Lince APECS RT Mottura ProJect CISA AP3/AP4 ABUS - XP2/XP20/BRICARD DUAL XPTESA T80 MCM E8 Paladii 6 pin MG MCM/S АПЕКС/POLAR НАКЛАДНОЙ KALE дворядка (стара)AGB SCUDO 7 pin Azbe HS6Azbe HS7Cisa/Abus/Thirard/BricardEzcurra DS10Ezcurra DS15 Fuaro 6 пін (товстий ключ)IFAMKALE 164 CECMSecuremme К2Securemme К22STANDERSTesa T60 Assa AbloyTesa TX80GERDA EVOДля KALE (дворядка)Для Апекс (дворядка)Для КАЛЕ 6 пін та стандартних китайських замков.---Gerda WK M3Gerda PRO/WK M4ISEO R6/R7/ITO/Gerda WK M7CorbinGuardian Basic-Standart-HighThirard/Standers/FuaroSherlock/Hardlock/Apecs/TrionSecuremme Evo K1AGB Scudo 2 рядаAmigAzbe HS3/HS4MCM S/MCM SS/E8Delta WB4/GB5/GB6Gerda EVO/Gerda WK M3/ Gerda WK M4/Gerda PROCisa Astral/AsixTitan K5/K55Yale-YL6 |
| Гарантійний термін: не менше 12 місяців |

*\*У разі наявності в тендерній документації посилань на конкретну торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, після такого посилання слід вважати в наявності вираз «або еквівалент». Еквівалент в розумінні цієї документації це товар, який має такі самі технічні та якісні характеристики, або кращі. В разі надання еквіваленту надається порівняльна таблиця.*

***«З умовами технічних (якісних) та кількісних характеристик ознайомлені, з вимогами погоджуємось»***

*Датовано: "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ року*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*[Підпис] [прізвище, ініціали, посада уповноваженої особи учасника]*