Додаток

**ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ**

(ключові характеристики)

**Телевізори**

|  |  |
| --- | --- |
| Діагональ, дюйм | 43 |
| Тип підсвітки | LED |
| Роздільна здатність | [1920 х 1080 (Full HD)](https://www.foxtrot.com.ua/uk/shop/led_televizory_full-hd.html) |
| Формат екрану | широкоекранний (16:9) |
| Технологія інтерполяції зображення | Picture Quality Index (PQI) |
| Значення інтерполяції зображення | 1000 |
| Технології для покращення зображення | HDR, Micro Dimming Pro, Contrast Enhancer, |
| Контрастність | Mega Contrast |
| Процесор обробки зображення | Hyper Real |
| Smart TV | в наявності |
| Вбудовані тюнери | [DVB-T2;](https://www.foxtrot.com.ua/uk/shop/led_televizory_dvb-t2.html) [DVB-S2;](https://www.foxtrot.com.ua/uk/shop/led_televizory_dvb-s2.html) аналоговий |
| Конфігурація аудіосистеми | 2.0 |
| Сумарна потужність динаміків | 20 |
| Звукові ефекти | Dolby Digital Plus |
| Роз'єми | [HDMI 2.0;](https://www.foxtrot.com.ua/uk/shop/led_televizory_razyem-hdmi.html) [USB;](https://www.foxtrot.com.ua/uk/shop/led_televizory_razyem-usb.html) LAN (Ethernet); компонентний (Y/Pb/Pr); композитний (AV); антенний вхід (RF); CI |
| Бездротові комунікації | DLNA; [Wi-Fi;](https://www.foxtrot.com.ua/uk/shop/led_televizory_w-ifi.html) Wi-Fi Direct |
| Функції | [телетекст;](https://www.foxtrot.com.ua/uk/shop/led_televizory_teletekst.html) таймер вимкнення; автопошук каналів; HbbTV (контент інтернет-сторінок+тв сигнал); субтитри; HDMI-CEC; електронний телегід (EPG) |
| Клас енергоспоживання | А+ |
| Споживання електроенергії в режимі очікування/вимкнено | 0.5Вт |
| Кріплення VESA | 200 х 200 мм |
| Комплектація | Пульт керування, батарейки, гарантійний талон, інструкція |
| Гарантія | Не менше 1-х року |

**Комплектуючі до телевізорів**

***Кабель мультимедійний HDMI***

|  |  |
| --- | --- |
| Тип | HDMI-HDMI, 1.4 Version Ethernet |
| Вид сигналу | цифровий аудіо/відео |
| Підтримка форматів сигналу | HDTV (720p, 1080i, 1080p),3D и 4K (4096 х 2160) розширення |
| Швидкість передачі | до 10.5Gbps |
| Зовнішня оболонка: | ПВХ |
| Тип конектора 1 | [HDMI](https://rozetka.com.ua/tv-cables/c80073/tip-konnektora-1=hdmi/) |
| Тип конектора 2 | [HDMI](https://rozetka.com.ua/tv-cables/c80073/tip-konnektora-2=hdmi/) |
| Довжина | [5 м](https://rozetka.com.ua/tv-cables/c80073/21235=15995/) |
| Колір | Чорний |
| Призначення | [Для телевізора](https://rozetka.com.ua/tv-cables/c80073/naznachenie-233651=video/) |

***Кронштейн для кріплення телевізора похилий***

|  |  |
| --- | --- |
| Вид | [Кронштейн](https://rozetka.com.ua/tv-mounts-stands/c80071/21229=3300/) |
| Стандарт кріплення (VESA) | [100x100 мм](https://rozetka.com.ua/tv-mounts-stands/c80071/22996=100x100_mm/)  [200x100 мм](https://rozetka.com.ua/tv-mounts-stands/c80071/22996=100x200_mm/)  [200x200 мм](https://rozetka.com.ua/tv-mounts-stands/c80071/22996=200x200_mm/)  [300x200 мм](https://rozetka.com.ua/tv-mounts-stands/c80071/22996=162302/)  [300x300 мм](https://rozetka.com.ua/tv-mounts-stands/c80071/22996=300x300_mm/)  [400x200 мм](https://rozetka.com.ua/tv-mounts-stands/c80071/22996=400x200_mm/)  [400x300 мм](https://rozetka.com.ua/tv-mounts-stands/c80071/22996=400x300_mm/)  [400x400 мм](https://rozetka.com.ua/tv-mounts-stands/c80071/22996=400x400_mm/)  [600x200 мм](https://rozetka.com.ua/tv-mounts-stands/c80071/22996=130722/)  [600x400 мм](https://rozetka.com.ua/tv-mounts-stands/c80071/22996=93134/)  [800x400 мм](https://rozetka.com.ua/tv-mounts-stands/c80071/22996=239657/) |
| Діагональ встановлюваного екрану | Від [43"](https://rozetka.com.ua/tv-mounts-stands/c80071/diagonal-ekrana-242458=43/) до [50"](https://rozetka.com.ua/tv-mounts-stands/c80071/diagonal-ekrana-242458=86/) |
| Регулювання | [Нахил](https://rozetka.com.ua/tv-mounts-stands/c80071/regulirovka-240746=naklon/) |
| Місце встановлення | [Настінн](https://rozetka.com.ua/tv-mounts-stands/c80071/mesto-ustanovki-240741=nastennie/)е |
| Кількість встановлюваних екранів | [1](https://rozetka.com.ua/tv-mounts-stands/c80071/kolichestvo-ustanavlivaemih-ekranov=3766391/) |
| Колір | Чорний |
| Поворот | -15°~15° |
| Відстань від стіни | 70 мм |
| Комплект поставки | Кронштейн, монтажний комплект, інструкція, упакування |

**Кожен товар не повинен мати зовнішніх та внутрішніх пошкоджень.**