Додаток

**ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ**

(ключові характеристики)

**Телевізори**

|  |  |
| --- | --- |
| Діагональ, дюйм  | 43 |
| Тип підсвітки  | LED |
| Роздільна здатність | [1920 х 1080 (Full HD)](https://www.foxtrot.com.ua/uk/shop/led_televizory_full-hd.html)  |
| Формат екрану  | широкоекранний (16:9) |
| Технологія інтерполяції зображення  | Picture Quality Index (PQI)  |
| Значення інтерполяції зображення  | 1000  |
| Технології для покращення зображення  | HDR, Micro Dimming Pro, Contrast Enhancer,  |
| Контрастність | Mega Contrast  |
| Процесор обробки зображення  | Hyper Real  |
| Smart TV | в наявності |
| Вбудовані тюнери  | [DVB-T2;](https://www.foxtrot.com.ua/uk/shop/led_televizory_dvb-t2.html) [DVB-S2;](https://www.foxtrot.com.ua/uk/shop/led_televizory_dvb-s2.html) аналоговий  |
| Конфігурація аудіосистеми  | 2.0  |
| Сумарна потужність динаміків  | 20  |
| Звукові ефекти  | Dolby Digital Plus  |
| Роз'єми  | [HDMI 2.0;](https://www.foxtrot.com.ua/uk/shop/led_televizory_razyem-hdmi.html) [USB;](https://www.foxtrot.com.ua/uk/shop/led_televizory_razyem-usb.html) LAN (Ethernet); компонентний (Y/Pb/Pr); композитний (AV); антенний вхід (RF); CI  |
| Бездротові комунікації  | DLNA; [Wi-Fi;](https://www.foxtrot.com.ua/uk/shop/led_televizory_w-ifi.html) Wi-Fi Direct  |
| Функції  | [телетекст;](https://www.foxtrot.com.ua/uk/shop/led_televizory_teletekst.html) таймер вимкнення; автопошук каналів; HbbTV (контент інтернет-сторінок+тв сигнал); субтитри; HDMI-CEC; електронний телегід (EPG)  |
| Клас енергоспоживання | А+ |
| Споживання електроенергії в режимі очікування/вимкнено  | 0.5Вт |
| Кріплення VESA | 200 х 200 мм |
| Комплектація | Пульт керування, батарейки, гарантійний талон, інструкція |
| Гарантія  | Не менше 1-х року |

**Комплектуючі до телевізорів**

***Кабель мультимедійний HDMI***

|  |  |
| --- | --- |
| Тип | HDMI-HDMI, 1.4 Version Ethernet |
| Вид сигналу | цифровий аудіо/відео |
| Підтримка форматів сигналу  | HDTV (720p, 1080i, 1080p),3D и 4K (4096 х 2160) розширення |
| Швидкість передачі  | до 10.5Gbps |
| Зовнішня оболонка:  | ПВХ |
| Тип конектора 1 | [HDMI](https://rozetka.com.ua/tv-cables/c80073/tip-konnektora-1%3Dhdmi/) |
| Тип конектора 2 | [HDMI](https://rozetka.com.ua/tv-cables/c80073/tip-konnektora-2%3Dhdmi/) |
| Довжина | [5 м](https://rozetka.com.ua/tv-cables/c80073/21235%3D15995/) |
| Колір | Чорний |
| Призначення | [Для телевізора](https://rozetka.com.ua/tv-cables/c80073/naznachenie-233651%3Dvideo/) |

***Кронштейн для кріплення телевізора похилий***

|  |  |
| --- | --- |
| Вид | [Кронштейн](https://rozetka.com.ua/tv-mounts-stands/c80071/21229%3D3300/) |
| Стандарт кріплення (VESA) | [100x100 мм](https://rozetka.com.ua/tv-mounts-stands/c80071/22996%3D100x100_mm/)[200x100 мм](https://rozetka.com.ua/tv-mounts-stands/c80071/22996%3D100x200_mm/)[200x200 мм](https://rozetka.com.ua/tv-mounts-stands/c80071/22996%3D200x200_mm/)[300x200 мм](https://rozetka.com.ua/tv-mounts-stands/c80071/22996%3D162302/)[300x300 мм](https://rozetka.com.ua/tv-mounts-stands/c80071/22996%3D300x300_mm/)[400x200 мм](https://rozetka.com.ua/tv-mounts-stands/c80071/22996%3D400x200_mm/)[400x300 мм](https://rozetka.com.ua/tv-mounts-stands/c80071/22996%3D400x300_mm/)[400x400 мм](https://rozetka.com.ua/tv-mounts-stands/c80071/22996%3D400x400_mm/)[600x200 мм](https://rozetka.com.ua/tv-mounts-stands/c80071/22996%3D130722/)[600x400 мм](https://rozetka.com.ua/tv-mounts-stands/c80071/22996%3D93134/)[800x400 мм](https://rozetka.com.ua/tv-mounts-stands/c80071/22996%3D239657/) |
| Діагональ встановлюваного екрану | Від [43"](https://rozetka.com.ua/tv-mounts-stands/c80071/diagonal-ekrana-242458%3D43/) до [50"](https://rozetka.com.ua/tv-mounts-stands/c80071/diagonal-ekrana-242458%3D86/) |
| Регулювання | [Нахил](https://rozetka.com.ua/tv-mounts-stands/c80071/regulirovka-240746%3Dnaklon/) |
| Місце встановлення | [Настінн](https://rozetka.com.ua/tv-mounts-stands/c80071/mesto-ustanovki-240741%3Dnastennie/)е |
| Кількість встановлюваних екранів | [1](https://rozetka.com.ua/tv-mounts-stands/c80071/kolichestvo-ustanavlivaemih-ekranov%3D3766391/) |
| Колір | Чорний |
| Поворот | -15°~15° |
| Відстань від стіни | 70 мм |
| Комплект поставки | Кронштейн, монтажний комплект, інструкція, упакування |

**Кожен товар не повинен мати зовнішніх та внутрішніх пошкоджень.**