**ДОДАТОК 2**

*до тендерної документації*

**Технічна специфікація**

**ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

**предмету закупівлі\***

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, а також інші вимоги до предмета закупівлі викладено у технічній специфікації - у **ДОДАТОКУ 2** до цієї тендерної документації, з урахуванням вимог, визначених частини четвертою статті 5 Закону. Замовником зазначаються вимоги до предмета закупівлі згідно з частиною другою статті 22 Закону.

|  |  |
| --- | --- |
| Найменування товару, що є предметом закупівлі | Таблиця № 1 |
| Код ДК 021:2015 | 44620000-2 - Радіатори і котли для систем центрального опалення та їх деталі |
| Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг | 69035, Україна, Запорізька область, Запоріжжя, вул. Заводська 1-А |
| Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг  | Згідно умов договору, але у будь-якому разі не пізніше 27 грудня 2023 року включно |
| Обсяг поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг | Таблиця № 1 |

**ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ:**

Для підтвердження відповідності тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам щодо предмета закупівлі, учасник у складі тендерної пропозиції **надає в окремому листі** складену учасником **Таблицю №1\*з заповненими колонками:**

**6 -** Технічні характеристики **запропонованого товару**

**7 -** Виробник товару\*

8 - Країна походження товару\*\*

**Таблиця №1\***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Найменування** | **Характеристики** | **Од. виміру** | **К-ть** | Технічні характеристики запропонованого товару | Виробник товару\* | Країна походження товару\*\* |
|  | Котел твердопалевний (Піролізний) 150 кВт |  Діапазон потужності: 40-160 кВт;Площа опалювальних приміщень:від 50 до 1500 м.куб;Площа поверхні теплообміну: 14 м.куб;ККД не менше: 92%;Маса котла: 1320 кг.;Водяна ємкість котла: 560 л.;Об’єм камери завантаження : 620 л.;Необхідна тяга поточних газів: 24-30 Па;Температура поточних газів: 100-180 С;Максимальна температура води: 90 С;Мінімальний робочий тиск води: 3 бар;Палива основне/альтернативне: дрова/брикет;Споживання електроенергії: 230 В, 50 Гц. | шт. | 1 |  |  |  |

**2. Загальні вимоги до предмета закупівлі:**

**2.1**. Товар, що постачаються повинні мати необхідні копії сертифікатів якості виробника або іншій подібний документ, що підтверджує відповідність товару вимогам, встановленим до нього загальнообов’язковими на території України нормами і правилами, повинен бути оформлений відповідно до вимог законодавства України.

**2.2.** Якість товарів повинна відповідати вимогам відповідних чинних нормативних документів (ГОСТ, ДСТУ, ТУ тощо), які діють на момент проведення процедури закупівлі, далі – на строк виконання угоди. Неякісний товар підлягає обов’язковій заміні, але всі витрати пов’язані із заміною товару несе постачальник.

**2.3.** Товар має відповідати чинним вимогам ДСТУ 3948-2000, ДСТУ2326-93, ДСТУ3075-95.

**2.4.**Транспортні послуги та інші витрати (пакування, доставка, розвантаження, страхування тощо) повинні здійснюватися за рахунок Учасника.

**2.5.**Учасник надає цінову пропозицію у відповідності до технічного завдання замовника. Ціна пропозиції учасника означає суму, з урахувань витрат на доставку товарів згідно з технічним завданням замовника, на підставі нормативної потреби в трудових і матеріально-технічних ресурсах, необхідних для здійснення предмету закупівлі та поточних цін на них. Ціна пропозиції повинна бути чітко визначена без будь-яких посилань, обмежень або застережень;

**2.6.** До розрахунку ціни пропозиції не включаються будь-які витрати, понесені учасником у процесі здійснення закупівлі та укладення договору про закупівлю;

**2.7.** Учасник відповідає за одержання ліцензії або дозволів та самостійно несе всі витрати на отримання дозволів, ліцензій, сертифікатів;

**2.8.**Учасник повинен залучити достатню кількість кваліфікованого персоналу, обладнання та транспортних засобів для доставки товару на місце поставки;

**2.9.** Виконання розвантаження товару не повинно перешкоджати діяльності Замовника;

**2.10.**Якість та надійність предмету закупівлі повинні відповідати наступним вимогам:

- рік виготовлення: не раніше 2023 року;

- товар повинен бути новим, без механічних пошкоджень, дефектів, слідів використання;

- відповідати, державним стандартам, вимогам нормативно-правових актів з охорони праці та технічної документації чинної в Україні.

**2.11.** Учасник повинен дотримуватись правил техніки безпеки, правил дорожнього руху та охорони праці під час доставки товарів відповідно до Закону України “Про охорону праці”.

*Примітка:*

*У разі, коли в описі предмета закупівлі містяться посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, то разом з цим враховувати вираз "або еквівалент".*

*Якщо Учасником пропонується еквівалент товару до того, що вимагається Замовником, додатково у складі тендерної пропозиції Учасник надає таблицю, складену в довільній формі, яка у порівняльному вигляді містить відомості щодо основних технічних та якісних характеристик товару, що вимагається Замовником до основних технічних та якісних характеристик еквівалентного товару, що пропонується Учасником. При цьому якість запропонованого еквівалента товару має відповідати якості, що заявлена в технічній специфікації Замовника. Таблиця повинна містити найменування, країну походження, технічні характеристики товару, яка пропонується учасником.*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*(Посада) (Підпис) (ПІБ)*