**Перелік змін**

**1.**

**Таблиця №1\***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Найменування** | **Характеристики** | **Од. виміру** | **К-ть** | Технічні характеристики запропонованого товару | Виробник товару\* | Країна походження товару\*\* |
|  | Котел твердопалевний (Піролізний) 150 кВт |  Діапазон потужності: 40-160 кВт;Площа опалювальних приміщень:від 50 до 1500 м.куб;Площа поверхні теплообміну: 14 м.куб;ККД не менше: 92%;Маса котла: 1320 кг.;Водяна ємкість котла: 560 л.;Об’єм камери завантаження : 620 л.;Необхідна тяга поточних газів: 24-30 Па;Температура поточних газів: 100-180 С;Максимальна температура води: 90 С;Мінімальний робочий тиск води: 3 бар;Палива основне/альтернативне: дрова/брикет;Споживання електроенергії: 230 В, 50 Гц. | шт. | 1 |  |  |  |