|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЗАТВЕРДЖЕНО | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| КЗ "Васильківський ПНІ" ДОР" | | | | | | | |
| ( назва організації, що затверджує ) | | | | | | | |
| ­­­­­­­­­­­Директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ю.І. Ніколов | | | | | | | |
| ( посада, підпис, ініціали, прізвище ) | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| “\_\_\_\_\_” \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2022 р. | | | | | | | |
| **ДЕФЕКТНИЙ АКТ** | | | | | | | |
|  | | |  | | | | |
| на очищення систем каналізаційної мережі комунального закладу «Васильківський  психоневрологічний інтернат» Дніпропетровської обласної ради» | | | | | | | |
| код ДК 021:2015 90470000-2 - Послуги з чищення каналізаційних колекторів  Умови виконання робіт: послуга надається на об’єкті що експлуатується. | | | | | | | |
| Об'єми робіт | | | | | | | |
| №  п/п | Найменування робіт і витрат | | Одиниця  виміру | Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Розкриття вигрібної ями (знімання з/б плити 1200х4200) з застосуванням піднімальної техніки. | | шт | 1 | Знаходяться біля будівлі пральні |
| 2 | Розкриття вигрібних ям (знімання з/б плити 1500х6000) з застосуванням піднімальної техніки. | | шт | 1 | Знаходяться біля будівлі харчоблоку |
| 3 | Відкачування, розмивання обладнанням, що працює під тиском та вивезення (до 5км. на поля фільтрації) бруду та мулу, з вигрібних ям об’ємом до 25 м3 , глибина ями до 3 м. з застосуванням спеціального мулососного автомобіля. | | шт | 2 |  |
| 4 | Накриття вигрібних ям з застосуванням піднімальної техніки | | шт | 2 |  |
| 5 | Відкачування, розмивання обладнанням, що працює під тиском та вивезення (до 5км. на поля фільтрації) бруду та мулу, з колодців об’ємом до 3 м3, глибина колодця до 2,5 м. з застосуванням спеціального мулососного автомобіля. | | шт | 2 | Знаходяться біля адміністративної будівлі |
| 6 | Відкачування, розмивання обладнанням, що працює під тиском та вивезення (до 5км. на поля фільтрації) бруду та мулу, оглядових колодців об’ємом до 3 м3 , глибина колодця до 2,5 м. з застосуванням спеціального мулососного автомобіля.. | | шт | 13 | Знаходяться біля будівлі харчоблоку |
| 7 | Прочищання оглядових колодязів діаметром до 1,5 м від бруду і мулу вручну, або спеціальним обладнанням, глибина колодязя до 2,5 м. | | шт | 62 |  |
| 8 | Очищення внутрішніх поверхонь напірних трубопроводів  каналізації гідродинамічними установками високого тиску діаметр труб 100 мм | | 100 м | 2,91 |  |
| 9 | Очищення внутрішніх поверхонь напірних трубопроводів  каналізації гідродинамічними установками високого тиску діаметр труб 150 мм | | 100 м | 5,94 |  |
| 10 | Очищення внутрішніх поверхонь напірних трубопроводів  каналізації гідродинамічними установками високого тиску діаметр труб 200 мм | | 100 м | 7,32 |  |
| 11 | Очищення внутрішніх поверхонь напірних трубопроводів  каналізації гідродинамічними установками високого тиску діаметр труб 250 мм | | 100м | 0,26 |  |
|  | | | | | | | |
| Склав \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  посада, підпис, ініціали, прізвище | | | | | | | |
| Перевірив \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  посада, підпис, ініціали, прізвище | | | | | | | |
|  | | | | | | | |