**Додаток 6**

**до оголошення про проведення спрощеної закупівлі**

**Інформація про технічні, якісні та інші характеристики предмету закупівлі**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поточний ремонт системи опалення КНП "Болградський районний центр ПМСД" Болградської міської ради Одеської області за адресою: вул. Арнаутська, 88 с. Каракурт Болградського району Одеської області | | | |  |
| (найменування об`єкта) | |  |  |  |
| Умови виконання робіт: | | | |  |
| Об`єми робіт: | | | |  |
| № ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | **02-01 КНП "Болградський районний центр ПМСД" за адресою: вул Арнаутська, 88 с. Каракурт Болградського району Одеської області** | | | |
|  | **Кошторис №02-01-01 на поточний ремонт** | | | |
| 1 | Установлення котлів опалювальних чавунних секційних на твердому паливі водогрійних теплопродуктивністю 28 кВт | шт | 1 |  |
| 2 | Установлення насосів відцентрових з електродвигуном масою до 0,1 т | 1 насос | 1 |  |
| 3 | Пробивання отворів в стінах | 10 шт | 14 |  |
| 4 | Прокладання трубопроводів обв'язки котлів, водонагрівачів і насосів з труб сталевих безшовних і електрозварних діаметром 40 мм | 100 м | 0,4 |  |
| 5 | Установлення клапанів запобіжних та зворотніх, діаметром 40 мм | 1 клапан | 2 |  |
| 6 | Установлення опалювальних радіаторів сталевих | 100 кВт | 0,04 |  |
| 7 | Прокладання трубопроводу опалення з труб поліпропіленових діаметром 20 мм | 100 м | 0,08 |  |
| 8 | Забивання отворів у місцях проходу трубопроводу в цегляних стінах | 100 шт | 0,14 |  |
| 9 | Улаштування димових каналів у цегляних стінах | 100 м | 0,01 |  |
| 10 | Розробка грунту при підведенні, заміні або посиленні фундаментів зовнішніх стін в котловані глибиною до 2 м | 100м3 | 0,02 |  |
| 11 | Улаштування бутових основ під печі, груби та труби | 1 м3 | 2 |  |
| 12 | Мурування димарів канал без обштукатурювання | 1 м3 | 4 |  |
| 13 | Штукатурення поверхні димарів | 100 м2 | 0,1 |  |
|  |  |  |  |  |