**Додаток 3**

*до тендерної документації на закупівлю –**Бензин автомобільний марки А-92, дизельне паливо (ДК 021:2015 "Єдиний закупівельний словник" – 09130000-9 Нафта і дистиляти)*

**Технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі**

1. До розрахунку ціни тендерної пропозиції не включаються будь-які витрати, понесені учасником у процесі здійснення процедури закупівлі та витрати, пов’язані з укладанням договору.

2. До ціни тендерної пропозиції включаються наступні витрати:

* податки і збори, обов’язкові платежі, що сплачуються або мають бути сплачені згідно з чинним законодавством;
* витрати на поставку (передачу) товару до місця поставки (передачі) товару;
* інші витрати, передбачені для товару даного виду згідно з чинним законодавством та тендерною документацією.

3. Бюджетні зобов’язання за договором виникають у разі наявності та в межах відповідних бюджетних асигнувань.

4. Місце поставки (передачі) товару: Україна, автозаправні станції (АЗС) розташовані у радіусі не більше 40 км від закладів освіти за якими закріплені шкільні автобуси Джулинської сільської ради.

Найменування та адреси закладів освіти Джулинської сільської ради

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  з/п | Найменування | Адреси |
| 1 | Джулинський опорний заклад загальної середньої освіти I-III рівнів Джулинської сільської ради | вул. Некрасова, буд.10, с. Джулинка, Гайсинський район, Вінницька область, 24450 |
| 2 | Серединський заклад загальної середньої освіти I-IІI рівнів імені В.М. Думанського Джулинської сільської ради | вул. Маковійчука, буд.1, с. Серединка, Гайсинський район, Вінницька область, 24440 |
| 3 | Шляхівський опорний заклад загальної середньої освіти I-IІI рівнів імені Героя Соціалістичної Праці Кузика Григорія Йосиповича" Джулинської сільської ради | вул. В.М.Кавуна, буд.31, с. Шляхова, Гайсинський район, Вінницька область,  24432 |

5. Заправка пальним автомобільного транспорту замовника (далі – Покупець) здійснюється на автозаправних станціях по талонам (далі – АЗС).

Учасник в складі своєї тендерної пропозиції повинен подати додатково інформацію (довідка, складена учасником в довільній формі) про перелік власних та/або орендованих та/або партнерських автозаправних станцій в радіусі вказаному в п 4 додатку 3 до тендерної документації, на яких буде здійснюватися заправка пальним автомобільного транспорту замовника по талонам (вказати місцезнаходження та номери контактних телефонів таких АЗС).

На всіх АЗС, зазначених в довідці, повинен діяти єдиний талон.

Строк дії (використання) талонів повинен становити не менш ніж 12 місяців від дати їх поставки Покупцю.

6. Поставка (передача) талонів (номіналами 20, 10 або 5 літрів) Постачальником проводиться за адресою Покупця протягом одного дня з дня надання заявки Покупцем або за домовленістю Сторін.

7. Поставка (передача) товару здійснюється узгодженими партіями (частинами), у відповідності до заявок Покупця або за домовленістю Сторін.

Кожна поставка (передача) партії товару узгоджується шляхом виписки рахунків – фактур та/або інших документів, в яких Сторони обумовлюють найменування, кількість, ціну товару, інші необхідні дані.

8. Строк (термін) поставки (передачі) товару: до 31.12.2022р.

9. Технічні, якісні характеристики товару повинні відповідати умовам проведення процедури закупівлі, встановленим/зареєстрованим діючим нормативним актам діючого законодавства (державним стандартам України (ДСТУ).

10. При невідповідності якості та марки товару, виявленого шляхом лабораторного аналізу/незалежної інспекції, Постачальник зобов’язаний замінити таку партію товару.

11. Паливо повинно бути сертифікованим та мати відповідні сертифікати якості, паспорти та відповідати вимогам відповідних діючих нормативних документів ДСТУ 7687:2015 (Бензини автомобільні Євро) та ДСТУ 7688:2015 (Паливо дизельне євро), або згідно технічного регламенту, а також повинно бути літніми або зимовими, відповідно до сезону.

12. Товар при поставці (передачі) повинен супроводжуватись документами, що підтверджують якість та безпеку, а саме: копіями сертифікатів відповідності та паспортів якості, та/або іншого документального підтвердження якості та безпеки товару (у передбачених законодавством випадках).

13. Постачальник повинен забезпечити на АЗС цілодобову заправку автомобілів Покупця.

14. Кількість, обсяг поставки (передачі) та інші характеристики товару:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **з/п** | **Найменування товару** | **Одиниця виміру** | **Кількість, обсяг поставки (передачі) товару** | **Примітка\*** |
| **1** | **бензин автомобільний А-92** | **л** | **1203** | **Бензин А-92-Євро**  Неетильований бензин А-92 підвищеної якості повинен відповідати Технічному регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив, затвердженого постановою КМУ від 01.08.2013 № 927 (із змінами), та/або ДСТУ 7687:2015. |
| **2** | **дизельне паливо** | **л** | **5687** | **Дизельне паливо**  Дизельне паливо повинно відповідати ДСТУ 7688:2015 та/або Технічному регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив, затвердженого постановою КМУ від 01.08.2013 № 927 (із змінами). |

*\* У разі якщо у найменуванні товару наявні посилання на конкретні: торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника найменування товару слід читати із словосполученням «або еквівалент».*

*При наданні Учасником еквіваленту (ів) предмета закупівлі, який(і) вимагається (ються) Замовником, Учасник процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції повинен надати, порівняльну таблицю із зазначенням технічних характеристик запропонованого (их) товару (ів) та предмета закупівлі, який(і) вимагається (ються).*