**Додаток № 4**

**ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ**

**на закупівлю послуг: послуги з благоустрою - ремонт тротуару на Північному Бульварі в м. Івано-Франківськ (поточний ремонт) за (ДК 021:2015–45230000-8 будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь) Єдиного закупівельного словника, ДБН А.2.2-3:2014.**

*За наявності у цих технічних вимогах посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва мають розумітися та сприйматися учасником торгів у значенні «або еквівалент».*

**1. Кількісні та якісні характеристики предмета закупівлі**.

|  |
| --- |
| Умови виконання робіт. Звичайні |
| №п/п | Найменування робіт та витрат | Одиницявиміру |  Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|   |  |   |   |   |
|   |  **Роздiл 1. ПІДГОТОВЧІ РОБОТИ**  |   |   |   |
|  1 | *Розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим способом (товщ. 5 см) 465,0 м2, сміття 37,2 т* | *100м3* | *0,2325* |   |
| 2 | *(Демонтаж) Установлення бетонних поребриків на бетонну основу (сміття 41х0,032=1,312 т)* | *м* | *41* |   |
| 3 | *Розбирання щебеневих, гравійно-піщаних покриттів та основ (10 см) (сміття 81,375 т)* | *100м3* | *0,465* |   |
| 4 | *Розбирання бортових каменів (сміття 0,72 т)* | *100м* | *0,1* |   |
| 5 | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3. | 100 т | 1,20607 |  |
| 6 | Перевезення сміття до 12 км без завантаження | т | 120,607 |  |
|  |  **Роздiл 2. ТРОТУАР**  |   |   |   |
| 7 | *Улаштування одношарових основ товщиною 15 см (товщ. 10 см) із щебеню фракції 40-70 мм (5-20 мм) з межею міцності на стиск понад 98,1 МПа [1000 кг/см2]* | *100м2* | *4,65* |   |
| 8 | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5-20 мм, марка М1000 і більше | м3 | 94,86 |   |
| 9 | *На кожний 1 см зміни товщини шару виключати до норм 18-23-1, 18-23-2, 18-23-3* | *100м2* | *-4,65* |   |
| 10 | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5-20 мм, марка М1000 і більше | м3 | -29,295 |   |
| 11 | Ремонт окремих ділянок залізобетонних горловин оглядових каналізаційних колодязів без заміни люка, поверхня без твердого покриття | колодязь | 2 |   |
| 12 | *Установлення бортових каменів* | *100м* | *0,1* |   |
| 13 | Бордюр бетонний | м | 10 |   |
| 14  | Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В15 | 100м3 | 0,0059 |   |
| 15 | Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100 | 100м3 | 0,00006 |   |
| 16 | *Установлення бетонних поребриків на бетонну основу* | *м* | *190* |   |
| 17 | Поребрики із бетону, товщ. 8 мм | м | 190 |  |
| 18 | Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В15 | 100м3 | 0,0969 |  |
| 19 | *Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші площадок та**тротуарів шириною понад 2 м* | *1000 м2* | *0,465* |  |
| 20 | Плити бетоннi тротуарнi фiгурнi, товщина 60 мм "Старе місто", чорний колір | м2 | 40,4 |  |
| 21 | Плити бетоннi тротуарнi фiгурнi, товщина 60 мм "Римський камінь", червоний колір | м2 | 95,95 |  |
| 22 | Плити бетоннi тротуарнi фiгурнi, товщина 60 мм "Цеглинка", білий колір | м2 | 70,7 |  |
| 23 | Плити бетоннi тротуарнi фiгурнi, товщина 60 мм "Римський камінь", світло-сірий колір | м2 | 262,6 |  |
| 24 | Круг відрізний алмазний, діаметр 230 мм | шт | 8,2 |  |
| 25 | *Підготовка ґрунту для влаштування партерного та звичайного газонів вручну з внесенням рослинної землі шаром 15 см (Н=10 см)* | *100м2* | *0,5* |  |
|  |  |  |  |  |
|  |

**2. Технічні та інші характеристики предмета закупівлі.**

1. Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі повинні передбачати необхідність застосування заходів із захисту довкілля. При наданні послуг повинні використовуватися якісні матеріали, машини i механізми, технології, які відповідають вимогам діючого природоохоронного законодавства. Зокрема, не допускати складування сміття у несанкціонованих місцях; під час експлуатації автотранспорту викид відпрацьованих газів не повинен перевищувати допустимі норми тощо, про що Учасник **фактом** подання тендерної пропозиції **гарантує** застосування вищезазначених заходів.

2. Визначення ціни пропозиції, розрахунок договірної ціни і кошторисної документації необхідно здійснювати відповідно до наказу Мінрегіону від 01.11.2021 № 281 (кошторисні норми України «Настанова з визначення вартості будівництва»), далі Настанова, із урахуванням змін та доповнень та з урахуванням розміру кошторисної заробітної плати, який враховується при визначенні вартості будівництва об’єктів, що споруджуються із залученням коштів міського бюджету м. Івано-Франківська, встановленого рішенням виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради, чинним на момент проведення торгів кошторисна заробітна плата, згідно рішення виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради від 19.01.23 № 31, становить 14800,0 грн., що відповідає середньому розряду складності робіт у будівництві 3,8 при виконанні робіт у звичайних умовах.

 Заробітна плата в складі прямих витрат розраховується учасником на підставі нормативних трудовитрат на певний обсяг робіт і вартості людино-години середнього нормативного розряду цих робіт для ланки робітників-будівельників і монтажників та середнього нормативного розряду ланки робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні будівельних машин і механізмів, згідно п. 5.3 «Настанови з визначення вартості будівництва». Якщо розрахункова заробітна плата в учасника нижче, ніж розмір середньомісячної заробітної плати у будівництві на 2023 рік, а саме 12558,80 гривень, **учасник повинен надати** розрахунок середньомісячної заробітної плати на одного працівника в режимі повної зайнятості з урахуванням показника середньомісячної норми тривалості робочого часу, встановленого центральним органом виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної політики у сфері праці, зайнятості населення, трудової міграції, трудових відносин та соціального захисту.

 **Фактом подання тендерної пропозиції учасник підтверджує виконання ним вимог вищезазначених перших двох абзаців цього пункту.**

 Учасник розраховує вартість послуг виходячи із діючих вимог та стандартів, з урахуванням усіх своїх витрат, податків та обов’язкових платежів (зборів), відповідно до встановлених чинним законодавством України норм.

 Будь-які витрати, понесені Учасником процедури закупівлі у зв’язку з участю в тендері та укладенням договору, в т. ч. пов’язанні з його нотаріальним посвідченням на вимогу Замовника, не вважаються збитками та не підлягають відшкодуванню Учаснику Замовником.

 Ціну тендерної пропозиції Учасникам слід визначати відповідно до технічних вимог даного предмета закупівлі, термінів закінчення надання послуг, технології надання послуг, використання конкретних матеріалів, якості послуг, а також з дотриманням діючих норм і правил експлуатації техніки і безпечних умов праці.

 Вартість пропозиції та всі інші ціни повинні бути чітко визначені.

 Договірна ціна оформляється за формою відповідно до додатку 30 «Настанови з визначення вартості будівництва» зі змінами та розраховується в національній валюті України - гривні.

 **Для підтвердження відповідності тендерної пропозиції технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам замовника, Учасник торгів повинен надати наступні документи в форматі pdf. підписані інженером з проектно-кошторисної документації та керівником підприємства:**

- розрахунок договірної динамічної ціни;

- пояснювальну записку;

- локальний кошторис (має бути складений відповідно до технічних вимог (специфікації) з урахуванням технології виконання послуг), врахувати умови виконання послуг - проведення послуг на одній половині проїзної частини при систематичному русі транспорту на другій (у разі наявності такого);

- розрахунок вартості матеріальних ресурсів (відомість ресурсів);

- розрахунок загальновиробничих до локального кошторису;

 - розрахунок адміністративних витрат;

- розрахунок прибутку.

- розрахунок вартості експлуатації будівельних машин та механізмів у складі прямих витрат. (Учасник визначає виходячи з нормативного часу роботи машин, необхідного для виконання обсягу послуг, що пропонується, та вартості експлуатації машин за одиницю часу їх застосування (машино-година) в поточних цінах з урахуванням положень пунктів 5.5 – 5.9 Настанови). Розрахунок виконати з урахуванням витрат учасника на обслуговування будівельних машин та механізмів за попередній період та згідно п. 5.4 Настанови. До розрахунку додати довідку про наявність будівельних машин та механізмів, що є в наявності в учасника та відповідає Відомості ресурсів, або договір(и) на оренду будівельних машин та механізмів з розрахунком собівартості маш.-год на період виконання послуг та терміном дії договору на весь період виконання послуг.

- програмний файл imd, або ibd, що сумісний с програмним комплексом АВК-5.

3. Не врахована учасником вартість окремих послуг не сплачується замовником окремо, а витрати на їх виконання вважаються врахованими у загальній ціні його тендерної пропозиції.

4. Учасник відповідає за одержання всіх необхідних дозволів, ліцензій, сертифікатів на послуги, запропоновані на торги, та самостійно несе всі витрати на отримання таких дозволів, ліцензій, сертифікатів.

5. При наданні послуг виконавець забезпечує безпеку руху транспорту і пішоходів відповідно до діючих нормативно-правових актів.

**6. Учасник у складі своєї пропозиції повинен надати:**

- сертифікат відповідності бордюрів бетонних вимогам ДСТУ Б В.2.7-237:2010 БМ. Камені бетонні і залізобетонні бортові, виданий органом з сертифікації виробнику продукції, від якого будуть поставлятися Учасником бордюри бетонні для надання послуг, що є предметом закупівлі;

- сертифікат відповідності виробів бетонних тротуарних вимогам ДСТУ Б В.2.7- 145:2008 БМ. Вироби бетонні тротуарні неармовані, виданий органом сертифікації виробнику продукції, від якого буде поставлятися Учасником вироби бетонні тротуарні для надання послуг, що є предметом закупівлі.

 *У разі, якщо на дату подання учасником тендерної пропозиції, закінчився чи має закінчитися термін дії сертифікату на вищеназвані вироби, необхідно надати їх і до цих сертифікатів надати лист гарантію від Виробника цієї продукції про те, що зразки даних виробів ним подані для проходження повторної сертифікації у відповідні лабораторії, установи, тощо. Після отримання Виробником продукції нового сертифікату, учасник – переможець надає копію такого сертифікату замовнику, який долучить її до договору.*

7. Надання послуг в доведених обсягах, необхідно завершити до 31.12.2023 року.