**ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ**

**Твердопаливний котел**

|  |  |
| --- | --- |
| **Найменування** | **Характеристики** |
| Котел твердопаливний тривалого нижнього горіння з бічним завантаженням | 1 шт. |
| Потужність не менш | 99 кВт |
| Кількість камер згоряння | 2 |
| Види палива | Вугілля, брекети, торф, тирса, пелети |
| ККД не менш | 95% |
| Товщина котлової сталі топкової не менш | 5 мм |
| Діаметр димоходу не більш | 220 мм |
| Об'єм топки не менш | 0,5 м. куб. |
| Глибина топки не менш | 1400 мм |
| Час роботи на одному завантаженні не менш | 12 год |
| Комплектація | -Чавунні колосники;  -Термометр;  -Турбіна та електричний блок керування;  -Інструкція з експлуатації котла та  гарантійний талон (на 5 років); |
| Місце постачання | м. Олександрія вул. Жуковського 13 |

**Твердопаливний котел**

|  |  |
| --- | --- |
| **Найменування** | **Характеристики** |
| Котел твердопаливний тривалого нижнього горіння з бічним завантаженням | 2 шт. |
| Потужність не менш | 50 кВт |
| Кількість камер згоряння | 2 |
| Види палива | Вугілля, брекети, торф, тирса, пелети |
| ККД не менш | 95% |
| Товщина котлової сталі не менш | 5 мм |
| Діаметр димоходу не більш | 220 мм |
| Об'єм топки не менш | 0,28 м. куб. |
| Глибина топки не менш | 1000 мм |
| Час роботи на одному завантаженні не менш | 12 год |
| Базова комплектація | -Чавунні колосники;  -Термометр;  -Турбіна та електричний блок керування;  -Інструкція з експлуатації котла та  гарантійний на талон (на 5 років); |
| Місце постачання | м. Олександрія вул. Жуковського 13 |

Крім того, котел повинен бути без попередньої експлуатації (новий), містити заводське маркування та виготовлені не раніше січня 2022 року, відповідати ДСТУ 2326-93 «Котли опалювальні водогрійні теплопродуктивністю до 100 кВт» .

4.2. *Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі тендерної пропозиції документи, які підтверджують відповідність тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі*, а саме:

4.2.1. Завірена копія титульних аркушів з відмітками про перевірку та внесення в Єдину базу (реєстр) Технічних умов України, а також аркушів, що містять інформацію про технічні характеристики, описи матеріалу з якого виготовляється, методи перевірки якості.

4.2.2. Авторизаційний лист наданий виробником для постачальників, щодо підтвердження статусу дилера та гарантії поставки товару з вказанням назви, номеру закупівлі.

4.2.3. Завірена копія сертифіката відповідності, копією декларації про відповідність, (внутрiшнiй контроль виробництва з проведенням перевiрок обладнання, що працює під тиском, якi проводять пiд наглядом через певнi iнтервали часу).

**5. Витрати які Учасник включає в ціну товару:**

Ціна включає в себе всі витрати на транспортування, навантаження та розвантаження, страхування та інші витрати, сплату податків і зборів тощо.

**6. Загальні умови поставки товарів:**

6.1. При поставці товару повинні надаватися супровідні документи, що підтверджують його походження, якість, відповідність державним стандартам. При прийомі товару, обсяг товару має відповідати обсягу, який зазначена у супровідних документах. Приймання Товару за кількістю і якістю здійснюється представником Замовника.

6.2. На запропонований товар під час його транспортування, виробництва, тощо повинні застосовуватися заходи із захисту довкілля, передбачені законодавством України.

6.3. Доставка та розвантаження товару здійснюється за рахунок Учасника.

6.4. У разі ремонту товару у межах гарантійного строку, постачальник надає аналогічний товар на термін ремонту.

6.5. У разі поставки неякісного товару або товару, який не відповідає технічним умовам, Постачальник зобов’язується замінити його на продукцію належної якості і характеристики**.**