**Додаток 4**

**Технічні вимоги**

 **ДК 021:2015, 44220000-8: Столярні вироби**

**(Гаражні ворота з автоматикою та монтажем)**

 **Для підтвердження відповідності тендерної пропозиції учасника технічним, якісним та кількісним характеристикам предмета закупівлі учасник має надати в складі тендерної пропозиції:**

 **Якісні характеристики предмету закупівлі повинні відповідати встановленим/зареєстрованим нормативним актам (встановленим державним стандартам, зареєстрованим технічним умовам України, які передбачають застосування заходів із захисту довкілля (надається окремим файлом!!!)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Технічні характеристики, які вимагаються Замовником** | **Кількість** |
| Ворота промислові розпашнi Ryterna ISH2 (Литва - європейськасертифiкацiя всієї продукції) розмір воріт орієнтовно 3 330 х 3 200 см.- рама воріт виготовляєтеся з профільної труби 40х40, оцинкованої фарбована в чорний колір- полотно воріт - сендвіч-панелі, товщина не менше 40 ммущільнення полотна воріт по периметруМодель: М (Т) гофра (rib) з тиснявою. Колір зовні - RAL 3000, зсередини білий RAL 9002- Панорамна панель з алюмінієвого профілю, неменше ніж з подвійнимиакриловими склопакетами, поверхня профілю анодований алюміній -2 штФурнітура оцинкована. | **3 шт.** |
| Автоматика: Тип привода: лінійний, телескопічний  Електроживлення, В (змінний струм 50-60 Гц): 220 В Живлення двигуна, В: 220  Мінімальна паспортна вага стулки, кг: 600  Максимальна паспортна довжина стулки, м: 2,0  Мінімальна довжина стулки, м: 2,0  Хід штока, мм: 600  Потужність двигуна, Вт: 240  Тягове зусилля, Н: 2300  Споживаний струм, А: 1 - 1,4  Інтенсивність використання, %: 50  Час відкриття, не більше 20 секунд.  Швидкість відкривання, м/с: 0,10  Клас захисту, IP: 54  Робоча температура, С: –30 - + 60  Термозахист, С: 140  Маса привода, не менше 6 кг.  Довжина привода, не менше: 114 мм   Привод лівий і правий по 1 шт.  Блок керування з вбудованим приймачем  Пульт Д/К 4-х канальний (2шт) та виносна аварійна кнопка. | **3 шт.** |
| Монтаж воріт | **3 шт.** |