**Додаток 4**

**Технічні вимоги**

**ДК 021:2015, 44220000-8: Столярні вироби**

**(Гаражні ворота з автоматикою та монтажем)**

**Для підтвердження відповідності тендерної пропозиції учасника технічним, якісним та кількісним характеристикам предмета закупівлі учасник має надати в складі тендерної пропозиції:**

**Якісні характеристики предмету закупівлі повинні відповідати встановленим/зареєстрованим нормативним актам (встановленим державним стандартам, зареєстрованим технічним умовам України, які передбачають застосування заходів із захисту довкілля (надається окремим файлом!!!)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Технічні характеристики, які вимагаються Замовником** | **Кількість** |
| Ворота промислові розпашнi Ryterna ISH2 (Литва - європейська  сертифiкацiя всієї продукції) розмір воріт орієнтовно 3 330 х 3 200 см.  - рама воріт виготовляєтеся з профільної труби 40х40, оцинкованої фарбована в чорний колір  - полотно воріт - сендвіч-панелі, товщина не менше 40 мм  ущільнення полотна воріт по периметру  Модель: М (Т) гофра (rib) з тиснявою.  Колір зовні - RAL 3000, зсередини білий RAL 9002  - Панорамна панель з алюмінієвого профілю, неменше ніж з подвійними  акриловими склопакетами, поверхня профілю анодований алюміній -2 шт  Фурнітура оцинкована. | **3 шт.** |
| Автоматика:   Тип привода: лінійний, телескопічний   Електроживлення, В (змінний струм 50-60 Гц): 220 В   Живлення двигуна, В: 220   Мінімальна паспортна вага стулки, кг: 600   Максимальна паспортна довжина стулки, м: 2,0   Мінімальна довжина стулки, м: 2,0   Хід штока, мм: 600   Потужність двигуна, Вт: 240   Тягове зусилля, Н: 2300   Споживаний струм, А: 1 - 1,4   Інтенсивність використання, %: 50   Час відкриття, не більше 20 секунд.   Швидкість відкривання, м/с: 0,10   Клас захисту, IP: 54   Робоча температура, С: –30 - + 60   Термозахист, С: 140   Маса привода, не менше 6 кг.   Довжина привода, не менше: 114 мм   Привод лівий і правий по 1 шт.   Блок керування з вбудованим приймачем   Пульт Д/К 4-х канальний (2шт) та виносна аварійна кнопка. | **3 шт.** |
| Монтаж воріт | **3 шт.** |