**Додаток 2**

**ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ ДО ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

(технічні, якісні, кількісні та інші вимоги до предмета закупівлі)

*ДК 021:2015:* 31210000-1: Електрична апаратура для комутування та захисту електричних кіл.31211340-3. Клема 2-провідна з'єднувальна з нажимним важелем.Контактор КТ6023.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Технічні характеристики або еквівалент | Значення | Характеристики запропонованої учасником моделі  *(повна назва моделі)* | Відповідність (заповнюється учасником), так/ні |
| Клема 2-провідна  з нажимним важелем | з'єднувальна -3000 шт. |  |  |
| Поперечний переріз  не більше: | * 0.08 - 2.5 мм2 одножильний і багатожильний   0,08 - 4 мм2 тонкодротяні |  |  |
| Номінальна напруга не менше | 400 В / 4 кВ |  |  |
| Спосіб з'єднання | З'єднання CAGE CLAMP®< /p> Номінальний струм: 32 А для 4 мм2; 24 А для 2,5 мм2 |  |  |
| Максимальна робоча температура не менше | 850С |  |  |
| Необхідна довжина зачистки ізоляції | 10 мм |  |  |
| Спосіб підключення | без інструменту |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Технічні характеристики або еквівалент | **Параметри катушки** | **Параметри головного ланцюга** | **Механічна зносостійкість, млн. циклів** | **Маса, кг, не більше** |
| **Рід струму** | **Номінальна напруга В, частота 50Гц** | **Кількість контактів** | **Вид контакту** | **Рід струму** | **Номінальний струм, А** | **Номінальна напруга В, частота 50Гц** |  |  |
|
| **КТ6023** | **Перемінний** | **380** | **3** | **Замикаючі** | **Перемінний** | **160** | **380** | **10** | **8.8** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

\*\*\*Таблиці заповнюються учасником на пропонований товар.

На підтвердження відповідності запропонованого товару учасником надається паспорт чи інструкція з експлуатування (керівництвом з експлуатації) на товар що пропонується.

* На весь Товар, що постачається, Продавець надає гарантійні документи. Гарантійний термін на товар повинен складати не менше, ніж 12 місяців, і починає діяти з дати підписання сторонами товарної накладної або акту приймання – передачі Товару.
* Товар має бути новим, якісним, без попередньо експлуатаційного використання та належно упакованим, в тому числі із супровідними документами.
* Технічні характеристики товару, запропонованого учасником, повинні відповідати технічним характеристикам, які зазначені у цій Технічній специфікації .
* Для підтвердження відповідності пропонованого Учасником товару технічним вимогам до предмета закупівлі, Учасник подає у складі пропозиції будь-який з наступних документів: документи від виробника /паспорт (формуляр) товару /сертифікат/ посібник користувача/, які повинні містити опис технічних характеристик товару, перелік комплектації товару, інструкцію до використання.
* Якщо ці документи складені іноземною мовою, обов’язково додається їх переклад українською мовою.
* Учасник разом з пропозицією повинен надати документи, що підтверджують країну походження товару.
* Не приймаються до розгляду пропозиції Учасників на товар, виготовлений в російській федерації чи білорусії чи ввезені з території цих країн!

2. Неякісний товар підлягає обов’язковій заміні, але всі витрати пов’язані із заміною товару несе Постачальник;

3. У складі пропозиції Учасник подає **порівняльну таблицю відповідності запропонованого** **товару технічним вимогам** Замовника, зазначеним у Таблиці 1 Технічної специфікації.

Ознайомившись з технічними вимогами та вимогами щодо кількості та термінів поставки товару, що закуповується, учасник має можливість і погоджується забезпечити товарами відповідної якості, в необхідній кількості та в установлені замовником строки.

«З умовами цієї Технічної Специфікації (технічних, якісних, кількісних та інших вимог та характеристик до предмета закупівлі ознайомлений(і) та погоджуюсь(ємось)».

*\* Всі посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами. Після кожного такого посилання слід вважати наявний вираз «або еквівалент».*

*Всі посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, таке посилання є необхідним та обґрунтованим. Після кожного такого посилання слід вважати наявний вираз «або еквівалент».*

Учасник, подаючи свою тендерну пропозицію, тим самим погоджується, що його тендерна пропозиція може бути відхилена у разі, якщо ним була надана недостовірна інформація щодо відповідності запропонованого ним товару технічним та якісним вимогам Замовника або товар, який представляється ним на торги, не відповідає технічним та якісним вимогам Замовника. Замовник для перевірки відповідності запропонованого учасником товару може використовувати інформацію, розміщену в мережі Internet, в тому числі в електронній системі закупівель, офіційний сайт Виробника тощо.

Датовано: «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 року

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Підпис (прізвище, ініціали, посада уповноваженої особи учасника).