Додаток 2

до тендерної документації

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Відомість обсягів робіт** | | | | |
|  | |  | | |
| Поточний ремонт адміністративних приміщень ГУНП у Львівській області за адресою: вул. Садова, 4, м. Жидачів, Львівської області | | | | |
|  | | | | |
| № п/п | Найменування робіт та витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Локальний кошторис 02-01-01 на поточий ремонт |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Демонтажні робти |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 1 | Знімання дверних полотен | м2 | 16,65 |  |
| 2 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | шт | 4 |  |
| 3 | Розбирання обшивки з вагонки | м2 | 30,36 |  |
| 4 | Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну | м2 | 16,5 |  |
| 5 | (Демонтаж) Установлення металевих грат з дверима | т | 0,03816 |  |
| 6 | (Демонтаж) Улаштування перегородок із скляних блоків | м2 | 0,9 |  |
|  | Роздiл 2. Оздоблювальнi роботи |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 7 | Ремонт поверхні цегляних стін при глибині забиття в 0,5 цеглини, площа забиття в одному місці понад 1 м2 | м2 | 19,2 |  |
| 8 | Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону вапняним розчином, площа до 20 м2, товщина шару 20 мм | м2 | 28,5 |  |
| 9 | Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу | м2 | 1,8 |  |
| 10 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази | м2 | 91 |  |
| 11 | Обклеювання стiн шпалерами вологостiйкими на скловолокнистій основi по штукатурцi і бетону, по листових матеріалах, гіпсобетонних і гіпсолітових поверхнях | м2 | 91 |  |
| 12 | Фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по шпалерах за 2 рази | м2 | 91 |  |
| 13 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази | м2 | 18,3 |  |
| 14 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 18,3 |  |
| 15 | Улаштування каркасу підвісних стель | м2 | 50,4 |  |
| 16 | Укладання плит стельових в каркас стелі | м2 | 47,16 |  |
|  | Роздiл 3. Прорiзи |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 17 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | м2 | 2,4 |  |
| 18 | Установлення пластикових підвіконних дошок | м | 5,8 |  |
| 19 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах | м2 | 5,85 |  |
| 20 | Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен | м2 | 7,15 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 21 | Установлення металевих грат з дверима, грати поставки Замовника | т | 0,03816 |  |
| 22 | Улаштування перемичок із металевих балок | т | 0,03286 |  |
| 23 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 | м2 | 1,15 |  |
| 24 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази | м2 | 1,15 |  |
| 25 | Мурування внутрішніх стін з газобетонних блоків (дверних пройомів) | м3 | 0,4 |  |
|  | Роздiл 4. Підлоги |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 26 | Улаштування під покриття підлоги основи із деpевностружкових плит площею основи понад 20 м2 | м2 | 16,5 |  |
| 27 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт | м2 | 64,65 |  |
| 28 | Улаштування плінтусів шириною 100 мм з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші | м2 | 4,32 |  |
|  | Роздiл 5. Електроосвiтлення |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 29 | Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні | шт | 1 |  |
| 30 | Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку | м | 92 |  |
| 31 | Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби | м | 92 |  |
| 32 | Прокладання проводів при схованій проводці в борознах | м | 72 |  |
| 33 | Монтаж свiтильникiв ЛЕД, якi встановлюються в пiдвiсних стелях, кiлькiсть ламп 1 шт | шт | 9 |  |
| 34 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних | шт | 4 |  |
| 35 | Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці | шт | 4 |  |
| 36 | Навантаження сміття вручну | т | 1,2 |  |
| 37 | Перевезення сміття до 15 км | т | 1,2 |  |