Додаток 2

до тендерної документації

|  |
| --- |
| **Відомість обсягів робіт** |
|  |  |
| Поточний ремонт адміністративних приміщень ГУНП у Львівській області за адресою: вул. Садова, 4, м.Жидачів, Львівської області |
|  |
| №п/п | Найменування робіт та витрат | Одиницявиміру |  Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|   | Локальний кошторис 02-01-01 на поточий ремонт |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   | Роздiл 1. Демонтажні робти |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
| 1 | Знімання дверних полотен |  м2 | 16,65 |   |
| 2 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах звідбиванням штукатурки в укосах |  шт | 4 |   |
| 3 | Розбирання обшивки з вагонки |  м2 | 30,36 |   |
| 4 | Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну |  м2 | 16,5 |   |
| 5 | (Демонтаж) Установлення металевих грат з дверима |  т | 0,03816 |   |
| 6 | (Демонтаж) Улаштування перегородок із скляних блоків |  м2 | 0,9 |   |
|   | Роздiл 2. Оздоблювальнi роботи |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
| 7 | Ремонт поверхні цегляних стін при глибині забиття в 0,5цеглини, площа забиття в одному місці понад 1 м2 |  м2 | 19,2 |   |
| 8 | Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетонувапняним розчином, площа до 20 м2, товщина шару 20мм |  м2 | 28,5 |   |
| 9 | Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами[фальшстіни] по металевому каркасу |  м2 | 1,8 |   |
| 10 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином ізклейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 ммпри нанесенні за 2 рази |  м2 | 91 |   |
| 11 | Обклеювання стiн шпалерами вологостiйкими наскловолокнистій основi по штукатурцi і бетону, полистових матеріалах, гіпсобетонних і гіпсолітовихповерхнях |  м2 | 91 |   |
| 12 | Фарбування полівінілацетатними водоемульсійнимисумішами стін по шпалерах за 2 рази |  м2 | 91 |   |
| 13 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином ізклейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 ммпри нанесенні за 2 рази |  м2 | 18,3 |   |
| 14 | Поліпшене фарбування полівінілацетатнимиводоемульсійними сумішами стін по збірнихконструкціях, підготовлених під фарбування |  м2 | 18,3 |   |
| 15 | Улаштування каркасу підвісних стель |  м2 | 50,4 |   |
| 16 | Укладання плит стельових в каркас стелі |  м2 | 47,16 |   |
|   | Роздiл 3. Прорiзи |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
| 17 | Заповнення віконних прорізів готовими блокамиплощею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінахжитлових і громадських будівель |  м2 | 2,4 |   |
| 18 | Установлення пластикових підвіконних дошок |  м | 5,8 |   |
| 19 | Заповнення дверних прорізів готовими двернимиблоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'янихстінах |  м2 | 5,85 |   |
| 20 | Установлення металевих дверних коробок ізнавішуванням дверних полотен |  м2 | 7,15 |   |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 21 | Установлення металевих грат з дверима, гратипоставки Замовника |  т | 0,03816 |   |
| 22 | Улаштування перемичок із металевих балок |  т | 0,03286 |   |
| 23 | Ґрунтування металевих поверхонь за один разґрунтовкою ГФ-021 |  м2 | 1,15 |   |
| 24 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхоньемаллю ПФ-115 за 2 рази |  м2 | 1,15 |   |
| 25 | Мурування внутрішніх стін з газобетонних блоків(дверних пройомів) |  м3 | 0,4 |   |
|   | Роздiл 4. Підлоги |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
| 26 | Улаштування під покриття підлоги основи іздеpевностружкових плит площею основи понад 20 м2 |  м2 | 16,5 |   |
| 27 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині ізсухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт |  м2 | 64,65 |   |
| 28 | Улаштування плінтусів шириною 100 мм з керамічнихплиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючоїсуміші |  м2 | 4,32 |   |
|   | Роздiл 5. Електроосвiтлення |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
| 29 | Установлення щитків освітлювальних групових масоюдо 3 кг у готовій ніші або на стіні |  шт | 1 |   |
| 30 | Монтаж поліетиленових труб для електропроводкидіаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку |  м | 92 |   |
| 31 | Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2до 6 мм2 в труби |  м | 92 |   |
| 32 | Прокладання проводів при схованій проводці в борознах |  м | 72 |   |
| 33 | Монтаж свiтильникiв ЛЕД, якi встановлюються впiдвiсних стелях, кiлькiсть ламп 1 шт |  шт | 9 |   |
| 34 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованійпроводці, 2-клавішних |  шт | 4 |   |
| 35 | Установлення штепсельних розеток утопленого типупри схованій проводці |  шт | 4 |   |
| 36 | Навантаження сміття вручну |  т | 1,2 |   |
| 37 | Перевезення сміття до 15 км |  т | 1,2 |   |