Додаток 1

до оголошення про проведення

спрощеної закупівлі

**ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

**ДК 021:2015 35810000-5 Індивідуальне обмундирування**

**протигаз фільтрувальний СМ-6 з фільтром NBC-3/SL або еквівалент**

**Вимоги щодо якості товару:**

1. **Найменування:** Протигаз фільтрувальний СМ-6 з фільтром NBC-3/SL або еквівалент
2. **Призначення:** Протигаз фільтрувальний призначений для захисту очей, обличчя та органів дихання особового складу від токсичних випарів промислових небезпечних хімічних речовин (органічного та неорганічного погодження, кислотні гази та випари, сірчаний газ, хлористий водень, хлор, аміак та його органічні похідні, сірководень, синильна кислота) випарів ртуті, бойових отруйних речовин, радіоактивного пилу та біологічних агентів.
3. **Сфери застосування**: для використання правоохоронними органами, рятувальними загонами, пожежниками, формуваннями ЦЗ, для потреб служб цивільного захисту, забезпечення працівників та населення ЗІЗОД у мирний час і в особливий період.
4. **Вимоги до обладнання**: товар повинен бути новим, таким, що не був у використанні!
5. Основні технічні характеристики:

**Маска повнолицьова:**

* панорамна лицева частина із широким полем обзору виготовлена в універсальному розмірі (регульована);
* матеріал лицьової частини: бромно-бутилова гума або еквівалент;
* низький опір диханню;
* клас маски – 3 (class ІІІ);
* оглядовий опір захищений від запотівання;
* виведення поту через клапан видихання;
* переговорна мембрана, яка дозволяє спілкуватися з використанням комунікаційних пристроїв або без них;
* середня вага- не більше 600 г;
* мінімальна розбірливість мовлення не менше 95%;
* можливість під'єнювати фільтр з обох сторін, як праворуч так і ліворуч (різьба Rd40x1/7”);
* стійкість до температур: - 30° С до +70° С;
* термін зберігання – **не менше 20 років**;

**Повинна відповідати вимогам ДСТУ EN 136:2003 Засоби індивідуального захисту органів дихання. Маски. Вимоги, випробування, марковання (EN 136:1998, IDT) .**

**Фільтр комбінований:**

Забезпечує захист від радіоактивного пилу (в т.ч. радіоактивного метилйодиду), біологічних агентів, небезпечних хімічних промислових та бойових отруйних речовин відповідно до їхнього типу А2В2Е2К2HgSXP3 D R (SX- бойові отруйні речовини: зарин, зоман, табун, VX гази, іприт, люїзит та інші);

З’єднувальна різьба фільтру Rd40x1/7”;

Маса- не більше 400г;

Корпус фільтра виготовлений із ударостійкого пластику;

**Термін придатності – не менше 20 років**;

**Повинен відповідати вимогам ДСТУ EN 14387:2017 Засоби індивідуального захисту органів дихання. Фільтри протигазові і фільтри комбіновані. Вимоги, випробування, маркування (EN 14387:2004+А1:2008, IDT), ДСТУ EN 148-1:2004 (інформація на етикетці фільтру, має бути українською мовою згідно п.9 ДСТУ EN 14387:2017; Наявність на фільтрі Знаку відповідності Технічному регламенту засобів індивідуального захисту).**

**Сумка до протигазу:**

Сумка для протигазу призначена для носіння, захисту та зберігання протигазу. Матеріал сумки виготовлений із зносостійкого матеріалу. Має бути обладнана плечовим ременем з пряжками для фіксації і регулювання довжини, поясним ременем з прядками для фіксації і регулювання довжини, клапаном корпусу оснащеним засобами фіксації на корпусі, зовнішною кишенею з клапаном обладнаним еластичною прозорою плівкою під бирку розміром 3х5 см. Сумка вміщує у собі повний комплект протигазу.

1. **Комплект поставки:**

* Панорамна маска;
* Комбінований фільтр;
* Сумка до протигазу;

Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі тендерної пропозиції документи, які підтверджують відповідність тендерної пропозиції Учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановленими Замовником:

1. Копію сертифікату експертизи зразка (або сертифікат зразка, або сертифікат про експертизу зразка) виданий акредитованим органом із сертифікації Національного Агентства Акредитації України;
2. Копію Декларації про відповідність вимогам Технічного регламенту засобів індивідуального захисту затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України №771 від 21.08.2019р.;
3. Копію Висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи;
4. Якщо Учасник не є виробником складових продукції, запропонованої до постачання, (маски, фільтру) на кожну її складову (від кожного виробника), надати зразки (зразок) документів, що підтверджують якість, технічні характеристики та походження партії або одиниці продукції та будуть надаватися при поставці (сертифікат якості або декларація якості або подібне).
5. Надати технічний паспорт або настанову щодо експлуатування або інший документ, який містить опис технічних характеристик, властивостей та зображення товару.

Кожен Учасник при поданні своєї пропозиції згідно Додатку 1 до оголошення про проведення спрощеної процедури закупівлі повен надати через електронну систему закупівель фото зовнішнього вигляду товару, фото повинно бути кольорове.

1. Учасник пропонує Замовнику товар, який відповідає зазначеним вище вимогам до основних технічних характеристик та параметрів.

2. Учасник погоджується на загальні вимоги до предмета закупівлі:

2.2. Запропонований Учасником товар, який відповідає зазначеним вище вимогам до основних технічних характеристик та параметрів, повинен бути новим (таким, що не був у використанні). Рік випуску: не раніше 2021 року.

2.3. Строк гарантії на товар \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ місяців з моменту фактичного передання товару на склад Покупця.

2.4. Запропонований Учасником товар не повинен знаходитися під заставою або арештом.

2.5. При виявленні Замовником дефектів товару, будь-чого іншого, що може якимось чином вплинути на якісні характеристики товару, Учасник повинен замінити товар.

2.6. Строк поставки Товару: до 23 серпня 2022 року.

2.7. Місце поставки Товару: 58000, Чернівецька область, місто Чернівці, вулиця Лесі Українки, будинок 31.

3. Учасник повинен надати належним чином завірену копію сертифікат/ паспорт якості заводу-виробника/ інші документи, які підтверджують якість товару, який запропоновано в ціновій пропозиції.

3.1. В разі, якщо привезений товар, згідно наданого сертифікату (посвідчення) якості, не відповідає технічним вимогам – замовник не приймає даний товар.

3.2. Доставка товару здійснюється транспортом Постачальника, завантажувальні, розвантажувальні роботи – за рахунок Постачальника.

Товар повинен бути українського виробництва, або виробництва іншої країни (окрім: заборонена продукція російського походження, а також від дилерів російських виробників).