Додаток 1

до оголошення про спрощену закупівлю

**Технічні, якісні та кількісні характеристики до предмету закупівлі**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | **Шпаклівка фінішна, 25 кг. Сатенгіпс, ТМ Єврогіпс (або еквівалент)** | Шпаклівка мінеральна, призначена для внутрішніх робіт. Може використовуватися для обробки практично всіх видів поверхонь. Володіє високими заповнюючими властивостями і еластичністю.Вид -гіпсоваГотовність до застосування - розведення водоюКолір - білийРекомендована товщина штукатурного шару - 0,5 мм.Витрати (на 1 мм товщини), кг / м.кв. - 1Час використання готової суміші, год -1- 1,10 | 20 шт.Фасування - мішок 25кг.Термін придатності 12 місяців. Дата виготовлення не раніше грудня 2021року. |
| 2 | **Мастика бітумна****BauGut для приклеювання та ремонту, 10 кг (або еквівалент)**Мастика бітумна BauGut для приклеювання та ремонту 10 кг - фото 1 | Основа:  бітумна Сфера застосування:  для покрівлі (даху), для зовнішніх робіт Призначення мастики:  гідроізоляція, приклеювання, ремонт Колір:  чорний Гнучкість на брусі радіусом 5,0 ± 0,2 мм, при температурі:  до -15 °С Водонепроникність:  абсолютна Умовна міцність:  2 кгс/см² Масова частка нелетких речовин:  80 % Відносне подовження при розриві:  100 % Міцність на зсув клейового з'єднання:  1 кгс/см² Міцність зчеплення між шарами:  1 кгс/см² Міцність зчеплення з основою:  1 кгс/см² Водопоглинання протягом 24 год:  0,2 % по масі Діапазон температур застосування:  від +5 до +40 °С Теплостійкість:  85 ºС Життєздатність:  6 год Час висихання:  24 год  | 3 шт. Фасування відро 10 кг. Термін придатності 12 місяців  Дата виготовлення не раніше грудня 2021року. |