**Додаток 2**

**до тендерної документації**

**Технічна специфікація**

**«Напівбрикет торф’яний, вугілля кам’яне (ДК 021:2015: 09110000-3 – Тверде паливо)»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер**  **№** | **Загальна назва** | **Номенклатура позиції** | **Одиниця**  **виміру** | **Кількість** |
| **1** | **Напіврикет торф’яний** | **ДК 021:2015: 09112200-9 – Торф** | **тонна** | **445** |
| **2** | **Вугілля кам’яне марки Г (Г2)(13-100)** | **ДК 021:2015: 09111100-1 – Вугілля** | **тонна** | **10** |

**ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ:**

1. Документальне підтвердження відповідності товару технічним, якісним та кількісним характеристикам має бути надане у складі тендерної пропозиції у формі пояснювальної записки та повинно мати: детальний опис основних технічних характеристик товару, походження товару, дані про виробника.

2. Згідно пункту 2.1. Розділу 2 «Правила приймання» РСТ 1297-82 "Напівбрикетибрикети торф’яні. Технічні умови" передбачено, що приймальний контроль брикетів у виробника здійснює інспекція "Укрінспаливо" партіями згідно ГОСТ 13674. На кожну партію продукції видається документ про якість.

На підтвердження пунктів 2.1. та 2.2. Розділу 2 «Правила приймання» РСТ 1297-82 "Напівбрикети торф’яні. Технічні умови" Учасник у складі пропозиції на напівбрикет торф’яний надає сертифікат якості виданий Українською інспекцією «Укрінспаливо» відповідно до діючого в Україні РСТ 1297-82 «Напівбрикети торфові. Технічні умови », дійсний на дату кінцевого строку подання.

3. Відповідно до пунктів 5.1.,5.2. Розділу 5 «Гарантії виробника» РСТ 1297-82 "Напівбрикети торф’яні. Технічні умови", виробник гарантує відповідність брикетів торф’яних, вимогам даного стандарту, за умови дотримання споживачем вимог транспортування та зберігання. Гарантійний строк зберігання – 12 місяців з моменту видання сертифікату.

На підтвердження пунктів 5.1, 5.2 Розділу 5 «Гарантії виробника» РСТ 1297-82 "Напівбрикети торф’яні. Технічні умови", учасник процедури закупівлі надає у складі пропозиції, письмове підтвердження (лист, довідку, тощо) від виробника товару про гарантію відповідності Напівбрикетів торфових РСТ 1297-82 та гарантійний термін зберігання із зазначенням номеру оголошення закупівлі.

4. Відповідно до п.п. 7.10 ДСТУ 7146:2010 «Вугілля кам’яне та антрацит для побутових потреб. Технічні умови», під час укладання договору на постачання вугілля повинен бути представлений сертифікат генетичних, технологічних та якісних характеристик, що містить основні та додаткові параметри кодифікації вугілля середнього та високого рангів згідно з ГОСТ 30313 та Міжнародною системою кодифікації.

На підтвердження п.п. 7.10 ДСТУ 7146:2010 «Вугілля кам’яне та антрацит для побутових потреб. Технічні умови», учасник надає у складі пропозиції договір на постачання вугілля, з виробником або його офіційним представником, або його покупцем, або з будь-яким іншим суб’єктом господарювання з яким в учасника укладений договір на постачання вугілля марки Г(Г2) (13-100) та копію дійсного сертифікату генетичних, технологічних та якісних характеристик, що містить основні та додаткові параметри кодифікації вугілля середнього та високого рангів згідно з ГОСТ 30313 та Міжнародною системою кодифікації. Сертифікат має бути дійсний станом на дату кінцевого строку подання.

5.Відповідно до п.п. 7.1-7.5 ДСТУ 7146:2010 «Вугілля кам’яне та антрацит для побутових потреб. Технічні умови», прийнятою до відправлення вважають, партію вугілля від якої відібрано товарну пробу згідно з ДСТУ 4096, для оформлення посвідчення про якість. Посвідчення про якість має містити: назву підприємства-виробника, назву споживача та дату відправлення, номер та дату договору про постачання, номери вагонів або інших транспортних засобів, масу нетто, позначення цього стандарту, назву продукції (марку вугілля, розмір кусків вугілля), результати аналізування (значення нижчої теплоти згорання на робочий стан палива Qri, загальної вологи на робочий стан палива Wrt , зольністі на сухий стан палива Аd , масової частки кусків розміром менше нижчої границі)

На підтвердження п.п. 7.1-7.5 ДСТУ 7146:2010 «Вугілля кам’яне та антрацит для побутових потреб. Технічні умови» учасник процедури закупівлі учасник надає у складі пропозиції, посвідчення про якість на вугілля марки Г(Г2) (13-100), видане та оформлене у відповідності до п. 7.4. ДСТУ 7146:2010, надане учасником посвідчення якості за формою та змістом має відповідати п. 7.4. ДСТУ 7146-2010 та підтверджувати всі якісні показники вказані в таблиці 1 ДСТУ 7146-2010.

6. Вартість пропозиції учасника повинна враховувати витрати на доставку Товару, витрати на навантажувально-розвантажувальні роботи.

7. Всі посилання на конкретну марку, виробника, фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, слід читати з виразом „ або еквівалент». Учасником може бути запропоновано товар, що є еквівалентом зазначеному в даному додатку. В такому випадку, цей товар за своїми технічними та якісними вимогами повинен відповідати вимогам, щодо предмету закупівлі передбаченим даним додатком. Еквівалентність, товару, що пропонується учасником повинна бути документально підтверджена, шляхом надання у складі пропозиції учасником, відповідного документу (довідки, листа) від органу уповноваженого на сертифікацію напібрикету відповідно до РСТ 1297-82 "Напівбрикети торф’яні. Технічні умови", та/або органу уповноваженого на сертифікацію вугілля відповідно до ДСТУ 7146:2010 «Вугілля кам’яне та антрацит для побутових потреб. Технічні умови»

Якщо товар, запропонований учасником, не відповідає вимогам даної технічної специфікації, або учасник не підтвердив відповідність товару вимогам даної технічної специфікації, зокрема надав документальне підтвердження, що за своїм змістом або формою не відповідає технічним та якісним вимогам замовника, або надав таке підтвердження не в повному обсязі, або надав не достовірну інформацію, що є суттєвою при визначенні результатів процедури закупівлі, то замовник відхиляє пропозицію такого учасника»

**Технічні та якісні вимоги**

**Напівбрикет торф’яний, що закуповується Замовником та пропонується учасниками, має відповідати РСТ 1297-82 "Напівбрикетибрикети торф’яні. Технічні умови", Вугілля кам’яне, що закуповується Замовником та пропонується учасниками, має відповідати ДСТУ 7146:2010 «Вугілля кам’яне та антрацит для побутових потреб. Технічні умови»**

**1.Напівбрикет торф’яний – 445,00\_тонн.**

1. Масова доля вологи, вологість – до 25%
2. Зольність – до 25%
3. Механічна міцність – не менше 93%
4. Теплота згорання, при спалюванні в калориметричній бомбі ( QPH ) – не менше 10,2 МДж/кг
5. Розміри напівбрикетів торф’яних – довжина 80-200мм, ширина 45-200мм, товщина 15-70 мм.
6. Масова частка дріб’язку ( кусків розміром менше 25 мм ) - не більше 7%

**2.Вугілля кам’яне марки Г (Г2) (13-100)- 10,00\_тонн.**

1. Нижча теплота згорання на робочий стан палива не менше 5300,00 ккал/кг
2. Зольність - до 24%
3. Вологість – до 8%
4. **Місце поставки товару - за адресою підпорядкованих Замовнику закладів:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Назва закладу** | **Адреса закладу** | **Потреба, т** |
| 1 | Опорний заклад «Смідинський ліцей» | Волинська обл.,Ковельський р-н, с. Смідин, вул.Незалежності, 27 | 150 |
| 2 | Руднянська філія опорного закладу «Смідинський ліцей» | Волинська обл.,Ковельський р-н,с. Рудня, вул. Миру, 12 | 20 |
| 3 | Паридубська філія опорного закладу «Смідинський ліцей» | Волинська обл. Ковельський р-н, с. Паридуби, вул. Лесі Українки, 8 | 20 |
| 4 | Руднянський ЗДО (дитячий садок) «Струмочок» | Волинська обл., Ковельський р-н,с.Рудня, вул.Миру, 21 | 20 |
| 5 | Смідинський ЗДО (ясла-садок) «Малятко» | Волинська обл., Ковельський р-н,с.Смідин, вул. Незалежності, 29 | 30 |
| 6 | Зачернецька гімназія | Волинська обл., Ковельський р-н, с. Зачернеччя, вул. Шкільна, 2 | 70 |
| 7 | Зачернецький ЗДО | Волинська обл., Ковельський р-н,с. Зачернеччя, вул. Садова, 4 | 10 |
| 8 | Журавлинська гімназія | Волинська обл., Ковельський р-н,с. Журавлине, вул. Григорія Шуміка, 4 | 60 |
| 9. | Журавлинський ЗДО (ясла-садок) «Журавлик» | Волинська обл., Ковельський р-н,с. Журавлине, вул. Григорія Шуміка, 4 | 20 |
| 10. | Амбулаторія с. Смідин | Волинська обл. Ковельський р-н, с. Смідин, вул. Незалежності, 31 | 10 кам’яне вугілля  10 торф |
| 11. | Адмінприміщення сільської ради, | Волинська обл. Ковельський р-н, с. Смідин, вул.Грушевського, 9 | 25 |
|  | **Всього** | | **445** |

1. **Строк поставки товарів: до 30.06.2024 року**