**Зміни до тендерної документації**

**Напівбрикет торф’яний, вугілля кам’яне (ДК 021:2015: 09110000-3 – Тверде паливо)**

 Уповноваженою особою було прийнято рішення про внесення змін до тендерної документації відповідно до ч.2 ст. 24 Закону України «Про публічні закупівлі» «Замовник має право з власної ініціативи або у разі усунення порушень законодавства у сфері публічних закупівель, викладених у висновку органу державного фінансового контролю відповідно до [статті 8](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19#n960) Закону, або за результатами звернень, або на підставі рішення органу оскарження внести зміни до тендерної документації. У разі внесення змін до тендерної документації строк для подання тендерних пропозицій продовжується замовником в електронній системі закупівель таким чином, щоб з моменту внесення змін до тендерної документації до закінчення кінцевого строку подання тендерних пропозицій залишалося не менше семи днів.

Зміни, що вносяться замовником до тендерної документації, розміщуються та відображаються в електронній системі закупівель у вигляді нової редакції тендерної документації додатково до початкової редакції тендерної документації. Замовник разом із змінами до тендерної документації в окремому документі оприлюднює перелік змін, що вносяться».

**п.4.1.1. Розділу IV «Подання та розкриття тендерної пропозиції» тендерної документації викласти в новій редакції:**

4.1.1. Кінцевий строк подання тендерних пропозицій (не менше ніж сім днів):

Дата – 02.04. 2024 року до 00:00 год.

**Пункт Технічні та якісні вимоги Додатку 2 до Тендерної документації викласти у новій редакції:**

**Технічні та якісні вимоги**

Напівбрикет торф’яний, що закуповується Замовником та пропонується учасниками, має відповідати РСТ 1297-82 "Напівбрикетибрикети торф’яні. Технічні умови", Вугілля кам’яне, що закуповується Замовником та пропонується учасниками, має відповідати ДСТУ 4083:2012

1.Напівбрикет торф’яний – 445,00\_тонн.

1. Масова доля вологи, вологість – до 25%

2. Зольність – до 25%

3. Механічна міцність – не менше 93%

4. Теплота згорання, при спалюванні в калориметричній бомбі ( QPH ) – не менше 10,2 МДж/кг

5. Розміри напівбрикетів торф’яних – довжина 80-200мм, ширина 45-200мм, товщина 15-70 мм.

6. Масова частка дріб’язку ( кусків розміром менше 25 мм ) - не більше 7%

2.Вугілля кам’яне марки Г (Г2) (13-100)- 10,00\_тонн.

1. Нижча теплота згорання на робочий стан палива не менше 5300,00 ккал/кг

2. Зольність - до 24%

3. Вологість – до 8%

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  **Уповноважена особа** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_підпис | **Олена КРУК** |