**Додаток 3**

**Технічні, кількісні та якісні вимоги до предмета закупівлі**

на послуги з **ДК 021:2015 – 50110000-9 Послуги з ремонту і технічного обслуговування мототранспортних засобів і супутнього обладнання, а саме:**

**Поточний ремонт транспортного засобу Renault Master**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № з/п | Параметри ТЗ | Характеристики ТЗ |
| 1 | Модель | Renault Master |
| 2 | Номерний знак | АЕ0390КМ |
| 3 | Рік випуску | 2007 |
| 4 | КПП | Механічна |
| 5 | Тип ТЗ: | Вантажно-пасажирський-В |
| 6 | VIN: | VF1FDCVL538174368 |
| 7 | Об’єм двигуна | 2499 см3 |
| 8 | Марка палива | Дизельне паливо |

**Вид робіт: поточний ремонт транспортного засобу Renault Master**

|  |  |
| --- | --- |
| № з/п | Перелік послуг |
| 1 | Ремонт (заміна за необхідністю) аварійного клапану паливної системи |
| 2 | Відновлення (реставрація) посадочного місця аварійного клапану |
| 3 | Усунення витоку тиску високої магістралі |
| 4 | Ідентифікація інших причин не коректної роботи двигуна (у разі не усунення проблеми) |

**Поточний ремонт транспортного засобу MAZDA E 2200**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № з/п | Параметри ТЗ | Характеристики ТЗ |
| 1 | Модель | MAZDA E 2200 |
| 2 | Номерний знак | АЕ7978HH |
| 3 | Рік випуску | 2001 |
| 4 | КПП | Механічна |
| 5 | Тип ТЗ: | Пасажирський-В |
| 6 | VIN: | JM7SKY02100105649 |
| 7 | Об’єм двигуна | 2184 см3 |
| 8 | Марка палива | Дизельне паливо |

**Вид робіт: поточний ремонт транспортного засобу MAZDA E 2200**

|  |  |
| --- | --- |
| № з/п | Перелік послуг |
| 1 | Регулювання теплових зазорів клапанів |
| 2 | Заміна свічок розжарювання у кількості 4 од. |
| 3 | Заміна паливного фільтра |
| 4 | Ідентифікація інших причин не коректної роботи двигуна (у разі не усунення проблеми) |

Загальні вимоги

1. Учасник повинен надати Замовнику послуги, якість яких відповідає вимогам Наказу Міністерства Інфраструктури України №615 від 218.11.2014р., Наказу Міністерства Промислової політики України № 721 від 29.12.2004р., ДСТУ 2322-93 «Технічні умови», ДСТУ 3649-2010 «Колісні транспортні засоби. Вимоги щодо безпечності технічного стану та методи контролю» та відповідно до вимог, передбачених заводами-виробниками даних ТЗ

2.Запасні частини та матеріали, які будуть використані в процесі поточного ремонту ТЗ, повинні відповідати вимогам передбачених заводами виробниками ТЗ, технічній документації та нормативно-правовим актам України.

3. Запасні частини та матеріали, які будуть використані в процесі проведення поточного ремонту ТЗ повинні бути такими, що не перебували в експлуатації (новими).

4. При невідповідності якості запасних частин встановленим вимогам, Учасник зобов’язаний за власні кошти замінити такі запасні частини.3. Учасник гарантує Замовнику належну якість виконаних робіт пов’язаних з проведенням поточного ремонту ТЗ.

5. Гарантійні обов’язки розповсюджуються на всі види робіт та на всі використані запасні частини і матеріали.

5. Місце надання послуг – за місцем знаходження відповідних для надання послуг Замовнику виробничих потужностей Учасника, які розташовані у місті Павлоград. Доставка транспортного засобу до місця надання послуг та у зворотньому напрямку здійснюється засобами та силами Замовника.