Додаток 2 до 
			тендерної документації
ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ
(технічне завдання)
Капітальний ремонт тротуару по вулиці Шевченка в межах вулиці М. Гуршевського та вулиці Г. Сковороди (непарна сторона) в м. Переяслав Київської області
Клас наслідків – СС1
(У тих випадках, коли у  найменуванні робіт та  витрат  містяться посилання на конкретні торгівельні марки чи фірму, конструкцію, тип механізму або матеріалів , джерело його походження або виробника –  слід читати як /або еквівалент, який відповідає проектним рішенням»)
№
п/п	
Найменування робіт та витрат	Одиниця
виміру	  Кількість	
1	2	3	4	
 	Локальний кошторис 02-01-01 на Підготовчі роботи	 	 	
 	 	 	 	
1	Видалення сухостійних, аварійних та фаутних дерев
м'яких листяних порід частинами із застосуванням
автогідропідіймачів, діаметр стовбура понад 60 см до 70
см	  м3	4	
2	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах
екскаваторами місткістю ковша 0,5 м3 з навантаженням
на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2	  м3	15	
3	Корчування вручну в міських умовах пнів дуба, ясеня,
в'яза, діаметр пня понад 30 см до 50 см	  шт	7	
4	Перевезення сміття до 7 км	  т	12	
5	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям,
група ґрунту 1	  м3	15	
6	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група
ґрунту 1-2	  м3	15	
7	Ремонт окремих ділянок  цегляних горловин оглядових
каналізаційних колодязів без заміни люка, поверхня з
твердим покриттям	  колодязь	1	
 	Локальний кошторис 02-01-02 на Влаштування
дорожнього одягу на тротуарах	 	 	
 	 	 	 	
 	Роздiл 1. Ділянка №1 довжина 272м	 	 	
 	 	 	 	
8	Розбирання бортових каменів	  м	28	
9	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-
самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	  т	2,016	
10	Перевезення сміття до 5 км	  т	2,016	
11	Розбирання бетонних поребриків на бетонній основі	  м	272	
12	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-
самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	  т	10,6	
13	Перевезення сміття до 5 км	  т	10,6	
14	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах
екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 у відвал, група
ґрунту 2	  м3	48,4	
15	Ущільнення ґрунту самохідними вібраційними котками
масою 2,2 т за перший прохід по одному сліду при
товщині шару 25 см	  м3	48,4	
16	Ущільнення ґрунту самохідними вібраційними котками
масою 2,2 т за кожний наступний прохід по одному сліду
при товщині шару 25 см	  м3	48,4	
17	Улаштування дорожніх корит коритного профілю з
застосуванням екскаваторів, глибина корита до 250 мм	  м2	551	
18	Перевезення ґрунту до 5 км	  т	192,85	
19	Установлення бортових каменів бетонних і
залізобетонних при інших видах покриттів	  м	28	
20	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	  м	534	

1	2	3	4	
21	Розробка піщано-щебеневої суміші екскаватором 0,25
м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група
ґрунту 2	  м3	161,93	
22	Перевезення заповнювачів природних, що
транспортуються навалом, самоскидами на вiдстань 2
км	  т	259,09	
23	Улаштування  основи тротуарів із щебенево-піщаної
суміші за  товщини шару 12 см	  м2	850	
24	Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної
суміші , за зміни товщини на кожен 1 см додавати або
вилучати до/з норми 27-17-1 ( до т.15см)	  м2	850	
25	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з
використанням готової піщано-цементної суміші
площадок та тротуарів шириною понад 2 м	  м2	850	
26	Перевезення ФЕМ автотягачами на вiдстань 5 км	  т	79,15	
27	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах
екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 з
навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 1	  м3	103	
28	Перевезення ґрунту до 6 км	  т	144	
29	Планування площ механізованим способом, група
ґрунту 2	  м2	977	
30	Планування площ ручним способом, група ґрунту 2	  м2	172	
31	Ямковий ремонт асфальтобетонного покриття доріг
одношарового товщиною 50 мм, площею ремонту понад
5 м2 до 25 м2	  м2	14	
 	Роздiл 2. Ділянка №2 довжина 208м	 	 	
 	 	 	 	
32	Розбирання бортових каменів	  м	136	
33	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-
самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	  т	9,792	
34	Перевезення сміття до 5 км	  т	9,8	
35	Розбирання бетонних поребриків на бетонній основі	  м	357	
36	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-
самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	  т	13,923	
37	Перевезення сміття до 5 км	  т	13,9	
38	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах
екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 з
навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2	  м3	28	
39	Перевезення ґрунту до 5 км	  т	39,2	
40	Установлення бортових каменів бетонних і
залізобетонних при інших видах покриттів	  м	136	
41	Улаштування дорожніх корит коритного профілю з
застосуванням екскаваторів, глибина корита до 250 мм	  м2	421	
42	Перевезення ґрунту до 5 км	  т	147,35	
43	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	  м	357	
44	Розробка піщано-щебеневої суміші екскаватором 0,25
м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група
ґрунту 2	  м3	74,1	
45	Перевезення заповнювачів природних, що
транспортуються навалом, самоскидами на вiдстань 2
км	  т	118,56	
46	Улаштування  основи тротуарів із щебенево-піщаної
суміші за  товщини шару 12 см	  м2	389	
47	Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної
суміші , за зміни товщини на кожен 1 см додавати або
вилучати до/з норми 27-17-1 ( до т.15см)	  м2	389	
48	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з
використанням готової піщано-цементної суміші
тротуарів, шириною до 2 м	  м2	389	
49	Перевезення ФЕМ автотягачами на вiдстань 5 км	  т	37,55	
50	Планування площ ручним способом, група ґрунту 2	  м2	3	

1	2	3	4	
51	Ямковий ремонт асфальтобетонного покриття доріг
одношарового товщиною 50 мм, площею ремонту понад
5 м2 до 25 м2	  м2	7,5	
 	Роздiл 3. Ділянка №3 довжина 178м	 	 	
 	 	 	 	
52	Розбирання бортових каменів	  м	16	
53	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-
самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	  т	1,152	
54	Перевезення сміття до 5 км	  т	1,15	
55	Розбирання бетонних поребриків на бетонній основі	  м	346	
56	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-
самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	  т	13,494	
57	Перевезення сміття до 5 км	  т	13,5	
58	Установлення бортових каменів бетонних і
залізобетонних при інших видах покриттів	  м	16	
59	Улаштування дорожніх корит коритного профілю з
застосуванням екскаваторів, глибина корита до 250 мм	  м2	407	
60	Перевезення ґрунту до 5 км	  т	142,45	
61	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	  м	333	
62	Розробка піщано-щебеневої суміші екскаватором 0,25
м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група
ґрунту 2	  м3	70,18	
63	Перевезення заповнювачів природних, що
транспортуються навалом, самоскидами на вiдстань 2
км	  т	112,29	
64	Улаштування  основи тротуарів із щебенево-піщаної
суміші за  товщини шару 12 см	  м2	368,4	
65	Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної
суміші , за зміни товщини на кожен 1 см додавати або
вилучати до/з норми 27-17-1 ( до т.15см)	  м2	368,4	
66	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з
використанням готової піщано-цементної суміші
тротуарів, шириною до 2 м	  м2	368,4	
67	Перевезення ФЕМ автотягачами на вiдстань 5 км	  т	35,56	
68	Планування площ механізованим способом, група
ґрунту 2	  м2	212	
69	Планування площ ручним способом, група ґрунту 2	  м2	37	
70	Ямковий ремонт асфальтобетонного покриття доріг
одношарового товщиною 50 мм, площею ремонту понад
5 м2 до 25 м2	  м2	8	
 	Роздiл 4. Ділянка №4 Вхід до музею	 	 	
 	 	 	 	
71	Розбирання бортових каменів	  м	5	
72	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-
самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	  т	0,36	
73	Перевезення сміття до 5 км	  т	0,36	
74	Розбирання бетонних поребриків на бетонній основі	  м	14	
75	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-
самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	  т	0,546	
76	Перевезення сміття до 5 км	  т	0,546	
77	Улаштування дорожніх корит коритного профілю з
застосуванням екскаваторів, глибина корита до 250 мм	  м2	33	
78	Перевезення ґрунту до 5 км	  т	11,55	
79	Установлення бортових каменів бетонних і
залізобетонних при інших видах покриттів	  м	5	
80	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	  м	15	
81	Розробка піщано-щебеневої суміші екскаватором 0,25
м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група
ґрунту 2	  м3	6,1	
82	Перевезення заповнювачів природних, що
транспортуються навалом, самоскидами на вiдстань 2
км	  т	9,76	

1	2	3	4	
83	Улаштування  основи тротуарів із щебенево-піщаної
суміші за  товщини шару 12 см	  м2	32	
84	Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної
суміші , за зміни товщини на кожен 1 см додавати або
вилучати до/з норми 27-17-1 ( до т.15см)	  м2	32	
85	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з
використанням готової піщано-цементної суміші
площадок та тротуарів шириною понад 2 м	  м2	32	
86	Перевезення ФЕМ автотягачами на вiдстань 5 км	  т	2,97	
87	Ямковий ремонт асфальтобетонного покриття доріг
одношарового товщиною 50 мм, площею ремонту понад
5 м2 до 25 м2	  м2	2,5	
 	Роздiл 5. Ділянка №5  Заїзд на швейну фабрику 
довжина 7,0м	 	 	
 	 	 	 	
88	Розбирання бортових каменів	  м	16	
89	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-
самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	  т	1,152	
90	Перевезення сміття до 5 км	  т	1,15	
91	Розбирання асфальтобетонних покриттів
механізованим способом	  м3	2,925	
92	Навантаження сміття вручну	  т	4,088	
93	Перевезення сміття до 5 км	  т	4,09	
94	Установлення бортових каменів бетонних і
залізобетонних при інших видах покриттів	  м	16	
95	Розробка піщано-щебеневої суміші екскаватором 0,25
м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група
ґрунту 2	  м3	4,39	
96	Перевезення заповнювачів природних, що
транспортуються навалом, самоскидами на вiдстань 2
км	  т	7,02	
97	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів
основи з піщано-гравійної суміші, жорстви	  м3	3,6	
98	Улаштування покриття товщиною 4 см з гарячих
асфальтобетонних сумішей  вручну з ущільненням
самохідними  котками	  м2	58,5	
99	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або
виключати до норми 18-42-5	  м2	58,5	
 	Роздiл 6. Ділянка №6 Влаштування  заїзду у дитячий
садок	 	 	
 	 	 	 	
100	Розбирання бортових каменів	  м	16	
101	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-
самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	  т	1,152	
102	Перевезення сміття до 5 км	  т	1,15	
103	Розбирання асфальтобетонних покриттів
механізованим способом	  м3	0,95	
104	Навантаження сміття вручну	  т	1,33	
105	Перевезення сміття до 5 км	  т	1,33	
106	Установлення бортових каменів бетонних і
залізобетонних при інших видах покриттів	  м	16	
107	Розробка піщано-щебеневої суміші екскаватором 0,25
м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група
ґрунту 2	  м3	1,39	
108	Перевезення заповнювачів природних, що
транспортуються навалом, самоскидами на вiдстань 2
км	  т	2,22	
109	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів
основи з піщано-гравійної суміші, жорстви	  м3	1,14	
110	Улаштування покриття товщиною 4 см з гарячих
асфальтобетонних сумішей  вручну з ущільненням
самохідними  котками	  м2	19	

1	2	3	4	
111	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або
виключати до норми 18-42-5	  м2	19	
 	Локальний кошторис 02-01-03 на Влаштування
дорожньої розмітки	 	 	
 	 	 	 	
112	Розмічання [точкування] покриття автомобільної дороги
вручну	  км лінії	0,104	
113	Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою
вручну по трафарету, тип лінії 1.14.1,1.14.3	  м2	42	

		
		
Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-01
на Підготовчі роботи		
№
Ч.ч.	 	Найменування 	Одиниця 
виміру	Кількість	 	
						
1	 	3	4	5		
 	 		 	 		
 	 	I. Витрати труда	 	 		
 	 	 	 	 		
1	 	 Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	184,49		
2	 	 Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-
 будівельниками	розряд	2,4		
3	 	 Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та 
 обслуговуванням машин	люд.год	16,42		
4	 	 Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням 
 та обслуговуванням машин	розряд	4,6		
5	 	 Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та  
 обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и 
 будівельного сміття	люд.год	1,49		
6	 	 Витрати труда працівників, заробітна плата яких 
 передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год	26,72		

 	  Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	229,12		

 	  Середній розряд робіт	розряд	2,4		

 	 	II. Будівельні машини і механізми	 	 		
7	 	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	0,08		
8	 	Автогідропідіймачі, висота підйому 18 м	маш. год	7,28		
9	 	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння,
тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	3,6955		
10	 	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному
ходу, місткість ковша 0,5 м3	маш. год	0,999		
11	 	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	0,336		
1	2	3	4	5		
12	 	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних
компресорних станцій	маш. год	0,61		
13	 	 Перевезення сміття до 7 км	т	12		
 	 		 	 		
 	 	Будiвельнi машини, врахованi в складi
загальновиробничих витрат	 	 		
14	 	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	3,0855		
15	 	Бензопилка	маш. год	8,64		
 	 		 	 		
 	 	III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти	 	 		
16	 	Портландцемент загальнобудівельного призначення
бездобавковий, марка 400	т	0,0122		
17	 	Вода	м3	0,0071		
18	 	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт,
фракція 20-40 мм, марка М600	м3	0,0006		
19	 	Пісок природний, рядовий	м3	16,538		
20	 	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65
мм, марка М75	1000шт	0,075		
 	 		 	 		
 	 	Енергоносiї машин, врахованих в складi
загальновиробничих витрат	 	 		
21	 	Бензин	кг	4,32		
22	 	Мастильні матеріали	кг	0,0864		
Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-02	
Влаштування дорожнього одягу на тротуарах	
	
№
Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування 	Одиниця 
виміру	Кількість		

1	2	3	4	5		
 	 		 	 		
 	 	I. Витрати труда	 	 		
1	1	 Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	5204,53		
2	 	 Середній розряд робіт, що виконуються 
робітниками-будівельниками	розряд	3,1		
3	 	 Витрати труда робітників, зайнятих
керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	281,07		
4	 	 Середній розряд ланки робітників, зайнятих
керуванням та обслуговуванням машин 	розряд	4,5		
5	 	 Витрати труда робітників, зайнятих
керуванням та обслуговуванням
автотранспорту при перевезенні ґрунту і
будівельного сміття	люд.год	74,67		
6	 	 Витрати  робітників, заробітна плата яких
враховується в складі:	 	 		
6.1	 	    загальновиробничих витрат	люд.год	733,97		

 	  Разом  кошторисна трудомісткість	люд.год	6294,24		

 	  Середній розряд робіт	розряд	3,1		

 	 	II. Будівельні машини і механізми	 	 		
 	 		 	 		
7	 	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	2,226798		
						
1	2	3	4	5		
 	 		 	 		
8	 	Трактори на гусеничному ходу, потужність
59 кВт [80 к.с.]	маш. год	2,824		

9	 	Крани на автомобільному ходу,
вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	2,387		

10	 	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	3,777634		

11	 	Навантажувачі одноковшеві,
вантажопідйомність 1 т	маш. год	33,558518		

12	 	Електростанції пересувні, потужність 2 кВт	маш. год	77,859782		

13	 	Компресори пересувні з двигуном
внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7
ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	2,485175		

14	 	Екскаватори одноковшеві дизельні на
пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,25
м3	маш. год	118,7214616		

15	 	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	15,768021		

16	 	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	2,514953		

17	 	Автогрейдери середнього типу, потужність
99 кВт [135 к.с.]	маш. год	1,2375085		

18	 	Котки дорожні причіпні кулачкові, маса 8 т	маш. год	2,824		

19	 	Котки дорожні самохідні вібраційні
гладковальцеві, маса 2,2 т	маш. год	1,513952		

20	 	Котки дорожні самохідні вібраційні
гладковальцеві, маса 8 т	маш. год	14,822232		

21	 	Котки дорожні самохідні на
пневмоколісному ходу, маса 16 т	маш. год	0,140304		
						
1	 	3	4	5		
 	 		 	 		
22	 	Віброущільнювачі [віброплити] з
бензиновим двигуном легкі, маса до 100 кг	маш. год	4,606714		

23	 	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	10,561699		

24	 	Котки дорожні самохідні гладкі, маса 5 т	маш. год	1,88325		

25	 	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від
пересувних компресорних станцій	маш. год	4,97035		
						
26	 	Перевезення ґрунту до 5 км	т	533,4		
						
27	 	Перевезення сміття до 5 км	т	59,592		
						
28	 	Перевезення ґрунту до 6 км	т	144		

29	 	Перевезення ФЕМ автотягачами на
вiдстань 5 км	т	155,23		

30	 	Перевезення заповнювачів природних, що
транспортуються навалом, самоскидами на
вiдстань 2 км	т	508,94		

 	 		 	 		
 	 	Будiвельнi машини, врахованi в складi
загальновиробничих витрат	 	 		
 	 		 	 		
31	 	Пилка дискова електрична (працює від
пересувної електростанції) 	маш. год	155,719564		
 	 		 	 		
32	 	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш. год	0,32		
1	2	3	4	5		
 	 		 	 		
 	 	III. Будівельні матеріали, вироби і
комплекти	 	 		
 	 		 	 		
33	 	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60
мм	т	0,00217		

34	 	Гас для технічних цілей, марка КТ-1, КТ-2	т	0,00020925		

35	 	Портландцемент загальнобудівельного
призначення бездобавковий, марка 400	т	1,7346		

36	 	Бітуми нафтові дорожні БНД-40/60, перший
сорт	т	0,0782		

37	 	Круг відрізний алмазний, діаметр 230 мм	шт	19,6154		

38	 	Бруси необрізні з хвойних порід, довжина 4-
6,5 м, усі ширини, товщина 100,125 мм, ІV
сорт	м3	0,3689		

39	 	Вода	м3	123,21736		

40	 	Камені бортові, БР100.30.15	пм	217		

41	 	Поребрик БР100.20.8	пм	1239		

42	 	Щебінь із природного каменю для
будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка
М600	м3	0,01693		

43	 	Готова піщано-щебенева суміш N3, розмір
зерен понад 0 до 40 мм, марка М1000	м3	318,0885		

44	 	Суміш піскоцементна	м3	24,75985		
						
1	 	3	4	5		
 	 		 	 		
45	 	Суміш піскоцементна РЦГМ150 Ж1 ФЕМ	м3	79,58796		

46	 	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі
[асфальтобетон щільний]
(дорожні)(аеродромні), що застосовуються у
верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті,
тип Б, марка 1	т	3,808		

47	 	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі
[асфальтобетон щільний]
(дорожні)(аеродромні), що застосовуються у
верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті,
тип В, марка 1	т	9,2225		

48	 	Пісок природний, рядовий	м3	22,302		

49	 	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15
[М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	75,992		

50	 	Розчин готовий кладковий важкий
цементний, марка М100	м3	0,1302		

51	 	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 40
мм, бруківка (сірий) бетон В30 [М400]
[МРЗ200]	м2	841,91		

52	 	Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 40
мм, бруківка (вишня) бетон В30 [М400]
[МРЗ200]	м2	841,91		

 	 	Енергоносiї машин, врахованих в складi
загальновиробничих витрат	 	 		
 	 		 	 		
53	 	Електроенергія	кВт-год	46,7159		

54	 	Дрова	м3	0,0384		

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-03		
Влаштування дорожньої розмітки		
						
№
Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування 	Одиниця 
виміру	Кількість		

1	2	3	4	5		
 	 		 	 		
 	 	I. Витрати труда	 	 		
1	1	 Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	19,24		
2	 	 Середній розряд робіт, що виконуються 
робітниками-будівельниками	розряд	3,1		
3	 	 Витрати труда робітників, зайнятих
керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	11,87		
4	 	 Середній розряд ланки робітників, зайнятих
керуванням та обслуговуванням машин 	розряд	3,8		
5	 	 Витрати  робітників, заробітна плата яких
враховується в складі:	 	 		
5.1	 	    загальновиробничих витрат	люд.год	4,11		

 	  Разом  кошторисна трудомісткість	люд.год	35,22		

 	  Середній розряд робіт	розряд	3,1		

 	 	II. Будівельні машини і механізми	 	 		
 	 		 	 		
6	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	9,4185		

 	 	 Разом по розділу II	грн.	 		
 	 	      в тому числі енергоносії:	 	 		
 	 	Бензин	кг	22,416		
 	 	Мастильні матеріали	кг	0,848		
1	2	3	4	5		
 	 		 	 		
 	 	III. Будівельні матеріали, вироби і
комплекти	 	 		
 	 		 	 		
7	С111-845	Розчинник для лакофарбових матеріалів N
647	т	0,00084		

8	+С111-1672
варіант 1	Фарба дорожня	т	0,03528		

9	С1546-52	Нітроемаль	т	0,000208		

10	С1633-16ВД	Cкляні кульки вітчизняного виробника	т	0,0105		

Учасник відповідає за одержання будь-яких та/або всіх необхідних дозволів, ліцензій на виконання робіт (надання послуг), сертифікатів на обладнання та матеріали, які будуть використовуватись при виконанні робіт за Договором, та інших документів, пов’язаних із поданням пропозиції, та самостійно несе всі витрати на їх отримання.
Будь-яке посилання в тендерній документації, додатках, специфікації, робочих кресленнях на конкретну торгову марку, фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника –  слід читати як «або еквівалент, який відповідає проектним рішенням»)

Пропозиція запропонованого предмету закупівлі має відповідати технічній специфікації, повинна бути розрахована та виконана згідно КНУ «Настанова з визначення вартості будівництва», затверджених наказом від 01.11.2021 № 281 «Про затвердження кошторисних норм України у будівництві». На підтвердження пропозиції зазначеним в цьому абзаці вимогам учасник надає договірну ціну, локальний/і кошторис/и, підсумкову відомість ресурсів, календарний графік виконання робіт, які розроблені відповідно до технічної специфікації,зазначеної вище. Всі зазначені в цьому абзаці документи повинні бути завірені печаткою (у разі використання), підписані керівником (або уповноваженою особою).