***Додаток 2***

***до тендерної документації***

**Технічне завдання**

**на закупівлю товарів «код ДК 021:2015 - 16340000-0«Збиральні та обмолочувальні машини» (Комбайн TC 5.90 NewHolland або еквівалент в комплекті із жаткою)»**

**ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ:**

1. Товар, що поставляється, повинен бути без будь-яких ознак експлуатації (без наробітку мотогодин), таким, що раніше не використовувався, належної якості, заводського виконання, відповідати технічним вимогам заводу-виробника, в зібраному, перевіреному, готовому до використання за призначенням стані, сертифікованим в Україні, належати Учаснику, не бути в заставі та не мати інших майнових претензій, про що учасник в складі тендерної пропозиції надає гарантійний лист.

2. Ціна Товару включає в себе ціну за одиницю Товару з урахуванням ПДВ та усіх необхідних податків, зборів та обов’язкових платежів, що мають бути сплачені у даному випадку, а також витрати на транспортування предмету закупівлі до місця поставки, визначеного Замовником,розвантажування, страхування, проведення лабораторних випробувань та експертних досліджень у випадку поставки неякісного товару тощо.

3. Технічні, якісні характеристики Товару за предметом закупівлі повинні відповідати встановленим/зареєстрованим діючим нормативним актам діючого законодавства (державним стандартам (технічним умовам), які передбачають застосування заходів із захисту довкілля.) Учасник гарантує, що Товар є таким, що не має негативного впливу на навколишнє довкілля та передбачає застосування необхідних заходів із захисту довкілля, тобто учасник гарантує, що технічні, якісні характеристики предмета закупівлі відповідають встановленим законодавством нормам.

**4. Учасник під час подання тендерної пропозиції повинен надати**:

4.1. Технічну специфікацію згідно із Додатком 1 «Технічна специфікація» до цієї документації у формі порівняльної таблиці з технічними вимогами Замовника, що наведені у вищезазначеному Додатку, яка повинна підтверджувати відповідність запропонованих учасником товарів щодо всіх технічних, якісних та кількісних вимог, передбачених Додатком 1 (обов‘язково зазначається виробник та марка для можливості перевірки запропонованого обладнання технічним вимогам Замовника).

4.2. Якщо учасник не є виробником товару, надати оригінал або копію гарантійного листа виробника (або офіційного представника виробника), яким підтверджується можливість поставки Учасником товару, який є предметом даної процедури закупівлі. Лист повинен включати в себе: назву Учасника, номер оголошення, що оприлюднене на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель, а також назву предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення процедури закупівлі.

У разі відсутності зазначених вимог пропозиція вважається такою, що не відповідає вимогам та відхиляється;

5. Документи, що надаються при поставці товару:

-  технічна документація (Інструкцію по експлуатації);

- документи для реєстрації в уповноваженому органі;

- видаткову накладну;

- сервісну книжку транспортного засобу (формуляр);

- акт приймання-передачі;

- копія сертифікату якості або відповідності на транспортний засіб.

**ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Технічне завдання** | | **Технічні характеристики запропонованого обладнання** |
| **1** | **2** | | **3** |
| **1.** | **Комбайн зернозбиральний в комплекті із жаткою** | | |
|  | **Зернові жниварки 7B20FS** | |  |
|  | Ширина захоплення, м | 3,66-6,10 |  |
|  | Діаметр мотовила, м | 1,07 |  |
|  | Швидкість роботи різального апарата, ходів/хв | 650 |  |
|  | Діаметр подавального шнека, мм | 660 |  |
|  | Кількість зрізів, 1/хв. | 1150 |  |
|  | З функцією FLEX |  |  |
|  | **Двигун** | |  |
|  | Номінальна потужність за ISO14396 | 242 |  |
|  | Тип управління | Загальна паливна рампа |  |
|  | **Паливний бак** | |  |
|  | Паливний бак, л | 400 |  |
|  | **Похила камера** | |  |
|  | Поперечна флотація AutoFloat | Є |  |
|  | Контроль висоти | Є |  |
|  | Кількість ланцюгів | 3 |  |
|  | Реверс | Електричний |  |
|  | **Молотильний барабан** | |  |
|  | Ширина, мм | 1300 |  |
|  | Діаметр, мм | 607 |  |
|  | Кількість бичів, шт | 8 |  |
|  | Діапазон швидкостей, об/хв. | 417-1037 |  |
|  | **Підбарабання** | |  |
|  | Площа, м 2 | 0,79 |  |
|  | Кількість планок | 14 |  |
|  | Кут охоплення, град. | 111 |  |
|  | **Бітер** | |  |
|  | Бітер | 4 групи зубів |  |
|  | Активна площа підбарабання, м 2 | 0,2 |  |
|  | **Роторний сепаратор** | |  |
|  | Діаметр, мм | 605 |  |
|  | Швидкість обертання, про./хв. | 740 або 400 |  |
|  | Загальна площа підбарабання, м 2 | 0,83 |  |
|  | **Соломотряс** | |  |
|  | Кількість клавіш | 5 |  |
|  | Площа сепарації з урахуванням роторного сепаратора, м 2 | 5,00 |  |
|  | **Очищення** | |  |
|  | Площа верхніх/нижніх решіт, м 2 | 2,19/1,71 |  |
|  | Площа скребкової зони на зерновій дошці, м 2 | 0,23 |  |
|  | Загальна площа вітроочищення, м 2 | 4,321 |  |
|  | **Очисний вентилятор** | |  |
|  | Кількість лопатей | 6 |  |
|  | Швидкість обертання, про./хв. | 340-970 |  |
|  | Система дистанційного керування | Є |  |
|  | Обробка недомолота | Повернення на барабан |  |
|  | Елеватор чистого зерна | Високопродуктивний з посиленими ланцюгами та планками |  |
|  | **Бункер** | |  |
|  | Місткість, л | 6400 |  |
|  | **Вивантажувальний шнек** | |  |
|  | Автоматичне відкидання | Є |  |
|  | Продуктивність розвантаження, л/хв. | 60 |  |
|  | Вікно для відбору проб | Є |  |
|  | Датчик заповнення | Є |  |
|  | **Двигун** | |  |
|  | Двигун | NEF |  |
|  | Об'єм, л | 6,8 |  |
|  | Управління упорскуванням | Загальна паливна рампа |  |
|  | Номінальна потужність, кВт/к. | 178/242 |  |
|  | Повітряний компресор | Є + ресивер 60л. |  |
|  | **Паливний бак** | |  |
|  | Об'єм, л | 400 |  |
|  | **Трансмісія** | |  |
|  | Тип | Гідростатична |  |
|  | Кількість швидкостей | 4 |  |
|  | Максимальна швидкість, км/год | 30 |  |
|  | **Обробка не зернової частини врожаю** | |  |
|  | Вбудований подрібнювач | Є |  |
|  | Напрямні пластини | Фіксовані |  |
|  | **Габаритні розміри** | |  |
|  | Мінімальна ширина, мм | 3352 |  |
|  | Максимальна довжина без жниварки з подрібнювачем | 8135 |  |
|  | **Вага** | |  |
|  | Експлуатаційний, кг | 9600 |  |

**Гарантійний термін обладнання** – не менше 12 місяців.

**Рік виготовлення обладнання** –2019-2022 рік

*Всі посилання згідно цього додатку та в тексті тендерної документації в цілому на конкретну марку, виробника, фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, тощо, слід читати у значенні «або еквівалент». Еквівалент товару або його складової частини – вживається у значенні, як рівнозначний товар або його складова частини, що виражається в наявності однозначних співвідношень між технічними та якісними характеристиками до предмету закупівлі, що визначені Замовником згідно вимог цієї документації, але обов’язково не гірші. Крім того, техніка (комбайн) повинна бути економічною, не вибагливою в експлуатації та стійкою до зовнішніх чинників зносу.*