Додаток 3.1
до тендерної документації

Дефектний акт

Капітальний ремонт харчоблоку Комунального підприємства "Криворізький онкологічний диспансер" Дніпропетровської обласної ради" за адресою: 50048, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область, вул. Дніпровське шосе, буд. 41. Коригування. 
Код за  ДК 021:2015 – 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи

№ ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка	
1	2	3	4	5	
 	Кошторис №02-01-01 на будівельні роботи	
 	Демонтажні роботи. Коригування	 	 	 	
 	Креслення 23002-АБ арк.4	 	 	 	
1	Розбирання монолітних бетонних фундаментів	м3	0,4	 	
2	Знімання дерев'яних підвіконних дощок в кам'яних будівлях	100 м2	0,1915	 	
3	Знімання засклених віконних рам	100 м2	0,4976	 	
4	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,22	 	
5	Демонтаж (К = 0.70). Обрамлення бетонних східців кутовою сталлю	1 м	7,8	 	
6	Знімання дверних полотен	100 м2	0,402	 	
7	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,18	 	
8	Демонтаж (К = 0.80). Облицювання укосів листами сухої штукатурки гіпсовими чи гіпсоволокнистими	100 м2	0,3483	 	
9	Розбирання цегляних перегородок	м3	0,7625	 	
10	Розбирання дерев'яних щитових перегородок	100м2	0,062	 	
11	Демонтаж (К = 0.80). Опорядження стель пластиковими панелями	100 м2	0,1598	 	
12	Демонтаж (К = 0.70). Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100 м2	0,1598	 	
13	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від олійної. перхлорвінілової фарби	100 м2	2,2301	 	
14	Ремонт штукатурки стель по каменю та бетону цементно-вапняним розчином. площа до 1 м2. товщина шару 20 мм (русти 10% від загальної площі)	100 м2	0,22	 	
15	Демонтаж оздоблення стель з ПВХ-плит на клеї	100 м2	0,089	 	
16	Демонтаж (К = 0.40). Прокладання трубопроводу опалення з труб сталевих електрозварних діаметром 100 мм	100 м	0,004	 	
17	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100 м2	3,666	 	
18	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін . площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100 м2	1,927	 	
19	Демонтаж (К = 0.70). Демонтаж підвісних стелі з металевого профільного листа	100 м2	0,096	 	
20	Брухт металевий. у тому числі повернення матеріалів (K = 1.00). у тому числі повернення матеріалів (K = 1.00):	т	0,019	 	
21	Пробивання отворів глибиною 100 мм. перерізом 160х160 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах (160х160х510мм)	10 шт	0,1	 	
22	На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом 150х150 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах додавати або виключати	10 шт	0,1	 	
23	Демонтаж (К = 0.70). Монтаж металоконструкцій віконних решіток	1 т	0,395	 	
24	Розбирання поясків. сандриків. жолобів. відливів. звисів тощо з листової сталі	100 м	0,29	 	
25	Брухт металевий. у тому числі повернення матеріалів (K = 1.00). у тому числі повернення матеріалів (K = 1.00):	т	0,019	 	
26	Демонтаж (К = 0.70). Установлення металевих дверних коробок з навішуванням дверних полотен	100 м2	0,0264	 	
27	Брухт металевий. у тому числі повернення матеріалів (K = 1.00). у тому числі повернення матеріалів (K = 1.00):	т	0,06	 	
28	Демонтаж перемичок масою до 0.3 т	100шт	0,01	 	
29	Ремонт цегляної кладки стін окремими місцями	м3	2,525	 	
 	__________________________	 	 	 	
 	Покрівля.	 	 	 	
30	Розбирання покриттів покрівлі з хвилястих азбестоцементних листів	100 м2	0,135	 	
31	Розбирання крокв зі стояками та підкосами з дощок	100 м2	0,135	 	
32	Розбирання лат [решетування] з дощок з прозорами	100 м2	0,0128	 	
33	Розбирання поясків. сандриків. жолобів. відливів. звисів тощо з листової сталі (карнизний звіс 41.6м.п.. парапет-32.8м.п..фартух-6.7м.п.)	100 м	0,811	 	
34	Брухт металевий. у тому числі повернення матеріалів (K = 1.00). у тому числі повернення матеріалів (K = 1.00):	т	0,154	 	
35	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари	100 м2	0,273	 	
 	Креслення 23002--АБ арк.12	 	 	 	
 	Підлоги	 	 	 	
36	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100 м2	1,872	 	
37	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму	100 м2	0,3588	 	
38	Розбирання мозаїчних покриттів підлог	100 м2	0,096	 	
39	Розбирання цементних плінтусів	100 м	2,49	 	
40	Розбирання дощатих покриттів підлог	100 м2	0,2178	 	
41	Розбирання монолітних бетонних підлог (улаштування траншеї)	м3	5,5	 	
42	Розбирання цементних покриттів підлог	100 м2	1,941	 	
43	Розбирання монолітних бетонних фундаментів (постамент)	м3	0,217	 	
44	Пробивання борозен в бетонних  підлогах. переріз борозен до 16 см2 (канали для прокладання труб ВК)	10 м	9,4	 	
45	Пробивання борозен в бетонних  підлогах. переріз борозен до 16 см2 (канали для прокладання труб гнучких двостінних у кількості 8 шт)	10 м	2	 	
46	Засипання вручну траншей.  група грунту 1	100м3	0,03	 	
47	Пісок природний. збагачений	м3	3	 	
 	Отвори під комунікації Креслення 23002-АБ арк.16	 	 	 	
 	Цегляні стіни товщиною 510мм	 	 	 	
48	Свердлення отворів в цегляних стінах. товщина стін 0.5 цеглини. діаметр отвору до 20 мм (товщина стіни 510мм. диаметр отвору 260мм)	100 отворів	0,01	 	
49	На кожні 0.5 цеглини товщини стіни додавати до норми 20-27-1	100 отворів	0,01	 	
50	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати до норми 20-27-1	100 отворів	0,01	 	
51	Свердлення отворів в цегляних стінах. товщина стін 0.5 цеглини. діаметр отвору до 20 мм (товщина стіни 510мм. диаметр отвору 100мм)	100 отворів	0,02	 	
52	На кожні 0.5 цеглини товщини стіни додавати до норми 20-27-1	100 отворів	0,02	 	
53	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати до норми 20-27-1	100 отворів	0,02	 	
54	Пробивання прорізів в конструкціях з цегли (0.16х0.16)х0.51х3	м3	0,04	 	
 	Цегляні стіни товщиною 380мм	 	 	 	
55	Свердлення отворів в цегляних стінах. товщина стін 0.5 цеглини. діаметр отвору до 20 мм (товщина стіни 380мм. диаметр отвору 170мм)	100 отворів	0,01	 	
56	На кожні 0.5 цеглини товщини стіни додавати до норми 20-27-1	100 отворів	0,01	 	
57	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати до норми 20-27-1	100 отворів	0,01	 	
58	Пробивання прорізів в конструкціях з цегли (0.16х0.16х0.38)	м3	0,01	 	
59	Свердлення отворів в цегляних стінах. товщина стін 0.5 цеглини. діаметр отвору до 20 мм (товщина стіни 380мм. диаметр отвору 100мм)	100 отворів	0,02	 	
60	На кожні 0.5 цеглини товщини стіни додавати до норми 20-27-1	100 отворів	0,02	 	
61	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати до норми 20-27-1	100 отворів	0,02	 	
 	Цегляні стіни товщиною 120мм	 	 	 	
62	Пробивання прорізів в конструкціях з цегли (0.15х0.15х0.12)	м3	0,0027	 	
63	Свердлення отворів в цегляних стінах. товщина стін 0.5 цеглини. діаметр отвору до 20 мм (товщина перегородки 120мм. диаметр отвору 135мм)	100 отворів	0,03	 	
64	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати до норми 20-27-1	100 отворів	0,03	 	
65	Свердлення отворів в цегляних стінах. товщина стін 0.5 цеглини. діаметр отвору до 20 мм (товщина перегородки 120мм. диаметр отвору 170мм)	100 отворів	0,04	 	
66	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати до норми 20-27-1	100 отворів	0,04	 	
 	У плитах покриття	 	 	 	
67	Пробивання отворів в залізобетонних перекриттях. переріз отворів 600х600 мм	100 отворів	0,01	 	
68	Пробивання отворів в залізобетонних перекриттях. переріз отворів 350х350 мм	100 отворів	0,03	 	
69	Пробивання отворів в залізобетонних перекриттях. переріз отворів 500х500 мм	100 отворів	0,02	 	
70	Пробивання отворів глибиною 100 мм. перерізом 200х200 мм в залізобетонних та бетонних стелях	10 шт	0,2	 	
71	Пробивання отворів в залізобетонних перекриттях. переріз отворів 700х500 мм	100 отворів	0,01	 	
72	Пробивання отворів глибиною 100 мм. перерізом 100х200 мм в залізобетонних та бетонних стелях	10 шт	0,1	 	
73	Пробивання отворів глибиною 100 мм. перерізом 70х70 мм в залізобетонних та бетонних стелях	10 шт	0,2	 	
 	Ніши у цегляних стінах товщ. 380 мм (глибина 125 мм)	 	 	 	
74	Влаштування ніш в цегляних стінах глибиною до 12 см	10м2	0,029	 	
 	Креслення 21001-А-1-ГП арк3	 	 	 	
75	Розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим способом	100 м3	0,045225	 	
76	Розбирання щебеневих покриттів та основ	100 м3	0,135675	 	
77	Розбирання бортових каменів	100 м	0,31	 	
78	Розробка грунту екскаватором з доробкою вручну. група грунту 2	100м3	0,3618	 	
79	Розробка грунту бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні до 10 м. група грунту 1	100м3	0,0495	 	
80	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами. група ґрунту 2  (для КК1)	100 м3	0,725	 	
81	Засипання вручну траншей. пазух котлованів та ям. група грунту 1	100 м3	0,2902	 	
82	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт. фракція 5[3]-10 мм. марка М600	м3	8,7	 	
83	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску	100 м3	0,6563	 	
84	Перевезення грунту до 20 км	т	116,6434	 	
85	Розробка грунту вручну з переміщенням ручними візками на 20 м. група грунту 1	м3	4,5	 	
 	___________________________	 	 	 	
86	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди. місткість ковша екскаватора 0.5 м3.	100 т сміття	1,22698	 	
87	Перевезення сміття до 20 км	т	122,698	 	
 	Фасад. Коригування	 	 	 	
 	Вузол 1. Оздоблення зовнішніх стін будівлі -239.6м2	 	 	 	
88	Ремонт штукатурки гладких фасадів по каменю та бетону з землі та риштувань цементним розчином. площа до 20 м2. товщина шару 20 мм	100 м2	0,26	 	
89	Додавати на кожні наступні 10 мм товщини шару при ремонті штукатурки гладких фасадів по каменю та бетону з землі та риштувань цеметним розчином. площа до 20 м2	100 м2	0,26	 	
90	Розчин готовий цементний. марка М150	м3	0,858	 	
91	Улаштування теплоізоляції вертикальних будівельних конструкцій з дрібноштучних стінових матеріалів із застосуванням системи утеплення СЕRЕSІT MB при товщині мінераловатної плити від 50 мм до 120 мм. фінішний шар - штукатурка декоративна	100 м2	2,396	 	
92	Грунтовка глибокого проникнення Сеrеsіt СТ 17 СУПЕР(витрата 0.4л/м2)	л	95,84	 	
93	Розчинова суміш Сеrеsіt СТ 190 рrо для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати	кг	1437,6	 	
94	Утепювач - плити Іzоvаt р=145 кг/м2. товщ.150 мм	м3	39,534	 	
95	Дюбель з металевим стержнем СТ 335(КІ 220)	шт	1916,8	 	
96	Армуюча сітка Сеrеsіt СТ 325 для систем утеплення Сеrеsіt Сеrеthеrm	м2	263,56	 	
97	Розчинова суміш Сеrеsіt СТ 190 рrо для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати	кг	1437,6	 	
98	Фарба грунтуюча Сеrеsіt СТ15 sіlісоnе (витр. 0.75 кг/м2).	кг	179,7	 	
99	Штукатурка декоративна "камінцева"Сеrеsіt СТ 174(зерно 1.5 мм) (витр. 2.8кг/м2)	кг	670,88	 	
100	Пігмент Snіеzkа Соlоrех  середній 100 мл	шт	201	 	
101	Профіль стартовий (цокольний) алюмінієвий 250мм	м	57,2	 	
102	Профіль кутовий з капельником з склосіткою СT 340D/29.2	м	57,2	 	
103	Дюбель швидкого монтажу UСХ 6х60 + шуруп	шт	192	 	
 	Вузол2. Утеплення цоколю будівлі -36.0м2	 	 	 	
104	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100 м2	0,36	 	
105	Розчин готовий цементний. марка М150	м3	1,116	 	
106	Улаштування теплоізоляції вертикальних будівельних конструкцій з дрібноштучних стінових матеріалів із застосуванням системи утеплення СЕRЕSІT MB [без опорядження] при товщині мінераловатних плит: понад 120 мм до 170 мм	100 м2 поверхні теплоізоляції	0,36	 	
107	Грунтовка глибокого проникнення Сеrеsіt СТ 17 СУПЕР(витрата 0.4л/м2)	л	14,4	 	
108	Розчинова суміш Сеrеsіt СТ 190 рrо для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати	кг	216	 	
109	Утепювач - плити Іzоvаt р=145 кг/м2. товщ.150 мм	м3	5,94	 	
110	Дюбель з металевим стержнем СТ 335(КІ 220)	шт	288	 	
111	Металева сітка зварна оцинкована(ячейка 50х20мм.прут 1.8мм)	м2	41,4	 	
112	Розчинова суміш Сеrеsіt СТ 190 рrо для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати	кг	216	 	
113	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші. число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100 м2	0,36	 	
114	Плитки керамогранітніі  Атем Грес 0601 Ріmеntо 300х300	м2	36,36	 	
115	Грунтовка глибокого проникнення Сеrеsіt СТ 17 СУПЕР	л	7,2	 	
116	Клеюча суміш для керамограніту Сеrеsіt СМ 117 рrо	кг	187,2	 	
117	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Сеrеsіt СЕ 40 аguаstаtіс	кг	14,4	 	
 	Вузол 3. Утеплення стін фундаменту. що контактують з грунтом -32м2.	 	 	 	
118	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100 м2	0,32	 	
119	Розчин готовий цементний. марка М150	м3	0,992	 	
120	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів. що наплавляються. із застосуванням газопламеневих пальників. в один шар	100 м2	0,32	 	
121	Праймер битумный  (витр.0.3кг/м2).	кг	9,6	 	
122	Рулонний матеріал гідро-пароізоляційний самоклеючий бітумно-полімерний безосновний	м2	33,12	 	
123	Утеплення покриттів плитами із пінопласту полістирольного на бітумній мастиці в один шар	100 м2	0,32	 	
124	Мастика клеюча для приклеювання плит екструзійного пінополістерола (витрата 1.0кг/м2)	кг	32	 	
125	Утеплючач –екструзійний пінополістирол  САRBОN РRОF 400 толщ.100мм -	м3	3,3	 	
126	Утеплючач –екструзійний пінополістирол  САRBОN РRОF 400 толщ.50мм	м3	1,65	 	
 	Вузол 4. Утеплення зовнішніх цегляних стін при міщень вище покрівлі будівлі- 21.2м2	 	 	 	
127	Улаштування теплоізоляції вертикальних будівельних конструкцій з дрібноштучних стінових матеріалів із застосуванням системи утеплення СЕRЕSІT MB при товщині мінераловатної плити від 50 мм до 120 мм. фінішний шар - штукатурка декоративна	100 м2	0,212	 	
128	Грунтовка глибокого проникнення Сеrеsіt СТ 17 СУПЕР(витрата 0.4л/м2)	л	8,48	 	
129	Розчинова суміш Сеrеsіt СТ 190 рrо для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати	кг	127,2	 	
130	Утепювач - плити Іzоvаt р=145 кг/м2. товщ.150 мм	м3	3,498	 	
131	Дюбель з металевим стержнем СТ 335 (КІ 220) (8шт/м2)	шт	168	 	
132	Армуюча сітка Сеrеsіt СТ 325 для систем утеплення Сеrеsіt Сеrеthеrm	м2	23,32	 	
133	Розчинова суміш Сеrеsіt СТ 190 рrо для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати	кг	127,2	 	
134	Фарба грунтуюча Сеrеsіt СТ15 sіlісоnе (витр. 0.75 кг/м2).	кг	15,9	 	
135	Штукатурка декоративна "камінцева"Сеrеsіt СТ 174(зерно 1.5 мм) (витр. 2.8кг/м2)	кг	59,36	 	
136	Пігмент Snіеzkа Соlоrех  середній 100 мл	шт	12	 	
 	Вузол 5. Утеплення укосів-88м.п. улаштування відливів-28м.п.	 	 	 	
 	Укоси	 	 	 	
137	Улаштування теплоізоляції вертикальних будівельних конструкцій з дрібноштучних стінових матеріалів із застосуванням системи утеплення СЕRЕSІT MB при товщині мінераловатної плити від 50 мм до 120 мм. фінішний шар - штукатурка декоративна	100 м2	0,406	 	
138	Грунтовка глибокого проникнення Сеrеsіt СТ 17 СУПЕР(витрата 0.4л/м2)	л	16,24	 	
139	Розчинова суміш Сеrеsіt СТ 190 рrо для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати	кг	243,6	 	
140	Утепювач - плити Іzоvаt р=145 кг/м2. товщ. 30 мм	м3	1,0164	 	
141	Профіль кутовий з склосіткою СТ 340D/0.3	м	88	 	
142	Профіль примикаючий з склосіткою СТ 340 А/0.3	м	88	 	
143	Розчинова суміш Сеrеsіt СТ 190 рrо для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати	кг	146,16	 	
144	Фарба грунтуюча Сеrеsіt СТ15 sіlісоnе (витр. 0.75 кг/м2).	кг	30,45	 	
145	Штукатурка декоративна "камінцева"Сеrеsіt СТ 174(зерно 1.5 мм) (витр. 2.8кг/м2)	кг	86,24	 	
146	Пігмент Snіеzkа Соlоrех  середній 100 мл	шт	29	 	
 	Відливи	 	 	 	
147	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	100м2	0,098	 	
148	Грунтовка глибокого проникнення Сеrеsіt СТ 17 СУПЕР(витрата 0.4л/м2)	л	3,92	 	
149	Утеплення покриттів плитами із мінеральної вати на клеї в один шар	100 м2	0,098	 	
150	Розчинова суміш Сеrеsіt СТ 190 рrо для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати	кг	58,8	 	
151	Утепювач - плити Іzоvаt р=145 кг/м2. товщ. 50 мм	м3	0,539	 	
152	Розчинова суміш Сеrеsіt СТ 190 рrо для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати	кг	35,28	 	
153	Нанесення вручну в один шар покриття з вогнезахисного матеріалу на горизонтальні і вертикальні поверхні дерев'яних конструкцій	100м2	0,16	 	
154	Вогнебіозахист Страж-1	кг	1,6	 	
155	Установлення закладних деталей вагою: до 5 кг	1 т	0,0306	 	
156	Бруси обрізні 50х50х100мм	м3	0,02	 	
157	Дюбель швидкого монтажу UСХ 6х80+шуруп	шт	80	 	
158	Металев вироби пофарбовані К-2	шт	51	 	
159	HW-J шуруп 3.5х45 цж пот РZ ЧР	шт	160	 	
160	Установлення віконних зливів	100 м	0,297	 	
161	Відливи віконні. оцинковані з покриттям  ширина 400 мм	м	30,8	 	
162	Улаштування карнизних звисів з листової сталі	100 м	0,572	 	
163	Планка карнизу  з оцинкованої сталі  товщ. 0.7мм з покриттям  (450х2000мм)	шт	29	 	
164	Дюбель швидкого монтажу UСХ 6х60 + шуруп	шт	192	 	
 	Покрівля	 	 	 	
 	Креслення 23002АБ арк.9	 	 	 	
165	Свердлення отворів в цегляних стінах. товщина стін 0.5 цеглини. діаметр отвору до 20 мм	100 отворів	1,64	 	
166	Забивання тріщин і швів у бетонних і залізобетонних конструкціях сумішшю Сеrеsіt СХ-5. що швидко схоплюється. площею поперечного перерізу до 5 см2. тріщини і шви на поверхні. вертикальної	100 м	0,164	 	
167	Суміш Сеrеsіt СХ-5	кг	5,58	 	
168	Улаштування стін підвалів і підпірних стін залізобетонних висотою до 3 м. товщиною: понад 300 мм до 500 мм	100 м3	0,0518	 	
169	Стрижнева арматура А-400С. діаметр 10 мм	100кг	0,1868	 	
170	Стрижнева арматура А-400С. діаметр 6 мм	100кг	0,038	 	
171	Стрижнева арматура А-400С. діаметр 8 мм	100кг	0,7774	 	
 	Покрівля тамбуру-13.5м2	 	 	 	
172	Улаштування крокв та мауерлатів з брусу	м3	0,174	 	
173	Брус 100х100мм  з хвойних порід	п.м	6,4	 	
174	Кроква - брус 150х50 мм.  з хвойних порід	п.м	14,7	 	
175	Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок і брусків під покрівлю	100 м2	0,135	 	
176	Контррейка (брус 40х20)	м3	0,012	 	
177	Лобова дошка 150х30 мм.  з хвойних порід	п.м	10,6	 	
178	Брус решетування з деревини листяних порід 100х30 мм	м3	0,1152	 	
179	Вогнезахист дерев'яних конструкцій лат під покрівлю. покриттів та настилів по фермах	100м2	0,1684	 	
180	Захисна фарба «Аргус Профі" (250.0гр/м2)	кг	4,2	 	
181	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромок	100м2	0,135	 	
182	Супердифузійна мембана	м2	15,64	 	
183	Скотч двухсторонній поліпропиленовий 38ммх25м	шт	2	 	
184	Утеплення покриттів плитами із легких (ніздрюватих) бетонів або фіброліту насухо	100 м2	0,135	 	
185	Утепювач - базальтові плити ТЕХНОВЕНТ СТАНДАРТ. р=80 кг/м3. товщ.100 мм	м2	14,175	 	
186	Утепювач - базальтові плити ТЕХНОВЕНТ СТАНДАРТ. р=80 кг/м3. товщ.50 мм	м2	14,175	 	
187	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромок	100м2	0,135	 	
188	Пароізоляційна плівка Strоtех 110 РІ	м2	15,64	 	
189	Улаштування покриття з листової сталі тільки скатів	100 м2	0,135	 	
190	Профнастил ПН-45 0.6мм з покриттям	м2	14,013	 	
191	Саморізи 5.5х25 з прокладкою ЕРDM	шт	81	 	
192	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери. парапети. звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі	100м2	0,0623	 	
193	Ф1 -Фасонний елемент ОЦ-0.7/БСт3кп-ПК-МТ-1/2-6.4м х 0.33	м2	2,1522	 	
194	Ф2- Фасонний елемент ОЦ-0.7/БСт3кп-ПК-МТ-1/2-10.3м х 0.400	м2	4,2024	 	
195	Дюбель ДШМ 6х60	100шт	0,67	 	
 	ПОКРІВЛЯ З УТЕПЛЕННЯМ - 276.0М2	 	 	 	
196	Утеплення покриттів плитами із легких (ніздрюватих) бетонів або фіброліту насухо	100 м2	2,76	 	
197	Утеплювач ТЕХНОРУФ Н ЕКСТРА 150 мм	м2	284,28	 	
198	Утеплювач ТЕХНОРУФ В ЕКСТРА 100 мм	м2	284,28	 	
199	Дюбель тарільчатий 300мм з металевим стрижнем	100шт	16,56	 	
200	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки. товщиною 30 мм (товщина 40мм)	100 м2	2,76	 	
201	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати	100 м2	2,76	 	
202	Армування стяжки дротяною сіткою	100 м2	2,76	 	
203	Армована сіткою Вр 3 50х50	м2	303,6	 	
204	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів. що наплавляються. із застосуванням газопламеневих пальників. в два шари	100 м2	2,76	 	
205	Техноеласт ЕПП 5.2	м2	311,88	 	
206	Техноеласт ЕКП 5.5	м2	317,4	 	
207	Праймер бітумний  (0.350г/м2 )	т	0,0966	 	
 	Карнизний звіс-41.6м.п.	 	 	 	
208	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери. парапети. звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі	100м2	0,2288	 	
209	Ф3-фасонний елемент ОЦ-0.7/БСт3кп-ПК-МТ-1/2. 41.6мх0.55	м2	23,3376	 	
210	Ф7-Фасонний елемент К-1 пофарбований	шт	96	 	
211	Дюбель ДШМ 6х60	100шт	1,25	 	
212	Саморіз покрівельний 3х35	100шт	1,54	 	
 	Примикання до парапету 32.8м.п.	 	 	 	
213	Улаштування примикань висотою 400 мм з рулонних покрівельних матеріалів до цегляних стін і парапетів із застосуванням газопламеневих пальників. з улаштуванням фартуха з оцинкованої сталі	100 м	0,328	 	
214	Додавати або виключати на кожні 100 мм зміни висоти примикання з рулонних покрівельних матеріалів до цегляних стін і парапетів	100 м	0,328	 	
215	Техноеласт ЕПП 5.2	м2	50,0364	 	
216	Техноеласт ЕКП 5.5	м2	15,088	 	
217	Праймер бітумний  (0.350г/м2 )	т	0,02009	 	
218	Ф4-фасонний елемент ОЦ-0.7/БСт3кп-ПК-МТ-1/2. 32.8мх0.170	м2	5,6916	 	
219	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери. парапети. звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі	100м2	0,4592	 	
220	Ф5-фасонний елемент ОЦ-0.7/БСт3кп-ПК-МТ-1/2. 32.8мх0.700	м2	23,4192	 	
221	Ф6-Фасонний елемент ОЦ-0.7/БСт3кп-ПК-МТ-1/2.M-32.8мх0.700 з покриттям	м2	23,4192	 	
222	Дюбель ДШМ 6х60	100шт	1,31	 	
223	Заклепки покрівельні	100шт	1,31	 	
 	Примикання до парапету 33.2м.п. h=400мм	 	 	 	
224	Улаштування примикань висотою 400 мм з рулонних покрівельних матеріалів до цегляних стін і парапетів із застосуванням газопламеневих пальників. з улаштуванням фартуха з оцинкованої сталі	100 м	0,332	 	
225	Техноеласт ЕПП 5.2	м2	15,0064	 	
226	Техноеласт ЕКП 5.5	м2	15,272	 	
227	Праймер бітумний  (0.350г/м2 )	т	0,0093	 	
228	Ф4-фасонний елемент ОЦ-0.7/БСт3кп-ПК-МТ-1/2. 33.2мх0.170	м2	5,7528	 	
229	Дюбель ДШМ 6х60	100шт	2,64	 	
 	Примикання до труб 14.8м.п. h=300мм	 	 	 	
230	Улаштування примикань висотою 400 мм з рулонних покрівельних матеріалів до цегляних стін і парапетів із застосуванням газопламеневих пальників. з наклеюванням стрічки типу "Экобит"	100 м	0,148	 	
231	Додавати або виключати на кожні 100 мм зміни висоти примикання до цегляних стін і парапетів з рулонних покрівельних матеріалів	100 м	-0,148	 	
232	Техноеласт ЕПП 5.2	м2	5,0172	 	
233	Техноеласт ЕКП 5.5	м2	5,106	 	
234	Праймер бітумний  (0.350г/м2 )	т	0,0035	 	
235	Стрічка гідроізоляційна Екобіт	м	15,54	 	
 	Водозливна система АКВЕДУК	 	 	 	
236	Улаштування настінних жолобів з листової сталі	100 м	0,48	 	
237	Ринва водозливна металева Акведук Ф150 мм.L=3 м	шт	16	 	
238	Тримач ринви металевий Акведук 150х100 мм на лобову дошку	шт	13	 	
239	Тримач ринви металевий Акведук 150х100 мм середній 240мм	шт	83	 	
240	Навішування водостічних труб. колін. відливів і воронок з готових елементів	100 м	0,2	 	
241	Воронка жолобу металева Акведук 150х100 мм	шт	6	 	
242	Труба зливна металева Акведук ф100 мм L=3 м.	шт	6	 	
243	Труба зливна металева Акведук ф100 мм.L=1 м	шт	2	 	
244	Тримач труби зливної металевий Акведук Ф100 мм	шт	20	 	
245	Коліно зливне металеве Акведук ф100 мм	шт	6	 	
246	Заглушка жолобу водозливного металева Акведук ф150 мм	шт	8	 	
247	З'єднувач ринви металевий Акведук Ф150мм	шт	15	 	
248	Кріплення для тримача труби L200.	шт	20	 	
249	Гайка М 8	шт	20	 	
 	Прорізи. Коригування	 	 	 	
 	Дверні	 	 	 	
250	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками із металопластику  у кам'яних стінах. площа прорізу до 2 м2  (Д-3п-4шт; Д-3пр-2шт;Д-3л-1шт;Д-5лр-1шт)	100 м2	0,1491	 	
251	Установлення доводчиків дверних  накладних	100 шт наборів	0,08	 	
252	Дверні блоки металопластикові  без порога . з доводчиком	м2	14,91	 	
253	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками із металопластику  у кам'яних стінах. площа прорізу понад 2 до 3 м2  (Д-2п-1шт; Д-2пр-1шт;Д-5л-1шт;Д4лр-2шт; Д4пр-1шт:Д4л-2шт)	100 м2	0,1686	 	
254	Установлення доводчиків дверних  накладних	100 шт наборів	0,08	 	
255	Дверні блоки металопластикові  без порога . з доводчиком	м2	14,34	 	
256	Дверні блоки металопластикові  зі склінням без порога  (Д-2п) з доводчиком	м2	2,52	 	
257	Піна монтажна ТS61 (750мл)	л	6,1	 	
258	Металевий анкер "рамний" 10/152	100шт	1,8	 	
259	Установлення металевих дверних коробок з навішуванням дверних полотен	100 м2	0,042	 	
260	Двері сталеві утеплені 1200х2100(Н) в комплекті з завісами та замком.(з утепленням.сталь з обох сторін )	шт	1	 	
261	Двері сталеві 800х2100(Н) в комплекті з завісами та замком.(з утепленням.сталь з обох сторін )	шт	1	 	
 	Віконні	 	 	 	
262	Заповнення віконних прорізів в стінах житлових і громадських будівель готовими блоками із металопластику. площа прорізу до 1 м2 (В6-2шт; В5-1)	100 м2	0,023	 	
263	Заповнення віконних прорізів в стінах житлових і громадських будівель готовими блоками із металопластику. площа прорізу понад 1 до 2 м2  (В2-2шт; В4-2шт)	100 м2	0,0592	 	
264	Заповнення віконних прорізів в стінах житлових і громадських будівель готовими блоками із металопластику. площа прорізу понад 2 до 3 м2 (В1-12шт;В3-1шт)	100 м2	0,379	 	
265	Блоки віконні металопластикові з заповненням повітронепроникними склопакетами. з опором теплопередачі не нижче 0.9 кВт/м2 глухі	м2	2,3	 	
266	Блоки віконні металопластикові з заповненням повітронепроникними склопакетами. з опором теплопередачі не нижче 0.9 кВт/м2	м2	43,82	 	
267	Сітка маскітна	м2	14,07	 	
268	Піна монтажна ТS61 (750мл)	л.	14,409	 	
269	Герметик сіліконовий.	л	5,702	 	
270	Металевий анкер "рамний" 10/112	100шт	1,92	 	
271	Установлення пластикових підвіконних дощок	100 м	0,31	 	
272	Дошки підвіконні. полівінілхлоридні ширина 450мм	м	31,62	 	
273	Піна монтажна ТS61 (750мл)	л.	4,303	 	
274	Укладання  підвіконних плит (роздат.вікно)	100м2	0,007	 	
275	Плита термостійка та вологостійка зі штучного каменю. фактура лицьової поверхні полірована	м2	0,7	 	
 	Підвіконний простір	 	 	 	
276	Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із цегли	100 м3	0,031	 	
 	______________________________	 	 	 	
277	Монтаж металоконструкцій  віконних решіток	1 т	0,71328	 	
278	Виготовлення віконних грат	т	0,71328	 	
279	Прокат кутовий рівнополичковий 40х40х4мм	т	0,6092	 	
280	Прокат  квадрат 10х10мм	т	0,0932	 	
281	Прокат  листовий 100х50х4мм	т	0,01088	 	
282	Петля поворотна приварна	шт	46	 	
283	Навісні замки ЗНВ 1 клас 4	шт	17	 	
284	Металевий анкер "рамний" 10/152	100шт	1,26	 	
285	Фарбування нових металевих грат. рам. труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	100 м2	0,45	 	
286	Емаль по металу 3 в 1	т	0,01098	 	
 	Підлоги. Коригування	 	 	 	
 	креслення 23002-АБ арк.14	 	 	 	
 	ТИП І	 	 	 	
287	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм приміщення площею до 20 м2  (бетон М200-товщ.50мм)	100 м2	2,0945	 	
288	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати	100 м2	2,0945	 	
289	Грунтовка глибокого проникнення Сеrеsіt СТ 17 СУПЕР	л	41,89	 	
290	Армування стяжки дротяною сіткою	100 м2	2,0945	 	
291	Сітка металева 4Ср 5Вр-1-100	м2	230,395	 	
292	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші. кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100 м2	2,0945	 	
293	Плитки керамогранітні 300х300х8мм Сеrsаnіt	м2	213,639	 	
294	Грунтовка глибокого проникнення Сеrеsіt СТ 17 СУПЕР	л	41,89	 	
295	Клеюча суміш для керамограніту Сеrеsіt СМ 11Рlus	кг	1089,14	 	
296	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Сеrеsіt СЕ 40 аguаstаtіс	кг	95,09	 	
 	ТИПІІ	 	 	 	
297	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм приміщення площею до 20 м2  (бетон М200-товщ.50мм)	100 м2	0,204	 	
298	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати	100 м2	0,204	 	
299	Грунтовка глибокого проникнення Сеrеsіt СТ 17 СУПЕР	л	4,08	 	
300	Армування стяжки дротяною сіткою	100 м2	0,204	 	
301	Сітка металева 4Ср 5Вр-1-100	м2	22,44	 	
302	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	10 м2	2,04	 	
303	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит на мастиці в один шар площею основи понад 20 м2	100 м2	0,204	 	
304	Плити ОSB  толщ.12мм	м2	20,808	 	
305	Улаштування покриттів з лінолеуму полівінілхлоридного на клеї	100 м2	0,204	 	
306	Універсальний клей Сеrеsіt UK 400 для ПВХ (витрата 0.45кг/м2)	кг	9,18	 	
307	Лінолеум гомогенний	м2	20,808	 	
308	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100 м	0,2594	 	
309	Плінтуси для підлог	м	26,199	 	
310	З'єднувальні елементи.кутики	шт	22	 	
311	Шурупи 60х3.5	шт	39	 	
312	Дюбелі пластмасові	шт	39	 	
 	ТИП ІІІ	 	 	 	
313	Улаштування дощатих покриттів товщиною 28 мм приміщення площею понад 10 м2	100 м2	0,218	 	
314	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	10 м2	2,18	 	
315	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит на мастиці в один шар площею основи понад 20 м2	100 м2	0,218	 	
316	Плити ОSB  толщ.12мм	м2	22,236	 	
317	Улаштування покриттів з лінолеуму полівінілхлоридного на клеї	100 м2	0,218	 	
318	Універсальний клей Сеrеsіt UK 400 для ПВХ (витрата 0.45кг/м2)	кг	9,81	 	
319	Лінолеум гомогенний	м2	22,236	 	
320	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100 м	0,2594	 	
321	Плінтуси для підлог	м	25,94	 	
322	З'єднувальні елементи.кутики	шт	22	 	
323	Шурупи 60х3.5	шт	22	 	
324	Дюбелі пластмасові	шт	22	 	
 	ТИП ІV	 	 	 	
325	Армування стяжки дротяною сіткою	100 м2	0,0232	 	
326	Сітка металева 50х50	м2	2,552	 	
327	Улаштування покриттів східців і підсхідці з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	2,32	 	
328	Плитки керамогранітні 300х300х8мм Сеrsаnіt	м2	2,3664	 	
329	Грунтовка глибокого проникнення Сеrеsіt СТ 17 СУПЕР	л	0,464	 	
330	Клеюча суміш для керамограніту Сеrеsіt СМ 11Рlus	кг	12	 	
331	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Сеrеsіt СЕ 40 аguаstаtіс	кг	1,06	 	
 	Перегородки	 	 	 	
 	Креслення 21001-А-1-АБ арк.8	 	 	 	
 	Зашивання фрамуг на каркасі-2.4м2	 	 	 	
332	Улаштування каркасів стель і стін із гнутих оцинкованих профілів. пристрій каркаса стін під облицювання гіпсокартоном	100 м2	0,024	 	
333	Облицювання внутрішніх стін. гіпсокартоном і панелями	100 м2	0,024	 	
334	Профілі металеві оцинковані (система Кнауф) ПН 75/40 (0.55мм)	м	1,68	 	
335	Профілі металеві оцинковані (система Кнауф) ПН 100/50 (0.5мм)	м	1,68	 	
336	Профілі металеві оцинковані (система Кнауф) ПС 75/40 (0.6мм)	м	4,8	 	
337	Профілі металеві оцинковані (система Кнауф) ПС 100/50 (0.5мм)	м	4,8	 	
338	Листи гіпсокартонні. вологостійкі  товщ.12.5мм	м2	2,52	 	
339	Дюбель швидкого монтажу 6х40мм	шт	4	 	
340	Гвинт MN 30	100шт	0,34	 	
341	Шпаклівка  Фунгенфюлер	кг	0,72	 	
342	Стрічки д/армування паперова	м	1,8	 	
343	Стрічки д/армування 70х3.2	м	18,5	 	
344	Стрічки д/армування 95х3.2	м	18,5	 	
 	Закладання існуючих прорізів в зовнішніх цегляних стінах товщиною 510 мм-4.97м2	 	 	 	
345	Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із цегли	100 м3	0,025347	 	
346	Цегла силікатна потовщена повнотіла. розміри 250х120х88 мм. марка М150	1000шт	1,014	 	
347	Армування кладки стін та інших конструкцій	т	0,017	 	
348	Арматура ф10А400С. L=300	100кг	0,17	 	
 	Перкладання окремих ділянок в зовнішніх цегляних стінах товщиною 250 мм-10.1м2	 	 	 	
349	Ремонт цегляної кладки стін окремими місцями	м3	2,525	 	
350	Цегла силікатна потовщена повнотіла. розміри 250х120х88 мм. марка М150	1000шт	1,436	 	
351	Армування кладки стін та інших конструкцій	т	0,021	 	
352	Арматура ф10А400С. L=300	100кг	0,21	 	
353	Укладання перемичок масою до 0.3 т	100шт	0,02	 	
354	Перемички з/б марки 1ПБ 16-1	шт	2	 	
 	Мурування цегляних перегородок товщиною 120 мм-14.64м2	 	 	 	
355	Улаштування армованих з прорізами цегляних перегородок товщиною 0.5 цеглини в приміщеннях площею більше 5 м2	100м2	0,1464	 	
356	Цегла силікатна потовщена повнотіла. розміри 250х120х88 мм. марка М150	1000шт	0,703	 	
357	Арматура ф10А400С. L=300	100кг	0,27	 	
358	Перемички з/б марки 1ПБ 13-1	шт	1	 	
 	Опорядження . Коригування	 	 	 	
 	СТЕЛІ	 	 	 	
 	Приміщення 2.3.100.101.102.105.106.107.110.112.113.116-94.65м2; 4.108.109-28.55м2	 	 	 	
359	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	100м2	1,232	 	
360	Грунтовка глибокого проникнення Сеrеsіt СТ 17 СУПЕР(витрата 0.2л/м2)	л	24,64	 	
361	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стель [одношарове штукатурення]. товщина шару 10 мм	100 м2	1,232	 	
362	Шпаклювання стель шпаклівкою "Сеrеzіt"	100 м2	1,232	 	
363	Шпаклювання шпаклівкою "Сеrеzіt". Додавати на 1 мм товщини шпаклювання	100 м2	1,232	 	
364	Грунтовка глибокого проникнення Сеrеsіt СТ 17 СУПЕР(витрата 0.2л/м2)	л	24,64	 	
365	Шпатлівка полімерцементна армована Сеrеsіt СT 29 - (витрата-1.8кг/м2 на 1мм товщ.)	кг	443,52	 	
366	Шпаклювання шпаклівкою "Сеrеzіt". Додавати на 1 мм товщини шпаклювання	100 м2	1,232	 	
367	Грунтовка глибокого проникнення Сеrеsіt СТ 17 СУПЕР(витрата 0.2л/м2)	л	24,64	 	
368	Шпаклівка мінеральна Сеrеsіt СT 95 (фр.0.07) (витрата 1.7кг/м2)	кг	209,44	 	
369	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях. підготовлених під фарбування	100 м2	1,232	 	
370	Грунтовка глибокого проникнення Сеrеsіt СТ 17 СУПЕР(витрата 0.2л/м2)	л	24,64	 	
371	Фарба СЕRЕSІT ІN-56 (витрата 0.4л/м2 в два шари)	л	49,28	 	
 	Приміщення 100	 	 	 	
372	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100 м2	0,096	 	
373	Профілі металеві оцинковані 28/27	м	9	 	
374	Профілі металеві оцинковані 60/27	м	26	 	
375	Продовжувач профелів металевих оцинкованих 60/27	шт	3	 	
376	З'єднувач профелів типу краб	шт	17	 	
377	Тяга підвісу	шт	7	 	
378	Підвіси в комплекті	шт	7	 	
379	Дюбель 6х40 металеві	100шт	0,07	 	
380	Саморізи 3.5х9.5мм	шт	160	 	
381	Улаштування підшивки підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами. горизонтальні поверхні	100 м2	0,096	 	
382	Листи гіпсокартонні вологостійкі . товщина 12.5 мм	м2	10,08	 	
383	Саморізи 3.5х25мм	шт	535	 	
384	Кутики штукатурні металеві	м	12	 	
385	Шпаклювання шпаклівкою "Сеrеzіt". Додавати на 1 мм товщини шпаклювання	100 м2	0,096	 	
386	Грунтовка глибокого проникнення Сеrеsіt СТ 17 СУПЕР(витрата 0.2л/м2)	л	1,92	 	
387	Шпаклівка мінеральна Сеrеsіt СT 95 (фр.0.07) (витрата 1.7кг/м2)	кг	16,32	 	
388	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях. підготовлених під фарбування	100 м2	0,096	 	
389	Грунтовка глибокого проникнення Сеrеsіt СТ 17 СУПЕР(витрата 0.2л/м2)	л	1,92	 	
390	Фарба СЕRЕSІT ІN-56 (витрата 0.4л/м2 в два шари)	л	3,84	 	
 	Приміщення 103.111	 	 	 	
391	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	100м2	0,197	 	
392	Антимікробна грунтовка Сеrеsіt СT 99 (витрата 0.09л/м2)	л	1,773	 	
393	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стель [одношарове штукатурення]. товщина шару 10 мм	100 м2	0,197	 	
394	Шпаклювання стель шпаклівкою "Сеrеzіt"	100 м2	0,197	 	
395	Шпаклювання шпаклівкою "Сеrеzіt". Додавати на 1 мм товщини шпаклювання	100 м2	0,197	 	
396	Грунтовка глибокого проникнення Сеrеsіt СТ 17 СУПЕР(витрата 0.2л/м2)	л	3,94	 	
397	Шпатлівка полімерцементна армована Сеrеsіt СT 29 - (витрата-1.8кг/м2 на 1мм товщ.)	кг	70,92	 	
398	Шпаклювання шпаклівкою "Сеrеzіt". Додавати на 1 мм товщини шпаклювання	100 м2	0,197	 	
399	Грунтовка глибокого проникнення Сеrеsіt СТ 17 СУПЕР(витрата 0.2л/м2)	л	3,94	 	
400	Шпаклівка мінеральна Сеrеsіt СT 95 (фр.0.07) (витрата 1.7кг/м2)	кг	33,49	 	
401	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях. підготовлених під фарбування	100 м2	0,197	 	
402	Грунтовка глибокого проникнення Сеrеsіt СТ 17 СУПЕР(витрата 0.2л/м2)	л	3,94	 	
403	Фарба СЕRЕSІT ІN-56 (витрата 0.4л/м2 в два шари)	л	7,88	 	
 	Приміщення 111.115а.115б.115в.115г.117-93.15м2	 	 	 	
404	Улаштування каркасу підвісних стель	100 м2	0,9315	 	
405	Профіль Т-24 3600х38х24мм	м	89	 	
406	Профіль Т-24 1200х25х24мм	м	177	 	
407	Профіль Т-24 600х25х24мм	м	89	 	
408	Профіль пристінний	м	133	 	
409	Підвіс дріт вухо 250мм	шт	98	 	
410	Підвіс дріт вухо 250мм	шт	98	 	
411	Подвійна пружина	шт	98	 	
412	Дюбель 6х40 металеві	100шт	3,66	 	
413	Укладання плит стельових в каркас (за виключенням світильників-0.6х0.6х26шт=9.36м2)	100м2	0,8379	 	
414	Плита 600х600мм алюмінієва Україна	шт	244	 	
 	Приміщення 114-11.84м2	 	 	 	
415	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	100м2	0,1184	 	
416	Грунтовка глибокого проникнення Сеrеsіt СТ 17 СУПЕР(витрата 0.2л/м2)	л	2,368	 	
417	Шпаклювання стель шпаклівкою "Сеrеzіt"	100 м2	0,1184	 	
418	Шпаклювання шпаклівкою "Сеrеzіt". Додавати на 1 мм товщини шпаклювання	100 м2	0,1184	 	
419	Грунтовка глибокого проникнення Сеrеsіt СТ 17 СУПЕР(витрата 0.2л/м2)	л	4,368	 	
420	Шпатлівка полімерцементна армована Сеrеsіt СT 29 - (витрата-1.8кг/м2 на 1мм товщ.)	кг	42,624	 	
421	Шпаклювання шпаклівкою "Сеrеzіt". Додавати на 1 мм товщини шпаклювання	100 м2	0,1184	 	
422	Грунтовка глибокого проникнення Сеrеsіt СТ 17 СУПЕР(витрата 0.2л/м2)	л	2,368	 	
423	Шпаклівка мінеральна Сеrеsіt СT 95 (фр.0.07) (витрата 1.7кг/м2)	кг	20,128	 	
424	Поліпшене фарбування колером олійним розбіленим стель по збірних конструкціях. підготовлених під фарбування	100 м2	0,1184	 	
425	Фарба алкідна. готова до застосування. для внутрішніх робіт (ЕМАЛЬ ПФ-115)	т	0,0035	 	
 	СТІНИ.ПЕРЕГОРОДКИ	 	 	 	
 	Приміщення 2.3.100.101.102.105.106.107.110.112.113.116-347.69м2	 	 	 	
426	Протравлення стін нейтралізуючим розчином	100м2	3,4769	 	
427	Грунтовка глибокого проникнення Сеrеsіt СТ 17 СУПЕР(витрата 0.2л/м2)	л	69,538	 	
428	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу (товщина 20мм)	100 м2	3,4769	 	
429	Склосітка з чарунками 5х5мм	м2	375,5052	 	
430	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші. число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100 м2	3,4769	 	
431	Грунтовка глибокого проникнення Сеrеsіt СТ 17 СУПЕР(витрата 0.2л/м2)	л	69,538	 	
432	Плитки керамічні для внутрішнього облицювання стін  200х600мм	м2	351,1669	 	
433	Клеюча суміш для керамічної плитки Сеrеsіt СМ 12 рrо (витрата 5.1кг/м2)	кг	1773,219	 	
434	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Сеrеsіt СЕ 40 аguаstаtіс	кг	139,076	 	
 	Зашивання фрамуг -2шт в приміщеннях100.101.106	 	 	 	
435	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші. число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100 м2	0,024	 	
436	Грунтовка глибокого проникнення Сеrеsіt СТ 17 СУПЕР(витрата 0.2л/м2)	л	0,48	 	
437	Плитки керамічні для внутрішнього облицювання стін  200х600мм	м2	2,424	 	
438	Клеюча суміш для керамічної плитки Сеrеsіt СМ 12 рrо (витрата 5.1кг/м2)	кг	12,24	 	
439	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Сеrеsіt СЕ 40 аguаstаtіс	кг	1,08	 	
 	Приміщення 4.108.109- 94.48м2	 	 	 	
440	Протравлення стін нейтралізуючим розчином	100м2	0,9448	 	
441	Грунтовка глибокого проникнення Сеrеsіt СТ 17 СУПЕР(витрата 0.2л/м2)	л	18,896	 	
442	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу (товщина 20мм)	100 м2	0,9448	 	
443	Склосітка з чарунками 5х5мм	м2	102,0384	 	
444	Шпаклювання стін шпаклівкою "Сеrеzіt"	100 м2	0,9448	 	
445	Шпаклювання шпаклівкою "Сеrеzіt". Додавати на 1 мм товщини шпаклювання	100 м2	0,9448	 	
446	Грунтовка глибокого проникнення Сеrеsіt СТ 17 СУПЕР(витрата 0.2л/м2)	л	18,896	 	
447	Шпатлівка полімерцементна армована Сеrеsіt СT 29 - (витрата-1.8кг/м2 на 1мм товщ.)	кг	340,128	 	
448	Шпаклювання шпаклівкою "Сеrеzіt". Додавати на 1 мм товщини шпаклювання	100 м2	0,9448	 	
449	Грунтовка глибокого проникнення Сеrеsіt СТ 17 СУПЕР(витрата 0.2л/м2)	л	18,896	 	
450	Шпаклівка мінеральна Сеrеsіt СT 95 (фр.0.07) (витрата 1.7кг/м2)	кг	160,616	 	
451	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях. підготовлених під фарбування	100 м2	0,9448	 	
452	Грунтовка глибокого проникнення Сеrеsіt СТ 17 СУПЕР(витрата 0.2л/м2)	л	18,896	 	
453	Фарба  латексная акриловая Сеrеsіt ІN 56 Fоr Kіtсhеn аnd Bаth База А (витрата-0.400 л на 1м2 в два шари)	л	37,792	 	
454	Колорант Снежка	л	3,7	 	
 	Фартух навколо умивальника-5.0м2	 	 	 	
455	Протравлення стін нейтралізуючим розчином	100м2	0,05	 	
456	Грунтовка глибокого проникнення Сеrеsіt СТ 17 СУПЕР(витрата 0.2л/м2)	л	1	 	
457	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу (товщина 20мм)	100 м2	0,05	 	
458	Склосітка з чарунками 5х5мм	м2	5,4	 	
459	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші. число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100 м2	0,05	 	
460	Грунтовка глибокого проникнення Сеrеsіt СТ 17 СУПЕР(витрата 0.2л/м2)	л	1	 	
461	Плитки керамічні для внутрішнього облицювання стін  200х600мм	м2	5,05	 	
462	Клеюча суміш для керамічної плитки Сеrеsіt СМ 12 рrо (витрата 5.1кг/м2)	кг	25,5	 	
463	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Сеrеsіt СЕ 40 аguаstаtіс	кг	2,2	 	
 	Приміщення 100-32.1м2	 	 	 	
464	Протравлення стін нейтралізуючим розчином	100м2	0,321	 	
465	Грунтовка глибокого проникнення Сеrеsіt СТ 17 СУПЕР(витрата 0.2л/м2)	л	6,42	 	
466	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу (товщина 20мм)	100 м2	0,321	 	
467	Склосітка з чарунками 5х5мм	м2	34,668	 	
468	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші. число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100 м2	0,321	 	
469	Грунтовка глибокого проникнення Сеrеsіt СТ 17 СУПЕР(витрата 0.2л/м2)	л	6,42	 	
470	Плитки керамічні для внутрішнього облицювання стін  200х600мм	м2	32,421	 	
471	Клеюча суміш для керамічної плитки Сеrеsіt СМ 12 рrо (витрата 5.1кг/м2)	кг	163,71	 	
472	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Сеrеsіt СЕ 40 аguаstаtіс	кг	12,84	 	
 	Приміщення 103.111-64.82м2	 	 	 	
473	Протравлення стін нейтралізуючим розчином	100м2	0,6482	 	
474	Грунтовка глибокого проникнення Сеrеsіt СТ 17 СУПЕР(витрата 0.2л/м2)	л	12,964	 	
475	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу (товщина 20мм)	100 м2	0,6482	 	
476	Склосітка з чарунками 5х5мм	м2	70,0056	 	
477	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші. число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100 м2	0,6482	 	
478	Грунтовка глибокого проникнення Сеrеsіt СТ 17 СУПЕР(витрата 0.2л/м2)	л	12,964	 	
479	Плитки керамічні для внутрішнього облицювання стін  200х600мм	м2	65,4682	 	
480	Клеюча суміш для керамічної плитки Сеrеsіt СМ 12 рrо (витрата 5.1кг/м2)	кг	330,582	 	
481	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Сеrеsіt СЕ 40 аguаstаtіс	кг	25,928	 	
 	Приміщення115а.115б.115в.115г.117-174.21м2	 	 	 	
482	Протравлення стін нейтралізуючим розчином	100м2	1,7421	 	
483	Грунтовка глибокого проникнення Сеrеsіt СТ 17 СУПЕР(витрата 0.2л/м2)	л	34,842	 	
484	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу (товщина 20мм)	100 м2	1,7421	 	
485	Склосітка з чарунками 5х5мм	м2	188,1468	 	
486	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші. число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100 м2	1,7421	 	
487	Грунтовка глибокого проникнення Сеrеsіt СТ 17 СУПЕР(витрата 0.2л/м2)	л	34,842	 	
488	Плитки керамічні для внутрішнього облицювання стін  200х600мм	м2	175,9521	 	
489	Клеюча суміш для керамічної плитки Сеrеsіt СМ 12 рrо (витрата 5.1кг/м2)	кг	888,471	 	
490	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Сеrеsіt СЕ 40 аguаstаtіс	кг	69,684	 	
 	Приміщення -114-40.18м2	 	 	 	
491	Протравлення стін нейтралізуючим розчином	100м2	0,4018	 	
492	Грунтовка глибокого проникнення Сеrеsіt СТ 17 СУПЕР(витрата 0.2л/м2)	л	8,036	 	
493	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу (товщина 20мм)	100 м2	0,4018	 	
494	Склосітка з чарунками 5х5мм	м2	40,9836	 	
495	Шпаклювання стін шпаклівкою "Сеrеzіt"	100 м2	0,4018	 	
496	Шпаклювання шпаклівкою "Сеrеzіt". Додавати на 1 мм товщини шпаклювання	100 м2	0,4018	 	
497	Грунтовка глибокого проникнення Сеrеsіt СТ 17 СУПЕР(витрата 0.2л/м2)	л	8,036	 	
498	Шпатлівка полімерцементна армована Сеrеsіt СT 29 - (витрата-1.8кг/м2 на 1мм товщ.)	кг	144,648	 	
499	Шпаклювання шпаклівкою "Сеrеzіt". Додавати на 1 мм товщини шпаклювання	100 м2	0,4018	 	
500	Грунтовка глибокого проникнення Сеrеsіt СТ 17 СУПЕР(витрата 0.2л/м2)	л	8,036	 	
501	Шпаклівка мінеральна Сеrеsіt СT 95 (фр.0.07) (витрата 1.7кг/м2)	кг	68,306	 	
502	Поліпшене фарбування колером олійним розбіленим стін по збірних конструкціях. підготовлених під фарбування	100 м2	0,4018	 	
503	Грунтовка глибокого проникнення Сеrеsіt СТ 17 СУПЕР(витрата 0.2л/м2)	л	8,036	 	
504	Фарба алкідна. готова до застосування. для внутрішніх робіт (ЕМАЛЬ ПФ-115)	т	0,012	 	
 	Укоси внутрішні віконні -34.83м2	 	 	 	
505	Улаштування обшивки гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами укосів з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу з утепленням мінераловатними плитами	100 м2	0,3483	 	
506	Профілі металеві оцинковані 28/27	м	114,8	 	
507	Профілі металеві оцинковані 60/27	м	158	 	
508	Листи гіпсокартонні вологостійкі . товщина 12.5 мм	м2	36,5	 	
509	Саморізи 3.5х9.5мм	шт	575	 	
510	Дюбель 6х40 металеві	100шт	4,14	 	
511	Утеплювач минераловатний Технофас Ефект-50мм	м3	1,74	 	
512	Клей КНАУФ- Перлфликс (витрата 5кг/м2)	кг	174	 	
513	Шпаклювання стін шпаклівкою "Сеrеzіt"	100 м2	0,3483	 	
514	Шпаклювання шпаклівкою "Сеrеzіt". Додавати на 1 мм товщини шпаклювання	100 м2	0,3483	 	
515	Грунтовка глибокого проникнення Сеrеsіt СТ 17 СУПЕР(витрата 0.2л/м2)	л	6,966	 	
516	Шпатлівка полімерцементна армована Сеrеsіt СT 29 - (витрата-1.8кг/м2 на 1мм товщ.)	кг	125,136	 	
517	Шпаклювання шпаклівкою "Сеrеzіt". Додавати на 1 мм товщини шпаклювання	100 м2	0,3483	 	
518	Грунтовка глибокого проникнення Сеrеsіt СТ 17 СУПЕР(витрата 0.2л/м2)	л	6,966	 	
519	Шпаклівка мінеральна Сеrеsіt СT 95 (фр.0.07) (витрата 1.7кг/м2)	кг	59,211	 	
520	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях. підготовлених під фарбування	100 м2	0,3483	 	
521	Грунтовка глибокого проникнення Сеrеsіt СТ 17 СУПЕР(витрата 0.2л/м2)	л	6,966	 	
522	Фарба  латексная акриловая Сеrеsіt ІN 56 Fоr Kіtсhеn аnd Bаth База А (витрата-0.400 л на 1м2 в два шари)	л	13,932	 	
 	Укоси дверні внутрішні-25.4м2	 	 	 	
523	Улаштування обшивки гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами укосів з кріпленням на клеї	100 м2	0,254	 	
524	Листи гіпсокартонні вологостійкі . товщина 12.5 мм	м2	26,67	 	
525	Клей КНАУФ- Перлфликс (витрата 5кг/м2)	кг	127	 	
526	Кутики штукатурні металеві	м	95	 	
527	Шпаклювання стін шпаклівкою "Сеrеzіt"	100 м2	0,254	 	
528	Шпаклювання шпаклівкою "Сеrеzіt". Додавати на 1 мм товщини шпаклювання	100 м2	0,254	 	
529	Грунтовка глибокого проникнення Сеrеsіt СТ 17 СУПЕР(витрата 0.2л/м2)	л	5,08	 	
530	Шпатлівка полімерцементна армована Сеrеsіt СT 29 - (витрата-1.8кг/м2 на 1мм товщ.)	кг	91,44	 	
531	Шпаклювання шпаклівкою "Сеrеzіt". Додавати на 1 мм товщини шпаклювання	100 м2	0,254	 	
532	Грунтовка глибокого проникнення Сеrеsіt СТ 17 СУПЕР(витрата 0.2л/м2)	л	7,08	 	
533	Шпаклівка мінеральна Сеrеsіt СT 95 (фр.0.07) (витрата 1.7кг/м2)	кг	43,18	 	
534	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях. підготовлених під фарбування	100 м2	0,254	 	
535	Грунтовка глибокого проникнення Сеrеsіt СТ 17 СУПЕР(витрата 0.2л/м2)	л	5,08	 	
536	Фарба  латексная акриловая Сеrеsіt ІN 56 Fоr Kіtсhеn аnd Bаth База А (витрата-0.400 л на 1м2 в два шари)	л	10,16	 	
 	Ганки. Коригування	 	 	 	
 	Ганок Гн-1	 	 	 	
537	Улаштування основи під фундаменти: щебеневої	1 мЗ	1,4	 	
538	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт. фракція 20-40 мм	м3	1,61	 	
539	Улаштування бетонної підготовки  (бетон В7.5 (М100) )	100 м3	0,009	 	
540	Улаштування фундаментних плит залізобетонних із ребрами угору (ступені)	100 м3	0,029	 	
541	Сітка сталева зварена (4С 8А400С-200/8А400С-200)	т	0,0654	 	
542	Суміші бетонні готові важкі. клас бетону В20 [М-250]. крупність заповнювача більше 40 мм.  W4. F 50	м3	2,943	 	
543	Стрижнева арматура А-ІІІ. діаметр 8 мм	100кг	0,072	 	
544	Улаштування стін підвалів і підпірних стін: бетонних	100 м3	0,044	 	
545	Суміші бетонні готові важкі. клас бетону В20 [М-250]. крупність заповнювача більше 40 мм.  W4. F 50	м3	4,488	 	
546	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші. кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100 м2	0,053	 	
547	Плитки керамогранітні  400х400	м2	5,406	 	
548	Грунтовка глибокого проникнення Сеrеsіt СТ 17 СУПЕР	л	1,06	 	
549	Улаштування покриттів східців і підсхідці з керамічних плиток  на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	1,26	 	
550	Плитки керамогранітні  400х400	м2	1,2852	 	
551	Грунтовка глибокого проникнення Сеrеsіt СТ 17 СУПЕР	л	1,312	 	
552	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Сеrеsіt СЕ 40 аguаstаtіс	кг	2,73	 	
553	Клеюча суміш для керамограніту Сеrеsіt СМ 117 рrо	кг	41,63	 	
554	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші. число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100 м2	0,0517	 	
555	Плитки керамогранітні  400х400	м2	5,2217	 	
556	Грунтовка глибокого проникнення Сеrеsіt СТ 17 СУПЕР	л	1,034	 	
557	Клеюча суміш для керамограніту Сеrеsіt СМ 117 рrо	кг	32,77	 	
558	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Сеrеsіt СЕ 40 аguаstаtіс	кг	2,099	 	
559	Установлення металевих огорож без поручня	100 м	0,078	 	
560	Огородження зовнішні з полірованної нержавеючої сталі в комплекті з кріпленням Н-900	м	7,8	 	
561	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм. діаметром 45 мм (сходові марши)	100шт	0,1	 	
562	Додається або вилучається на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів діаметром 45 мм	100шт	-0,1	 	
 	Ганок Гн-2	 	 	 	
563	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші. кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100 м2	0,04	 	
564	Плитки керамогранітні  400х400	м2	4,08	 	
565	Улаштування покриттів східців і підсхідці з керамічних плиток розміром 60х12 см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	0,6	 	
566	Плитки керамогранітні  400х400	м2	0,612	 	
567	Грунтовка глибокого проникнення Сеrеsіt СТ 17 СУПЕР	л	0,92	 	
568	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Сеrеsіt СЕ 40 аguаstаtіс	кг	1,9	 	
569	Клеюча суміш для керамограніту Сеrеsіt СМ 117 рrо	кг	31,7	 	
570	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші. число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100 м2	0,0084	 	
571	Плитки керамогранітні  400х400	м2	0,8568	 	
572	Грунтовка глибокого проникнення Сеrеsіt СТ 17 СУПЕР	л	0,168	 	
573	Клеюча суміш для керамограніту Сеrеsіt СМ 117 рrо	кг	6	 	
574	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Сеrеsіt СЕ 40 аguаstаtіс	кг	0,34	 	
 	Козирьок 1	 	 	 	
575	Улаштування козирків на металевих кронштейнах з покриттям полікарбонатом	м2	8,14	 	
576	Монолітний полікарбонат(3700*2200*12мм)	м2	8,14	 	
577	Труба профільна 40х40х2 мм	т	0,0279	 	
578	Труба профільна 40х20х2 мм	т	0,0345	 	
579	Дюбель 120мм	шт	12	 	
580	Установлення стальних конструкцій. що залишаються в тілі бетону	1 т	0,0812	 	
581	Стійка (труба Ф100мм)	т	0,0812	 	
 	Козирьок 2	 	 	 	
582	Улаштування козирків на металевих кронштейнах з покриттям полікарбонатом	м2	4,6	 	
583	Монолітний полікарбонат 2700х1700х12мм	м2	4,6	 	
584	Труба профільна 40х40х2 мм	т	0,0216	 	
585	Труба профільна 40х20х2 мм	т	0,021	 	
586	Дюбель 120мм	шт	15	 	
587	Установлення стальних конструкцій. що залишаються в тілі бетону	1 т	0,058	 	
588	Стійка (труба Ф100мм)	т	0,058	 	
 	__________________________	 	 	 	
589	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021	100м2	0,1143	 	
590	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 (в 2 шари)	100м2	0,1143	 	
 	Вимощення	 	 	 	
591	Ущільнення грунту пневматичними трамбівками. група грунту 1-2	100м3	0,291	 	
592	Улаштування прошарку з нетканого синтетичного матеріалу	1000 м2	0,0928	 	
593	Мембрана РLАNTЕR Gео	м2	93,728	 	
594	Улаштування основи тротуарів із щебеню: за товщини шару 12 см (загальна товщина 32см)	100 м2	0,928	 	
595	Улаштування основи тротуарів зі щебеню: за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-3	100 м2	0,928	 	
596	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт. фракція 10-20 мм. марка М600	м3	37,41696	 	
597	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи  з гранітного відсіву	100 м3	0,05568	 	
598	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення (ФЕМ)	100 м2	0,928	 	
599	Суміш цементно-піщана	м3	6,1248	 	
600	Плити бетонні тротуарні фігурні. товщина 60 мм	м2	93,728	 	
 	Встановлення бортових каменів	 	 	 	
601	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	75	 	
602	Поребрики БР100.30.15	шт	75	 	
603	Суміші бетонні готові важкі. клас бетону В12 [М150]. крупність заповнювача більше 40 мм	м3	3	 	
 	Влаштування покриття з асфальтобетону	 	 	 	
604	Улаштування одношарових асфальтобетонних покриттів доріжок та тротуарів із дрібнозернистої асфальтобетонної суміші товщиною 3 см	100 м2	0,0653	 	
605	На кожні 0.5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-46-1 (товщина 5см)	100 м2	0,0653	 	
606	Суміші асфальтобетонні СГ.Др.Щ.Б.НП.І.БНД 40/60 . згідно ДСТУ Б В.2.7-119:2011	т	0,782	 	
 	Газон	 	 	 	
607	Планування ділянки під озеленення вручну	100 м2	0,3	 	
608	Підготовка грунту для влаштування партерного та звичайного газонів вручну з внесенням рослинної землі шаром 15 см	100 м2	0,3	 	
609	На кожні 5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норм 18-97-3. 18-97-4 (8.0см)	100 м2	-0,3	 	
610	Посів газонів партерних. мавританських та звичайних вручну	100 м2	0,3	 	
 	Огорожа обладнання	 	 	 	
611	Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки. опори. ферми та ін.]	т	2,5818	 	
612	Монтаж металоконструкцій огороджень	1 т	2,5818	 	
613	Сітка 4С 4Вр1-100/3Вр1-100 200х150	т	0,235872	 	
614	Сітка 4С 4Вр1-100/3Вр1-100 200х200	т	0,134784	 	
615	Сітка 4С 4Вр1-100/3Вр1-100 /150х150	т	0,033696	 	
616	Сталь кутова 40х40х4 мм	т	0,546	 	
617	Сталь кутова 30х30х4 мм	т	0,02184	 	
618	Профілі гнуті сталеві  труба 80х80х5	т	0,03224	 	
619	Профілі гнуті сталеві  труба 50х50х4	т	0,80496	 	
620	Двотавр 10Б1	т	0,43056	 	
621	Товстолистовий прокат . товщина 6-8 мм	т	0,44512	 	
622	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм. діаметром 45 мм	100шт	0,76	 	
623	Шпилька М12. L=500мм	шт	76	 	
624	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021	100м2	2,15	 	
625	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-112 (в 2 шари)	100м2	2,15	 	
 	Кошторис №02-01-02 на система водопостачання і каналізації	
 	Демонтажні роботи	 	 	 	
 	ВОДОПОСТАЧАННЯ	 	 	 	
1	Демонтаж (К = 0.40). Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних  діаметром 20 мм	100 м	0,71	 	
2	Демонтаж (К = 0.40). Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних  діаметром 25 мм	100 м	0,25	 	
3	Демонтаж кранів водорозбірних	100 шт	0,1	 	
4	Демонтаж змішувачів	100 шт	0,13	 	
5	Демонтаж (К = 0.40). Монтаж водонагрівника електричного проточного	шт	1	 	
 	КАНАЛІЗАЦІЯ	 	 	 	
6	Демонтаж (К = 0.40). Прокладання трубопроводу по стінах будівель і в каналах з труб чавунних каналізаційних діаметром 50 мм	100 м	0,15	 	
7	Демонтаж (К = 0.40). Прокладання трубопроводу по стінах будівель і в каналах з труб чавунних каналізаційних діаметром 100 мм	100 м	0,46	 	
8	Знімання трапів чавунних	1 шт	6	 	
 	Сантехнічні прилади	 	 	 	
9	Демонтаж мийок	100 комплектів	0,1	 	
10	Демонтаж умивальників	100 комплектів	0,02	 	
11	Брухт металевий. у тому числі повернення матеріалів (K = 1.00). у тому числі повернення матеріалів (K = 1.00):	т	0,12	 	
12	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди. місткість ковша екскаватора 0.25 м3.	100 т сміття	0,00285	 	
13	Перевезення сміття до 20 км	т	0,285	 	
 	Водопостачання	 	 	 	
 	Водопровод В1	 	 	 	
 	Установлення локальної системи доочищення води	 	 	 	
14	Установлення  насосу з електродвигуном масою до 0.1 т (насосні станції)	1 насос	2	 	
15	Установлення фільтрів для очищення води	1 фільтр	2	 	
16	Установка комплексного очищення води  разом із мікровимикачем	шт	1	 	
17	Монтаж станції дозувальної для реагентів	шт	1	 	
18	Монтаж зворотного осмосу  разом із мембраною	шт	1	 	
19	Установлення накопичувальної ємністі води	1 бак	1	 	
 	______________________	 	 	 	
20	Установлення муфтових кранів	100 шт	0,42	 	
21	Кран кульовий Ду25 ( в/в) ручка	шт	2	 	
22	Кран кульовий Ду20 ( в/в) з згоном-американкою	шт	2	 	
23	Кран кульовий Ду15 ( в/в) з згоном-американкою	шт	32	 	
24	Клапан зворотній муфтовий Ду25	шт	1	 	
25	Клапан зворотній муфтовий Ду20	шт	1	 	
26	Фільтр сітчастий  муфтовий Ду25	шт	1	 	
27	Трійник сталевий 3/4" з зовнішньою різьбою з/з/ з	шт	1	 	
28	Кран поливальний внутрішній Ду15 ПЛК-15	шт	2	 	
29	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліпропіленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,8	 	
30	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,18	 	
31	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,18	 	
32	Труба поліпропіленова для води РN16 ф20х2.8мм РРR	м	80	 	
33	Труба поліпропіленова для води РN16 ф25х3.5мм РРR	м	18	 	
34	Труба поліпропіленова для води РN16 ф32х4.4мм РРR	м	18	 	
35	Американка нержавіюча АІSІ 304 з зовнішньою різьбою 3/4"	шт	2	 	
36	Муфта поліпропіленова МВР ф25х3/4''  РРR	шт	4	 	
37	Муфта поліпропіленова МВР ф32х1''  РРR	шт	11	 	
38	Муфта поліпропіленова МНР ф25х3/4''  РРR	шт	2	 	
39	Муфта поліпропіленова МНР ф32х1''  РРR	шт	10	 	
40	Кут з внутрішнім різьбленням ф25х3/4'' РРR	шт	2	 	
41	Муфта поліпропіленова МВР ф20х1/2'' РРR	шт	40	 	
42	Муфта поліпропіленова МНР ф20х1/2'' РРR	шт	60	 	
43	Кут з зовнішнім різьбленням ф20х1/2''  РРR	шт	5	 	
44	Труби сталеві електрозварні прямошовніі. зовнішній діаметр 57 мм. товщина стінки 3.5 мм	м	3	 	
45	Кут 90°- ф32  РРR	шт	14	 	
46	Кут 90°- ф25  РРR	шт	7	 	
47	Кут 90°- ф20  РРR	шт	80	 	
48	Трійник ф32мм  РРR	шт	3	 	
49	Трійник ф25мм  РРR	шт	1	 	
50	Трійник ф20мм РРR	шт	40	 	
51	Трійник ф32-25-32 РРR	шт	3	 	
52	Трійник ф25-20-25 РРR	шт	3	 	
53	Трійник з внутрішньою різьбою ф20-1/2"-20 РРR	шт	12	 	
54	Перехід ф32-ф25 РРR	шт	2	 	
55	Перехід ф32-ф20 РРR	шт	13	 	
56	Перехід ф25-ф20 РРR	шт	2	 	
57	Муфта поліпропіленова МВР ф32х1'' РРR	шт	1	 	
58	Ніппель-перехід різьбовий ф20/15	шт	1	 	
59	Кріплення для труб ф32 РРR	шт	20	 	
60	Кріплення для труб ф25 РРR	шт	20	 	
61	Кріплення для труб ф20 РРR	шт	110	 	
62	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку. поліетилену (13мм)	100м	0,95	 	
63	ІзоляціяІ трубна ф22х13мм ППЕ Іzоflех	м	61,2	 	
64	ІзоляціяІ трубна ф28х13мм ППЕ Іzоflех	м	17,34	 	
65	ІзоляціяІ трубна ф35х13мм ППЕ Іzоflех	м	18,36	 	
66	Паста-герметик для пакування m=0.5кг GЕBАTОUT 2	шт	1	 	
67	Стрічка ПВХ сіра 50ммх25м	шт	1	 	
68	Установлення манометрів з триходовим краном	1 комплект	5	 	
69	Манометри загального призначення з триходовим краном. ОБМ1-100	комплект	5	 	
 	Гаряче водопостачання Т3	 	 	 	
70	Монтаж водонагрівника електричного побутового (електроводонагрівач V=152л.N=2.0квт)	шт	2	 	
71	Установлення муфтових кранів (запобіжний.зворотній)	100 шт	0,02	 	
 	_______________________	 	 	 	
72	Установлення змішувачів	10 шт	2,2	 	
73	Змішувач для рукомойника Аtlаnt Z002-6 Rоzzy Jеnоrі	комплект	5	 	
74	Змішувач настінний Zеgоr DTZ12-B827 Tuоzhеn	комплект	3	 	
75	Змішувачі для мийки Инокс MХСL0405 Mіххеn	комплект	12	 	
76	Змішувач для ванни з душовою сіткою Tоuсh-Z Mаyfаіr 143	комплект	1	 	
77	Душова система (змішувач для душу.штанга.верхній душ)  RеdBlu Оrіgіn Оnе	комплект	1	 	
 	________________________	 	 	 	
78	Установлення муфтових кранів	100 шт	0,12	 	
79	Кран кульовий Ду25 ( в/в) ручка	шт	2	 	
80	Кран кульовий Ду20 ( в/в) з згоном-американкою	шт	2	 	
81	Кран кульовий Ду15 ( в/в) з згоном-американкою	шт	8	 	
82	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,16	 	
83	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,12	 	
84	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліпропіленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,6	 	
85	Труба поліпропіленова для води РN16 ф32х4.4мм РРR	м	16	 	
86	Труба поліпропіленова для води РN16 ф25х3.5мм РРR	м	12	 	
87	Труба поліпропіленова для води РN16 ф20х2.8мм РРR	м	60	 	
88	Муфта поліпропіленова МРН ф32х1'' РРR	шт	1	 	
89	Різьба сталева 1"	шт	1	 	
90	Американка нержавіюча АІSІ 304 з зовнішньою різьбою 3/4"	шт	2	 	
91	Муфта поліпропіленова МВР ф25х3/4''  РРR	шт	4	 	
92	Муфта поліпропіленова МНР ф25х3/4''  РРR	шт	2	 	
93	Кут з внутрішнім різьбленням ф25х3/4'' РРR	шт	2	 	
94	Муфта поліпропіленова МВР ф20х1/2'' РРR	шт	32	 	
95	Муфта поліпропіленова МНР ф20х1/2'' РРR	шт	32	 	
96	Кут з зовнішнім різьбленням ф20х1/2''  РРR	шт	5	 	
97	Труби сталеві електрозварні прямошовніі. зовнішній діаметр 57 мм. товщина стінки 3.5 мм	м	3	 	
98	Кут 90°- ф32  РРR	шт	14	 	
99	Кут 90°- ф25  РРR	шт	4	 	
100	Кут 90°- ф20  РРR	шт	52	 	
101	Трійник ф32мм  РРR	шт	2	 	
102	Трійник ф20мм РРR	шт	24	 	
103	Трійник ф32-25-32 РРR	шт	2	 	
104	Трійник ф25-20-25 РРR	шт	3	 	
105	Перехід ф32-ф25 РРR	шт	1	 	
106	Перехід ф32-ф20 РРR	шт	3	 	
107	Перехід ф25-ф20 РРR	шт	1	 	
108	Ніппель-перехід різьбовий ф20/15	шт	1	 	
109	Кріплення для труб ф32 РРR	шт	20	 	
110	Кріплення для труб ф25 РРR	шт	18	 	
111	Кріплення для труб ф20 РРR	шт	90	 	
112	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку. поліетилену (13мм)	100м	0,78	 	
113	ІзоляціяІ трубна ф22х13мм ППЕ Іzоflех	м	51	 	
114	ІзоляціяІ трубна ф28х13мм ППЕ Іzоflех	м	12,24	 	
115	ІзоляціяІ трубна ф35х13мм ППЕ Іzоflех	м	16,32	 	
116	Паста-герметик для пакування m=0.5кг GЕBАTОUT 2	шт	1	 	
117	Стрічка ПВХ сіра 50ммх25м	шт	1	 	
 	Каналізація	 	 	 	
 	ДРЕНАЖНА КО (від кондиціонерів)	 	 	 	
118	Монтаж вініпластових труб для електропроводки діаметром до 25 мм. укладених в борознах під заливку	100 м	0,04	 	
119	Труба металопластикова дренажна ф16х2.0мм	м	4	 	
 	КАНАЛІЗАЦІЯ  ПОБУТОВА  (К 1)	 	 	 	
120	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	10 комплектів	0,3	 	
121	Умивальник 605х485 Рrеsіdеnt 60 СЕRSАNІT в к-ті з кріпл.	комплект	3	 	
122	Напівп'єдестал  Рrеsіdеnt  СЕRSАNІT	комплект	3	 	
123	Гофросифон для умивальника ф32/ф50 LN06 Wаtеr Hоusе mіnі	шт	3	 	
124	Змішувачі для умивальників MІХХЕN ЮНІОР NNBN3000	комплект	3	 	
125	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	10 комплектів	0,1	 	
126	Унітаз-компакт(чаша.бачок.механізм змивання та набирання води. сидіння з кришкою.кріплення чаши унітазу) Сеrsаnіt Рrеsіdеnt 010	шт	1	 	
127	Шланг Vаltес для воды М10х18 - Г1/2 "60 см VАLTЕС Сталь	шт	1	 	
128	Гофросифон для унітазу 280-550мм Аlса Рlаst А97	шт	1	 	
129	Установлення чаш (унітазів) підлогових з краном змивним	10 комплектів	0,1	 	
130	Біде підлогове з комплектом кріплень. кільцем для переливу ЕКО 2000	шт	1	 	
131	Гофросифон для біде з випуском 64мм 1 1/4"-40-50 1055N NОVА	шт	1	 	
132	Змішувачі для біде ZЕGОR 1202-А037	комплект	1	 	
133	Установлення піддонів душових сталевих	10 комплектів	0,2	 	
134	Душовий піддон сталевий KоllеrРооl 70х70х15. напівкруглий (С00С1200Е)	шт	2	 	
135	Сифон для душових піддонівSсаndіSРА с ревизией 1 1/2 "* 40/50 и гофротрубой П 0555	шт	2	 	
136	Установлення трапів діаметром 50 мм	10 комплектів	0,2	 	
137	Трап горизонтальний RЕDІ Е2245АІ с решеткой ІNОХ 100х100 мм с выпуском 50 мм	шт	2	 	
138	Прокладання трубопроводу каналізації з труб поліетиленових діаметром 50 мм	100 м	0,2	 	
139	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 50 мм Інсталпласт	м	20	 	
140	Коліно каналізаційне 45 град. ф 50 мм Інсталпласт	шт	18	 	
141	Трійник 50/50 мм 45 град Інсталпласт	шт	6	 	
142	Прокладання трубопроводу каналізації з труб поліетиленових діаметром 110 мм	100 м	0,1	 	
143	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 110 мм Інсталпласт	м	10	 	
144	Коліно каналізаційне 45 град. ф 110 мм  Інсталпласт	шт	10	 	
145	Трійник ф110  45 град  Інсталпласт	шт	2	 	
146	Трійник ф110хф110хф50 45 град  Інсталпласт	шт	2	 	
147	Ревізія каналізаційна ф110мм Інсталпласт	шт	1	 	
148	Аератор клапан повітряний ф110мм АіrBаlаnсе ф110 мм. Сарrісоrn	шт	1	 	
149	Прочистка з заглушкою каналізаційна ф110мм Інсталпласт	шт	1	 	
150	Гільза -труби сталеві електрозварні прямошовні. зовнішній діаметр 133 мм. товщина стінки 3.5 мм	м	1	 	
 	Випуски	 	 	 	
151	Прокладання трубопроводу каналізації з труб поліетиленових діаметром 110 мм	100 м	0,08	 	
152	Труби зовнішньої каналізації ПВХ діаметром 110х3.4 мм	м	8	 	
 	ВИРОБНИЧА К3	 	 	 	
153	Установлення мийок на одне відділення (рукомийник з нержавіючої сталі з полицею 500х600х850мм глибина 150мм Lеоmеtаl-5шт;стіл виробничий з нержавіючої сталі з полицею . з мийкою  600х1800х850 (глибина чаші 350-1шт; Стіл виробничий з нержавіючої сталі з полицею . з мийкою  500х2000х850 (глибина чаші 350)-2шт)	10 комплектів	0,8	 	
154	Сифон з разривом струменя HС7-FUNЕLL	шт	8	 	
155	Установлення мийок на три відділення	10 комплектів	0,1	 	
156	Сифон з разривом струменя HС7-FUNЕLL	шт	3	 	
157	Установлення мийок на два відділення	10 комплектів	0,4	 	
158	Сифон з разривом струменя HС7-FUNЕLL	шт	8	 	
159	Монтаж сепаратора комбінованого для очищення жиру. продуктивність 600 л/год	шт	1	 	
160	Установлення трапів діаметром 100 мм	10 комплектів	0,7	 	
161	Установлення відстійника	10 комплектів	0,7	 	
162	Установлення рещітки 200х200.висота решітки 25мм.сталь АІSІ 304	1 грати	7	 	
163	Установлення Євроканалу гігієнічний з нержавіючої сталі з горизонтальним випуском ф110	10 комплектів	0,1	 	
164	Установлення відстійника	10 комплектів	0,1	 	
165	Установлення  решітка стрижнева.клас навантаження R50.200х1030мм	1 грати	1	 	
 	____________________________	 	 	 	
166	Установлення лючка сервісного металевого підлогового	1 грати	2	 	
167	Лючок підлоговий 500х1000 Лідер	шт	1	 	
168	Лючок сервісний металевий підлоговий 200х200	шт	1	 	
169	Прокладання трубопроводу каналізації з труб поліетиленових діаметром 50 мм	100 м	0,18	 	
170	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 50 мм Інсталпласт	м	18	 	
171	Коліно каналізаційне 45 град. ф 50 мм Інсталпласт	шт	14	 	
172	Коліно каналізаційне 90 град. ф 50 мм Інсталпласт	шт	11	 	
173	Трійник 50/50 мм 45 град Інсталпласт	шт	4	 	
174	Прокладання трубопроводу каналізації з труб поліетиленових діаметром 110 мм	100 м	0,54	 	
175	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 110 мм Інсталпласт	м	54	 	
176	Коліно каналізаційне 45 град. ф 110 мм  Інсталпласт	шт	42	 	
177	Коліно каналізаційне 90 град. ф 110 мм  Інсталпласт	шт	8	 	
178	Трійник ф110  45 град  Інсталпласт	шт	23	 	
179	Трійник ф110хф110хф50 45 град  Інсталпласт	шт	10	 	
180	Прочистка з заглушкою каналізаційна ф110мм Інсталпласт	шт	5	 	
181	Муфта редукційна ф50/ф110мм Інсталпласт	шт	11	 	
182	Ревізія каналізаційна ф110мм Інсталпласт	шт	1	 	
183	Аератор клапан повітряний ф110мм АіrBаlаnсе ф110 мм. Сарrісоrn	шт	1	 	
184	Гільза -труби сталеві електрозварні прямошовні. зовнішній діаметр 133 мм. товщина стінки 3.5 мм	м	1	 	
 	Випуски	 	 	 	
185	Прокладання трубопроводу каналізації з труб поліетиленових діаметром 110 мм	100 м	0,04	 	
186	Труби зовнішньої каналізації ПВХ діаметром 110х3.4 мм	м	4	 	
187	Протипожежна муфта для внутрішньої каналізації ППМ-125	шт	1	 	
 	Основа під сепаратор жиру	 	 	 	
188	Улаштування основи з піску	100 м3	0,015	 	
189	Підливання під устаткування бетону товщиною шару 20 мм	100 м2	0,0729	 	
190	На кожні 10 мм зміни товщини шару бетону додавати до товщ.50мм	100 м2	0,0729	 	
191	Суміші бетонні готові важкі. клас бетону В10 [М100]. крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	0,369	 	
192	Улаштування залізобетонних фундаментів об'ємом до 5 м3 під устаткування	100 м3	0,010935	 	
193	Арматура ф12А400С. L=300	100кг	0,65	 	
 	Кошторис №02-01-03 на системи опалення. вентиляціїї та кондиціювання	
 	Система опалення	 	 	 	
 	Демонтаж	 	 	 	
1	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг (2шт-4 секції/53.6кг; 2шт-5 секцій/67.0кг;2шт-7 секцій/93.8кг;1шт-9секцій/60.3кг;2шт-10секцій/134.0кг;1шт-11секцій/73.7кг;)	100 шт	0,1	 	
2	Демонтаж радіаторів масою понад 80 кг до 160 кг(1шт-12секцій/80.4кг;2шт-15 секцій/201кг)	100 шт	0,03	 	
3	Демонтаж (К = 0.40). Прокладання трубопроводу опалення з труб сталевих електрозварних діаметром до 40 мм	100 м	1,54	 	
4	Демонтаж (К = 0.40). Прокладання трубопроводу опалення з труб сталевих електрозварних діаметром 50 мм	100 м	0,62	 	
5	Брухт металевий. у тому числі повернення матеріалів (K = 1.00). у тому числі повернення матеріалів (K = 1.00):	т	1,209	 	
 	Монтаж	 	 	 	
 	Радіаторне опалення	 	 	 	
6	Установлення висушувачів для рушників	10 шт	0,1	 	
7	Висушувачі для рушників без покриття полірований 30 РС3 700 Х 600 1/2'' LАRІS	шт	1	 	
8	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	100 кВт	0,13916	 	
9	Радіатор опалення з нижнім приєданням. вмонтованим ТРК. та гладкою поверхнею тип 11. 500(h)х600  VK KОRАDО . 636Вт	шт	6	 	
10	Радіатор опалення з нижнім приєданням. вмонтованим ТРК. та гладкою поверхнею тип 11. 500(h)х700  VK KОRАDО . 742Вт	шт	3	 	
11	Радіатор опалення з нижнім приєданням. вмонтованим ТРК. та гладкою поверхнею тип 11. 500(h)х800  VK KОRАDО . 848 Вт	шт	2	 	
12	Радіатор опалення з нижнім приєданням. вмонтованим ТРК. та гладкою поверхнею тип 11. 300(h)х400  VK KОRАDО . 272 Вт	шт	3	 	
13	Радіатор опалення з нижнім приєданням. вмонтованим ТРК тип 11. 500(h)х500  VK KОRАDО . 530Вт	шт	2	 	
14	Радіатор опалення з нижнім приєданням. вмонтованим ТРК тип 11. 500(h)х600  VK KОRАDО . 636 Вт	шт	2	 	
15	Радіатор опалення з нижнім приєданням. вмонтованим ТРК тип 11. 500(h)х700  VK KОRАDО . 742Вт	шт	1	 	
16	Радіатор опалення з нижнім приєданням. вмонтованим ТРК тип 11. 500(h)х800  VK KОRАDО . 848 Вт	шт	1	 	
17	Радіатор опалення з нижнім приєданням. вмонтованим ТРК тип 22. 500(h)х900  VK KОRАDО . 954 Вт	шт	1	 	
18	Радіатор опалення з боковим приєднанням тип  10. 500(h)х400   Kоrаdо TYРЕ 10 K . 486 Вт	шт	1	 	
19	Кронштейни  для радіаторів	комплект	40	 	
20	Монтаж електрорадіаторів	шт	1	 	
21	Кронштейни  для радіаторів	комплект	2	 	
22	Установлення термоклапанів	1 комплект	2	 	
23	Радіаторне підключення в компл.: RАS-СK+RLV-KS 1/2" прямий: а) "Н"- клапан RLV-KS Ду15 прямий. для нижнього приєднання; б) елемент термостатичний RАS-СK (8-28 °С) 013G5275 Dаnfоss	шт	2	 	
24	Установлення муфтової арматури	100 шт	0,31	 	
25	"Н"- клапан RLV-KS Ду15 прямий. для нижнього приєднання 003L0220 Dаnfоss	шт	22	 	
26	Клапан з попередньою настройкою RА-N 15 прямий 013G0014 Dаnfоss	шт	2	 	
27	Клапан запірний RLV 15 прямий 003L0143 Dаnfоss	шт	2	 	
28	Клапан запираючий з внутрішньою різьбою з двома отворами для ніпелів і отвором для приєднання імпульсної трубки Ду 15 АSV-M 15 003L7691 Dаnfоss	шт	3	 	
29	Кран кульовий Ду25 ( в/в) ручка	шт	2	 	
30	Прилади. що установлюються на технологічних трубопроводах і устаткуванні на закладних пристроях. з'єднання різальні (клапан автоматичний балансувальний)	шт	3	 	
31	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	3	 	
32	Шафа колекторна приставна №2 (550х580х120)	шт.	3	 	
 	_____________________________	 	 	 	
33	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	1,8	 	
34	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,68	 	
35	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	0,14	 	
36	Труба поліпропіленова для опалення Т mах.=95°С ф20х2.8мм РРR РN25	м	180	 	
37	Труба поліпропіленова для опалення Т mах.=95°С ф25х3.5мм РРR РN25	м	68	 	
38	Труба поліпропіленова для опалення Т mах.=95°С ф32х4.4мм РРR РN25	м	14	 	
39	Кут 45°ф20 РРR	шт	20	 	
40	Кут 90°ф20 РРR	шт	100	 	
41	Кут 45°ф25 РРR	шт	4	 	
42	Кут 90°ф25 РРR	шт	44	 	
43	Кут 90°ф32 РРR	шт	8	 	
44	Муфта перехідна ф25-20 РРR	шт	4	 	
45	Муфта перехідна ф25-32 РРR	шт	4	 	
46	Трійник ф20мм РРR	шт	22	 	
47	Трійник ф25-20-25 РРR	шт	10	 	
48	Трійник ф32мм РРR	шт	2	 	
49	Трійник ф32-20-32 РРR	шт	2	 	
50	Муфта американка поліпропіленова з переходом на зовнішнє різьблення ф20х1/2'' МРН РРR	шт	54	 	
51	Кутик поліпропіленовий з переходом на зовнішнє різьблення ф20х1/2'' РРR	шт	4	 	
52	Муфта американка поліпропіленова з переходом на зовнішнє різьблення ф25х1/2'' МРН РРR	шт	8	 	
53	Муфта поліпропіленова ф32х1'' МРВ РРR	шт	2	 	
54	Муфта американка поліпропіленова з переходом на зовнішнє різьблення ф32х1'' МРН РРR	шт	4	 	
55	Кріплення для труб ф25 РРR	шт	10	 	
56	Кріплення для труб ф20 РРR	шт	10	 	
57	Різьба сталева 1"	шт	2	 	
58	Кран кульовий Ду15 ( в/з)	шт	2	 	
59	Трійник поліпропіленовий з переходом на зовнішнє різьблення ф32х1/2''х32 РРR	шт	2	 	
60	Паста для ущільнення різьбових з'єднань UNІРАK 250г. (у тюбику)	шт	4	 	
61	Стрічка ПВХ сіра 50ммх25м	шт	2	 	
62	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку. поліетилену (6мм)	100м	2,54	 	
63	ІзоляціяІ трубна ф22х6мм ІZОFLЕХ	м	175,44	 	
64	ІзоляціяІ трубна ф28х6мм ІZОFLЕХ	м	69,36	 	
65	ІзоляціяІ трубна ф32х6мм ІZОFLЕХ	м	14,28	 	
66	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20. зовнішній діаметр 48 мм. товщина стінки 3 мм (гільза)	м	10	 	
 	Теплопостачання вентустановки П1	 	 	 	
67	Монтаж теплообмінника пластинчастого	т	0,00836	 	
68	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном масою до 0.1 т	1 насос	1	 	
69	Установлення муфтових кранів водорозбірних	100 шт	0,13	 	
70	Кран кульовий Ду15 ВВ	шт	6	 	
71	Кран кульовий Ду50 ВВ	шт	7	 	
72	Установлення фільтрів для очищення води діаметром 50 мм	1 фільтр	1	 	
73	Фільтр осадовий фланцевий Ду50	шт	1	 	
74	Установлення фланцевих вентилів. засувок. затворів. клапанів зворотних. кранів прохідних на трубопроводах із труб сталевих діаметром понад 25 мм до 50 мм	100 шт	0,02	 	
75	Клапан зворотний муфтовий Ду50	шт	2	 	
76	Улаштування фланцевих з'єднань на сталевих трубопроводах діаметром 50 мм	1 з'єднання	2	 	
77	Установлення манометрів з триходовим краном	1 комплект	3	 	
78	Термоманометр 1/2" (0...4бар) "Промприлад"Україна	комплект	3	 	
79	Кран триходовий 1/2" для термоманометра G1/2-M20х1.5	шт	3	 	
80	Прокладання трубопроводу опалення з труб сталевих електрозварних діаметром 50 мм	100 м	0,8	 	
81	Труби сталеві електрозварні прямошовніі. зовнішній діаметр 57 мм. товщина стінки 3.5 мм	м	80	 	
82	Різьба сталева 2"	шт	18	 	
83	Різьба сталева 1/2"	шт	9	 	
84	Сгін сталевий 2"	шт	2	 	
85	Різьба сталева 1"	шт	4	 	
86	Перехід (редукція) сталевий Ду25-50мм	шт	4	 	
87	Відвід сталевий Ду50мм	шт	40	 	
88	Кутик 50х50х4 для кріплення трубопроводів	м	20	 	
89	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опаленння діаметром 50 мм	1 під'єднання	2	 	
90	Врізка ф57мм в трубу Ду150	шт	2	 	
91	Гідравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу. гарячого водопостачання та опалення діаметром до 50 мм	100 м	0,8	 	
92	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку. поліетилену	100м	0,8	 	
93	Утеплювач для труб ф 57/50мм з мінеральної базальтової вати. фольгований	м	81,6	 	
94	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20. зовнішній діаметр 89 мм. товщина стінки 4 мм (гільза)	м	3	 	
95	Фарбування нових сталевих балок. труб діаметром більше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	100 м2	0,3214	 	
 	Холодопостачання вентустановки П1	 	 	 	
96	Монтаж агрегату або машини компресорно-конденсаторної. маса 1.2 т	шт	1	 	
97	Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування	100кг	0,305	 	
98	Кутик 50х50х4 для кріплення трубопроводів	м	10	 	
99	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2.5 МПа [25 кгс/см2]. діаметр зовнішній 18 мм	100 м	0,12	 	
100	Фреонопровод мідний 12.7мм	м	12	 	
101	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2.5 МПа [25 кгс/см2]. діаметр зовнішній 28 мм	100 м	0,12	 	
102	Фреонопровод мідний 28.6мм	м	12	 	
103	Кутник мідний 28.6мм	шт	9	 	
104	Муфта мідна 28.6мм	шт	2	 	
105	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку. поліетилену	100м	0,24	 	
106	Утеплювач для труби 12.7мм товщиною 12мм (спінений каучук)	м	12,24	 	
107	Утеплювач для труби 28.6мм товщиною 12мм (спінений каучук)	м	12,24	 	
108	Дозаправка холодоагентом R410	кг	1,8	 	
 	Вентиляція	 	 	 	
 	Демонтаж	 	 	 	
109	Демонтаж (К = 0.40). Установлення дефлекторів діаметром патрубка 280 мм	1 шт	1	 	
110	Розбирання сталевих повітроводів діаметром 200 мм. з листової  сталі товщиною до 0.5 мм	м2	8,48	 	
111	Розбирання сталевих повітроводів діаметром 250 мм.  з листової сталі товщиною до 0.5 мм	м2	6,91	 	
112	Розбирання сталевих повітроводів діаметром 315 мм. з листової сталі товщиною до 0.7 мм	м2	0,99	 	
113	Розбирання сталевих повітроводів периметром 600 мм. з листової  сталі товщиною до 0.5 мм	м2	1,722	 	
114	Розбирання сталевих повітроводів діаметром 800 мм. з листової сталі товщиною до 0.5 мм	м2	2	 	
115	Розбирання сталевих повітроводів. периметром 1300 мм з листової сталі товщиною до 0.8мм	м2	7,41	 	
116	Розбирання сталевих повітроводів. периметром 1500 мм з листової сталі товщиною до 0.8мм	м2	5,4	 	
117	Розбирання сталевих повітроводів . периметром 1700 мм з листової сталі товщиною до 0.8мм	м2	4,25	 	
118	Брухт металевий. у тому числі повернення матеріалів (K = 1.00). у тому числі повернення матеріалів (K = 1.00):	т	0,18835	 	
 	Припливні системи	 	 	 	
 	Приточна  система П 1	 	 	 	
119	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год (Установка припливна зовнішнього виконання  GrееnSTR-7	камеpа	1	 	
120	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 1600 мм	шт	1	 	
121	Клапан регулюючий вентиляційний 400х400мм з ручним приводом ВЕНТС Україна КР400х400	шт	1	 	
122	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 2400 мм	шт	1	 	
123	Клапан регулюючий вентиляційний 600х400мм з ручним приводом ВЕНТС Україна КР600х400	шт	1	 	
124	Установлення повітророзподільників. призначених для подавання повітря у робочу зону. масою до 20 кг	шт	22	 	
125	Анемостат пластиковий з лапками розпірними Ф125 А 125 ВР ВЕНТС	шт	2	 	
126	Анемостат пластиковий з лапками розпірними Ф150 А 150ВР ВЕНТС	шт	7	 	
127	Дифузор стелевий зі з’ємною частиною з клапаном витрати повітря (КРВ). адаптером бокового приєдання Ф200 Д-15 СВС КЛІМА	шт	13	 	
128	Прокладання повітроводів периметром 3600 мм з оцинкованої сталі класу Н (нормальна) товщиною 0.7 мм (повітропровід-7.2м2: відвід-3.9м2+перехід 1.3м2)	100 м2	0,124	 	
129	Прокладання повітроводів периметром 2400 мм з оцинкованої сталі класу Н (нормальна) товщиною 0.7 мм (повітропровід-7.2м2; заглушка-0.36м2)	100 м2	0,0756	 	
130	Прокладання повітроводів периметром 2000 мм з оцинкованої сталі класу Н (нормальна) товщиною 0.7 мм(повітропровід-6.0м2; відвід -1.2м2+заглушка 0.24м2)	100 м2	0,0744	 	
131	Прокладання повітроводів периметром 1600 мм з оцинкованої сталі класу Н (нормальна) товщиною 0.7 мм (повітропровід-14.4м2+ відвід 4.8м2+перехід-0.5м2+заглушка 0.16м2	100 м2	0,1986	 	
132	Прокладання повітроводів периметром 1300 мм з оцинкованої сталі класу Н (нормальна) товщиною 0.7 мм (повітропровід-4.6м2+перехід -0.5м2)	100 м2	0,051	 	
133	Прокладання повітроводів периметром 1200 мм з оцинкованої сталі класу Н (нормальна) товщиною 0.7 мм (повітропровід-4.8м2+перехід-0.4м2+перехід 0.3м2+заглушка0.1м2	100 м2	0,056	 	
134	Прокладання повітроводів периметром 1000 мм з оцинкованої сталі класу Н (нормальна) товщиною 0.6 мм (повітровод-0.42+ трійник 0.3м2)	100 м2	0,0072	 	
135	Прокладання повітроводів периметром 700 мм з оцинкованої сталі класу Н (нормальна) товщиною 0.5 мм (повітропровід-1.1м2)	100 м2	0,011	 	
136	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н (нормальна) товщиною 0.5 мм (нормальна) товщиною 0.5 мм (повітропровід -13.3м2+перехід0.5м2+трійник0.8м2)	100 м2	0,146	 	
137	Прокладання повітроводів діаметром до 250 мм з оцинкованої сталі класу Н (нормальна) товщиною 0.6 мм	100 м2	0,024	 	
138	Прокладання повітроводів діаметром 125 мм з оцинкованої сталі класу Н (нормальна) товщиною 0.5 мм+ перехід 1.3м2	100 м2	0,017	 	
139	Прокладання повітроводів діаметром 160 мм з оцинкованої сталі класу Н (нормальна) товщиною 0.5 мм+відвід 0.6м2+трійник 0.4м2	100 м2	0,06	 	
140	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н (нормальна) товщиною 0.5 мм	100 м2	0,0402	 	
141	Повітропровід гнучкий неізольований Ф125 ВЕНТС	п.м	3	 	
142	Повітропровід гнучкий неізольований Ф150 ВЕНТС	п.м	6	 	
143	Сітка рабиця плетена оцинкована 10х10. 950х950	м2	0,902	 	
144	Кутик Б25х25х4 для кріпленняповітропроводів	м	40	 	
145	Шпилька різьбова АМ8х1м (в комплекті з дюбель-шпилька розпірна М8-2шт;гайка М8.4-2шт;шайба 8.02-2шт)	комплект	40	 	
146	Ізоляція плоских та кріволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку. поліетилену	100 м2	0,3	 	
147	Ізоляція фольгована самоклейна S=5мм ІZОLОN АІR 5	м2	30,6	 	
148	Теплоізоляція покриттів та перекриттів виробами з волокнистих і зернистих матеріалів насухо	м3	1,5	 	
149	Мінвата теплоізоляційна з одностороннім фольгуванням. 50мм	м3	1,53	 	
 	Приточна  система П 2	 	 	 	
150	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год (Припливна установка МПА 800Е1 "ВЕНТС")	камеpа	1	 	
151	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом діаметром до 250 мм	шт	1	 	
152	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу типу ГТК 1-2 діаметром обичайки 200 мм	шт	1	 	
153	Шумоглушник ф250мм. L=600мм.СЗ160/600 ВЕНТС Україна	шт	1	 	
154	Прокладання повітроводів діаметром до 250 мм з оцинкованої сталі класу Н (нормальна) товщиною 0.6 мм+ відвід 0.3м2	100 м2	0,027	 	
155	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н (нормальна) товщиною 0.5 мм+перехід ф160-ф125мм;-0.15м2 трійник ф160х100х160-0.3м2;+відвід 0.64м2	100 м2	0,0259	 	
156	Прокладання повітроводів діаметром 125 мм з оцинкованої сталі класу Н (нормальна) товщиною 0.5 мм+трійник ф125х125х125-0.12м2	100 м2	0,0132	 	
157	Прокладання повітроводів діаметром до 250 мм з оцинкованої сталі класу Н (нормальна) товщиною 0.7 мм (перехід ф250-400х200-0.5м2; перехід ф160-400х200-0.3м2)	100 м2	0,008	 	
158	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н (нормальна) товщиною 0.5 мм	100 м2	0,01531	 	
159	Повітропровід гнучкий неізольований Ф100 ВЕНТС	п.м	2	 	
160	Повітропровід гнучкий неізольований Ф125 ВЕНТС	п.м	3	 	
161	Установлення повітророзподільників. призначених для подавання повітря у робочу зону. масою до 20 кг	шт	4	 	
162	Анемостат пластиковий з лапками розпірними Ф100 А 100ВР ВЕНТС	шт	2	 	
163	Анемостат пластиковий з лапками розпірними Ф125 А 125 ВР ВЕНТС	шт	2	 	
164	Сітка рабиця плетена оцинкована 10х10. 550х650	м2	0,358	 	
165	Кутик Б25х25х4 для кріпленняповітропроводів	м	10	 	
166	Шпилька різьбова АМ8х1м (в комплекті з дюбель-шпилька розпірна М8-2шт;гайка М8.4-2шт;шайба 8.02-2шт)	комплект	30	 	
167	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі круглого перерізу діаметром 250 мм	зонт	1	 	
 	Витяжні системи	 	 	 	
 	Витяжна система В1	 	 	 	
168	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0.05 т з електродвигуном на одній осі	шт	1	 	
169	Установлення рещіток перфорірованих	1 грати	9	 	
170	Решітка перфорірована витяжна розм.100х300  РП100х300 ВЕНТС	шт	1	 	
171	Решітка перфорірована витяжна розм.150х300 РП150х300	шт	8	 	
172	Установлення клапанів зворотних діаметром до 560 мм	клапан	1	 	
173	Клапан зворотний вентиляційний ф400мм КОМ 400 ВЕНТС	шт	1	 	
174	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі круглого перерізу діаметром 400 мм	зонт	1	 	
175	Установлення зонтів над устаткуванням (над вентилятором 600х600)	м2	2,4	 	
176	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	1	 	
177	Гнучка вставка ф400мм ВВГ 400 ВЕНТС	шт	2	 	
178	Прокладання повітроводів діаметром 400 мм з оцинкованої сталі класу Н (нормальна) товщиною 0.7 мм + перехід ф 400-400х400.l=0.3м-0.64м2+Перехід ф400-400х400.l=0.3м -1.0м2;Перехід 300х250-200х150.l=0.3м -0.7м2;Трійник 400х400-0.5м2;Трійник ф400 з заглушкою-0.38м2; Відвід 400х400-1.0м2	100 м2	0,0552	 	
179	Сітка рабиця плетена оцинкована 10х10. 550х650	м2	0,358	 	
180	Прокладання повітроводів периметром 1600 мм з оцинкованої сталі класу Н (нормальна) товщиною 0.7 мм	100 м2	0,016	 	
181	Прокладання повітроводів периметром 1100з оцинкованої сталі класу Н (нормальна) товщиною 0.7 мм	100 м2	0,044	 	
182	Прокладання повітроводів периметром 800мм з оцинкованої сталі класу Н (нормальна) товщиною 0.6 мм	100 м2	0,0168	 	
183	Прокладання повітроводів периметром 700 мм з оцинкованої сталі класу Н (нормальна) товщиною 0.6 мм+заглушка 250х200-0.03м2	100 м2	0,0094	 	
184	Прокладання повітроводів периметром 500 мм з оцинкованої сталі класу Н (нормальна) товщиною 0.5 мм +заглушка 150х100-0.02м2	100 м2	0,0027	 	
185	Кутик Б25х25х4 для кріпленняповітропроводів	м	10	 	
186	Шпилька різьбова АМ8х1м (в комплекті з дюбель-шпилька розпірна М8-2шт;гайка М8.4-2шт;шайба 8.02-2шт)	комплект	10	 	
 	Витяжна система В2	 	 	 	
187	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0.05 т з електродвигуном на одній осі	шт	1	 	
188	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1	 	
189	Клапан зворотний вентиляційний ф250мм КОМ 250 ВЕНТС	шт	1	 	
190	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі круглого перерізу діаметром 250 мм	зонт	1	 	
191	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,4	 	
192	Гнучка вставка ф250мм ВВГ250 ВЕНТС	шт	2	 	
193	Прокладання повітроводів діаметром від 250 мм до 350 мм з оцинкованої сталі класу Н (нормальна) товщиною 0.7 мм (Перехід ф315-ф250l=0.25м -0.29м2;Трійник ф250 з заглушкою-0.24м2; відвід ф250-0.8м2; перехід ф200-ф250-0.106м2; перехід ф200-ф160-0.08м2)	100 м2	0,01516	 	
194	Прокладання повітроводів діаметром до 250 мм з оцинкованої сталі класу Н (нормальна) товщиною 0.6 мм+ трійник ф250-150х150-ф250-0.24м2; трійник ф250-ф150-ф250-0.47м2	100 м2	0,1011	 	
195	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н (нормальна) товщиною 0.5 мм + трійник ф200-ф150-ф200-0.38м2	100 м2	0,0352	 	
196	Прокладання повітроводів діаметром 160 мм з оцинкованої сталі класу Н (нормальна) товщиною 0.5 мм + трійник ф160-ф150-ф160-0.15м2; відвід 150х150-0.12м2;перехід ф150-ф160--0.23м2	100 м2	0,016	 	
197	Прокладання повітроводів діаметром 125 мм з оцинкованої сталі класу Н (нормальна) товщиною 0.5 мм + ф125-ф125-ф125-0.12м2; перехід ф125-ф160-0.062м2; перехід ф125-ф100-0.046м2)	100 м2	0,012285	 	
198	Прокладання повітроводів діаметром 100 мм з оцинкованої сталі класу Н (нормальна) товщиною 0.5 мм +відвід -0.05м2	100 м2	0,0115	 	
199	Прокладання повітроводів периметром до 600 мм з оцинкованої сталі класу Н (нормальна) товщиною 0.5 мм	100 м2	0,009	 	
200	Кутик Б25х25х4 для кріпленняповітропроводів	м	10	 	
201	Шпилька різьбова АМ8х1м (в комплекті з дюбель-шпилька розпірна М8-2шт;гайка М8.4-2шт;шайба 8.02-2шт)	комплект	10	 	
202	Установлення зонтів над устаткуванням  (над вентилятором 500х500)	м2	2	 	
203	Установлення клапанів перекидних периметром до 1000 мм	1 клапан	1	 	
204	Дросель-клапан 150х150 ДКП150х150	шт	1	 	
205	Установлення решітки канальной нерегульованої оцинкованої	1 грати	1	 	
206	Решітка перфорірована витяжна розм.150х300 РП150х300	шт	1	 	
207	Установлення повітророзподільників. призначених для подавання повітря у робочу зону. масою до 20 кг	шт	7	 	
208	Анемостат пластиковий з лапками розпірними Ф100 А 100ВР ВЕНТС	шт	1	 	
209	Анемостат пластиковий з лапками розпірними Ф125 А 125 ВР ВЕНТС	шт	2	 	
210	Анемостат пластиковий з лапками розпірними Ф150 А 150ВР ВЕНТС	шт	7	 	
211	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н (нормальна) товщиною 0.5 мм	100 м2	0,02756	 	
212	Повітропровід гнучкий неізольований Ф100 ВЕНТС	п.м	1	 	
213	Повітропровід гнучкий неізольований Ф125 ВЕНТС	п.м	1,5	 	
214	Повітропровід гнучкий неізольований Ф150 ВЕНТС	м	4	 	
 	Витяжна система В3	 	 	 	
215	Установлення вентиляторів осьових масою до 0.025 т ( Вентилятор  осьовий  ДОМОВЕНТ ВКОМ 200Ц)	шт	1	 	
216	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1	 	
217	Клапани зворотні  ВЕНТС КОМ 160	шт	1	 	
218	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,06	 	
219	Гнучкі вставки ВЕНТС ВВГ круглі Ф200	шт	2	 	
220	Установлення над шахтами зонтів із листової оцинкованої сталі круглого перерізу діаметром 160 мм	зонт	1	 	
221	Установлення зонтів над устаткуванням  (над вентилятором 500х500)	м2	2	 	
222	Прокладання повітроводів діаметром 160 мм з оцинкованої сталі класу Н (нормальна) товщиною 0.5 мм +трійник ф160 з заглушкою-0.17м2; трійник ф160-ф100-ф160-0.15м2; відвід ф160-0.3м2)	100 м2	0,0726	 	
223	Прокладання повітроводів діаметром 125 мм з оцинкованої сталі класу Н (нормальна) товщиною 0.5 мм+ заглушка-0.012м2; трійник ф125-ф100-ф125-0.10м2; трійник ф125-ф125-ф125-0.12м2 ; відвід -0.08м2)	100 м2	0,01182	 	
224	Прокладання повітроводів діаметром 100 мм з оцинкованої сталі класу Н (нормальна) товщиною 0.5 мм	100 м2	0,0035	 	
225	Установлення повітророзподільників. призначених для подавання повітря у робочу зону. масою до 20 кг	шт	3	 	
226	Анемостат пластиковий з лапками розпірними Ф100 А 100ВР ВЕНТС	шт	2	 	
227	Анемостат пластиковий з лапками розпірними Ф125 А 125 ВР ВЕНТС	шт	1	 	
228	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н (нормальна) товщиною 0.5 мм	100 м2	0,01061	 	
229	Повітропровід гнучкий неізольований Ф100 ВЕНТС	п.м	1,5	 	
230	Повітропровід гнучкий неізольований Ф125 ВЕНТС	п.м	1,5	 	
231	Кутик Б25х25х4 для кріпленняповітропроводів	м	10	 	
232	Шпилька різьбова АМ8х1м (в комплекті з дюбель-шпилька розпірна М8-2шт;гайка М8.4-2шт;шайба 8.02-2шт)	комплект	10	 	
 	Система природної вентиляції	 	 	 	
 	Вентиляція природна В4	 	 	 	
233	Установлення вентиляторів осьових масою до 0.025 т ( Вентилятор  осьовий  зі зворотнім клапаном Вентс100)	шт	1	 	
234	Установлення решітки канальной нерегульованої оцинкованої	1 грати	1	 	
235	Решітка зовнішня витяжна нерегулюєма 150х150 РН150х150	шт	1	 	
 	Система вентиляції (МВ1)	 	 	 	
236	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0.05 т з електродвигуном на одній осі	шт	1	 	
237	Віброізолятори до вентилятору	комплект	1	 	
238	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі круглого перерізу діаметром 500 мм	зонт	1	 	
239	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	1	 	
240	Гнучка вставка ф400мм ВВГ 400 ВЕНТС	шт	2	 	
241	Прокладання повітроводів діаметром понад 400 мм з листової сталі класу Н (нормальна) товщиною 0.7 мм	100 м2	0,007	 	
242	Установлення зонтів над устаткуванням  (зонт витяжний острівний стандарт 1600х2000х350 
з іскрогасящим фільтром знерж.сталі-1шт)	м2	3,84	 	
243	Прокладання повітроводів діаметром від 500 мм до 560 мм з оцинкованої сталі класу Н (нормальна) товщиною 0.7 мм +відвід 1.1м2; перехід1.3м2	100 м2	0,0868	 	
244	Кутик Б25х25х4 для кріпленняповітропроводів	м	10	 	
245	Шпилька різьбова АМ8х1м (в комплекті з дюбель-шпилька розпірна М8-2шт;гайка М8.4-2шт;шайба 8.02-2шт)	комплект	10	 	
 	Природна система вентиляції ПВ1-ПВ2	 	 	 	
246	Установлення решітки канальной нерегульованої оцинкованої	1 грати	4	 	
247	Решітка перфорірована витяжна розм.150х150  РП150х150 ВЕНТС	шт	4	 	
248	Установлення решітки канальной нерегульованої оцинкованої	1 грати	2	 	
249	Решітка зовнішня витяжна нерегулюєма 150х150 РН150х150	шт	2	 	
250	Прокладання повітроводів периметром до 600 мм з оцинкованої сталі класу Н (нормальна) товщиною 0.5 мм + відвід-0.12м2; трійник -0.18м2	100 м2	0,024	 	
251	Установлення вентиляційних грат в дверні полотна	100 шт	0,08	 	
252	Решітка дверна (перетоку повітря) подвійна пластикова ДВ 440/2 ДОМОВЕНТ	шт	8	 	
253	Шурупи самонарізні 3.5х25	шт	36	 	
 	Кондиціонування	 	 	 	
254	Установлення агрегатів вентиляційних пилоуловлюючих(зовнішній блок. внутрішній блок)	шт	4	 	
255	Кронштейн зварний сталевий 540х300 (комплект з 2-х шт) К3/БК	шт	2	 	
 	Кошторис №02-01-04 на придбання устаткування.що монтується. сантехнічних систем	
 	ВОДОПОСТАЧАННЯ	 	 	 	
1	Установка локальної системи доочищення води : Насосна станція Grundfоs Sсаlа1 3-35-1шт; Система фільтрації Аzud DF M100 1" 130 mісrоn-1шт; Система фільтрації MF1252-СT-1шт; Байпас для клапана Сlасk WS1 By-раss 1"-1шт; Мікровимикач Сlасk WS1 Аuхіlіаry Mісrоswіtсh Аsy (wіthоut wіrе)-1шт; Станція дозування  DS00508N-60-1шт; Система зворотнього осмосу  KіssRО240-S-1шт;Мембанний елементRЕ4040-ХLЕ-2шт; Ємкість двошарова харчова вертикальна 1000.0л-1шт; Насосна станція Grаndfоs JР3-42 -1шт.	к-т	1	 	
2	Водонагрівач побутовий електричний. V=150л. N=2.0квт  в комлекті: запобіжний клапан.зворотній клапан. індикатор температури.комплект кріплення	шт	2	 	
 	КАНАЛІЗАЦІЯ ВИРОБНИЧА К3	 	 	 	
3	Рукомийник з нержавіючої сталі з полицею 500х600х850мм глибина 150мм	комплект	5	 	
4	Стіл виробничий з нержавіючої сталі з полицею . з мийкою  600х1800х850 (глибина чаші 350)	комплект	1	 	
5	Стіл виробничий з нержавіючої сталі з полицею . з мийкою  500х2000х850 (глибина чаші 350)	комплект	2	 	
6	Ванна мийна з полицею 3-х секційна 600х1800х850(глибина чаші 450мм) АІSО 304 (товщ. металу 0.8мм)	комплект	1	 	
7	Ванна мийна з полицею 2-х секційна 600х1400х850(глибина чаші 350мм) АІSО 304 (товщ. металу 0.8мм)	комплект	2	 	
8	Ванна мийна з полицею 2-х секційна 600х1400х850(глибина чаші 450мм) АІSО 304 (товщ. металу 0.8мм)	комплект	1	 	
9	Ванна мийна з полицею 2-х секційна 500х1400х850(глибина чаші 350мм) АІSО 304 (товщ. металу 0.8мм)	комплект	1	 	
10	Сепаратор жиру з поліпропілена TM Rаіnраrk SF-2. Q=2л/с	шт	1	 	
11	Трап двокорпусний із нержавеючої сталі з горизонтальним ви пуском 100/110 пропускна здатність 1.6-2.0л/с .Трап двокорпусний із нержавеючої сталі з горизонтальним ви пуском 100/110 пропускна здатність 1.6-2.0л/с .серія 142 АСО 200х200 комплект (нижня частина арт 414727; верхня частина арт. 414732; вставка арт. 414736;відстійник арт.416902; сифон арт. 414741;кільце арт 414743;решіка арт 408090)	шт	7	 	
12	Євроканал гігієничний з нерж. сталі зі стандартною кромкою.горизонтальним випуском 110.пропускна здатність 1.6л/с. серія 142.200х1030	шт	1	 	
 	ОПАЛЕННЯ	 	 	 	
13	Електроконвектор серія ЄВРО ряд Економ ЭВНА-0.5/230С2 (мш).біметалевий.ТЕРМІЯ.500Вт	шт	1	 	
14	Клапан автоматичний балансувальний з внутрішньою різьбою. з діапазоном налаштування 5-25 кПа. зливним краном та імпульсною трубкою 1.5 м Ду 15.АSV-РV 15.003L7601.Dаnfоss	шт	3	 	
15	Шафа колекторна приставна №2 (550х580х120)	шт.	3	 	
 	Теплопостачання вентустановки П1.	 	 	 	
16	Теплообмінник пластинчатий ХB37M-1-36 G 1 (20mm) СU 004H7290 DАNFОSS (вага 8.36кг)	шт	1	 	
17	Насос циркуляційний з мокрим ротором Grundfоs UРS 32-120 F	шт	1	 	
 	Холодопостачання вентустановки П1	 	 	 	
18	Компресорно-конденсаторний блок (N=13.1кВт) з комплектом підключення Hіtасhі RАS-16HNBСMQ+DХF-20.0А1 + HСWА10NЕGQ	шт	1	 	
 	ВЕНТИЛЯЦІЯ	 	 	 	
 	Приточна система П1	 	 	 	
19	Установка припливна зовнішнього виконання  Grееn STR-7	шт	1	 	
 	Приточна система П2	 	 	 	
20	Припливна установка МПА 800Е1 "ВЕНТС" з вбудованою системою управління і автоматики	шт	1	 	
 	____________	 	 	 	
21	Заслонка повітряна ф250мм. з електроприводом Bеlіmо LM230	шт	1	 	
22	Вентилятор витяжний канальний ВКМ 400 ВЕНТС	шт	1	 	
23	Вентилятор витяжний канальний ВКМ 315 ВЕНТС	шт	1	 	
24	Вентилятор  осьовий  ДОМОВЕНТ ВКОМ 200Ц	шт	1	 	
25	Вентилятор осьовий з зворотнім клапаном Вентс 100	шт	1	 	
26	Вентилятор витяжний кухоний KFS-400/0.55/4-400 Аеrоstаr Україна	шт	1	 	
27	Зонт витяжний ф500 1600х2000х350(h) з нерж сталі з  іскрогасящим фільтром	шт	1	 	
 	КОНДИОЦІНУВАННЯ	 	 	 	
28	Кондиціонер №7 (спліт-система) Qхол.=2.20кВт.Qтепл.=2.30кВт.N=0.69кВт
а) Блок внутрішній
б) Блок зовнішній	шт	2	 	
 	Кошторис №02-01-05 на монтаж устаткування ТХ	
 	Демонтажні роботи	 	 	 	
1	Демонтаж (К = 0.40). Монтаж машини для очищення картоплі	шт	1	 	
2	Демонтаж (К = 0.40). Монтаж м'ясорубки	шт	1	 	
3	Демонтаж (К = 0.70). Монтаж металоконструкцій вагою до 0.1 т  (стол виробничий з нерж. сталі)	1 т	0,36	 	
4	Демонтаж (К = 0.70). Монтаж металоконструкцій вагою до 0.1 т   (стелаж металевий)	1 т	0,06	 	
5	Демонтаж (К = 0.40). Монтаж плити газової	шт	3	 	
6	Демонтаж (К = 0.40). Монтаж плити електричної. маса 0.145 т	шт	4	 	
7	Демонтаж (К = 0.40). Монтаж котла електричного. маса 0.145 т	шт	1	 	
8	Демонтаж (К = 0.40). Монтаж шафи жарочної електричної. маса 0.26 т	шт	1	 	
 	Монтажні роботи	 	 	 	
9	Монтаж плити електричної з духовкою. маса 0.141 т	шт	4	 	
10	Монтаж сковороди електричної. маса 0.240 т	шт	1	 	
11	Монтаж котла електричного. маса 0.135 т.60л	шт	1	 	
12	Монтаж котла електричного. маса 0.180 т.100л	шт	2	 	
13	Монтаж машини для очищення картоплі	шт	1	 	
14	Монтаж універсальної овочерізної машини	шт	1	 	
15	Монтаж м'ясорубки	шт	1	 	
16	Установлення стілажу  з нержавіючої сталі АІSІ 304 з полицями з кріпленням до підлоги	100 шт	0,04	 	
 	Кошторис №02-01-06 на придбання устаткування.меблів та інвентарю. що монтується ТХ	
1	Плита електрична з духовкою 4 конфорки ПЕД-4 Україна 930х700х850 КийВ	шт	4	 	
2	Сковорода електрична з механызмом перекидання 70л КІЙ-В	шт	1	 	
3	Котел електричний варочний КІЙ-В-60л КЕ-60Е	шт	1	 	
4	Котел електричний варочний КІЙ-В. V=100л. КЕ-100Е	шт	2	 	
5	Картопелечистка	шт	1	 	
6	Машина овочерізальна РRОFТY в комплекті з 5-ма дисками 500х240х550	шт	1	 	
7	Професійна м’ясорубка Арасh 370х220х440	шт	1	 	
8	Стелаж виробничий з нержавіючої сталі АІSІ 304 (товщ. металу 0.8мм). з 4-ма перфорованими полицями. перфорація 10х10мм. 43см між полицями. нижня полиця h=500мм ГхШхВ 500х1600х1800 (вага 30кг)	шт	1	 	
9	Стелаж виробничий з нержавіючої сталі АІSІ 304. (товщ. металу 0.8мм). з 4-ма полицями.40см між полицями ГхШхВ 400х1600х1800 (вага 30кг)	шт	2	 	
10	Стелаж виробничий з нержавіючої сталі АІSІ 304. (товщ. металу 0.8мм).з 4-ма полицями.40см між полицями ГхШхВ 600х1500х1800 (вага 30кг)	шт	1	 	
 	Кошторис №02-01-07 на придбання устаткування.меблів та інвентарю. що не монтується ТХ	
1	Стіл виробничий з нержавіючої сталі  АІSІ 304 з бортом пристінним. з полицею ГхШхВ 600х1000х850 (Устаткування. що не монтується)	шт	5	 	
2	Стіл виробничий з нержавіючої сталі  АІSІ 304 з бортом пристінним. з полицею ГхШхВ 700х2000х850 (Устаткування. що не монтується)	шт	2	 	
3	Стіл виробничий з нержавіючої сталі  АІSІ 304 з бортом пристінним. з полицею ГхШхВ 700х1100х850 (Устаткування. що не монтується)	шт	1	 	
4	Стіл виробничий з нержавіючої сталі  АІSІ 304 з бортом пристінним. з полицею ГхШхВ 600х1500х850	шт	1	 	
5	Стіл виробничий з нержавіючої сталі  АІSІ 304 з бортом пристінним. з полицею ГхШхВ 500х1300х850 (Устаткування. що не монтується)	шт	1	 	
6	Стіл виробничий з нержавіючої сталі  АІSІ 304.без полиці. з бортом пристінним. з отвором для збору відходів. ГхШхВ 600х1500х850 КІЙ-В (Устаткування. що не монтується)	шт	1	 	
 	Кошторис №02-01-08 на монтаж меблі. інвентарю	
1	Установлення сушарок для рук	100 шт	0,06	 	
2	Установлення вішалок. підстаканників. поручнів для ванн тощо (діспенсер-дозатор для рідкого мила)	10 шт	0,8	 	
3	Установлення вішалок. підстаканників. поручнів для ванн тощо (тримач для туалетного папіру)	10 шт	0,1	 	
4	Установлення вішалок. підстаканників. поручнів для ванн тощо (полиця кутова для ванної кімнати)	10 шт	0,2	 	
5	Установлення вішалок. підстаканників. поручнів для ванн тощо (дзеркало)	10 шт	0,2	 	
 	Кошторис №02-01-09 на придбання  устаткування.меблів та інвентарю.що монтується	
1	Сушарка для рук з металевим корпусом	шт	6	 	
2	Диспенсер-дозатор для рідкого мила та антисиптичних засобів настінний металевий нерж. сталь (Меблі та інвентар)	шт	8	 	
3	Тримач для туалетного папіру  закритий (Меблі та інвентар)	шт	1	 	
4	Полиця кутова для ванної кімнати з дроту хромована.4-х ярусна 250х250х880 (Меблі та інвентар)	шт	2	 	
5	Дзеркало Kоlо Twіns (88458) 600х700 (Меблі та інвентар)	шт	2	 	
 	Кошторис №02-01-010 на електроосвітлення	
 	Демонтажні роботи	 	 	 	
1	Демонтаж (К = 0.40). Шафа [пульт] керування навісна	шт	1	 	
2	Демонтаж (К = 0.40). Установлення приладів або апаратів. знятих перед транспортуванням	шт	13	 	
3	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	100 шт	0,12	 	
 	-----------------------------------	 	 	 	
4	Пробивання борозен в цегляних стінах. переріз борозен до 20 см2	100 м	1,76	 	
5	Свердлення отворів в цегляних стінах. товщина стін 0.5 цеглини. діаметр отвору до 20 мм (товщина стіни 125мм. диаметр отвору 50мм)	100 отворів	0,23	 	
6	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати до норми 20-27-1	100 отворів	0,23	 	
7	Свердлення отворів в цегляних стінах. товщина стін 0.5 цеглини. діаметр отвору до 20 мм (товщина стіни 250мм. диаметр отвору 50мм)	100 отворів	0,03	 	
8	На кожні 0.5 цеглини товщини стіни додавати до норми 20-27-1	100 отворів	0,03	 	
9	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати до норми 20-27-1	100 отворів	0,03	 	
10	Свердлення отворів в цегляних стінах. товщина стін 0.5 цеглини. діаметр отвору до 20 мм (товщина стіни 380мм. диаметр отвору 50мм)	100 отворів	0,13	 	
11	На кожні 0.5 цеглини товщини стіни додавати до норми 20-27-1	100 отворів	0,13	 	
12	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати до норми 20-27-1	100 отворів	0,13	 	
13	Свердлення отворів в цегляних стінах. товщина стін 0.5 цеглини. діаметр отвору до 20 мм (товщина стіни 510мм. диаметр отвору 50мм)	100 отворів	0,05	 	
14	На кожні 0.5 цеглини товщини стіни додавати до норми 20-27-1	100 отворів	0,05	 	
15	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати до норми 20-27-1	100 отворів	0,05	 	
16	Свердлення отворів в цегляних стінах. товщина стін 0.5 цеглини. діаметр отвору до 20 мм (товщина стіни 710мм. диаметр отвору 50мм)	100 отворів	0,02	 	
17	На кожні 0.5 цеглини товщини стіни додавати до норми 20-27-1	100 отворів	0,02	 	
18	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати до норми 20-27-1	100 отворів	0,02	 	
19	Забивання отворів у місцях проходу трубопроводу в цегляних стінах	100 шт	0,46	 	
20	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях. діаметр отвору 60 мм. глибина свердлення 200 мм (перекриття 300мм)	100 отворів	0,04	 	
21	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати до норми 20-27-7	100 отворів	0,04	 	
22	Забивання отворів у місцях проходу трубопроводу в бетонних перекриттях	100 шт	0,04	 	
23	Навантаження сміття вручну	1 т	0,457	 	
24	Перевезення сміття до 20 км	т	0,457	 	
 	Світлотехнічне електрообладнання	 	 	 	
25	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп. які встановлюються на підвісах (штангах). кількість ламп 1 шт	100 шт	0,3	 	
26	Світильник з світлодіодним джерелом світла. розмір 260х240х130мм.LЕD. 960лм. ДББ64В-8-082 УХЛ4.Селена -35-СД-8 ТОВ "ОСП Корпорація ВАТРА"	шт	2	 	
27	Світильник з світлодіодним джерелом світла. розмір 260х240х130мм.LЕD. 960лм. ДББ64В-12-082 УХЛ4.Селена -35-СД-12 ТОВ "ОСП Корпорація ВАТРА"	шт	17	 	
28	Світильник з світлодіодним джерелом світла. розмір 608х113х40мм.LЕD.2400лм.ДББ37У-20 У3 Селена -LЕD-3 ТОВ "ОСП Корпорація ВАТРА"	шт	6	 	
29	Світлодіодна панель. розмір 595х595х10.5мм.LЕD. 4320лм.36Вт ДПО20У-36-111  ТОВ "ОСП Корпорація ВАТРА"	шт	5	 	
30	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп. які встановлюються на штирах. кількість ламп 1 шт	100 шт	0,12	 	
31	Світлодіодний аварійний світильник. світлодіоди  Оsmаr.8Вт. вбудовані ЕДЖ VАTRА і БАЖ. розмір 385х155х90мм. ІР65. до 3 годин аварійної роботи.ДПП06У-8_221 У3.1.ТОВ "ОСП Корпорація ВАТРА"	шт	5	 	
32	Світлодіодний  світильник. світлодіоди  Оsmаr.6Вт. вбудовані ЕДЖ VАTRА і БАЖ. розмір 380х152х92мм. ІР65. до 10 годин аварійної роботи."ВИХІД " ДПО02ВСП-6-а-104 .ТОВ "ОСП Корпорація ВАТРА"	шт	7	 	
33	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп. які встановлюються в підвісних стелях. кількість ламп 1 шт	100 шт	0,26	 	
34	Світлодіодна панель. розмір 595х595х65мм. 3000лм.33Вт 5000К.175-260В.ІР54.УХЛ4. розсіювач опаловий LЕ-СBО-03-033-0879-54Х LЕDеffесt	шт	20	 	
35	Світлодіодна панель. розмір розмір 608х113х40 мм. LЕD. 2400 лм. 20 Вт. ~220 В. 50 Гц.	шт	6	 	
36	Реле максимальне. мінімальне. нульове. проміжне. часу. продуктивності	1 шт	2	 	
37	Фотореле з регулятором освітленності. з вбудованим фотоелементом. робоча освітленість 5-50Лк.230В.6А.ІР44.колір сірийк.копус-полікарбонат.кріплення в комплекті	шт	2	 	
38	Апарати контролю. сигналізації й управління. контактори і блоки-контактори. найменування апарата термодатчики	шт	3	 	
39	Датчик руху білий 2000Вт 360гр від 2..20м ІР20 ІЕК	шт	3	 	
40	Установлення дзвоників електричних з кнопкою	100к-т	0,02	 	
41	Дзвоник електричний провідний з кнопкою	шт	2	 	
42	Установлення трансформаторів понижувальних потужністю до 0.25 кВ.А	шт	1	 	
43	Трансформатор  ЯТП-0.25 220/36-3 36 УХЛ4	шт	1	 	
 	_________________________________	 	 	 	
44	Установлення вимикачів неутопленого типу при відкритій проводці	100 шт	0,15	 	
45	Вимикач одноклавішний  зовнішній. 10А. ІР54 код 90555401 VІKО	шт.	7	 	
46	Вимикач двоклавішний  зовнішній. 10А. ІР54 код 90555402 VІKО	шт.	8	 	
47	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	100 шт	0,07	 	
48	Розетка штепсельна прихованої установки. із заземленням. 16А. ІР54 код 90561008 VІKО	шт.	4	 	
49	Розетка штепсельна прихованої установки. із заземленням. 16А. ІР54 код 90561056 VІKО	шт.	3	 	
50	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці. 1-клавішних	100 шт	0,09	 	
51	Вимикач одноклавішний  прихованої установки. 10А. ІР20 код 90561001 VІKО	шт.	9	 	
52	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці. 2-клавішних	100 шт	0,07	 	
53	Вимикач двоклавішний  прихованої установки. 10А. ІР20 код 90561002 VІKО	шт.	7	 	
54	Коробка монтажна для прихованого встановлення розеток ф60х45мм.ІР20 РК-60	шт	23	 	
 	Силове електрообладнання	 	 	 	
 	ЩАО	 	 	 	
55	Щиток освітлювальний. що установлюється розпірними дюбелями в ніші. маса щитка до 6 кг	шт	1	 	
56	Щиток металевий навісного виконання. 12 модулів. 1 ряд ІР31. розміром 265х310х120мм ЩРн-12з-1 36 УХЛ3 МКМ14-N-12-31-Z ІЕK	шт	1	 	
57	Установлення приладів або апаратів. знятих перед транспортуванням	шт	6	 	
58	Автоматичний вимикач  РL6-В10/1 код 286519 "ЕАTОN"	шт	1	 	
59	Автоматичний вимикач  РL6-В2/1 код 286516 "ЕАTОN"	шт	1	 	
60	Автоматичний вимикач РL6-В 6/1 код 286518 "ЕАTОN"	шт	4	 	
61	Шина з'єднувальна типа FОRK (вилка) 3Р 63 А крок 18 мм. YNS11-3-063. ІЕК	шт	1	 	
62	Обмежувач металевий на DІN-рейку YХD10	шт	2	 	
63	Шина нульова ШНИ-6х9-24-У2-С-ІЕК. YNN10-69-24С2-К07	шт	2	 	
64	Гайка заземлення М6	100шт	0,01	 	
65	DІN рейка оцинкована (300мм) арт YDN10-0030	шт	1	 	
66	Самоклеючі етикетки 90х38мм. символ "380В" YРС10-0380V-3-021	100шт	0,01	 	
67	Самоклеючі етикетки 85х85х85мм. символ "Блискавка" YРС30-MОLNІ-3-096	100шт	0,01	 	
68	Самоклеючі етикетки 200х100мм. символ "Заземлено" YРС10-ZАZЕM-5-010	100шт	0,01	 	
69	Маркувальна таблиця	100шт	0,01	 	
 	ЩО харчоблок	 	 	 	
70	Щиток освітлювальний. що установлюється розпірними дюбелями в ніші. маса щитка до 6 кг	шт	1	 	
71	Щиток металевий вбудованого виконання. 12 модулів. 1 ряд ІР31. розміром 265х310х120мм ЩРн-12з-3 36 УХЛ3 МКМ14-V-12-30-T ІЕK	шт	1	 	
72	Установлення приладів або апаратів. знятих перед транспортуванням	шт	7	 	
73	Автоматичний вимикач РL6-С25/3 код 286603 "ЕАTОN"	шт	1	 	
74	Автоматичний вимикач РL6-В16/1 код 286520 "ЕАTОN"	шт	3	 	
75	Дифференціальний автомат  РFL6-16/1N/С/003 код 286467"ЕАTОN"	шт	3	 	
76	Шина з'єднувальна типа FОRK (вилка) 3Р 63 А крок 18 мм. YNS11-3-063. ІЕК	шт	1	 	
77	Обмежувач металевий на DІN-рейку YХD10	шт	2	 	
78	Шина нульова ШНИ-6х9-24-У2-С-ІЕК. YNN10-69-24С2-К07	шт	2	 	
79	Гайка заземлення М6	100шт	0,01	 	
80	DІN рейка оцинкована (300мм) арт YDN10-0030	шт	1	 	
81	Самоклеючі етикетки 90х38мм. символ "380В" YРС10-0380V-3-021	100шт	0,01	 	
82	Самоклеючі етикетки 85х85х85мм. символ "Блискавка" YРС30-MОLNІ-3-096	100шт	0,01	 	
83	Самоклеючі етикетки 200х100мм. символ "Заземлено" YРС10-ZАZЕM-5-010	100шт	0,01	 	
84	Гайка заземлення М6	100шт	0,01	 	
85	Маркувальна таблиця	100шт	0,01	 	
 	Кабельно-проводникова продукція	 	 	 	
86	Прокладання коробів пластикових	100м	0,49	 	
87	Короб пластиковий . плаский з аксесуарами 25х30мм ТА -ЕN 25х30  00323	м	49,49	 	
88	Дюбель 6х40 металеві	100шт	1	 	
89	Розподільна коробка SDM1 01869	шт	3	 	
90	Монтаж вініпластових труб для електропроводки діаметром до 25 мм. укладених в борознах під заливку	100 м	1,76	 	
91	Прокладання вініпластових труб. що поставляються нормалізованими елементами в комплекті. по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами. діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	4,58	 	
92	Труба гнучка гофрована електроізоляційна із самозатухаючого ПВХ-пластиката ф=20/14.1 мм. сірого кольору.ІР55 по ГОСТ 14254 код 91920 ЗАТ "ДКС"	м	472,68	 	
93	Труба гнучка гофрована електроізоляційна із самозатухаючого 760 ПВХ-пластиката d=25/18.3мм. сірого кольору. ІР55 по ГОСТ 14254 код 91925 ЗАТ "ДКС"	м	167,66	 	
94	Розподільна коробка зовнішня з кришкою з клемником ф100х45мм ІР20 РК-100	шт	35	 	
95	Дюбель-хомут 19-25мм  арт UHH36-5-10-100. ІЕК	шт	355	 	
96	Обойма для кріплення гофротруб діаметром 20-25мм	шт	999	 	
97	Електричні проводки у щитах і пультах малогабаритних	100 м	0,27	 	
98	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах	100м	0,49	 	
99	Затягування першого проводу перерізом понад 2.5 мм2 до 6 мм2 в труби	100 м	5,57	 	
100	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби	100 м	0,77	 	
101	Провід ПВСнгд 3х1.5мм	м	547,74	 	
102	Кабель з мідними жилами вогнестійкий FLАMЕ-Х 950 (N) HХH FЕ180/Е30 3х1.5	м	81,6	 	
103	Провід ПВСнгд 3х2.5мм	м	94,86	 	
104	Труба ПВХ жорстка гладка Ф40мм (гільзи)	м	12,5	 	
105	Підключення проводів і жил електричних кабелів до приладів і засобів автоматизації. спосіб підключення під гвинт з окінцюванням наконечником	100кiнців	3,4	 	
106	Наконечники мідні луджені для пер.1.5-2.5мм НВИ2-4 UNL10-D25-4-5	шт	984	 	
107	Клемні колодки. матеріал-поліпропілен для пер. проводу 1.5-4мм2 n=12шт.колір-чорний	шт	35	 	
 	Кошторис №02-01-011 на електромонтажні роботи	
 	Демонтажні роботи	 	 	 	
1	Демонтаж групових щитків	100 шт	0,05	 	
2	Демонтаж (К = 0.40). Установлення приладів або апаратів. знятих перед транспортуванням	шт	20	 	
3	Демонтаж відкритої електропроводки	100 м	0,32	 	
4	Демонтаж (К = 0.40). Запобіжник. що установлюється на ізоляційній основі. струм до 250 А	шт	3	 	
 	__________________________	 	 	 	
5	Пробивання борозен в цегляних стінах. переріз борозен до 20 см2	100 м	4,81	 	
6	Свердлення отворів в цегляних стінах. товщина стін 0.5 цеглини. діаметр отвору до 20 мм(товщина перегородки 120мм. диаметр отвору 50мм)	100 отворів	0,29	 	
7	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати до норми 20-27-1	100 отворів	0,29	 	
8	Свердлення отворів в цегляних стінах. товщина стін 0.5 цеглини. діаметр отвору до 20 мм(товщина перегородки 120мм. диаметр отвору 70мм)	100 отворів	0,04	 	
9	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати до норми 20-27-1	100 отворів	0,04	 	
10	Свердлення отворів в цегляних стінах. товщина стін 0.5 цеглини. діаметр отвору до 20 мм(товщина перегородки 380мм. диаметр отвору 50мм)	100 отворів	0,16	 	
11	На кожні 0.5 цеглини товщини стіни додавати до норми 20-27-1	100 отворів	0,16	 	
12	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати до норми 20-27-1	100 отворів	0,16	 	
13	Свердлення отворів в цегляних стінах. товщина стін 0.5 цеглини. діаметр отвору до 20 мм(товщина перегородки 380мм. диаметр отвору 70мм)	100 отворів	0,02	 	
14	На кожні 0.5 цеглини товщини стіни додавати до норми 20-27-1	100 отворів	0,02	 	
15	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати до норми 20-27-1	100 отворів	0,02	 	
16	Свердлення отворів в цегляних стінах. товщина стін 0.5 цеглини. діаметр отвору до 20 мм(товщина стіни 510мм. диаметр отвору 50мм)	100 отворів	0,04	 	
17	На кожні 0.5 цеглини товщини стіни додавати до норми 20-27-1	100 отворів	0,04	 	
18	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати до норми 20-27-1	100 отворів	0,04	 	
19	Свердлення отворів в цегляних стінах. товщина стін 0.5 цеглини. діаметр отвору до 20 мм(товщина стіни 660мм. диаметр отвору 50мм)	100 отворів	0,04	 	
20	На кожні 0.5 цеглини товщини стіни додавати до норми 20-27-1	100 отворів	0,04	 	
21	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати до норми 20-27-1	100 отворів	0,04	 	
22	Забивання отворів у місцях проходу трубопроводу в цегляних стінах	100 шт	0,6	 	
23	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях. діаметр отвору 60 мм. глибина свердлення 200 мм (перекриття 600мм)	100 отворів	0,01	 	
24	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати до норми 20-27-7	100 отворів	0,01	 	
25	Забивання отворів у місцях проходу трубопроводу в бетонних перекриттях	100 шт	0,01	 	
26	Навантаження сміття вручну	1 т	1,063	 	
27	Перевезення сміття до 20 км	т	1,063	 	
 	Силове електрообладнання	 	 	 	
 	ГРЩ	 	 	 	
28	Монтаж увідно-розподільних пристроїв (Пункт розподільний серії 11. напольного виконання. ІР54. розмір 1500х750х250 мм)	шт	1	 	
29	Установлення приладів або апаратів. знятих перед транспортуванням	шт	17	 	
30	Ввідний автоматичний вимикач. Ін=400 А. 380 В.  3 Р; nzmn3-ае400  ЕАTОN-MОЕLLЕR	шт	1	 	
31	Автоматичний вимикач. Ін=200 А. ~380 В. характеристика С .ВА88-35 3Р 200 А 35 кА. "ІЕК"	шт	1	 	
32	Контактор. Ін=200 А. ~380. ВПМА-1 200А	шт	1	 	
33	Автоматичний вимикач. Ін=25 А. ~380 В. 15 кА. характеристика С;РLНТ-С25/3; код 248034 "ЕАTОN"	шт	2	 	
34	Автоматичний вимикач. Ін=32 А. ~380 В. 15 кА. характеристика С;РLНТ-С32/3; код 248035 "ЕАTОN"	шт	1	 	
35	Автоматичний вимикач. Ін=40 А. ~380 В. 15 кА. характеристика С; РLНТ-С40/3; код 248036 "ЕАTОN"	шт	3	 	
36	Автоматичний вимикач. Ін=50 А. ~380 В. 15 кА. характеристика С; РLНТ-С50/3; код 248037 "ЕАTОN"	шт	3	 	
37	Пристрій захисного відключення. Ін=40 А. ~380;dRСM-40/4/03-G/А+; код 120837 "ЕАTОN"	шт	4	 	
38	Дифференційний автоматичний вимикач. Ін=16 А. ~220 В. Іу=30 mА. 4.5 кА;РFL4-16/1N/С/003; арт. 293298 "ЕАTОN"	шт	1	 	
39	DІN рейка оцинкована (600мм) арт YDN10-0060	шт	3	 	
40	Шина з'єднувальна YNS11-3-100	шт	3	 	
41	Обмежувач металевий на DІN-рейку YХD10	шт	6	 	
42	Шина нульова на 30 отворів YNN10-2-15-125	шт	2	 	
43	Самоклеючі етикетки 90х38мм. символ "380В" YРС10-0380V-3-021	100шт	0,01	 	
44	Самоклеючі етикетки 85х85х85мм. символ "Блискавка" YРС30-MОLNІ-3-096	100шт	0,01	 	
45	Самоклеючі етикетки 200х100мм. символ "Заземлено" YРС10-ZАZЕM-5-010	100шт	0,01	 	
46	Гайка заземлення М6	100шт	0,01	 	
47	Кабельні ввід-сальники	100шт	0,2	 	
48	Маркувальна таблиця	100шт	0,01	 	
 	ЩС-Тх	 	 	 	
49	Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 3 кг до 6 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	 	
50	Щиток металевий вбудованого виконання. 48 модулів. 4 ряди. ІР31:розміром 620х310х120 мм;ЩРв-48з-3 36 УХЛ3 ІР31 TRЕND.MKM14-V-48-30-T.ІЕК	шт	1	 	
51	Установлення приладів або апаратів. знятих перед транспортуванням	шт	19	 	
52	Ввідний автоматичний вимикач. Ін=40 А. ~380V. 3Р. характ- ка С; РL6-С40/3. Еаtоn Україна	шт	1	 	
53	Автоматичний вимикач. Ін=6 А. ~380V. 3Р. характ- ка С;РL6-С6/3.арт. 286598 Еаtоn Україна	шт	1	 	
54	Дифференційний автоматичний вимикач. Ін=16 А. ~220 В. Іу=30 mА. 4.5 кА;РFL4-16/1N/С/003; арт. 293298 "ЕАTОN"	шт	15	 	
55	Дифференціальний автомат. Ір=25 А. Іу=30мА. ~220V; РFL4-16/1N/С/003.Еаtоn Україна	шт	1	 	
56	Автоматичний вимикач. Ін=16 А. ~220V. 1Р. характ- ка С;РL6-С16/1. Еаtоn Україна	шт	1	 	
57	Шина з'єднувальна типа FОRK (вилка) 3Р 63 А крок 18 мм. YNS11-3-063. ІЕК	шт	4	 	
58	Обмежувач металевий на DІN-рейку YХD10	шт	8	 	
59	Шина нульова ШНИ-6х9-24-У2-С-ІЕК. YNN10-69-24С2-К07	шт	2	 	
60	Гайка заземлення М6	100шт	0,01	 	
61	DІN рейка оцинкована (600мм) арт YDN10-0060	шт	4	 	
62	Самоклеючі етикетки 90х38мм. символ "380В" YРС10-0380V-3-021	100шт	0,01	 	
63	Самоклеючі етикетки 85х85х85мм. символ "Блискавка" YРС30-MОLNІ-3-096	100шт	0,01	 	
64	Самоклеючі етикетки 200х100мм. символ "Заземлено" YРС10-ZАZЕM-5-010	100шт	0,01	 	
65	Гайка заземлення М6	100шт	0,01	 	
66	Кабельні ввід-сальники	100шт	0,2	 	
67	Маркувальна таблиця	100шт	0,01	 	
 	ЩС-К	 	 	 	
68	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	 	
69	Щит металевий вбудованого виконання. 12 модулів. 1 ряд. ІР31;розміром 265х310х120 мм; ЩРв-12з-3 36 УХЛ3 ІР31 TRЕND;MKM14-V-12-30-T. ІЕК	шт	1	 	
70	Установлення приладів або апаратів. знятих перед транспортуванням	шт	7	 	
71	Ввідний автоматичний вимикач. Ін=32 А. ~380V. 3Р. характ- ка С; РL6-С32/3.Еаtоn Україна	шт	1	 	
72	Автоматичний вимикач. Ін=25 А. ~220V. 1Р. характ- ка С; РL6-С25/1 арт. 286535	шт	1	 	
73	- автоматичний вимикач. Ін=2 А. ~220V. 1Р. характ- ка С; РL6-С2/1 арт. 286528	шт	2	 	
74	Дифференціальний автомат. Ір=16 А. Іу=30мА. ~220V; РFL4-16/1N/С/003	шт	2	 	
75	Незалежний розчеплювач ZР-АSА код 24839 Еаtоn Україна	шт	1	 	
76	Шина з'єднувальна типа FОRK (вилка) 3Р 63 А крок 18 мм. YNS11-3-063. ІЕК	шт	1	 	
77	Обмежувач металевий на DІN-рейку YХD10	шт	2	 	
78	Шина нульова ШНИ-6х9-24-У2-С-ІЕК. YNN10-69-24С2-К07	шт	2	 	
79	Гайка заземлення М6	100шт	0,01	 	
80	DІN рейка оцинкована (600мм) арт YDN10-0060	шт	1	 	
81	Самоклеючі етикетки 90х38мм. символ "380В" YРС10-0380V-3-021	100шт	0,01	 	
82	Самоклеючі етикетки 85х85х85мм. символ "Блискавка" YРС30-MОLNІ-3-096	100шт	0,01	 	
83	Самоклеючі етикетки 200х100мм. символ "Заземлено" YРС10-ZАZЕM-5-010	100шт	0,01	 	
84	Гайка заземлення М6	100шт	0,01	 	
85	Кабельні ввід-сальники	100шт	0,2	 	
86	Маркувальна таблиця	100шт	0,01	 	
 	_______________________	 	 	 	
87	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	 	
88	Корпус пластиковий навісного виконання. 5 модулів. 1 ряд. ІР55.розміром 180х162х108 мм; КМПн-5; MKР72-N3-05-55 ІЕК	шт	1	 	
89	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100 шт	0,02	 	
90	Дифференційний автоматичний вимикач. Ін=16 А. ~220 В. Іу=30 mА. 4.5 кА;РFL4-16/1N/С/003; арт. 293298 "ЕАTОN"	шт	2	 	
91	Шина з'єднувальна типа FОRK (вилка) 3Р 63 А крок 18 мм. YNS11-3-063. ІЕК	шт	1	 	
92	Обмежувач металевий на DІN-рейку YХD10	шт	2	 	
93	Шина нульова ШНИ-6х9-24-У2-С-ІЕК. YNN10-69-24С2-К07	шт	2	 	
94	Гайка заземлення М6	100шт	0,01	 	
95	DІN рейка оцинкована (600мм) арт YDN10-0060	шт	1	 	
96	Самоклеючі етикетки 90х38мм. символ "380В" YРС10-0380V-3-021	100шт	0,01	 	
97	Самоклеючі етикетки 85х85х85мм. символ "Блискавка" YРС30-MОLNІ-3-096	100шт	0,01	 	
98	Самоклеючі етикетки 200х100мм. символ "Заземлено" YРС10-ZАZЕM-5-010	100шт	0,01	 	
99	Гайка заземлення М6	100шт	0,01	 	
100	Кабельні ввід-сальники	100шт	0,2	 	
101	Маркувальна таблиця	100шт	0,01	 	
 	ША1	 	 	 	
102	Монтаж шафи керування або регулювання	шафа	1	 	
 	_____________________________	 	 	 	
103	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці. 1-клавішних	100 шт	0,02	 	
104	Регулятор швидкості ~250 В. ІР40. колір-білий. коробка внутрішнього монтажа РС-1-300+МКВ-2	шт.	2	 	
105	Установлення штепсельних розеток неутопленого типу при відкритій проводці	100 шт	0,25	 	
106	Розетка штепсельна накладної установки. із заземленням.16 А. ІР54 Раlmіyе 9055 54 08  VіKО	шт.	25	 	
107	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	100 шт	0,04	 	
108	Розетка штепсельна прихованої установки. із заземленням. 16А. ІР54 код 90561008 VІKО	шт.	4	 	
109	Коробка монтажна для прихованого встановлення розеток ф60х45мм.ІР20 РК-60	шт	4	 	
 	_______________________________	 	 	 	
110	Запобіжник. що установлюється на ізоляційній основі. струм до 630 А	шт	3	 	
 	Кабельно-проводникова продукція	 	 	 	
111	Прокладання коробів пластикових	100м	2,05	 	
112	Короб пластиковий. плаский. розміром 80х40 мм ТА-GN 80х40 код 01781	м	207,05	 	
113	Дюбель 6х40 металеві	100шт	6,3	 	
114	Монтаж вініпластових труб для електропроводки діаметром до 25 мм. укладених в борознах під заливку	100 м	4,7	 	
115	Монтаж вініпластових труб для електропроводки діаметром понад 32 мм до 50 мм. укладених в борознах під заливку	100 м	0,11	 	
116	Прокладання вініпластових труб. що поставляються нормалізованими елементами в комплекті. по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами. діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	4,03	 	
117	Прокладання вініпластових труб. що поставляються нормалізованими елементами в комплекті. по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами. діаметр умовного проходу до 50 мм	100м	0,9	 	
118	Труба гнучка гофрована електроізоляційна із самозатухаючого 760 ПВХ-пластиката d=25/18.3мм. сірого кольору. ІР55 по ГОСТ 14254 код 91925 ЗАТ "ДКС"	м	881,73	 	
119	Труба гнучка гофрована електроізоляційна із самозатухаючого ПВХ-пластиката d=40/31.2мм. сірого кольору. ІР55 по ГОСТ 14254 код 91940 ЗАТ "ДКС"	м	76,76	 	
120	Труба гнучка гофрована електроізоляційна із самозатухаючого ПВХ-пластиката d=40/35мм. сірого кольору. ІР65 по ГОСТ 14254
( серія 6. стандартна )	м	25,25	 	
121	Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром до 25 мм. укладених по конструкціях	100 м	3,48	 	
122	Металорукав в ПВХ оболонці. колір сірий. ІР54 м.р.27/20.5 код код 6070-22	м	354,96	 	
123	Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром понад 40 мм до 50 мм. укладених по конструкціях	100 м	0,87	 	
124	Металорукав в ПВХ оболонці. колір сірий. ІР54 м.р.58.5/50.5 код 6070-50	м	87	 	
125	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром понад 50 мм до 70 мм. укладених по основі підлоги	100 м	0,58	 	
126	Труба гнучка гофрована двостінна з ПНД/ПВД. 12 серії. з протяжкою. dз=75 мм Код: 121975 "ДКС"	м	58,58	 	
127	Дюбель-хомут 19-25мм  арт UHH36-5-10-100. ІЕК	шт	456	 	
128	Обойма для кріплення гофротруб діаметром 20-25мм	шт	1298	 	
129	Обойма для кріплення гофротруб діаметром 40мм	шт	84	 	
130	Обойма для кріплення гофротруб діаметром 60мм	шт	175	 	
131	Коробка монтажна настановна. для прихованого встановлення розеток. ф60х45мм. ІР20. РК60	шт	4	 	
132	Розподільна коробка зовнішня з кришкою з клемником ф100х45мм ІР20 РК-100	шт	14	 	
 	гільзи	 	 	 	
133	Труба жорстка гладка електроізоляційна із самозатухаючого  ПВХ-пластиката d=40 / 35мм. сірого кольору. ІР65 по ГОСТ 14254 код 63940 ЗАТ "ДКС"	м	25,5	 	
134	Труба жорстка гладка електроізоляційна із самозатухаючого м 
ПВХ-пластиката d=50 / 45мм. сірого кольору. ІР65 по ГОСТ 14254 код 63950 ЗАТ "ДКС"	м	2	 	
 	___________________________	 	 	 	
135	Електричні проводки у щитах і пультах малогабаритних	100 м	0,43	 	
136	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах	100м	6,15	 	
137	Затягування першого проводу перерізом до 2.5 мм2 в труби	100 м	0,6	 	
138	Затягування першого проводу перерізом понад 2.5 мм2 до 6 мм2 в труби	100 м	5,28	 	
139	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби	100 м	6,79	 	
140	Затягування першого проводу перерізом понад 16 мм2 до 35 мм2 в труби	100 м	0,43	 	
141	Затягування першого проводу перерізом понад 35 мм2 до 70 мм2 в труби	100 м	1,78	 	
142	Кабель з мідними жилами. вогнестійкий  (N)HХH FЕ180/Е90 2х1.5 мм2	м	731,34	 	
143	Кабель з мідними жилами вогнестійкий (N)HХH FЕ180/Е30 3х2.5	м	9,18	 	
144	Кабель ВВГнгд 3х1.5	м	88,74	 	
145	Кабель ВВГнгд 3х2.5	м	634,44	 	
146	Кабель ВВГнгд 4х1.5	м	91,8	 	
147	Кабель ВВГнгд 4х2.5	м	15,3	 	
148	Кабель ВВГнгд 5х1.5	м	25,5	 	
149	Кабель ВВГнгд 5х4	м	10,2	 	
150	Кабель ВВГнгд 5х6	м	36,72	 	
151	Кабель ВВГнгд 5х10	м	96,9	 	
152	Кабель ВВГнгд 3х70+1х35 мм2	м	20,4	 	
153	Кабель ВВГнгд 3х95+1х50 мм2	м	71,4	 	
154	Провід ПВСнгд 2х0.75 мм2	м	61,2	 	
155	Провід ПВСнгд 3х1.0мм	м	91,8	 	
156	Кабель для передаі аналогових і цифрових сигналів з мідними жилами J-Y(St)Y Lg 2х2х0.8	м	153	 	
157	Кабель для передаі аналогових і цифрових сигналів з мідними жилами J-Y(St)Y Lg 4х2х0.8	м	30,6	 	
158	Кабель віта пара Stер4NЕT FTР Саt. 5е 2Р 0.51mm ССА	м	20,4	 	
159	Підключення проводів і жил електричних кабелів до приладів і засобів автоматизації. спосіб підключення під гвинт з окінцюванням наконечником	100кiнців	5,5	 	
160	Наконечники мідні луджені для пер.1.5-2.5мм НВИ2-4 UNL10-D25-4-5	шт	550	 	
161	Наконечники мідні луджені для пер.4мм2 НВИ 5.5-4 UNL10-006-6-4	шт	10	 	
162	Наконечники мідні луджені для пер.6мм2 НВИ 5.5-6 UNL10-006-6-6	шт	30	 	
163	Наконечники мідні луджені для пер.10мм2 DT10 UNР22-010-05-08	шт	90	 	
164	Наконечники мідні лудженідля пер.70мм2 DT-75 UNР22-070-11-12	шт	8	 	
165	Наконечники мідні лудженідля пер.95мм2 DT-95 UNР22-095-13-12	шт	16	 	
 	Кошторис №02-01-012 на придбання устаткування електрообладнання.що монтується	
1	Пункт розподільний серії 11. напольного виконання. ІР54. розмір 1500х750х250 мм. вага 190кг	шт	1	 	
2	ША1 Шафа металева автоматики з частотними перетворювачами. ІР54. навісного виконання. вага 5.0кг( для МС8)	шт	1	 	
3	Запобіжник плавкийкорпус-керамика. струмопровідні елементи плавкої вставки-мідь струм 500-630А. до 500В. ППН-39 УХЛЗ 630А	шт	3	 	
4	Тримач запобіжника плавкого на струм 500-630 А	шт	3	 	
 	Кошторис №02-01-013 на пусконалагоджувальні роботи	
 	ША1	 	 	 	
1	Системи програмної або логічної операції управління  з кількістю вхідних сигналів до 2	Система	1	 	
2	Системи програмної або логічної операції управління  з кількістю вхідних сигналів: на кожний наступний вхідний сигнал	Система	1	 	
 	Кошторис №02-01-014 на пожежна сигналізація та система оповіщення	
 	Система пожежної сигналізації	 	 	 	
1	Сповіщувач ПС автоматичний тепловий у нормальному виконанні	шт	9	 	
2	Сповіщувач ПС автоматичний димовий  у нормальному виконанні	шт	9	 	
3	Сповіщувач ОС ручний	шт	3	 	
4	Прокладання коробів пластикових	100м	1,56	 	
5	Короб монтажний КМ 16х16	м	93,93	 	
6	Короб монтажний КМ 40х25	м	47,47	 	
7	Короб монтажний КМ 60х40	м	16,16	 	
8	Дюбель нейлоновий 6х40	шт	870	 	
9	Саморіз по гіпсокартону 3.5х30	шт	870	 	
10	Стяжка нейлонова 3.5х100	шт	500	 	
11	Коробка відгалужувальна на стіні	шт	1	 	
12	Коробка розподільча КР-2	шт	1	 	
13	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах	100м	4,21	 	
14	Кабель  ПСВВ 2х0.4	м	287,37	 	
15	Кабель  ПСВВ 10х0.4	м	146,26	 	
 	Система оповіщення людей про пожежу	 	 	 	
16	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні	шт	8	 	
17	Сповіщувач ПС автоматичний світловий та світло-звуковий у нормальному виконанні	шт	2	 	
18	Прокладання коробів пластикових	100м	0,38	 	
19	Короб монтажний КМ 25х16	м	38,38	 	
20	Дюбель нейлоновий 6х40	шт	114	 	
21	Прокладання вініпластових труб. що поставляються нормалізованими елементами в комплекті. по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами. діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	0,67	 	
22	Труба ПВХ гнучка гофр.ф20 мм електроізоляційна .сірого кольору	м	67,67	 	
23	Дюбель-хомут 19-25мм  арт UHH36-5-10-100. ІЕК	шт	201	 	
24	Обойма для кріплення гофротруб діаметром 20-25мм	шт	201	 	
25	Затягування першого проводу перерізом понад 2.5 мм2 до 6 мм2 в труби	100 м	0,67	 	
26	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах	100м	2,6	 	
27	Кабель з мідними жилами. вогнестійкий  (N)HХH FЕ180/Е90 1х2х1.5 мм2	м	133,9	 	
28	Кабель вогнетривкий КОРкН FRHF FЕ180/Е30 1х2х0.8мм	м	133,9	 	
 	Кошторис №02-01-015 на пожежна сигналізація та система оповіщення - придбання устаткування. що монтується	
 	Система пожежної сигналізації	 	 	 	
1	Сповіщувач пожежний тепловий  ИПК-9 (+1шт 10%  резерв) ТДВ "СКБ Електронмаш"	шт	10	 	
2	Сповіщувач пожежний димовий ИПК-8 (+1шт 10%  резерв) ТДВ "СКБ Електронмаш"	шт	10	 	
3	Сповіщувач ручний пожежний ИПР-1 (+1шт 10% резерв) ТДВ "СКБ Електронмаш"	шт	4	 	
 	Система оповіщання людей про пожежу	 	 	 	
4	3АС 100ПН. Гучномовець ТОВ НВП "Електроприлад"	шт	6	 	
5	6АС 100ПН. Гучномовець ТОВ НВП "Електроприлад"	шт	2	 	
6	Оповіщувач світловий ОС-1 "Вихід"	шт	2	 	
 	Кошторис №02-01-016 на пусконалагоджувальні роботи - пожежна сигналізація та система оповіщення	
 	ПОЖЕЖНА СИГНАЛІЗАЦІЯ	 	 	 	
1	Модуль зв'язку з апаратурою передачі даних.	шт	1	 	
2	Елемент. модуль оперативної перепрограмувальної пам'яті.	шт	1	 	
 	Кошторис №02-01-017 на система локального пожежогасіння кухонного обладнання	
1	Монтаж батареї автоматичної двобалонної	комплект	1	 	
2	Привод дістанційний одинарний ручний  з'єднаннями. кількість штанг 1	комплект	1	 	
3	Трубопроводи спринклерних установок водяного та пінного пожежогасіння і збуджувальні зі сталевих труб. що монтуються з готових вузлів. діаметр умовного проходу до 40 мм	100 м	0,28	 	
4	Труба неіржавіюча 16х1 полірована ТН-16-BKS ТОВ НПФ "Бранд Мастер"	м	28	 	
5	Коліно під трубу 16х1 W-NW-13-HS ТОВ НПФ "Бранд Мастер"	шт	13	 	
6	Трійник під трубу 16х1 T-NW-13-HS ТОВ НПФ "Бранд Мастер"	шт	7	 	
7	Хрестовина під трубу 16х1 К-NW-13-HS ТОВ НПФ "Бранд Мастер"	шт	2	 	
8	Хомут під трубу 16х1 107.1ХТ-М8-3/8" ТОВ НПФ "Бранд Мастер"	шт	30	 	
9	Ввід для труб ВТ16-ВКS ТОВ НПФ "Бранд Мастер"	шт	4	 	
10	Монтаж зрошувачів. насадок дренчерних установок водяного та пінного пожежогасіння. діаметр умовного проходу до 16 мм	10 шт	1,2	 	
11	Насадок з кутом розпила 40° з захисним ковпачком РЦ-3-40 ТОВ НПФ "Бранд Мастер"	шт	6	 	
12	Насадок з кутом розпила 20° з захисним ковпачком РЦ-3-Ф32 ТОВ НПФ "Бранд Мастер"	шт	6	 	
13	Шпилька М8 DІN 975 довж. 1 метр 106.D975.ШПМ8-1М ТОВ НПФ "Бранд Мастер"	шт	3	 	
14	Монтаж ролика натягу збуджувальної системи	100 шт	0,01	 	
15	Ролик направляючий відкритий з хомутом РХ-BKS ТОВ НПФ "Бранд Мастер"	шт	1	 	
16	Ролик тросовий закритий НРЗ-ВКS ТОВ НПФ "Бранд Мастер"	шт	7	 	
17	Монтаж троса із замками тросової системи	100 м	0,2	 	
18	Трос натяжний неіржавіючий о 1 мм ТМП-BKS ТОВ НПФ "Бранд Мастер"	м	20	 	
19	Комплект тросових зажимів (10шт) ТОВ НПФ "Бранд Мастер"	шт	5	 	
20	Плавка вставка (232 ОС) 314450 ТОВ НПФ "Бранд Мастер"	шт	6	 	
21	Вантаж натяжний ГН-ВКS ТОВ НПФ "Бранд Мастер"	шт	1	 	
22	Рим-болт з гайкою РБГ-ВКS ТОВ НПФ "Бранд Мастер"	шт	2	 	
 	Кошторис №02-01-018 на придбання устаткування.що монтується пожежогасіння	
1	Модуль локального пожежогасіння кухонного обладнання BKS-20-2-МТ ТОВ НПФ "Бранд Мастер"	шт	1	 	
2	Дистанційний ручний пускач [ДРА.BKS] ТОВ НПФ "Бранд Мастер"	шт	1	 	
 	Кошторис №02-01-019 на пусконалагоджувальні роботи. пожежогасіння	
1	Системи газового. порошкового пожежогасіння з тросовим пуском	напрям.	1	 	
2	Батарея з ручним приводом двобалонна	комплект	1