**ДОДАТОК № 5**

**ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ВИМОГИ ДО ПРЕДМЕТУ ЗАКУПІВЛІ**

**Вих.№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_дата**

**Інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі**

(форма, яка подається Учасником на фірмовому бланку (у разі наявності))

**Технічне завдання**

**на ремонт карданного валу тролейбусу Богдан Т 70110, Т 70117 в кількості 10 штук.**

**1.Діагностика карданного валу, а саме:**

- візуальний огляд і зовнішня оцінка технічного стану, виявлення очевидних несправностей - руйнування елементів передачі, ослаблених зчленувань, наявність люфту і інші ознаки несправності;

- перевірка всіх елементів карданного валу - діагностика хрестовини, фланців, шліцьових з'єднань;

- перевірка плавності ходу, величини основних зазорів, виявлення люфту, оцінка зносу механічних елементів та інші контрольні заходи.

**2.Заміна хрестовини карданного валу.**

**3.Динамічне балансування карданного валу.**

**4.Фарбування.**

**Підприємство Виконавця повинно бути обладнане таким:**

спеціалізований стенд – обладнання та прилади для дефектування та ремонту карданного валу.

спеціалізований стенд – обладнання для виконання динамічного балансування карданного валу.

**Вимоги до Виконавця**

Виконавець за свій рахунок забезпечує поставку на ремонт та поставку відремонтованого карданного валу у м. Полтава.

Виконавець повинен гарантувати якість наданих послуг у момент їх приймання Замовником, а також протягом усього гарантійного терміну.

Термін гарантії якості наданих послуг повинен бути не менше 6 (шести) місяців пробігу тролейбусу з карданним валом, якому виконано ремонт.

У разі виходу з ладу карданного валу на протязі гарантійного терміну експлуатації не з вини Замовника, Виконавець повинен за свій рахунок усунути виявлені недоліки.

***Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника (печатка у разі використання)***

|  |
| --- |
|  |
|  |