**Додаток 2**

**до тендерної документації**

**ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, У ТОМУ ЧИСЛІ ВІДПОВІДНА ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ**

**Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі та технічна специфікація до предмета закупівлі:**

***Ширма для кабінетів і палат двосекційна; Секційний протипролежневий матрац (ДК 021:2015: 33190000-8 Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні)***

**Технічна специфікація**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **П\п** | **Найменування товару** | **НК 024:2023** | **Од. виміру** | **Кількість** |
| 1. | Ширма для кабінетів і палат двосекційна | 13514 - Медична ширма | шт | 10 |
| 2. | Секційний протипролежневий матрац | 35183 - Матрац стандартний | шт | 1 |

**Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі тендерної пропозицій документи, які підтверджують відповідність пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим** **вимогам** **до предмета закупівлі, а саме:**

* 1. **Документи на підтвердження відповідності вимогам** **до предмета закупівлі: Ширма для кабінетів і палат двосекційна**

1. Сертифікат щодо відповідності системи управління якістю підприємства ДСТУ EN ISO 13485, що регламентує розробку, виробництво, розповсюдження та обслуговування медичних виробів.
2. Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи на всю продукцію, що пропонується до закупівлі.
3. Декларація про відповідність вимогам технічного регламенту щодо медичних виробів на всю продукцію, що пропонується до закупівлі.
4. Сертифікат ДСТУ EN ISO 9001 (Сертифікат щодо посвідчення системи управління якістю виробника стосовно розробки, виробництва, обслуговування та ремонту).
5. Протокол Сертифікат щодо посвідчення системи екологічного управління ДСТУ ISO 14001:2015 стосовно розробки, виробництва, обслуговування, продажу та ремонту медичних виробів та обладнання.
6. випробувань державного інституту щодо визначення біоцидних властивостей зразку фарби RAL 9003, що виданий виробнику меблів.
7. Паспорт (інструкція з експлуатації) на всю продукцію, що пропонується до закупівлі.
8. Гарантійний лист від виробника товару, що підтверджує можливість постачання учасником запропонованого товару в необхідній кількості, якості та в потрібні терміни. Гарантійний лист повинен включати найменування замовника та номер оголошення про проведення процедури закупівлі.
9. Товар повинен бути введений в обіг в установленому порядку відповідно до законодавства України у сфері, що регулює відносини технічного регулювання та оцінки відповідності медичних виробів, а також допоміжних засобів до них, шляхом внесення та включення відомостей до «Реєстру осіб відповідальних за введення медичних виробів, активних медичних виробів, які імплантують, та медичних виробів для діагностики in vitro в обіг» (з посиланням на відповідний Реєстр).
   1. **Технічні вимоги до предмета закупівлі: Ширма для кабінетів і палат двосекційна**

*Учасник у своїй пропозиції для підтвердження відповідності товару, подає документ, що формується на основі наведених нижче Технічних вимог з дотриманням діапазону вимог до параметрів, у випадку невідповідності параметрів предмету пропозиції встановленим Замовником вимогам, пропозиція Учасника буде відхилена.*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Найменування | Одиниця  виміру | Кількість | Примітка | |
| 1 | ***Ширма для кабінетів і палат двосекційна*** | шт. | 10 | Ширма для кабінетів і палат використовується для відділення робочих зон в кабінетах і палатах медичних закладів. | |
| **№ п/п** | **Опис вимог** | | **Наявність функції або величина параметра за технічним завданням** | | **Відповідність**  **(так/ні)** |
|  | 1. Технічні характеристики | |  | |  |
| 1.1 | Габаритні розміри | | 1810х1480х520±10 мм | |  |
| 1.2 | Комплектація | | Стійка Т-образна подвійна– 1 шт.  Стійка – 2 шт.  Перемичка до тканини – 4 шт.  Тканина – 2 шт.  Гвинт М6х30 – 8 шт.  Колесо Ø 40 мм – 2 шт.  Інструкція із застосування – 1 шт. | |  |
| 1.3 | Конструкція | | Ширма являє собою збірну конструкцію, виконану з уніфікованих елементів. На вертикальних стійках, з'єднаних перемичками, натягується полотно. Стійки між собою з'єднуються петлями, що робить можливим встановлення ширми в необхідне положення без порушення цілісності. Ширма має колеса, завдяки яким її можна переміщувати. | |  |
| 1.4 | Вага ширми | | Не більше 8 кг | |  |
| 1.5 | Виробництво | | Україна | |  |

**2.1.** **Документи на підтвердження відповідності вимогам до предмета закупівлі: Секційний протипролежневий матрац**

1.Декларація про відповідність вимогам технічного регламенту щодо медичних виробів на всю продукцію, що пропонується до закупівлі.

2.Гарантійний лист від виробника товару, що підтверджує можливість постачання учасником запропонованого товару в необхідній кількості, якості та в потрібні терміни. Гарантійний лист повинен включати найменування замовника та номер оголошення про проведення процедури закупівлі.

**2.2. Технічні вимоги до предмета закупівлі: Секційний протипролежневий матрац**

*Учасник у своїй пропозиції для підтвердження відповідності товару, подає документ, що формується на основі наведених нижче Технічних вимог з дотриманням діапазону вимог до параметрів, у випадку невідповідності параметрів предмету пропозиції встановленим Замовником вимогам, пропозиція Учасника буде відхилена.*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Найменування | Одиниця  виміру | | Кількість | Примітка | |
| 1 | ***Секційний протипролежневий матрац*** | шт. | | 1 | Секційний протипролежневий матрац використовується для профілактика і лікування пролежнів 1-3 ступеня. | |
| **№ п/п** | **Опис вимог** | | **Наявність функції або величина параметра за технічним завданням** | | | **Відповідність**  **(так/ні)** |
|  | 1. Технічні характеристики | |  | | |  |
| 1.1 | Довжина | | Не менше 200 см | | |  |
| 1.2 | Ширина | | Не менше 86 см | | |  |
| 1.3 | Висота у робочому стані | | Не менше 9,5 см | | |  |
| 1.4 | Тип тиску | | перемінний | | |  |
| 1.5 | Час зміни циклу | | Не менше 12 хв | | |  |
| 1.6 | Максимальне навантаження | | Не менше 140 кг | | |  |
| 1.7 | Матеріал полотна | | нейлон та полівінілхлорид | | |  |
| 1.8 | Живлення | | 220 В | | |  |
| 1.9 | Робочий тиск | | 40-100 мм рт. ст | | |  |
| 1.10 | Гарантійний термін | | Не менше 24 місяці | | |  |

*Усюди в тексті, де містяться найменування торгових марок, фірм, джерело/місце походження чи виробників, або міститься посилання на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання чи спосіб виробництва слід розуміти «або еквівалент».*