Додаток

**ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ**

для окулярів тактичних

Тактичні окуляри-маска Attack CE EN 166F (або аналог):

Міцні полікарбонатні лінзи (товщиною 2,2 мм).

М’яка PVC оправа, змінний комплект лінз.

Колір лінз: чорний, жовтий (видиме скло 89%) та прозорий.

Колір оправи: оливковий.

Світлофільтр UV400 (максимальний захист від ультрафіолету).

Захист від подряпин, механічних ушкоджень, посилена вентиляція.