**Додаток № 2**

**до тендерної документації**

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

Технічні характеристики

«дизельний генератор (за ДК 021:2015 код 31120000-3 - Генератори)»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Вимоги до технічних характеристик** | **Показники** | **Відповідність товару технічним** **характеристикам (так/ні)** | **Технічні характеристики Товару, що пропонується**  |
| Виробник | зазначити виробника |  |  |
| Марка та модель дизель-генератора | зазначити марку та модель дизель-генератора |  |  |
| Варіант виконання | в кожусі |  |  |
| Максимальна потужність дизель-генератора, кВт | не менше 44 |  |  |
| Номінальна потужність дизель-генератора, кВт | не менше 40  |  |  |
| **Двигун**  |
| Кількість циліндрів двигуна | не менше 4 |  |  |
| Об’єм двигуна  | не менше 3,61 л |  |  |
| Потужність двигуна | не менше 46 кВт |  |  |
| Кількість фаз | 3 |  |  |
| Напруга | 400/230 В |  |  |
| Регулятор обертів  | механічний |  |  |
| Частота, Гц | 50 |  |  |
| Система охолодження двигуна | антифриз/водяна |  |  |
| Розхід палива при 100% навантаження | не більше 10,2 л/год. |  |  |
| Розхід палива при 75% навантаження | не більше 8,0 л/год. |  |  |
| Розхід палива при 50% навантаження | не більше 4,9 л/год. |  |  |
| Об’єм паливного баку | не менше 160 л |  |  |
| **Масо-габаритні показники дизель-генератора та інші характеристики** |
| Габаритні розміри електростанції (Д х Ш х В), мм  | не більше 1000х2350х1600  |  |  |
| Вага електростанції | не більше 1200 кг |  |  |
| Виконання електростанції | у шумозахисному всепогодному кожусі |  |  |
| Термін гарантії | не менше 24 місяці |  |  |

*\*Наведена* ***Таблиця*** ***заповнюється Учасником******і надається в складі тендерної пропозиції****.*

*Учасник повинен надати як частину своєї тендерної пропозиції документи, що підтверджують відповідність товару, а саме:*

1) **лист-гарантію** (в довільній формі) про те, що все запропоноване Учасником обладнання є новим та раніше не використовувалося;

2) документ, що підтверджує гарантійне обслуговування та технічну підтримку обладнання протягом 24 місяців;

3) лист про наявність сервісного центру, по тексту якого обов’язково має бути зазначено контакти сервісного центру (адреса, телефон, посилання на офіційний сайт, тощо). Дана інформація потрібна Замовнику для перевірки достовірності щодо наявності та функціонування сервісного центру.

*Вимоги до тари та упаковки*

Тара та упаковка підприємства-виробника. Тара – безповоротна. Товар не повинен мати дефектів, пов'язаних з матеріалами та/або роботою по їх виготовленню, які виявляються в результаті дії або упущення виробника та/або Постачальника.

Постачальник повинен забезпечити розвантаження товару, згідно норм ДСТУ, ГОСТ, чинних на момент постачання товару.