**Додаток № 4**

**до Тендерної документації**

**Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета**

**закупівлі та технічна специфікація до предмета закупівлі**

по предмету закупівлі: 40-ка футові контейнеровози напівпричепи

код ДК 021:2015:34220000-5 – Причепи, напівпричепи та пересувні контейнери

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Характеристики** | **Параметри** |
| 1 | Тип | 3-х вісний 40-ка футовий контейнеровоз напівпричіп |
| 2 | Конструкція | «Flatbed» |
| 3 | Максимальне корисне навантаження | 40-60 тон (не гірше) |
| 4 | Шини | 12R22.5, 12 од. (не гірше) |
| 5 | Вісь | 3 х 13 тон (не гірше) |
| 6 | Підвіска | Механічна (сталева листова пружина) підвіска (не гірше) |
| 7 | Поворотний замок | 12 одиниць (можливе навантаження 1 x 40 футів або 2 x 20 футів контейнер) (не гірше) |
| 8 | Головна балка | Висота: 500 мм , "I" типу, верхня пластина: 14 мм, середня пластина: 8 мм, нижня пластина: 16 мм (не гірше) |
| 9 | Поверх | Плита 3 мм (не гірше) |
| 10 | Кінг Пін | 2" (50 мм) болтовий тяговий штифт (не гірше) |
| 11 | Шасі | Двошвидкісний тип, 28 тон (не гірше) |
| 12 | Гальмівна система | Пневматична, двопровідна гальмівна система з алюмінієвим повітряним баком 40 л, гальмівні клапани WABCO (не гірше) |
| 13 | Електрична система | 24В, 7-жильна розетка, світлодіодні ліхтарі, задній ліхтар із покажчиком повороту, бічний ліхтар, відбивач стоп-сигналу (не гірше) |
| 14 | Бризковики | Має бути в наявності |
| 15 | Ящик для інструментів | Має бути в наявності |
| 16 | Обробка кузова | Очищення від іржі, антикорозійна, із захистом від морської води |
| 17 | Колір | Темно-зелений хакі |

**Загальна кількість – 6**

**Додаткові вимоги**

1. Учасником у складі тендерної пропозиції надається довідка в довільній формі у вигляді таблиці, в якій зазначається порівняння всіх технічних характеристик на товар, що пропонується з технічними характеристиками предмету закупівлі, визначеними додатком 4 до Тендерної документації. Технічні характеристики запропонованого товару не можуть бути гіршими, ніж технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, визначені Тендерною документацію.

2. Учасником до ціни товару включаються всі витрати, які можуть бути понесені у зв’язку з виконанням ним договірних зобов’язань, в тому числі вартість доставки товару до місця поставки та вартість вантажно-розвантажувальних робіт, а також податки, збори та всі інші витрати, що мають бути здійснені у зв’язку з виконанням Договору.

3. Учасником у складі тендерної пропозиції надається витяг з електронного реєстру ГСЦ МВС про поставку/знаходження на обліку суб’єкта господарювання, який здійснює оптову та роздрібну торгівлю автомобілями, автобусами, мотоциклами всіх типів, марок і моделей, причепами, напівпричепами, мотоколясками, іншими транспортними засобами вітчизняного та іноземного виробництва та їх складовими частинами, що мають ідентифікаційні номери.

4. Учасником у складі тендерної пропозиції надаються скановані копії завірених належним чином документів, що підтверджують наявність в учасника власної або залученої на договірних засадах станції технічно-гарантійного обслуговування, територіальне розташування якої має знаходитись в межах Херсонської, Миколаївської або Одеської області.

5. Учасником у складі тендерної пропозиції надається гарантійний лист у довільній формі, оформлений належним чином щодо гарантійного терміну (строку) експлуатації товару, запропонованого Учасником до поставки, який повинен становити не менше 12 місяців з моменту передачі товару Замовнику.

6. Переможець процедури закупівлі під час поставки товару надає оригінал висновку (експертизи) спеціалізованої служби технічного обслуговування щодо повної технічної справності предмета закупівлі.