Додаток 1

**Технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Предмет закупівлі (роботи) : Поточний ремонт централізованої стерилізаційної КНП «Чернігівська обласна дитяча лікарня» ЧОР по вул. Пирогова, буд. 16 у м. Чернігові (ДК 021:2015 45210000-2 Будівництво будівель (45215100-8 Будівництво закладів охорони здоров’я))**  **Умови виконання послуг:** виконання поточного ремонту в приміщеннях будинків, будівель, що експлуатуються, звільнених від меблів, устаткування та інших предметів; К=1,2  **Відомість обсягів надання послуг** | | | | | | |
| №  Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиниця  виміру | Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли | м3 | 1,28 |  |
| 2 | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т | т | 0,07474 |  |
| 3 | Шпаклювання внутрішніх віконних та дверних укосів та  стін мiнеральною шпаклiвкою "Cerezit" | м2 | 5 |  |
| 4 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-  182-1, 15-182-2 | м2 | 5 |  |
| 5 | Установлення перфорованих штукатурних кутиків | м | 8 |  |
| 6 | Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними  водоемульсiйними сумiшами укосів по збiрних  конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування | м2 | 5 |  |
| 7 | Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих  мереж водопостачання чи опалення діаметром 32 мм | шт | 1 |  |
| 8 | Установлення кранів кулькових | шт | 3 |  |
| 9 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб  поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром  16 мм | м | 25 |  |
| 10 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб  поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром  32 мм | м | 15 |  |
| 11 | Установлення кранів прохідних на трубопроводах  діаметром до 25 мм | шт | 2 |  |
| 12 | Розбирання бетонної підлоги | м3 | 0,9 |  |
| 13 | Прокладання трубопроводів каналізації з  поліетиленових труб діаметром 100 мм | м | 14 |  |
| 14 | Підливання під устаткування бетону товщиною шару 20  мм | м2 | 3,5 |  |
| 15 | На кожні 10 мм зміни товщини шару підливання бетону  додавати або виключати | м2 | 3,5 |  |
| 16 | Установлення над шахтами зонтів із листової сталі  прямокутного перерізу периметром до 3200 мм | зонт | 2 |  |
| 17 | Прилади, що установлюються на конструкціях або  щитах, маса до 10 кг | шт | 1 |  |
| 18 | Додавати на кожні 5 кг понад 10 кг до норми 11-31-2 | кг | 5 |  |
| 19 | Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5  цеглини, діаметр отвору до 20 мм | шт | 10 |  |
| 20 | На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати | шт | 10 |  |
| 21 | Забивання отворів у місцях проходу трубопроводу в  цегляних стінах | шт | 10 |  |
| 22 | Установлення кранів діаметром до 25 мм | шт | 1 |  |
| 23 | Встановлення гільз діаметром 60 мм | м | 1,5 |  |
| 24 | Прокладання кабелю перерізом понад 6 мм2 до 10 мм2  на скобах | м | 14 |  |
| 25 | Прокладання коробів пластикових | м | 24 |  |
| 26 | Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2  у коробах | м | 20 |  |
| 27 | Установлення щитків освітлювальних групових масою  до 3 кг у готовій ніші або на стіні | шт | 1 |  |
| 28 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-  х полюсних на струм до 25 А | шт | 4 |  |
| 29 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-  х полюсних на струм понад 25 А до 100 А | шт | 1 |  |
| 30 | Установлення перемикачів утопленого типу при  схованій проводці | шт | 1 |  |
| 31 | Установлення штепсельних розеток утопленого типу  при схованій проводці | шт | 10 |  |
| 32 | Навантаження сміття вручну | т | 3,194 |  |
| 33 | Перевезення сміття до 30 км | т | 3,194 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**1)** Послуги повинні виконуватись з дотриманням ДСТУ, ДБН (в т.ч. ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва» та ДБН А.3.2-2-2009 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека в будівництві. Основні положення»), НПАОП, Правил електро- та пожежної безпеки, Охорони праці та інших нормативних документів, що діють на території України. Поточний ремонт і матеріальні ресурси, що використовуються для їх виконання, повинні відповідати державним стандартам, будівельним нормам (в т.ч. ДБН В.2.2-9:2018 «Будинки і споруди. Громадські будинки та споруди. Основні положення», ДБН В.1.1-7:2016 «Пожежна безпека об’єктів будівництва. Загальні вимоги»), Державним санітарним правилам і нормам та іншим нормативним документам, про що у складі пропозиції спрощеної закупівлі ***має бути наданий відповідний гарантійний лист.***

**2)** Для розрахунку вартості поточного ремонту учасниками застосовуються ціни на матеріали, що склалися в регіоні на відповідну продукцію на момент підготовки своєї пропозиції.

Всі матеріали, обладнання і роботи, включені у пропозицію спрощеної закупівлі, повинні повністю відповідати відповідним міжнародним і вітчизняним правилам і стандартам.

Гарантійний термін на матеріали, вироби, конструкції та обладнання, які були застосовані при виконанні поточного ремонту на об’єкті, встановлюється у відповідності з вимогами чинного законодавства та згідно гарантії заводу-виробника.

Матеріали та обладнання, які будуть використовуватись учасником для виконання поточного ремонту повинні мати, якщо це передбачено чинним законодавством України, сертифікати якості (відповідності), висновки санітарно-епідеміологічної (санітарно-гігієнічної) експертизи, тощо, про що у складі тендерної пропозиції ***надається гарантійний лист про надання даних документів під час виконання послуг.*** Вироби, обладнання та матеріали, які будуть застосовані Виконавцем послуг, повинні бути новими, та такими, що не були у використанні.

**3)** Агрегати, машини та механізми, що використовуються під час виконання поточного ремонту, за технічними і функціональними характеристиками повинні відповідати основним вимогам державної політики України в галузі захисту довкілля, їх експлуатація повинна здійснюватися відповідно до вимог чинного природоохоронного законодавства ***(надати гарантійний лист).***