**Додаток 2**

**до тендерної документації**

 **1. Інформація про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі**

Бруківка «Подвійна Т» сіра \*, товщина 8 см – 2300, 48 м2.

Бордюр дорожній, мм 1000х270х150" сірий – 1293 шт.

Поребрик, 1000х250х60" сірий – 20 шт.

Бруківка «Старе місто» сіра\* товщина 6 см – 915,705 м2.

Бруківка «Цегла Ретро» товщина 6 см, сіра – 1069,932 м2.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Найменування товару | Відповідає вимогам нормативних документів | Дані учасника/результати випробовувань  |
| Брущатка бетонна:Бруківка «Подвійна Т» сіра \*, товщина 8 см  Бруківка «Старе місто» сіра\* товщина 6 см  Бруківка «Цегла Ретро» товщина 6 см, сіра | ДСТУ Б EN 1338:2016 |  |
| Міцності на розрив при розламуванні | не менше ніж 3,6 МПа |  |
| Стійкість до ковзання/підсковзування | Тільки для виробів з усією шліфованою верхньою поверхнею |  |
| Водопоглинання за масою, % | Клас 1 (A)Клас 2 (B) |  |
| Стійкість до заморожування /відтавання | Клас 3 (D) |  |
| Стійкість до стираності | Клас 1 (F)Клас 3 (H)Клас 4 (I) |  |
| Реакція на вогонь | А1 |  |
| Стійкість до дії зовнішнього вогню | Приймається, як задовільна |  |
| Наявність тріщин та сколів на поверхнях виробів | Не допускається |  |
| Вміст азбесту | Не допускається |  |
| Відхили, що допускаються | за довжиною, шириною: ± 2мм,за товщиною: ± 3 мм |  |
| Максимальна різниця між діагоналями | Клас 1 (J)Клас 2 (K) |  |
| Відхили площинності і прямолінійності | Максимальна опуклість: 1,5мм Максимальна угнутість:1,0мм |  |
| Товщина лицьового шару | не менше 4 мм |  |
|  |  |  |
| Бордюри бетонні:Бордюр дорожній, мм 1000х270х150" сірий Поребрик, 1000х250х60" сірий  | ДСТУ Б EN 1340:2016 |  |
| Міцність на вигин | Клас 1 (S)Клас 2 (T)Клас 3 (U) |  |
| Стійкість до ковзання/підсковзування | Тільки для виробів з усією шліфованою верхньою поверхнею |  |
| Водопоглинання за масою, % | Клас 1 (A)Клас 2 (B) |  |
| Стійкість до заморожування /відтавання | Клас 3 (D) |  |
| Стійкість до стираності | Клас 1 (F)Клас 3 (H)Клас 4 (I) |  |
| Реакція на вогонь | А1 |  |
| Стійкість до дії зовнішнього вогню | Приймається, як задовільна |  |
| Наявність тріщин та сколів на поверхнях виробів | Не допускається |  |
| Вміст азбесту | Не допускається |  |
| Відхили, що допускаються | Довжина: ± 1 % з точністю до мм, не менше ніж 4 мм і не більше ніж 10 мм.Інші розміри, за винятком радіуса:- для лицьових поверхонь: ± 3 % з точністю до мм, не менше ніж 3 мм і не більше ніж 5 мм;- для інших частин: ± 5 % з точністю до мм, не менше ніж 3 мм і не більше ніж 10 мм. |  |
| Відхили площинності і прямолінійності | До ± 4 мм |  |
| Товщина лицьового шару | не менше 4 мм |  |

**2. Загальні вимоги до предмета закуп**івлі

2.1. Товар, який становить предмет закупівлі, повинен бути новим, якісним та відповідати нормам,  характеристикам, правилам тощо, технічним вимогам, умовам, встановленим чинним законодавством України для кожного виду товару, з врахуванням застосування заходів із захисту довкілля.

2.2. Якість Товару повинна відповідати вимогам, зазначеним у цьому додатку до тендерної документації або бути кращою, згідно ДСТУ Б EN 1340:2016 і підтверджена сертифікатом якості та/або відповідності та/або походження та/або паспортом виробника (чи іншими документами, що підтверджують якість Товару). На підтвердження даної вимоги Учасник обов’язково у складі своєї пропозиції подає\* (завантажує в електронну систему закупівель) відповідний підтвердний документ (оригінал або копію з оригіналу).

**\* У випадку не надання Учасником у складі тендерної пропозиції документів, що посвідчують якість запропонованого товару, Замовник залишає за собою право відхилити тендерну пропозицію такого учасника як таку, що не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації, на підставі пункту 2 частини 1 статті 31 Закону.**

2.3 Строк поставки товару: **постачається до 31 липня 2023 року згідно заявок замовника**.

2.4. Місце поставки:

2.4.1. 81300, Львівська область, Яворівський район, м.Мостиська, вул. Конотопської Битви:

Бруківка «Подвійна Т» сіра \* - 2300,48 м.кв.

Бордюр дорожній, мм 1000х270х150" сірий – 870 шт.

2.4.2. 81300, Львівська область, Яворівський район, м.Мостиська, вул. Грушевського, 1:

Поребрик, 1000х250х60" сірий – 20 шт

 Бруківка «Старе місто» сіра\* товщина 6 см – 915,705м.кв.

2.4.3. 81300, Львівська область, Яворівський район, м.Мостиська, вул. Маковея:

 Бордюр дорожній, мм 1000х270х150" сірий – 120 шт

 Бруківка «Цегла Ретро» товщина 6 см, сіра – 250 м.кв.

2.4.5. 81300, Львівська область, Яворівський район, м.Мостиська, вул. Антонича:

 Бордюр дорожній, мм 1000х270х150" сірий – 303 шт

 Бруківка «Цегла Ретро» товщина 6 см, сіра – 819,932 м.кв.

2.5. Відвантаження товару здійснюється на заводі/базі навантаження Учасника та доставляється Замовнику транспортом та за рахунок Учасника.

2.6 Вартість поставки та розвантаження товару повинна бути включена у вартість товару.

2.7. На етапі поставки товар повинен мати всі необхідні дозвільні документи, відповідні сертифікати якості та/або відповідності та/або походження та/або паспорт виробника та/або інші документи, які підтверджують якість товару.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Уповноважена особа/керівник | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (підпис, М.П.(у разі використання), дата)  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(ініціали та прізвище) |