Додаток 2
до тендерної документації

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

«Капітальний ремонт найпростішого укриття Дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу «Веселка» Обухівської міської ради Київської області, що знаходиться за адресою: м. Обухів, вул. Миру, 10-а. Коригування, код ДК 021:2015 – 45453000-7»
Орієнтовний об'єм робіт
№
п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця
виміру	Кількість	Примітка	
1	2	3	4	5	
 	Локальний кошторис 02-01-01 на ремонтні роботи	 	 	 	
 	 	 	 	 	
 	Роздiл 1. Демонтажні роботи	 	 	 	
 	 	 	 	 	
1	Демонтаж групових щитків	  шт	1	 	
2	Демонтаж відкритої електропроводки	  м	90	 	
3	(Демонтаж) Прокладання кабелю перерізом до 10 мм2
на тросі	  м	10	 	
4	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	  шт	10	 	
5	Демонтаж вимикачів, розеток	  шт	5	 	
6	Демонтаж патронів, підвісів (коробки відгалужувальні)	  шт	10	 	
 	Роздiл 2. Стiни	 	 	 	
 	 	 	 	 	
7	Мурування внутрішніх стін із керамічної, силікатної або
порожнистої цегли при висоті поверху до 4 м	  м3	0,25	 	
8	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри
250х120х65 мм, марка М100	  шт	95	 	
9	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М75	  м3	0,06	 	
10	Улаштування перемичок із металевих балок	  т	0,018096	 	
11	Сталь кутова 50х50х5 мм	  т	0,018096	 	
12	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз
ґрунтовкою ГФ-021	  м2	0,94	 	
13	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь
емаллю ПФ-115 за два рази	  м2	0,94	 	
 	Роздiл 3. Дверi	 	 	 	
 	 	 	 	 	
14	Заповнення дверних прорізів готовими дверними
блоками площею до 2 м2 з металопластику  у кам'яних
стінах	  м2	0,64	 	
15	Дверні блоки металопастикові глухі	  м2	0,64	 	
16	Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками 150мм	  шт	3	 	
17	Монтажна піна Ceresit  TS 62 професійна універсальна	  балон	0,2	 	
18	Установлення металевих дверних коробок із
навішуванням дверних полотен	  м2	5,7	 	
19	Дверні блоки металеві, глухі, утеплені	  м2	1,74	 	
20	Дверні блоки металеві, глухі	  м2	3,96	 	
21	Монтажна піна Ceresit  TS 62 професійна універсальна	  балон	1	 	
22	Установлення дверних [віконних] наборів накладних
[шпінгалети-закрутки кватиркові, ручки дверні та віконні
тощо]	  шт	3	 	
23	Табличка "Місце для УКРИТТЯ", 50x60 см	  шт	3	 	
 	Роздiл 4. Поручні	 	 	 	
 	 	 	 	 	
24	Установлення металевих огорож без поручня	  м	3,8	 	
25	Поручні металеві (повторного застосування)	  пм	3,8	 	
 	Роздiл 5. Сходи Сх-1	 	 	 	
 	 	 	 	 	
26	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних,
при ширині по верху до 1000 мм (сходи)	  м3	1,2	 	
27	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С16/20	  м3	1,218	 	
28	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-500С,
дiаметр 10 мм	  т	0,08624	 	
29	Виготовлення сходів прямолінійних і криволінійних з
огорожею	  т	0,05076	 	
30	Труба сталева профільна 100х100х4мм	  т	0,0223236	 	
31	Швелер N10П	  т	0,031482	 	
32	Сталь листова, товщина 6 мм	  т	0,000848	 	
33	Сталь листова, товщина 8 мм	  т	0,000265	 	
34	Очищення поверхонь щітками	  м2	2,7	 	
35	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз
ґрунтовкою ГФ-021	  м2	2,7	 	
36	Нанесення вручну в один шар покриття з вогнезахисного
матеріалу на горизонтальні і вертикальні поверхні
металевих конструкцій	  м2	4,5	 	
37	На кожний наступний шар нанесення вручну покриття з
вогнезахисного матеріалу додавати до норми 13-73-13	  м2	4,5	 	
38	Фарба вогнезахисна	  кг	16,56	 	
39	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь
емаллю ПФ-115 за два рази	  м2	4,5	 	
40	Монтаж металоконструкцій сходів, площадок,
огороджень	  т	0,05076	 	
41	Анкер М10, довжина 100мм	  шт	8	 	
 	Роздiл 6. Огорожа Ог-1 Сх	 	 	 	
 	 	 	 	 	
42	Установлення металевих огорож	  м	5,68	 	
43	Огорожі вхідних груп, погрунтованi та пофарбованi Ог-1	  пм	5,68	 	
44	Обклеювання поручнів тактильними знаками	  м2	0,045	 	
45	Тактильна стрічка на огорожу	  м	1,5	 	
 	Роздiл 7. ПІДЛОГИ ТИП 1	 	 	 	
 	 	 	 	 	
46	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші
цементної для недеформівниїх основ товщиною 5 мм	  м2	1,2	 	
47	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини
стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для
недеформівниїх основ	  м2	1,2	 	
48	Самовирівнювальна суміш 	  кг	12,96	 	
49	Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17	  кг	0,2364	 	
50	Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь
ґрунтовкою, перший шар	  м2	182,2	 	
51	Грунтовка для бетону Диспо	  кг	35,8934	 	
52	Фарбування поґрунтованих бетонних і поштукатурених
поверхонь емаллю АК-11	  м2	182,2	 	
 	Роздiл 8. Плитка на площадках	 	 	 	
 	 	 	 	 	
53	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із
сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до
12 шт	  м2	11,1	 	
54	Крестики для плитки	  шт	80	 	
55	Плитка керамічна  протиковзка 10мм                                  
               	  м2	11,32	 	
56	Клеюча суміш для керамічної плитки 	  кг	57,72	 	
57	Кольоровий шов 2-5мм 	  кг	5,04	 	
 	Роздiл 9. Плитка для сходів Сх1.2	 	 	 	
 	 	 	 	 	
58	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних
плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої
суміші	  м2	7,5	 	
59	Плитка керамічна  протиковзка 10мм                                  
               	  м2	7,65	 	
60	Клеюча суміш для керамічної плитки 	  кг	39	 	
61	Кольоровий шов 2-5мм 	  кг	3,42	 	
 	Роздiл 10. Плінтуси	 	 	 	
 	 	 	 	 	
62	Улаштування плінтусів з плиток керамічних	  м	32,05	 	
 	Роздiл 11. Приямок Пр-1	 	 	 	
 	 	 	 	 	
63	Укладання труб поліетиленових діаметром 50 мм	  м	0,4	 	
64	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 80
SDR-21(0,6 МПа), зовнішній діаметр 50х2,4 мм	  м	0,4	 	
65	Теплоізоляція стін та колон прямокутних виробами з
пінопласту насухо	  м3	0,01	 	
66	Плити теплоiзоляцiйнi з пiнопласту, щільність 35 кг/м3,
товщина 50мм	  м2	0,2	 	
67	Улаштування основи під фундаменти щебеневої	  м3	0,1	 	
68	Улаштування бетонної підготовки	  м3	0,1	 	
69	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C8/10	  м3	0,102	 	
70	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін
підвалів висотою до 3 м, товщиною до 300 мм	  м3	0,6	 	
71	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С16/20	  м3	0,609	 	
72	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-240с,
дiаметр 6 мм	  т	0,00162	 	
73	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-500С,
дiаметр 10 мм	  т	0,0447	 	
74	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	  т	0,00891	 	
75	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по
бетонній основі площею до 20 м2	  м2	2	 	
76	На кожнi 5 мм змiни товщини шару цементної стяжки
додавати або виключати до 60 мм (від 50до 70мм)	  м2	2	 	
77	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із
сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до
12 шт	  м2	5,9	 	
78	Крестики для плитки	  шт	43	 	
79	Плитка керамічна  для підлоги                                             
   	  м2	6,02	 	
80	Клеюча суміш для керамічної плитки 	  кг	30,68	 	
81	Кольоровий шов 2-5мм 	  кг	2,68	 	
82	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних
плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої
суміші	  м2	3,4	 	
83	Плитка керамічна  для підлоги                                             
   	  м2	3,47	 	
84	Клеюча суміш для керамічної плитки 	  кг	17,68	 	
85	Кольоровий шов 2-5мм 	  кг	1,55	 	
86	Облицювання  поверхонь стін керамічними плитками  на
розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2
понад 7 до 12 шт	  м2	2,8	 	
87	Крестики для плитки	  шт	20	 	
88	Клеюча суміш для керамічної плитки 	  кг	14,56	 	
89	Кольоровий шов 2-5мм 	  кг	1,27	 	
90	Плитка керамічна для стін	  м2	2,828	 	
91	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	  м2	6,2	 	
92	Гідроізоляційна плівка	  м2	6,82	 	
93	Улаштування вимощення з бетону товщиною покриття
12 см	  м2	6,2	 	
94	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт,
фракція 5-20 мм, марка М200-300	  м3	0,6324	 	
95	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С8/10	  м3	0,83328	 	
96	Укладання металевої сітки в цементно-бетонне покриття	  м2	6,2	 	
97	Сітка Вр-І 200х200х3 мм	  м2	6,82	 	
98	Грунтування водними сумiшами стiн	  м2	4	 	
99	Грунтовка універсальна глибокопроникна 	  л	0,8	 	
100	Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по
цегляних та бетонних поверхнях	  м2	4	 	
101	Поліпшене штукатурення цементним розчином по
каменю стін фасадів (товщина 20мм)	  м2	4	 	
102	Теплоізоляція стін та колон прямокутних виробами з
піноскла на клею	  м3	0,2	 	
103	Плити теплоiзоляцiйнi iз піноскла, щільність 130 кг/м3,
товщина 50 мм	  м2	4,28	 	
104	Акрилова мастика	  кг	20	 	
105	Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по
цегляних та бетонних поверхнях	  м2	4	 	
106	Поліпшене штукатурення цементним розчином по
каменю стін фасадів (товщина 20мм)	  м2	4	 	
107	Облицювання  поверхонь стін керамічними плитками  на
розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2
понад 7 до 12 шт	  м2	4	 	
108	Крестики для плитки	  шт	29	 	
109	Клеюча суміш для плитки з природного та штучного
каменю 	  кг	20,8	 	
110	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм 	  кг	1,82	 	
111	Плитка керамічна для стін	  м2	5,555	 	
112	Фарбування погрунтованих бетонних i поштукатурених
поверхонь фарбою олійною за два рази (сходинки )	  м2	0,9	 	
113	Фарба олiйна та алкiдна, готова до застосування, для
зовнiшнiх робiт, жовта	  т	0,000162	 	
114	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із
сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до
12 шт	  м2	0,9	 	
115	Клеюча суміш для плитки з природного та штучного
каменю 	  кг	4,7	 	
116	Тактильний знак 300х300мм	  шт	10	 	
117	Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори,
ферми та ін.]	  т	0,096	 	
118	Труба сталева профільна 60х60х3мм	  т	0,0625	 	
119	Труба сталева профільна 40х40х2мм	  т	0,0343	 	
120	Сталь листова, товщина 6 мм	  т	0,0003	 	
121	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-500С,
дiаметр 10 мм	  т	0,0005	 	
122	Очищення поверхонь щітками	  м2	7	 	
123	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз
ґрунтовкою ГФ-021	  м2	7	 	
124	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь
емаллю ПФ-115 за два рази	  м2	7	 	
125	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	  т	0,096	 	
126	Пластикова заглушка на трубу 60х3	  шт	2	 	
127	Пластикова заглушка на трубу 40х2	  шт	5	 	
128	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа
при висоті будівлі до 25 м	  м2	4	 	
129	Профільований лист Т20, товщина 5мм	  м2	4,16	 	
130	Шурупи самонарізні покрівельні	  шт	24	 	
131	Улаштування з листової сталі поясків, сандриків,
підвіконних відливів	  м	3	 	
132	Добірний елемент 1	  м	3,06	 	
133	Шурупи самонарізні покрівельні	  шт	12	 	
134	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з
готових елементів	  м	2	 	
135	Водостічна труба, дiаметр 90 мм	  м	2	 	
136	Відведення 45 град. d=90мм	  шт	3	 	
137	Улаштування жолобів підвісних	  м	3	 	
138	Водостічний жолоб діаметр 100мм	  м	3	 	
139	Воронка d=100 мм	  шт	1	 	
140	Заглушка жолоба d=100мм	  шт	1	 	
141	Кронштейн жолоба d=100мм	  шт	4	 	
142	Воронка d=100 мм	  шт	1	 	
 	Роздiл 12. Приямок Пр-2	 	 	 	
 	 	 	 	 	
143	Теплоізоляція стін та колон прямокутних виробами з
піноскла на клею	  м3	0,4	 	
144	Плити теплоiзоляцiйнi iз піноскла, щільність 130 кг/м3,
товщина 50 мм	  м2	8,56	 	
145	Акрилова мастика	  кг	40	 	
146	Поліпшене штукатурення цементним розчином по
каменю стін фасадів (товщина 20мм)	  м2	8	 	
147	Облицювання  поверхонь стін керамічними плитками  на
розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2
понад 7 до 12 шт	  м2	8	 	
148	Крестики для плитки	  шт	58	 	
149	Клеюча суміш для плитки з природного та штучного
каменю 	  кг	41,6	 	
150	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм 	  кг	3,63	 	
151	Плитка керамічна для стін	  м2	8,08	 	
152	Фарбування погрунтованих бетонних i поштукатурених
поверхонь фарбою олійною за два рази (сходинки )	  м2	0,9	 	
153	Фарба олiйна та алкiдна, готова до застосування, для
зовнiшнiх робiт, жовта	  т	0,000162	 	
154	Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори,
ферми та ін.]	  т	0,1592	 	
155	Труба сталева профільна 60х60х3мм	  т	0,1278	 	
156	Труба сталева профільна 40х40х2мм	  т	0,0347	 	
157	Сталь кутова 40х40х3 мм	  т	0,0002	 	
158	Сталь листова, товщина 6 мм	  т	0,0004	 	
159	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-500С,
дiаметр 10 мм	  т	0,0012	 	
160	Очищення поверхонь щітками	  м2	7	 	
161	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз
ґрунтовкою ГФ-021	  м2	7	 	
162	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь
емаллю ПФ-115 за два рази	  м2	7	 	
163	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т	  т	0,1592	 	
164	Пластикова заглушка на трубу 60х3	  шт	9	 	
165	Пластикова заглушка на трубу 40х2	  шт	7	 	
166	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа
при висоті будівлі до 25 м	  м2	11	 	
167	Профільований лист Т20, товщина 5мм	  м2	11,44	 	
168	Шурупи самонарізні покрівельні	  шт	67	 	
169	Улаштування з листової сталі поясків, сандриків,
підвіконних відливів	  м	6,5	 	
170	Добірний елемент 1	  м	6,63	 	
171	Шурупи самонарізні покрівельні	  шт	24	 	
 	Роздiл 13. Огорожа Ог-2Пр , Ог3-Пр 	 	 	 	
 	 	 	 	 	
172	Установлення металевих огорож без поручня	  м	5,96	 	
173	Огорожі вхідних груп, погрунтованi та пофарбованi Ог-2	  пм	2,48	 	
174	Огорожі вхідних груп, погрунтованi та пофарбованi Ог-3	  пм	3,48	 	
 	Роздiл 14. Опорядження внутрiшнє - стіни ТИП-1	 	 	 	
 	 	 	 	 	
175	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін
[одношарове штукатурення], товщина шару 3 мм	  м2	14	 	
176	Суміш клейова армувальна	  кг	42	 	
177	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	  м	36	 	
178	Обклеювання склотканиною стін в один шар	  м2	14	 	
179	Армуюча лугостійка склосітка, щільність 150-250 г/м2,
чарунка 5х5 мм	  м2	15,4	 	
180	Просте фарбування полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та
збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	  м2	189	 	
181	Водоемульсійна структурна фарба	  кг	75,6	 	
182	Ґрунтовка глибокого проникнення	  л	37,8	 	
 	Роздiл 15. Опорядження внутрiшнє - стелі ТИП-1	 	 	 	
 	 	 	 	 	
183	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	  м	45	 	
184	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	  м2	194	 	
185	Шпатлівка полімерцементна армована  Ceresit  CT 29	  кг	349,2	 	
186	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-
182-1, 15-182-2 до 3мм	  м2	194	 	
187	Шпатлівка полімерцементна армована  Ceresit  CT 29	  кг	698,4	 	
188	Вапняне фарбування нових поверхонь всередині будівлі
по цеглі та бетону	  м2	194	 	
 	Роздiл 16. Опорядження внутрiшнє - стелі ТИП-2	 	 	 	
 	 	 	 	 	
189	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	  м2	6,5	 	
190	Шпатлівка полімерцементна армована  Ceresit  CT 29	  кг	11,7	 	
191	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-
182-1, 15-182-2 до 3мм	  м2	6,5	 	
192	Шпатлівка полімерцементна армована  Ceresit  CT 29	  кг	23,4	 	
193	Вапняне фарбування нових поверхонь всередині будівлі
по цеглі та бетону	  м2	6,5	 	
 	Роздiл 17. Стеля сходового маршу	 	 	 	
 	 	 	 	 	
194	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	  м	11	 	
195	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	  м2	21,7	 	
196	Шпатлівка полімерцементна армована  Ceresit  CT 29	  кг	39,06	 	
197	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-
182-1, 15-182-2 до 2мм	  м2	21,7	 	
198	Шпатлівка полімерцементна армована  Ceresit  CT 29	  кг	39,06	 	
199	Вапняне фарбування нових поверхонь всередині будівлі
по цеглі та бетону	  м2	21,7	 	
 	Роздiл 18. Електроосвiтлення	 	 	 	
 	 	 	 	 	
200	Установлення щитків освітлювальних групових масою до
3 кг у готовій ніші або на стіні	  шт	1	 	
201	Корпус пластиковий 24-мод., накладний	  шт	1	 	
202	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-
х полюсних на струм до 25 А	  шт	5	 	
203	Автоматичний вимикач диф. струму, Ir = 25А, C e.elcb.
stand.2.C25.30	  шт	4	 	
204	Автоматичний вимикач, Ir = 16А, Тип C (5-10In) e.ind.mcb.
100.1.C16	  шт	1	 	
205	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-
х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	  шт	3	 	
206	Автоматичний вимикач, Ir = 32А, Тип C (5-10In) e.ind.mcb.
100.3.C32	  шт	1	 	
207	Автоматичний вимикач, Ir = 32А, Тип C (5-10In) e.ind.mcb.
100.3.C25	  шт	2	 	
208	Шина 3-и фазна	  м	0,5	 	
209	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які
встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт	  шт	16	 	
210	Світильник аварійний , аккум., 4г, 30LED, IP20	  шт	5	 	
211	Світильник накладний LED 8Вт	  шт	4	 	
212	Світильник накладний LED 40Вт	  шт	7	 	
213	Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм	  м	315	 	
214	Тримач D20мм, металевий	  шт	524	 	
215	Металорукав з протяжкою 20мм	  м	318,15	 	
216	Метизи	  т	0,0002	 	
217	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2
до 6 мм2 в труби	  м	155	 	
218	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до
16 мм2 в труби	  м	140	 	
219	Затягування першого проводу перерізом понад 16 мм2
до 35 мм2 в труби	  м	25	 	
220	Кабель ВВГнг-0.66 3х1,5	  м	158,1	 	
221	Кабель ВВГнг-0.66 3х2,5	  м	142,8	 	
222	Кабель ВВГ нг-0.66 5х2,5	  м	15,3	 	
223	Кабель ВВГнг-0.66 5х4	  м	10,2	 	
224	Клемник Поліамід 6.6, 12p, 110градC, 450V, 17,4A, 10
мм2	  шт	8	 	
225	Коробка відгалужувальна	  шт	22	 	
226	Установлення вимикачів неутопленого типу при відкритій
проводці	  шт	3	 	
227	Вимикач накладний 2 клав. 10А IP54	  шт	1	 	
228	Вимикач накладний прохідний 1 клав. 10А IP54	  шт	2	 	
229	Установлення штепсельних розеток неутопленого типу
при відкритій проводці	  шт	11	 	
230	Розетка двомісна с з/к накладна 16А IP54	  шт	11	 	
 	Роздiл 19. Сантехнічні роботи	 	 	 	
 	 	 	 	 	
231	Установлення нагрівачів індивідуальних водоводяних	  к-т	1	 	
232	Бойлер електричний V=100 л., N=2.0 кВт	  шт	1	 	
233	Гнучкий шланг для бойлера, L=500 мм	  шт	2	 	
234	Установлення умивальників одиночних з підведенням
холодної та гарячої води	  к-т	3	 	
235	Змішувач для умивальника зі шлангами	  шт	3	 	
236	Умивальник дитячий	  комплект	2	 	
237	Умивальник	  комплект	1	 	
238	Сифон до умивальника	  шт	3	 	
239	Анкер дюбелі	  шт	6	 	
240	Гнучке підведення (до 0,5м)	  шт	3	 	
241	Установлення змішувачів	  шт	1	 	
242	Змішувач для душа	  шт	1	 	
243	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним
бачком	  к-т	1	 	
244	Унітаз з гофрою	  комплект	1	 	
245	Гнучке підведення (до 0,5м) до унітазу	  шт	1	 	
246	Герметик силіконовий водостійкий	  шт	1	 	
247	Установлення піддонів душових сталевих	  к-т	1	 	
248	Душовий піддон	  комплект	1	 	
249	Прокладання трубопроводів каналізації з
поліетиленових труб діаметром 50 мм	  м	7	 	
250	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам.
50 мм	  м	7	 	
251	Трійники каналізаційні 87 град. із поліпропілену діам.
50х50 мм	  шт	2	 	
252	Коліна каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 50 мм	  шт	6	 	
253	Хомут металевий діам. 50 мм	  шт	7	 	
254	Перехідники гумові /манжет/ до каналізаційних труб діам.
 50х40 мм	  шт	1	 	
255	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб
поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром
20 мм	  м	15	 	
256	Труба поліпропіленова армована скловолокном РN 20
діам. 20 мм	  м	15	 	
257	Трійник із поліпропілену діам. 20 мм	  шт	6	 	
258	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	  шт	18	 	
259	Перехід кутовий з металевою рiзьбою внутрішньою дiам.
20х1/2" мм	  шт	11	 	
260	Кран кульовий муфтовий з амеріканкою, металевий Ду
20 мм Ру 1.6 МПа	  шт	1	 	
261	Кран кульовий муфтовий з амеріканкою, Ду 15 мм Ру 1.6
МПа (ВВ)	  шт	9	 	
262	Кріплення для труб діам. 20 мм	  шт	15	 	
263	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку,
поліетилену	  м	15	 	
264	Циліндри теплоізоляційні  Ду 20	  м	15,33	 	
265	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих
мереж водопостачання чи опалення діаметром 25 мм	  шт	1	 	
266	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів
каналізації діаметром 100 мм	  шт	1	 	
267	Укладання труб поліетиленових діаметром 40 мм	  м	5	 	
268	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 80
SDR-21(0,6 МПа), зовнішній діаметр 40х2 мм	  м	5	 	
269	Комплект фітінгів для поліпропіленових труб	  комплект	1	 	
270	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном
масою до 0,1 т	  насос	1	 	
271	Насос каналізаційний	  шт	1	 	
 	Роздiл 20. Опалення	 	 	 	
 	 	 	 	 	
272	Установлення опалювальних конвекторів	  кВт	6,5	 	
273	Конвектор електричний 500 Вт	  шт	1	 	
274	Конвектор електричний 2000 Вт	  шт	3	 	
 	Роздiл 21. Вентиляція-1	 	 	 	
 	 	 	 	 	
275	(Демонтаж) Улаштування підстильного шару щебеневого	  м3	0,3	 	
276	Розбирання цементних покриттів підлог (вимощення)	  м2	3	 	
277	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	  шт	2	 	
278	Осьовий вентилятор канальний Q=1100 м3/год, Р=150
Па, Q=240 Вт ВКМ 250 	  комплект	1	 	
279	Настінний вентилятор Q=75 м3/год, Р=40 Па, Q=16 Вт
125 М "VENTS"	  комплект	1	 	
280	Прилад вимірювання і захисту, кількість кінців, що
підключаються, до 2	  шт	2	 	
281	Регулятор обертів вентилятора РС-1-400 	  комплект	1	 	
282	Регулятор обертів вентилятора РС-1-300 	  комплект	1	 	
283	Установлення вставок гнучких до радіальних
вентиляторів	  м2	0,2	 	
284	Гнучкi вставки, діаметр 250 мм	  шт	2	 	
285	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з
листової сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	  м2	15,24	 	
286	Вiдведення пiд кутом 90 град., дiаметр 125 мм	  шт	2	 	
287	Вiдведення пiд кутом 90 град., дiаметр 200 мм	  шт	6	 	
288	Перехід діаметр 250/200мм	  шт	1	 	
289	Хомут для кріплення з анкером діаметр 200мм	  шт	23	 	
290	Ніпель діаметр 200мм	  шт	23	 	
291	Ніпель діаметр 125мм	  шт	2	 	
292	Хомут для кріплення з анкером діаметр 125мм	  шт	3	 	
293	Прокладання повітроводів діаметром до 250 мм з
листової сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5мм	  м2	3,93	 	
294	Вiдведення пiд кутом 90 град., дiаметр 250 мм	  шт	4	 	
295	Трійник перехідний діаметр 250/200/250 мм	  шт	3	 	
296	Ніпель діаметр 250мм	  шт	5	 	
297	Хомут для кріплення з анкером діаметр 250мм	  шт	5	 	
298	Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і
закріпленням площею в світлі понад 0,25 до 1 м2	  грати	12	 	
299	Решітка радіальна регулюєма 500х100(h) (F=0,04 м2)	  шт	12	 	
300	Установлення грат жалюзійних пластикових з
вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	  грати	2	 	
301	Решітка зовнішня металева діаметр 125мм	  шт	1	 	
302	Решітка зовнішня металева діаметр 250мм	  шт	1	 	
303	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	  клапан	2	 	
304	Клапан зворотній круглий, діаметр 125 мм	  шт	1	 	
305	Клапан зворотній круглий, діаметр 250 мм	  шт	1	 	
306	Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50
мм тощо за 2 рази (повітроводи)	  м2	4	 	
307	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі
спіненого каучуку, поліетилену	  м2	2,1	 	
308	Утеплювач K-FLEX рулонний	  м2	2,1462	 	
309	Свердління кільцевими алмазними свердлами з
застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в
залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів
глибиною 200 мм, діаметром 200 мм	  шт	1	 	
310	Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини
свердління кільцевими алмазними свердлами з
застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в
залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів
діаметром 200 мм до глибни 300мм	  шт	1	 	
311	Свердління кільцевими алмазними свердлами з
застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в
залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів
глибиною 200 мм, діаметром 200 мм	  шт	1	 	
312	Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини
свердління кільцевими алмазними свердлами з
застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в
залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів
діаметром 200 мм до глибни 250мм	  шт	1	 	
313	Свердління кільцевими алмазними свердлами з
застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в
залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів
глибиною 200 мм, діаметром 130 мм	  шт	1	 	
314	Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини
свердління кільцевими алмазними свердлами з
застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в
залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів
діаметром 130 мм глибиною 300мм	  шт	1	 	
315	Вентилятор осьовий з вхідними елементами мережі,
встановлений у повітроводі, шахті, прорізі, або дахового
типу, N 4-8	  пристр.	2	 	
316	Улаштування вимощення з бетону товщиною покриття
12 см	  м2	3	 	
317	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт,
фракція 5-20 мм, марка М200-300	  м3	0,306	 	
318	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С8/10	  м3	0,4032	 	
319	Укладання металевої сітки в цементно-бетонне покриття	  м2	3	 	
320	Сітка Вр-І 200х200х3 мм	  м2	3,3	 	
 	Роздiл 22. Вентиляція- П1	 	 	 	
 	 	 	 	 	
321	(Демонтаж) Улаштування підстильного шару щебеневого	  м3	0,1	 	
322	Розбирання цементних покриттів підлог (вимощення)	  м2	1	 	
323	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	  шт	1	 	
324	Осьовий вентилятор канальний Q=1100 м3/год, Р=150
Па, Q=240 Вт ВКМ 250 	  комплект	1	 	
325	Прилад вимірювання і захисту, кількість кінців, що
підключаються, до 2	  шт	1	 	
326	Регулятор обертів вентилятора РС-1-300 	  комплект	1	 	
327	Установлення фільтрів чарункових	  м2	0,05	 	
328	Фільтр канальний ФБ 250 VENTS	  шт	1	 	
329	Установлення калориферів масою до 0,1 т	  шт	1	 	
330	Електричний нагрівач канальний з регулятором N=9.0
кВт НК 250-9,0-3 У "VENTS"	  компл.	1	 	
331	Установлення вставок гнучких до радіальних
вентиляторів	  м2	0,2	 	
332	Гнучкi вставки, діаметр 250 мм	  шт	2	 	
333	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з
листової сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	  м2	8,8	 	
334	Вiдведення пiд кутом 90 град., дiаметр 200 мм	  шт	4	 	
335	Перехід діаметр 250/200мм	  шт	3	 	
336	Хомут для кріплення з анкером діаметр 200мм	  шт	14	 	
337	Ніпель діаметр 200мм	  шт	14	 	
338	Прокладання повітроводів діаметром до 250 мм з
листової сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5мм	  м2	7,9	 	
339	Вiдведення пiд кутом 90 град., дiаметр 250 мм	  шт	5	 	
340	Трійник перехідний діаметр 250/200/250 мм	  шт	1	 	
341	Ніпель діаметр 250мм	  шт	10	 	
342	Хомут для кріплення з анкером діаметр 250мм	  шт	10	 	
343	Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і
закріпленням площею в світлі понад 0,25 до 1 м2	  грати	12	 	
344	Решітка радіальна регулюєма 500х100(h) (F=0,04 м2)	  шт	12	 	
345	Установлення грат жалюзійних пластикових з
вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	  грати	1	 	
346	Решітка зовнішня металева діаметр 250мм	  шт	1	 	
347	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	  клапан	1	 	
348	Клапан зворотній круглий, діаметр 250 мм	  шт	1	 	
349	Свердління кільцевими алмазними свердлами з
застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в
залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів
глибиною 200 мм, діаметром 200 мм	  шт	1	 	
350	Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини
свердління кільцевими алмазними свердлами з
застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в
залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів
діаметром 200 мм до глибни 250мм	  шт	1	 	
351	Свердління кільцевими алмазними свердлами з
застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в
залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів
глибиною 200 мм, діаметром 200 мм	  шт	1	 	
352	Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини
свердління кільцевими алмазними свердлами з
застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в
залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів
діаметром 200 мм до глибни 300мм	  шт	1	 	
353	Вентилятор осьовий з вхідними елементами мережі,
встановлений у повітроводі, шахті, прорізі, або дахового
типу, N 4-8	  пристр.	1	 	
354	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі
спіненого каучуку, поліетилену	  м2	18	 	
355	Утеплювач K-FLEX рулонний	  м2	18,396	 	
356	Улаштування вимощення з бетону товщиною покриття
12 см	  м2	1	 	
357	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт,
фракція 5-20 мм, марка М200-300	  м3	0,102	 	
358	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С8/10	  м3	0,1344	 	
359	Укладання металевої сітки в цементно-бетонне покриття	  м2	1	 	
360	Сітка Вр-І 200х200х3 мм	  м2	1,1	 	
 	Роздiл 23. Пожежна сигналізація	 	 	 	
 	 	 	 	 	
361	(Демонтаж) Сповiщувач ПС автоматичний димовий
фотоелектричний, радiоiзотопний, свiтловий у
нормальному виконаннi	  шт	3	 	
362	Сповiщувач ПС автоматичний димовий
фотоелектричний, радiоiзотопний, свiтловий у
нормальному виконаннi	  шт	3	 	
363	Сповіщувач пожежний димовий (повторного
застосування)	  шт	3	 	
364	(Демонтаж) Гучномовець або звукова колонка у
приміщенні	  шт	2	 	
365	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні	  шт	2	 	
366	Гучномовець (повторного застосування)	  шт	2	 	
367	(Демонтаж) Провід дво- та трижильний з роздільною
основою по стінах і стелях цегляних	  м	32	 	
368	Провід дво- та трижильний з роздільною основою по
стінах і стелях цегляних	  м	32	 	
369	Кабель  (повторного застосування)	  м	32	 	
 	Роздiл 24. Відновлення залізобетонних конструкцій
(корозія)	 	 	 	
 	 	 	 	 	
370	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стель
[одношарове штукатурення], товщина шару 8 мм	  м2	19,1	 	
371	Ремонтно-відновлювальна крупнозерниста суміш Ceresit
 СD 22	  кг	305,6	 	
372	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стель
[одношарове штукатурення], товщина шару 2 мм	  м2	19,1	 	
373	Полімерцементний адгезійний та антикоррозійний
розчин Ceresit  СD 30	  кг	76,4	 	
 	Роздiл 25. Відновлення (закладні ригелів - корозія)	 	 	 	
 	 	 	 	 	
374	Очищення металевих конструкцій від корозії
металевими щітками	  м2	3	 	
375	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше
пофарбованих металевих поверхонь площею до 5 м2
[оброблень на фасадах, малих покриттів, балок тощо] з
землі та риштувань	  м2	3	 	
376	Грунтовка ГФ-021 	  т	0,0003	 	
377	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	  т	0,0006	 	
378	Протравлювання металевих поверхонь	  м2	3	 	
379	Ґрунтовка адгезійна Ceresit СТ 19 Бетонконтакт	  кг	0,6	 	
380	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних
укосів по бетону та каменю	  м2	3	 	
 	Роздiл 26. Відновлення залізобетонних конструкцій
(отвори)	 	 	 	
 	 	 	 	 	
381	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу
щілини 50 см2	  м	9,6	 	
382	Монтажна піна Ceresit  TS 62 професійна універсальна	  балон	4	 	
383	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим
розчином	  м2	9,6	 	
384	Ґрунтовка адгезійна Ceresit СТ 19 Бетонконтакт	  кг	1,92	 	
385	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередені
будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по
каменю та бетону	  м2	9,6	 	
 	Роздiл 27. Відновлення залізобетонних конструкцій (між
ригелем та плитою щілини 30 мм глибина, 20 мм
ширина)	 	 	 	
 	 	 	 	 	
386	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим
розчином	  м2	3,57	 	
387	Ґрунтовка адгезійна Ceresit СТ 19 Бетонконтакт	  кг	0,714	 	
388	Забивання щілин клейовою сумішшю, площа перерізу
щілини 20 см2	  м	51	 	
389	Суміш клейова армувальна	  кг	20,247	 	
 	Роздiл 28. Влаштування колодця дренажного	 	 	 	
 	 	 	 	 	
390	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без
кріплень з укосами, група ґрунту 2	  м3	3	 	
391	Розбирання монолітних бетонних фундаментів
(вимощення)	  м3	0,12	 	
392	Улаштування вимощення з бетону товщиною покриття
12 см	  м2	3	 	
393	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт,
фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше	  м3	0,381	 	
394	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С12/15	  м3	0,3672	 	
395	Укладання металевої сітки в цементно-бетонне покриття	  м2	3	 	
396	Сітка Вр-І 200х200х3 мм	  м2	3,3	 	
397	Укладання труб поліетиленових діаметром 110 мм	  м	5	 	
398	Труби зовнішньої каналізації ПВХ діаметром 110х2,2 мм	  м	5	 	
399	Приєднання каналізаційних трубопроводів до існуючої
мережі в сухих ґрунтах	  шт	1	 	
400	Пробивання отворів в залізобетонних колодязях	  шт	1	 	
401	Свердління кільцевими алмазними свердлами з
застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в
залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів
глибиною 200 мм, діаметром 130 мм	  шт	1	 	
402	Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини
свердління кільцевими алмазними свердлами з
застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в
залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів
діаметром 130 мм глибиною 300мм	  шт	1	 	
403	Свердління кільцевими алмазними свердлами з
застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в
залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів
глибиною 200 мм, діаметром 130 мм	  шт	1	 	
404	Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини
свердління кільцевими алмазними свердлами з
застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в
залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів
діаметром 130 мм глибиною 250мм	  шт	1	 	
405	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям,
група ґрунту 1	  м3	1	 	
 	Роздiл 29. Різні роботи	 	 	 	
 	 	 	 	 	
406	Навантаження сміття вручну	  т	0,479	 	
407	Перевезення сміття до 30 км	  т	0,479	 	
 	Локальний кошторис 02-01-02 на демонтаж
трубопроводів, монтаж трубопроводів б/у і нових	 	 	 	
 	 	 	 	 	
 	Роздiл 1. Демонтаж трубопроводів водопостачання та
опалення	 	 	 	
 	 	 	 	 	
408	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання
з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних
діаметром 20 мм	  м	10	 	
409	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання
з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних
діаметром 25 мм	  м	15	 	
410	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання
з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних
діаметром 32 мм	  м	14	 	
411	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання
з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних
діаметром 40 мм	  м	46	 	
412	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання
з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних
діаметром 50 мм	  м	54	 	
413	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання
з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних
діаметром 63 мм	  м	32	 	
414	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання
з напірних поліетиленових [поліпропіленових] труб
діаметром 75 мм	  м	13	 	
 	Роздiл 2. Демонтаж трубопроводів каналізації	 	 	 	
 	 	 	 	 	
415	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів каналізації з
поліетиленових труб діаметром 100 мм	  м	15	 	
416	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів каналізації з
поліетиленових труб діаметром 50 мм	  м	4	 	
 	Роздiл 3. Монтаж мереж (б/у)	 	 	 	
 	 	 	 	 	
417	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних
поліетиленових [поліпропіленових] труб діаметром 75 мм	  м	11	 	
418	Вузли з труби поліпропіленової армованої скловолокном
діам. 75 мм (повторного застосування)	  м	11	 	
419	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб
поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром
63 мм	  м	29	 	
420	Вузли з труби поліпропіленової  армованої
скловолокном діам. 63 мм (повторного застосування)	  м	29	 	
421	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб
поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром
50 мм	  м	51	 	
422	Вузли з труби поліпропіленової армованої скловолокном
діам. 50мм (повторного застосування)	  м	51	 	
423	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб
поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром
40 мм	  м	42	 	
424	Вузли з труби поліпропіленової армованої скловолокном
діам. 40мм (повторного застосування)	  м	42	 	
425	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб
поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром
32 мм	  м	11	 	
426	Вузли з труби поліпропіленової армованої скловолокном
діам. 32 мм (повторного застосування)	  м	11	 	
427	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб
поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром
25 мм	  м	8	 	
428	Вузли з труби поліпропіленової армованої скловолокном
діам. 25мм (повторного застосування)	  м	8	 	
429	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб
поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром
20 мм	  м	6	 	
430	Вузли з труби поліпропіленової армованої скловолокном
діам. 20мм (повторного застосування)	  м	6	 	
 	Роздiл 4. Монтаж мереж (нових)	 	 	 	
 	 	 	 	 	
431	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних
поліетиленових [поліпропіленових] труб діаметром 75 мм	  м	4	 	
432	Труби поліпропіленові армовані скловолокном діам. 75
мм 	  м	4	 	
433	Трійник із поліпропілену діам. 75 мм	  шт	2	 	
434	Перехід редукційний /редукція/ діам. 75х50 мм	  шт	1	 	
435	Кріплення поліпропіленових труб діам. 75 мм	  шт	15	 	
436	Шпилька М6, довжина 120мм	  шт	15	 	
437	Дюбель металевий	  шт	15	 	
438	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб
поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром
63 мм	  м	4	 	
439	Труби поліпропіленові армовані скловолокном діам.63
мм	  м	4	 	
440	Кріплення для труб діам. 63 мм	  шт	33	 	
441	Шпилька М6, довжина 120мм	  шт	33	 	
442	Дюбель металевий	  шт	33	 	
443	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб
поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром
50 мм	  м	8	 	
444	Труби поліпропіленові армовані скловолокном діам.
50мм 	  м	8	 	
445	Трійник із поліпропілену діам. 50 мм	  шт	2	 	
446	Перехід редукційний /редукція/ діам. 50х40 мм	  шт	1	 	
447	Кріплення поліпропіленових труб діам. 50 мм	  шт	59	 	
448	Шпилька М6, довжина 120мм	  шт	59	 	
449	Дюбель металевий	  шт	59	 	
450	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб
поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром
40 мм	  м	8	 	
451	Труби поліпропіленові армовані скловолокном діам.
40мм 	  м	8	 	
452	Кріплення поліпропіленових труб діам. 40 мм	  шт	50	 	
453	Шпилька М6, довжина 120мм	  шт	50	 	
454	Дюбель металевий	  шт	50	 	
455	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб
поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром
32 мм	  м	4	 	
456	Труби поліпропіленової армованої скловолокном діам.
32 мм 	  м	4	 	
457	Кріплення поліпропіленових труб діам. 32мм	  шт	15	 	
458	Шпилька М6, довжина 120мм	  шт	15	 	
459	Дюбель металевий	  шт	15	 	
460	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб
поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром
25 мм	  м	12	 	
461	Труби поліпропіленової армованої скловолокном діам.
25мм 	  м	12	 	
462	Кріплення поліпропіленових труб діам. 25 мм	  шт	5	 	
463	Шпилька М6, довжина 120мм	  шт	12	 	
464	Дюбель металевий	  шт	12	 	
465	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб
поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром
20 мм	  м	10	 	
466	Труби поліпропіленові армовані скловолокном діам.
20мм	  м	10	 	
467	Кріплення поліпропіленових труб діам. 20 мм	  шт	16	 	
468	Шпилька М6, довжина 120мм	  шт	16	 	
469	Дюбель металевий	  шт	16	 	
470	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку,
поліетилену	  м	208	 	
471	Циліндри теплоізоляційні  для труби діаметром 20мм 	  м	16	 	
472	Циліндри теплоізоляційні  для труби діаметром 25мм 	  м	20	 	
473	Циліндри теплоізоляційні  для труби діаметром 32мм 	  м	15	 	
474	Циліндри теплоізоляційні  для труби діаметром 40мм	  м	50	 	
475	Циліндри теплоізоляційні  для труби діаметром 50мм 	  м	59	 	
476	Циліндри теплоізоляційні  для труби діаметром 63мм 	  м	33	 	
477	Циліндри теплоізоляційні  для труби діаметром 75мм 	  м	15	 	
 	Роздiл 5. Перенесення мереж каналізації	 	 	 	
 	 	 	 	 	
478	Прокладання трубопроводів каналізації з
поліетиленових труб діаметром 100 мм	  м	15	 	
479	Труби поліетиленові для внутрішньої каналізації діам.
110 мм (повторного застосування)	  м	15	 	
480	Муфта  ПВХ діам. 110 мм (повторного застосування)	  шт	2	 	
481	Прокладання трубопроводів каналізації з
поліетиленових труб діаметром 50 мм	  м	4	 	
482	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам.
50 мм (повторного застосування)	  м	4	 	
 	Роздiл 6. Різні роботи	 	 	 	
 	 	 	 	 	
483	Навантаження сміття вручну	  т	0,1	 	
484	Перевезення сміття до 30 км	  т	0,1	 	
 	Локальний кошторис 02-01-03 на електричні мережі	 	 	 	
 	 	 	 	 	
485	Демонтаж кабелю	  м	12	 	
486	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях,
діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	  шт	2	 	
487	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен
до 50 см2	  м	1,5	 	
488	Навантаження сміття вручну	  т	0,01638	 	
489	Перевезення сміття до 30 км	  т	0,01638	 	
 	*******************	 	 	 	
 	 	 	 	 	
490	Лоток по установлених конструкціях, ширина лотка до
400 мм	  м	9	 	
491	Лоток кабельний 200 х 200 металевий з кришкою, 3 м	  шт	3	 	
492	Монтаж поліетиленових гофрованих труб для
електропроводки діаметром понад 32 мм до 50 мм,
укладених по основі підлоги	  м	10	 	
 	***************	 	 	 	
 	 	 	 	 	
493	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах,
маса 1 м до 1 кг (ВВГнг 4х16 мм2)	  м	5	 	
494	Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених
конструкціях і лотках з кріпленням по всій довжині, маса
1 м до 1 кг (ВВГнг 4х16 мм2)	  м	7	 	
495	Кабель силовий напругою до 660 в ВВГ 4х16 нг -LS	  м	12,24	 	
 	*****************	 	 	 	
 	 	 	 	 	
496	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах,
маса 1 м до 2 кг (АВВГ 4 х 120 мм2)	  м	5	 	
497	Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених
конструкціях і лотках з кріпленням по всій довжині, маса
1 м до 2 кг (АВВГ 4 х 120 мм2)	  м	7	 	
498	Кабель силовий з ПВХ ізоляцією АВВГ 4 х 120	  м	12,24	 	
 	****************	 	 	 	
 	 	 	 	 	
499	Монтаж муфт на кабелях напругою до 10 кВ. Монтаж
з'єднувальної термоусадкової муфти типу СТП КЛ-0,
4/6/10 з паперовою, пластмасовою і гумовою ізоляцією
жил. Переріз жил до 120 мм2	  муфта	2	 	
500	Муфти з'єднувальні СТП-1 70-120	  комплект	2	 	

   В місцях, де технічна специфікація містить посилання на конкретні торговельні марки чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, вважати вираз  "або еквівалент".
Учасник також повинен надати на підтвердження технічних вимог до предмета закупівлі:

1.	Кошторисні розрахунки ЦІНИ ПРОПОЗИЦІЇ (пояснювальна записка, локальний кошторис, зведений кошторисний розрахунок, договірна ціна, підсумкова відомість ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат, дефектний акт, складені згідно з переліком та обсягами відображеними в технічних вимогах цього додатку);
2.	Кошторисна документація має бути розроблена в програмному комплексі АВК-5 (або аналог) та надана у форматі pdf., скріплена печаткою та підписана організацією-Учасником, а також підписом та печаткою сертифікованого інженера-проектувальника.
3.	Учасник в складі тендерної пропозиції надає копію чинної ліцензії на провадження певного виду господарської діяльності.
4.	На підтвердження виконання Учасником вимог та робіт щодо закупівлі він повинен надати в складі тендерної пропозиції підписаний представниками Замовника та Учасника Акт огляду об’єкта.

З технічними, якісними та кількісними характеристиками предмету закупівлі погоджуємось:

Уповноважена особа _________________________ П.І.Б.	   (Підпис)			М.П