Додаток

**ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ**

**Зарядна станція EcoFlow DELTA mini**

**(50 одиниць)**

|  |  |
| --- | --- |
| Ємність | 882 Вт·год, 50,4 В |
| Тип акумулятора | Літій - іонний |
| Робоча температура | від - 20 С до +45 С |
| Вхідна напруга AC | 220 - 240 Вт AC |
| Вхідна потужність AC | X - Stream заряд 900 Вт макс. |
| Вхід для сонячної батареї | 300 Вт, 11 - 75 В DC, 10 А макс. |
| Автомобільний зарядний вхід | 12 Вт / 24 Вт DC, 8 А макс. |
| Wi-Fi | Підтримується |

**Зарядна станція EcoFlow RIVER mini Wireless**

**(24 одиниці)**

|  |  |
| --- | --- |
| Ємність | 210 Втг, 25,2 В |
| Максимальна потужність | 600 Вт |
| Ємність, Вт-годин | 210 |
| USB-A (x3) | 5 В постійного току, 2,4 А, макс. |
| USB- C (x1) | 100 Вт, 5 А Макс. |
| Бездротовий вихід | 15 Вт макс. |
| Wi-Fi | Підтримується |

**Зарядна станція EcoFlow RIVER 288Wh 80000mAh 600 W**

**(EFRIVER 600MAX)**

**(1 одиниця)**

|  |  |
| --- | --- |
| Ємність | 80000 мА/ч |
| Тип акумулятора | Літій - іонний |
| Кількість USB-портів | 4 |
| Вихід USB | 5 В/2.4 А |
| Вихід USB (2): | 5 В/2,4 А |
| Вихід USB (3): | 5 В/2.4 А, 9 В/2 А, 12 В/1.5 А |
| Вихід USB (4): | 5 А |

**Зарядна станція EcoFlow RIVER Max 576Wh 160000mAh (600 W (EFRIVER600MAX)**

**(1 одиниця)**

|  |  |
| --- | --- |
| Ємність | 576 Вт-год (28,8 В) |
| Тип акумулятора | Літій - іонний |
| Вихід змінного струму (x2) | 600 Вт (сплеск 1200 Вт) всього, 230 В змінного струму (50 Гц/60 Гц) |
| Вихід USB-A (x2) | 5 В постійного струму, 2,4 А, макс. 12 Вт, на порт |
| Швидка зарядка USB-A (x1) | 5 В/2,4 А, 9 В/2 А, 12 В/1,5 А 18 Вт макс |
| Вихід USB-C (x1) | 5 В постійного струму, 9 В постійного струму, 12 В постійного струму, 15 В постійного струму, 20 В постійного струму, 5 А, 100 Вт Макс |
| Автомобільний зарядний пристрій | 12 В DC 8 A Макс |