*Додаток 1*

*до тендерної документації*

**ПРЕДМЕТ ЗАКУПІВЛІ**

**Код ДК 021:2015 - 44110000-4 - Конструкційні матеріали (Код ДК 021:2015 - 44111300-4 - Керамічні вироби; код ДК 021:2015 - 44111800-9 - Розчини (будівельні); код ДК 021:2015 - 44111200-3 - Цемент: Плитка керамічна глазурована для підлоги,** **плитка керамічна глазурована для облицювання стін, клеюча суміш для плитки, цемент**

**ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ:**

**1.** Строки постачання: до 31.12.2022 року.

**2.**Технічні вимоги:

Товар, який постачається, повинен бути новим, без дефектів, термін та умови його зберігання не порушені. Дата виробництва товару: не раніше 1 січня 2022 року. Строк гарантії на Товар – не менше гарантійного строку заводу-виробника.

Товар (упаковка) повинен містити маркування відповідно до стандартів виробника, що дає можливість ідентифікувати товар, його походження, дату виробництва. Товар повинен бути упакований належним чином, що забезпечує його збереження при перевезенні та зберіганні. Упаковка повинна бути безпечною при експлуатації, перевезенні та вантажно-розвантажувальних роботах.

Учасник може запропонувати товар кращої якості, ніж вимагається Замовником. Для цього Учасник повинен надати інформацію про переваги запропонованого товару у формі порівняльної таблиці.

На весь запропонований товар при поставці надаються сертифікати відповідності.

**3.** При виявленні Замовником дефектів, простроченого терміну придатності товару, будь-чого іншого, що може якимось чином вплинути на якісні характеристики товару, Постачальник повинен замінити товар в асортименті та кількості, вказаній в заявці Замовника в найкоротші терміни. Всі витрати пов’язані із заміною товару несе постачальник.

**4.** Учасник визначає ціну на товар, який він пропонує поставити за Договором, з урахуванням податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, а також витрат на страхування, транспортування, завантажування, розвантажування та інших витрат, визначених законодавством.

**5.** Учасник письмово підтверджує, що товари, які наведені в переліку, мають відповідну нормативну документацію, яка обов’язково додається при поставці товару.

**6.** Для підтвердження відповідності тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановленим замовником, учасник повинен надати наступні документи:

**а)** копія сертифікатів відповідності на товар або посвідчення про якість або іншого документу, що підтверджує якість товару (достатньо надати копії одного з вище вказаних документів).

**ЯКІСНІ ВИМОГИ:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Найменування** | **Одиниці виміру** | **Кількість** | **Вид** | **Умови поставки** |
| **1** | **Плитка керамічна глазурована для підлоги** | м2 | 87.243 | Характеристики:Плитка керамічна глазурована для підлоги групи ВІbФорма: квадратна, прямокутна Стиль: класичний Додаткова інформація: Базовий колір: світлийТип плитки: плитка для підлоги Сфера застосування: для коридора, для кухні, для ванної кімнати, для внутрішніх робіт, для зовнішніх робіт Тип поверхні: глазурований Колір виробника: світлий Матеріал: керамограніт   | Спеціалізованим транспортом постачальника |
| **2** | **Плитка керамічна глазурована для облицювання стін** | м2 | 275 | Характеристики: Плитка керамічна глазурована для облицювання стін групи ВІІІФорма: квадратна, прямокутна Стиль: класичний Додаткова інформація: Базовий колір: світлий Тип плитки: плитка для стін Сфера застосування: для ванної кімнати, для кухні, для внутрішніх робіт Тип поверхні: глянцева Колір виробника: світлий   | Спеціалізованим транспортом постачальника |
| **3** | **Клеюча суміш для плитки 25 кг** | шт. | 26 | Призначення: для внутрішніх і зовнішніх робіт. Сфера застосування: басейни, ванна кімната, для внутрішніх і зовнішніх робіт, для підлог, стін та фундаменту. Тип: суха. Основа: полімерцементна. Фасована в мішках по 25 кг.Властивості:Склад: цемент із мінеральниминаповнювачамиі органічними добавкамиЕластичнаМіцність зчеплення ≥ 1,0 МПаВодо- і морозостійка | Спеціалізованим транспортом постачальника |
| **4** | **Цемент ПЦ II/АШ-500 25 кг** | шт. | 68 | - Тип: портландцемент.- Не збитий, фасований в мішках по 25 кг, упаковка не пошкоджена.- Властивості:міцність на стиск (через 28 діб) – не менше 500 кг / см;період схоплювання – від 90 до 120 хвилин, міцність (до 98%) досягається після закінчення 28 днів;щільність – 1100-1300 кг / м³;рівномірність зміни обсягу -10 мм і більше;морозостійкість від -60 до +300 градусів, 100 циклів повного заморожування / відтавання;висока вологостійкість. | Спеціалізованим транспортом постачальника |