Додаток 3

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО ПРЕДМЕТУ ЗАКУПІВЛІ

*(інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі)*

Найменування товару:

код ДК 021:2015: 33190000-8 - Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні

код товару, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції

предмета закупівлі ДК 021:2015 33192100-3 Медичні функціональні ліжка (Ліжко лікарняне електричне) (НК 024:2019 – 34870 Електричне лікарняне ліжко)

Кількість: 1 найменування

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *№* | *Найменування предмету закупівлі* | *Одиниця**виміру* | *Кількість* |
| 1 | Ліжко лікарняне електричне "БІОМЕД" FB-11Е з матрасом | шт | 4 |

 Вимоги до предмету закупівлі

 Відповідність технічним та якісним характеристикам:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п\п | Найменування товару | Опис та характеристика товару |
| 1 | Ліжко лікарняне електричне з матрасом | Ліжко лікарняне "БІОМЕД" FB-11Е призначена для використання в медичних закладах (зокрема в реанімаційних відділеннях і палатах інтенсивної терапії).Завдяки своїм функціям, ліжко забезпечує комфорт для пацієнта і полегшує умови праці обслуговуючого медичного персоналу.Ліжко лікарняне має управління з електричним приводом, що дозволяє плавно і безшумно змінювати нахил секції для спини, проміжної (колінної) секції та секції для ніг.Рама ліжка виготовлена зі сталі, що гарантує високу міцність і надійність в процесі експлуатації.Ложе ліжка 4-х секційне виготовлена зі сталі, зміна положень секцій дозволяє пацієнтові знаходитися в максимально зручному і фізіологічно більш вигідному становищі.Всі металеві деталі ліжка пофарбовані порошковою фарбою стійкі до впливу миючих засобів.Торцеві огорожі з фіксаторами легко знімаються і встановлюються, а бічні огорожі складаються, що полегшує доступ до пацієнта з будь-якого боку.Бічні огородження виготовлені з алюмінію.По боках торцевих огорож встановлені бампери, які захищають раму ліжка від пошкоджень.На рамі ліжка розташовані два отвори для встановлення штатива для крапельниць.На торцевій огорожі, встановленої з боку ніг, є пластиковий прозора кишеня для інформації про пацієнта.Ліжко комплектується чотирма колесами діаметром 12.5 див., Які забезпечують плавне переміщення ліжка. У разі необхідності колеса можна зняти.Всі чотири колеса мають блокувальний пристрій, що виключає небажане переміщення ліжка, коли вона знаходиться на опорах з колесами.Ліжко виготовлено з сучасних, легких і міцних матеріалів, має антибактеріальне покриття.Всі елементи ліжка мають високу міцність, стійкі до обробки дезінфікуючими засобами.Матрац медичний виготовлений з водонепроникної тканини, яка перешкоджає проникненню фізіологічних рідин .Матрац підлягає гігієнічній обробці розчинами антисептиків.Для швидкого доступу до наповнювачу матрац має блискавку. Наповнювач матрацу виготовлений із якісного, пружного, екологічно чистого пінополіуретану. |

Медико-технічні вимоги до товару:

Медичне ліжко з електроприводом та регулюванням висоти у комплекті з ортопедичним матрацом

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Параметр | Значення | Зазначити відповідність |
| Управління | З пульта управління |  |
| Тип приводу | електричний |  |
| Кількість секцій, шт | 4 |  |
| Габарити (ДхШ), мм | 2150х900 |  |
| Висота , мм | 500 |  |
| Габарити матраца (ДхШхВ), мм | 1990х900х80 |  |
| Розміри ложе (ДхШ), мм | 1950х900 |  |
| Діапазон нахилу спинної секції, градус | від 0 до 90 |  |
| Діапазон нахилу колінної секції, градус | від 0 до 45 |  |
| Діаметр коліс, мм | 125 |  |
| Маса нетто, кг | 92 |  |
| Маса брутто, кг | 110 |  |
| Максимальне навантаження, кг | 200 |  |
| Параметри живлення | 220 В / 50 Гц |  |
| Потужність | 105 Вт |  |

1. Товар, запропонований Учасником, повинен відповідати національним та/або міжнародним стандартам, медико – технічним вимогам до предмету закупівлі, встановленим у даному додатку.

Відповідність технічних характеристик запропонованого Учасником Товару вимогам технічного завдання повинна бути обов’язково підтверджена: таблицею відповідності запропонованого учасником товару, в якій в обов’язковому порядку повинна міститися інформація про медико-технічний опис товару.

Надати копію сертифікату відповідності предмета закупівлі та/або копію паспорту якості предмета закупівлі та/або свідоцтво про державну реєстрацію на запропонований товар.

2. На підтвердження відповідності параметрів Товару медико – технічним вимогам надати сканкопію паспорту, технічного опису або інструкції.

3.Товар повинен передаватися Замовнику в упаковці підприємства виробника, яка не повинна бути деформованою або пошкодженою, забезпечувати зберігання при транспортуванні. Маркування - згідно діючих ТУ та ДСТУ.

4. Товар повинен бути новим ,та таким, що не був у використанні, без зовнішніх пошкоджень, не брудний, не битий. При поставці повинна додержуватись цілісність оригінальної упаковки з необхідними реквізитами виробника.

На підтвердження Учасник повинен надати лист у довільний формі в якому зазначити, що запропонований Товар є новим і таким, що не був у використанні і за допомогою цього Товару не проводились демонстраційні заходи. А також в цьому листі зазначити, що гарантійний термін (строк) обслуговування запропонованого Учасником Товару становить не менше 12 місяців.

5. Учасник повинен провести кваліфіковане навчання працівників Замовника по користуванню запропонованим обладнанням.

На підтвердження надати гарантійний лист про забезпечення навчання персоналу Замовника по користуванню (керуванню) обладнанням за місцем його експлуатації.

6. Проведення доставки, інсталяція та пуск обладнання проводиться за рахунок Учасника (надати гарантійний лист) за адресою: м. Горохів, вул. Паркова, 22;

*Неякісний товар підлягає обов’язковій заміні. Всі витрати пов’язані із заміною товару несе постачальник*