Додаток №1

**Технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі**

Поточний ремонт споруд цивільного захисту (вхід/вихід протирадіаційного укриття № 60621 ЗДО№17 "Золотий ключик" ЛМР за адресою: 37500, Полтавська обл., м. Лубни, вул. Щелканова, 8)

за кодом ДК 021:2015 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи

|  |
| --- |
|  |
|  |  |
|  |
| № ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли | 10 м3 | 0,155 |   |
| 2 | Розбирання покриттів покрівлі з листової сталі | 100 м2 | 0,08 |   |
| 3 | Розбирання крокв зі стояками та підкосами з дощок | 100 м2 | 0,08 |   |
| 4 | Розбирання лат [решетування] з дощок з прозорами | 100 м2 | 0,08 |   |
| 5 | Розробка грунту вручну з переміщенням ручними візками на 20 м, група грунту 2 | м3 | 1,2 |   |
| 6 | Мурування зовнішніх стін з шлакоблоків | 1 мЗ | 2,14 |   |
| 7 | Улаштування основи під фундаменти: щебеневої | 1 мЗ | 0,55 |   |
| 8 | Улаштування бетонної заливки шлакоблоку | 100 м3 | 0,0095 |   |
| 9 | Улаштування опалубки фундаменту | 100 м2 | 0,048 |   |
| 10 | Улаштування бетонної стяжки | 100 м3 | 0,0075 |   |
| 11 | Улаштування маурлату | 100 м2 | 0,08 |   |
| 12 | Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок і брусків під покрівлю з листової сталі | 100 м2 | 0,08 |   |
| 13 | Улаштування супердифузійної мембрани | 100 м2 | 0,08 |   |
| 14 | Улаштування покриття з профнастилу | 100 м2 | 0,08 |   |
| 15 | Улаштування примикань  | 100 м | 0,07 |   |
| 16 | Улаштування гідроізоляції шлакоблоку | 100м2 | 0,18 |   |
| 17 | Штукатурення стін по сітці  | 100 м2 | 0,15 |   |
| 18 | Установлення захисно-герметичних дверей | 100 шт | 0,01 |   |

1. Усі ремонтні роботи виконуються із матеріалів Виконавця. Усі види послуг під час виконання ремонту виконуються за рахунок Виконавця.

Уповноважена особа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Оксана РУДЬ