Додаток № 1

до тендерної документації

**Технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі**

 Послуги з технічного обслуговування екскаватора JCB **-за кодом ДК 021:2015: 50110000-9 Послуги з ремонту і технічного обслуговування мототранспортних засобів і супутнього обладнання.**

 Обсяг послуг– орієнтовний обсяг послуг з технічного обслуговування екскаватора JCB 10,8 людино-годин (мотогодин).

 Обсяг послуг складається з:

- сумарного обсягу послуг з технічного обслуговування екскаватора JCB Замовника , який орієнтовно становить-10,8 мотогодин;

- обсягу запасних частин та витратних матеріалів, які необхідно замінити або використати при наданні послуг з технічного обслуговування екскаватора JCB.

 1) Проведення технічного обслуговування екскаватора JCB через 1000 мотогодин напрацювання включає наступне:

* виклик спеціаліста;
* очищення агрегатів (ТО);
* проведення технічного обслуговування (4,8 год);
* заміну запчастин та матеріалів, а саме:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №з/п | Найменування запчастин та матеріалів | Кількість  |
| 1 | 320/В4420 Фільтр масляний двигуна | 1шт. |
| 2 | 320/А7170 Фільтр паливний основний | 1шт. |
| 3 | 320/А7124 Фільтр паливний попередній  | 1шт. |
| 4 | 32/925733 Ущільнююче кільце | 1шт. |
| 5 | 32/925682 Фільтр повітряний зовнішній двигуна | 1шт. |
| 6 | 32/925683 Фільтр повітряний внутрішній двигуна | 1шт. |
| 7 | 332/А9113 Фільтр повітряний салону | 1шт. |
| 8 | 581/R5206Фільтр масляний кпп | 1шт. |
| 9 | 813/50027 Ущільнення | 1шт. |
| 10 | 32/925346 Фільтр гідравлічний | 1шт. |
| 11 | 4001/1845 Е Моторне масло ЕР 15W40 OIL (1000л) | 15л |
| 12 | 4000/2545 Масло трансмісійне Trans Fluid EP 10W(1000л) | 15л |
| 13 | 4000/2245E Трансмісійне масло НР PLUS 1000л | 45л |
| 14 | 4003/2017 Змазка Spesial HP Grease (400г) | 5шт. |
| 15 | Мастика Waхoyl Grese аерозоль 500 мл чорний (HP-4700) (25шт.) | 2шт. |

 2) Проведення технічного обслуговування екскаватора JCB через 500 мотогодин напрацювання включає наступне:

* виклик спеціаліста;
* очищення агрегатів(ТО);
* проведення технічного обслуговування (3,5 год);
* заміну запчастин та матеріалів, а саме:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №з/п | Найменування запчастин та матеріалів | Кількість  |
| 1 | 320/В4420 Фільтр масляний двигуна | 1шт. |
| 2 | 320/А7170 Фільтр паливний основний | 1шт. |
| 3 | 320/А7124 Фільтр паливний попередній  | 1шт. |
| 4 | 32/925733 Ущільнююче кільце | 1шт. |
| 5 | 32/925682 Фільтр повітряний зовнішній двигуна | 1шт. |
| 6 | 581/R5206Фільтр масляний кпп | 1шт. |
| 7 | 32/925346 Фільтр гідравлічний | 1шт. |
| 8 | 4001/1845 Е Моторне масло ЕР 15W40 OIL (1000л) | 15л |
| 9 | 4000/2545 Масло трансмісійне Trans Fluid EP 10W(1000л) | 1л |
| 10 | 4000/2245E Трансмісійне масло НР PLUS 1000л | 25л |
| 11 | 4003/2017 Змазка Spesial HP Grease (400г) | 5шт. |
| 12 | Мастика Waхoyl Grese аерозоль 500 мл чорний (HP-4700) (25шт.) | 2шт. |

 3) Проведення технічного обслуговування екскаватора JCB через 100 мотогодин напрацювання включає наступне:

 - виклик спеціаліста;

* очищення агрегатів(ТО);
* проведення технічного обслуговування (2,5 год);
* заміну запчастин та матеріалів, а саме:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №з/п | Найменування запчастин та матеріалів | Кількість  |
| 1 | 4001/1845 Е Моторне масло ЕР 15W40 OIL (1000л) | 15л |
| 2 | 320/В4420 Фільтр масляний двигуна | 1шт. |
| 3 | 4000/2545 Масло трансмісійне Trans Fluid EP 10W(1000л) | 1л |
| 4 | 581/R5206Фільтр масляний кпп | 1шт. |
| 5 | 32/925346 Фільтр гідравлічний | 1шт. |
| 6 | 4003/2017 Змазка Spesial HP Grease (400г) | 5шт. |
| 7 | Мастика Waхoyl Grese аерозоль 500 мл чорний (HP-4700) (25шт.) | 2шт. |

Запропоновані Учасником послуги повинні відповідати наступним вимогам.

 1.Послуги надаються відповідно до чинного законодавства України, а також згідно з наступними нормативними документами:

- ДСТУ 3649:2010. Колісні транспортні засоби;

- Правилами надання послуг з технічного обслуговування і ремонту колісних транспортних засобів, затвердженими наказом Міністерства інфраструктури України №615 від 28.11.2014 року;

- Положенням про технічне обслуговування і ремонт дорожніх транспортних засобів автомобільного транспорту, затвердженим Наказом Міністерства транспорту України №102 від 30.03.1998 року;

- Інструкціями по експлуатації;

- Ремонтною, технологічною та сервісною літературою заводу-виробника.

2.Учасник повинен надати Дилерський договір та/або сертифікат офіційного дилера або інший документ, що підтверджує офіційне представництво Учасника спецтехніки марки JCB на території України та/або іншого документу, що підтверджують повноваження Учасника щодо гарантійного/післягарантійного обслуговування та/або ремонту спецтехніки марки JCB на території України, з метою збереження гарантії компанії-виробника після надання послуг з технічного обслуговування екскаватора JCB.

3.Запасні частини та витратні матеріали, які будуть використані під час надання послуг повинні бути новими, не відновленими та не відреставрованими та відповідати технічним умовам заводу-виробника спецтехніки марки JCB.

4.Учасник повинен надавати послуги з технічного обслуговування екскаватора JCB, використовуючи власні запасні частини, та витратні матеріали для екскаватора JCB .

5. Місце надання послуг – технічна база виконавця, станція технічного обслуговування (далі - СТО) повинна знаходитись у м. Тернополі або на відстані не більше 20 км автомобільними шляхами загального користування від місцезнаходження Замовника (м. Тернопіль, вул Київська,7Г) і мати зручні під’їзди з вулиці.

6. Строк надання послуг: протягом 5 календарних днів (в залежності від складності надання послуг) з моменту замовлення послуги усним, або письмовим способом.

7. Учасник повинен забезпечити першочергове обслуговування екскаватора JCB Замовника серед інших клієнтів СТО.

8. У випадках, якщо несправний екскаватор JCB Замовника не може самостійно рухатись, Учасник повинен самостійно здійснити виїзд до фактичного місцезнаходження екскаватора JCB. Для цього Учасник повинен мати в наявності автомобілі технічної допомоги (власні, орендовані, на субпідряді тощо).

9. Обсяг послуг з гарантійного ремонту та техобслуговування екскаватора JCB буде проводитись за заявками Замовника.

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою*

*(не стосується учасників, які здійснюють свою діяльність без печатки згідно з чинним законодавством)*

|  |
| --- |
|  |