**Додаток  2**

*до тендерної документації*

***Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі — технічні вимоги до предмета закупівлі***

***ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ***

|  |  |
| --- | --- |
| Назва предмета закупівлі | **Поточний ремонт - заміна вікон на металопластикові з улаштуванням укосів в Романівському ліцеї № 1 Романівської селищної ради Житомирського району Житомирської області за адресою: вул. Графа Ілінського, 15, смт. Романів, Житомирського району Житомирської області**  |
| Код ДК 021:2015 | **45420000-7 - Столярні та теслярні роботи**  |
| Назва **послуги** номенклатурної позиції предмета закупівлі та код **послуги**, визначеного згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі  | **Поточний ремонт - заміна вікон на металопластикові з улаштуванням укосів в Романівському ліцеї № 1 Романівської селищної ради Житомирського району Житомирської області за адресою: вул. Графа Ілінського, 15, смт. Романів, Житомирського району Житомирської області Код ДК 021:2015 Єдиного закупівельного словника: 45420000-7 - Столярні та теслярні роботи (45421132-8 - Встановлення вікон)** |
| Обсяг надання послуг  | **1 послуга** |
| Місце надання послуг  | **13001, Житомирська область, Житомирський район, смт. Романів вул. Графа Ілінського, 15.** |
| Строк надання послуг  | **до 01 серпня 2023року**  |

|  |
| --- |
| В складі тендерної пропозиції Учасник повинен надати Гарантійний лист, в якому учасник гарантує замовнику виконати поточний ремонт (замовлені цими торгами) якісно у кількості та терміни встановлені замовником. Також в листі Учасник має зазначити, що будівельні матеріали та вироби, від яких залежить якість будівельної продукції (щодо зносостійкості, терміну служби, екологічної чистоти), будуть відповідати вимогам проектів, ДБН, ДСТУ та інших нормативно-правових актів у сфері будівництва, які відповідають вимогам діючого законодавства. При надані послуг з поточного ремонту суворо дотримуватись вимог будівельних норм та правил, з дотриманням санітарних, протипожежних правил техніки безпеки.Учасник повинен провести попереднє відвідування та огляд об’єкту, ознайомлення з затвердженим робочим проектом (до початку подання пропозиції), де передбачається надання послуг з поточного ремонту.За результатами попереднього відвідування об’єкту складається Акт обстеження об’єкту, на якому мають виконуватися роботи, за підписами Сторін: Замовника та Учасника. Скан-копія цього документу подається Учасником у складі тендерної пропозиції (з питань обстеження звертайтесь за телефоном (04146) 23038.**ДЕФЕКТНИЙ АКТ** |
|  |
| **на поточний ремонт - заміна вікон на металопластикові з улаштуванням укосів в Романівському ліцеї № 1 Романівської селищної ради Житомирського району Житомирської області за адресою: вул. Графа Ілінського, 15, смт. Романів, Житомирського району Житомирської області**  |
|  Умови виконання робіт |
| Об'єми робіт |
| №Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиницявиміру |  Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Облицювання укосів листами сухої штукатуркигіпсовими чи гіпсоволокнистими | м2 | 11 |   |
| 2 | Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою | м2 | 16,5 |   |
| 3 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 | м2 | 16,5 |   |
| 4 | Поліпшене фарбування полівінілацетатнимиводоемульсійними сумішами стін по збірнихконструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 16,5 |   |
| 5 | Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах звідбиванням штукатурки в укосах |  шт | 11 |   |
| 6 | Знімання засклених віконних рам |  м2 | 33 |   |
| 7 | Заповнення віконних прорізів готовими блокамиплощею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінахжитлових і громадських будівель | м2 | 33 |   |
| 8 | Знімання дерев'яних підвіконних дощок в кам'янихбудівлях |  м2 | 6,6 |   |
| 9 | Установлення пластикових підвіконних дошок | м | 16,5 |   |
| 10 | (Демонтаж) Установлення віконних зливів | м | 16,5 |   |
| 11 | Навантаження сміття вручну |  т | 1,51272 |   |
| 12 | Перевезення сміття до 15 км | т | 1,51272 |   |
|   |

Доставка товару на об’єкт Замовника, навантажувально-розвантажувальні роботи, виніс на поверхи, демонтаж та монтаж металопластикових конструкцій та підвіконників відбувається за рахунок Учасника та включається у вартість товару.

Доставка повинна відбуватись автотранспортом Постачальника за рахунок Постачальника. Постачальник забезпечує доставку розвантаження товару та надання супровідної документації.

Весь товар, який використовується при наданні послуги, має бути новим, не пошкодженим.

Весь товар не повинен мати ознак контрафактності, а саме несанкціонованого використання або нанесення торгових марок без офіційної згоди власників торгових марок.

Підтвердженням відповідності технічним та якісним вимогам є надання наступних документів у складі пропозиції:

- Копію сертифікату відповідності виданого учаснику закупівлі з врахуванням вимог законодавства (до вікон), тощо.

*У разі якщо у тендерній документації міститься посилання на конкретну торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника- читати "або еквівалент".*