Додаток 3	

 	 	

 	 	
 	 	
Відомість обсягів робіт	
 	 	
Капітальний ремонт нежитлового приміщення №72 (з заходами енергозбереження) в багатоквартирному
житловому будинку по вул. Олега Антонова,12-А в м. Вінниці	
 	
№
п/п	
Найменування робіт та витрат	Одиниця
виміру	  Кількість	Примітка	
1	2	3	4	5	
 	Локальний кошторис 02-01-01 на Архітектурно-
будівельні рішення	 	 	 	
 	 	 	 	 	
 	Роздiл 1. Демонтажні роботи	 	 	 	
 	 	 	 	 	
1	Знімання незасклених віконних рам	  м2	13,65	 	
2	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з
відбиванням штукатурки в укосах	  шт	2	 	
3	Знімання бетонних та мозаїчних підвіконних дощок	  м2	2,04	 	
4	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів
тощо з листової сталі	  м	4,65	 	
5	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з
відбиванням штукатурки в укосах	  шт	5	 	
6	Знімання дверних полотен	  м2	11,97	 	
7	Пробивання прорізів у цегляних стінах вручну	  м3	0,252	 	
8	Збивання четвертей у цегляних стінах вручну	  м3	0,05	 	
9	Розширення дверних прорізів у цегляних стінах вручну	  м3	0,1	 	
10	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	  м2	35,74	 	
11	Розбирання пiдлог з мраморної крихти	  м2	49,5	 	
12	Розбирання бетонної підлоги	  м3	0,24	 	
13	Розбирання цегляних перегородок	  м3	0,648	 	
14	Розбирання плінтусів	  м	49,4	 	
15	Розбирання погонних ліпних виробів [прорізки, пояси,
карнизи, фризи тощо] висотою до 50 мм (багети)	  м	65,15	 	
16	(Демонтаж) каркасу однорівневих підвісних стель із
металевих профілів	  м2	49,5	 	
17	(Демонтаж) підшивки горизонтальних поверхонь
підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими
листами.	  м2	49,5	 	
18	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та
стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	  м2	163,01	 	
19	(Демонтаж) покриттів з дрібнорозмірних фігурних
елементів мощення [ФЭМ] ганку	  м2	15	 	
20	(Демонтаж) покриттів з дрібнорозмірних фігурних
елементів мощення [ФЭМ]	  м2	90	 	
21	(Демонтаж) Теплоізоляції стін виробами з пінопласту	  м3	2,75	 	
22	Розбирання облицювання стін з керамічних
глазурованих плиток	  м2	10	 	
23	(Демонтаж) вимощення з асфальтобетонної суміші
товщиною покриття 3 см	  м2	13	 	
24	Розбирання монолітних бетонних фундаментів (під
альтанкою)	  м3	2	 	
25	Корчування вручну в міських умовах пнів дуба, ясеня,
в'яза, діаметр пня понад 30 см до 50 см	  шт	3	 	
26	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-
3 шари	  м2	55	 	
27	Розбирання цементних покриттів підлог	  м2	55	 	

1	2	3	4	5	
28	(Демонтаж) утеплення перекриттів, покриттів
мінеральною ватою	  м3	8,25	 	
29	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів
тощо з листової сталі	  м	18	 	
30	Розбирання водостічних труб з листової сталі з землі та
помостів	  м	3,8	 	
31	(Демонтаж) дрібних конструкцій [підвіконників, зливів,
парапетів та ін.] масою до 0,5 т (парапетних плит)	  шт	18	 	
 	Роздiл 2. Прорізи	 	 	 	
 	 	 	 	 	
32	Заповнення віконних прорізів готовими блоками
площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах
житлових і громадських будівель	  м2	7,905	 	
33	Установлення пластикових підвіконних дошок	  м	4,65	 	
34	Установлення віконних зливів	  м	4,65	 	
35	Установлення металевих дверних коробок із
навішуванням дверних полотен	  м2	3,15	 	
36	Установлення дверних [віконних] наборів накладних
[шпінгалети-закрутки кватиркові, ручки дверні та віконні
тощо] (доводчик)	  шт	1	 	
37	Установлення дверних [віконних] наборів накладних
[шпінгалети-закрутки кватиркові, ручки дверні та віконні
тощо] обмежувач	  шт	1	 	
38	Заповнення дверних прорізів готовими дверними
блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику  у
кам'яних стінах	  м2	11,025	 	
39	Установлення дверних [віконних] наборів накладних
[шпінгалети-закрутки кватиркові, ручки дверні та віконні
тощо] обмежувач	  шт	5	 	
40	Установлення і кріплення наличників	  м	52	 	
41	Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і
закріпленням площею в світлі понад 2,5 до 3,5 м2	  грати	2	 	
42	Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і
закріпленням площею в світлі понад 3,5 до 5 м2	  грати	2	 	
43	Заповнення дверних прорізів готовими дверними
блоками площею більше 3 м2 з металопластику  у
кам'яних стінах	  м2	6,3	 	
 	Роздiл 3. Перегородки	 	 	 	
 	 	 	 	 	
44	Мурування окремих ділянок внутрішніх стін із цегли
(Закладання дверного прорізу) )	  м3	0,4548	 	
45	Улаштування армованих глухих цегляних перегородок
товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею більше 5
м2	  м2	11	 	
46	Улаштування підстильного шару щебеневого	  м3	0,1	 	
47	Улаштування фундаментних плит залізобетонних
плоских	  м3	0,2	 	
 	Роздiл 4. Укоси	 	 	 	
 	 	 	 	 	
48	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і
гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї	  м2	7,7	 	
49	Шпаклювання укосів мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	  м2	7,7	 	
50	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-
182-1, 15-182-2	  м2	7,7	 	
51	Поліпшене фарбування полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами стін по збірних
конструкціях, підготовлених під фарбування	  м2	7,7	 	
 	Роздiл 5. Стелі	 	 	 	
 	 	 	 	 	
52	Обробка поверхні стелі антисептичним засобом	  м2	49,6	 	
53	Улаштування каркасу підвісних стель	  м2	46,06	 	

1	2	3	4	5	
54	Укладання плит стельових в каркас стелі (за
вирухаванням світильників)	  м2	39,94	 	
55	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із
металевих профілів	  м2	3,54	 	
56	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь
підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими
листами вологостійкими.	  м2	3,54	 	
57	Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою	  м2	3,54	 	
58	Улаштування багету	  м	7,56	 	
59	Поліпшене фарбування полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами стель по збірних
конструкціях, підготовлених під фарбування	  м2	3,54	 	
 	Роздiл 6. Підлоги	 	 	 	
 	 	 	 	 	
60	Улаштування цементно-піщаної стяжки товщиною 20 мм
по бетонній основі площею понад 20 м2	  м2	49,5	 	
61	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементно-піщаної
стяжки додавати або виключати (до 30 мм)	  м2	49,5	 	
62	Армування стяжки дротяною сіткою	  м2	49,5	 	
63	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із
сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до
12 шт	  м2	49,5	 	
64	Улаштування плінтусів з плиток керамічних	  м	48,4	 	
 	Роздiл 7. Перемички	 	 	 	
 	 	 	 	 	
65	Пробивання гнізд у цегляних стінах, розмір сторони
гнізда 140 мм	  шт	8	 	
66	Різання цегляних стін (розширення дверного прорізу)	  м різу	4,2	 	
67	Тимчасове розвантаження кам'яних конструкцій
дерев'яними стояками з колод	  м	20,8	 	
68	Улаштування перемичок із металевих балок	  т	0,03576	 	
69	Обгортання балок сіткою	  м2	2,16	 	
70	Штукатурення балок	  м2	2,16	 	
 	Роздiл 8. Опорядження стін	 	 	 	
 	 	 	 	 	
71	(Демонтаж) обшивки стін гіпсокартонними плитами
[фальшстіни] по металевому каркасу	  м2	18	 	
72	Обробка поверхні стін антисептичним засобом	  м2	18	 	
73	Просте штукатурення поверхонь стін всередені будівлі
цементно-вапняним або цементним розчином по
каменю та бетону	  м2	24,33	 	
74	Облицювання  поверхонь стін керамічними плитками  на
розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2
понад 7 до 12 шт	  м2	24,33	 	
75	(Демонтаж) обшивки стін гіпсокартонними плитами
[фальшстіни] по металевому каркасу	  м2	145,01	 	
76	Обробка поверхні стін антисептичним засобом	  м2	145,01	 	
77	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередені
будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по
каменю та бетону	  м2	155,51	 	
78	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	  м2	155,51	 	
79	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-
182-1, 15-182-2	  м2	155,51	 	
80	Поліпшене фарбування полівінілацетатними
водоемульсійними сумішами стін по збірних
конструкціях, підготовлених під фарбування	  м2	155,51	 	
 	Роздiл 9. Утеплення	 	 	 	
 	 	 	 	 	
81	Установлення та розбирання зовнішніх металевих
трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань
до 16 м	  м2	63,67	 	

1	2	3	4	5	
82	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином
по каменю стін фасадів	  м2	55	 	
83	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною
150 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни
гладкі	  м2	55	 	
84	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною
20 мм з опорядженням декоративним розчином за
технологією "CEREZIT". Укоси, ширина до 300 мм	  м2	7,7	 	
85	Улаштування з листової сталі поясків, сандриків,
підвіконних відливів	  м	17	 	
86	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином
по каменю стін фасадів	  м2	10	 	
87	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5
цеглини, діаметр отвору до 20 мм	  шт	80	 	
88	Теплоізоляція стін та колон прямокутних виробами з
пінопласту	  м3	1	 	
89	Декоративне штукатурення фасадів	  м2	10	 	
90	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без
кріплень з укосами, група ґрунту 2	  м3	4,2	 	
91	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином
по каменю стін фасадів	  м2	8,4	 	
92	Теплоізоляція стін та колон прямокутних виробами з
пінопласту	  м3	0,42	 	
93	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів
бітумною мастикою Cerasit CR66 (в 2 шари)	  м2	8,4	 	
94	Улаштування шарів покриття геотекстилем	  м2	8,4	 	
95	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям,
група ґрунту 2	  м3	3,78	 	
96	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група
ґрунту 1-2	  м3	3,78	 	
 	Роздiл 10. Вимощення	 	 	 	
 	 	 	 	 	
97	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без
кріплень з укосами, група ґрунту 2	  м3	3,64	 	
98	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів
основи з піску	  м3	1,3	 	
99	Улаштування вимощення з асфальтобетонної суміші
товщиною покриття 3 см	  м2	13	 	
100	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	  м	17	 	
101	Улаштування дорожніх корит коритного профілю вручну,
глибина корита до 500 мм	  м2	113	 	
102	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-
самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	  т	3,729	 	
103	Перевезення ґрунту до 15 км	  т	3,729	 	
104	Улаштування одношарових покриттів товщиною 15 см із
щебеню з межею міцності на стискання понад 98,1 МПа
[1000кг/см2]	  м2	113	 	
105	Армування шарів покриття геотекстилем	  м2	113	 	
106	Улаштування  основи тротуарів із щебенево-піщаної
суміші за  товщини шару 12 см	  м2	113	 	
107	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з
приготуванням піщано-цементної суміші площадок та
тротуарів шириною понад 2 м	  м2	113	 	
 	Роздiл 11. Ганок Г-1	 	 	 	
 	 	 	 	 	
108	Копання ям для встановлення стояків та стовпів
глибиною 0,7 м	  ям	16	 	
109	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	  т	0,00222	 	
110	Улаштування підстильного шару бетонного В10	  м3	3	 	
111	Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори,
ферми та ін.]	  т	0,35164	 	
112	Монтаж ПВЛ листів	  м2	12,72	 	

1	2	3	4	5	
113	Установлення металевих огорож без поручня	  м	40	 	
114	Знежирювання поверхонь апаратів і трубопроводів
діаметром до 500 мм уайт-спиритом	  м2	16,21	 	
115	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз
ґрунтовкою ГФ-021	  м2	16,21	 	
116	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь
емаллю ПФ-115 за 2 рази	  м2	16,21	 	
117	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із
сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до
12 шт	  м2	15	 	
118	Установлення тактильних смуг	  м	53,58	 	
119	Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори,
ферми та ін.]	  т	0,02925	 	
120	Знежирювання поверхонь апаратів і трубопроводів
діаметром до 500 мм уайт-спиритом	  м2	1,12	 	
121	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз
ґрунтовкою ГФ-021	  м2	1,12	 	
122	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь
емаллю ПФ-115 за 2 рази	  м2	1,12	 	
123	Установлення металевих огорож без поручня	  м	2	 	
 	Роздiл 12. Покрівля	 	 	 	
 	 	 	 	 	
124	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	  м2	55	 	
125	Утеплення перекриттів, покриттів мінеральною ватою	  м3	16,5	 	
126	Улаштування гідроізоляції прокладної в один шар	  м2	55	 	
127	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	  м2	55	 	
128	Армування стяжки дротяною сіткою	  м2	55	 	
129	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що
наплавляються, із застосуванням газопламеневих
пальників, в три шари із захисним шаром з камяної
крихти	  м2	55	 	
130	Улаштування примикань висотою 400 мм з рулонних
покрівельних матеріалів до цегляних стін і парапетів із
застосуванням газопламеневих пальників, з
улаштуванням фартуха з оцинкованої сталі	  м	16,2	 	
131	Улаштування з листової сталі примикань до кам'яних стін	  м	18	 	
132	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з
готових елементів	  м	4	 	
133	Улаштування жолобів підвісних	  м	5,5	 	
 	Роздiл 13. Інші роботи	 	 	 	
 	 	 	 	 	
134	Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом
150х150 мм в залізобетонних та бетонних стінах та
підлогах	  шт	2	 	
135	Улаштування відбійників на стінах	  м	7,1	 	
136	Навантаження сміття вручну	  т	19,6499	 	
137	Перевезення сміття до 15 км	  т	19,6499	 	
 	Локальний кошторис 02-01-02 на Водопостачання та
каналізіція	 	 	 	
 	 	 	 	 	
 	Роздiл 1. Демонтаж	 	 	 	
 	 	 	 	 	
138	Розбирання трубопроводів каналізації із чавунних труб
діаметром 100 мм	  м	5	 	
139	Розбирання трубопроводів каналізації із чавунних труб
діаметром 50 мм	  м	3	 	
140	Розбирання трубопроводу водопостачання з труб
сталевих діаметром 20 мм	  м	15	 	
 	Роздiл 2. Основне обладнання	 	 	 	
 	 	 	 	 	
141	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним
бачком	  к-т	1	 	

1	2	3	4	5	
142	Установлення умивальників одиночних з підведенням
холодної та гарячої води	  к-т	1	 	
143	Установлення водопідігрівачів ємкісних місткістю до 1 м3	  шт	1	 	
144	Установлення піддонів душових сталевих	  к-т	1	 	
 	Роздiл 3. К1 КАНАЛІЗАЦІЯ ПОБУТОВА	 	 	 	
 	 	 	 	 	
145	Прокладання трубопроводів каналізації з
поліетиленових труб діаметром 100 мм	  м	25	 	
146	Прокладання трубопроводів каналізації з
поліетиленових труб діаметром 50 мм	  м	5	 	
147	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів
каналізації діаметром 100 мм	  шт	1	 	
148	Установлення дверей герметичних штампованих
розміром 250х400 мм	  шт	1	 	
 	Роздiл 4. В1 ГОСПОДАРСЬКО - ПИТНИЙ ВОДОПРОВІД,
Т3 ГАРЯЧЕ ВОДОПОСТАЧАННЯ	 	 	 	
 	 	 	 	 	
149	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб
поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром
20 мм	  м	12	 	
150	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку,
поліетилену	  м	12	 	
151	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб
поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром
25 мм	  м	30	 	
152	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку,
поліетилену	  м	30	 	
153	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих
мереж водопостачання чи опалення діаметром 25 мм	  шт	1	 	
154	Установлення фільтрів для очищення води діаметром
20 мм	  фільтр	1	 	
155	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб
поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром
25 мм	  м	25	 	
156	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб
поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром
20 мм	  м	8	 	
157	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку,
поліетилену	  м	8	 	
158	Установлення клапанів запобіжних одноважільних
діаметром до 25 мм	  клапан	2	 	
 	Роздiл 5. Водомірний вузол	 	 	 	
 	 	 	 	 	
159	Установлення лічильників [водомірів] на різьбі
діаметром до 40 мм	  шт	1	 	
160	Установлення муфтових кранів водорозбірних	  шт	2	 	
161	Установлення манометрів з триходовим краном	  комплект	1	 	
162	Установлення фільтрів для очищення води діаметром
25 мм	  фільтр	1	 	
163	Установлення муфтових кранів водорозбірних	  шт	2	 	
 	Локальний кошторис 02-01-03 на Опалення та
вентиляція	 	 	 	
 	 	 	 	 	
 	Роздiл 1. Опалення Т1	 	 	 	
 	 	 	 	 	
164	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях,
діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	  шт	8	 	
165	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм
додавати до 500 мм	  шт	2	 	
166	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг	  шт	2	 	

1	2	3	4	5	
167	(Демонтаж) трубопроводів водопостачання з труб
поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром
20 мм	  м	14	 	
168	(Демонтаж) трубопроводів водопостачання з труб
поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром
25 мм	  м	14	 	
169	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	  кВт	2,59	 	
170	Прокладання трубопроводів опалення з труб
поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром
20 мм	  м	23	 	
 	Роздiл 2. Вузол обліку	 	 	 	
 	 	 	 	 	
171	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів,
клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах
із сталевих труб діаметром понад 25 до 50 мм	  шт	2	 	
172	Установлення манометрів з триходовим краном	  комплект	3	 	
173	Установлення термометрів в оправі прямих або кутових	  комплект	2	 	
174	Прилади, що монтуються на технологічному
трубопроводі [расходомір об'ємний, швидкісний,
індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор
тиску та температури прямої дії; покажчик потоку рідини;
проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-
метрів], діаметр трубопроводу до 32 мм	  шт	2	 	
175	Монтаж витратоміра теплового лічильника , діаметр
трубопроводу до 50 мм	  шт	1	 	
176	Монтаж електронного блока лічильника	  шт	1	 	
177	Установлення фільтрів для очищення води у
трубопроводах систем опалення діаметром до 50 мм	  шт	2	 	
178	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів
зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із
стальних труб діаметром до 50 мм	  шт	2	 	
179	Монтаж в щитку модема	  шт	1	 	
180	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб
поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром
32 мм	  м	2	 	
181	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів,
клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах
із сталевих труб діаметром понад 25 до 50 мм	  шт	1	 	
 	Роздiл 3. Вентиляція	 	 	 	
 	 	 	 	 	
182	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях,
діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	  шт	3	 	
183	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати
(до 100 мм)	  шт	3	 	
184	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм
додавати до 500	  шт	1	 	
185	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	  шт	1	 	
186	Установлення вставок гнучких до радіальних
вентиляторів	  м2	0,16	 	
187	Прокладання повітроводів периметром до 600 мм з
листової сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	  м2	4,08	 	
188	Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і
закріпленням площею в світлі понад 0,25 до 1 м2	  грати	1	 	
189	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	  клапан	2	 	
190	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку,
поліетилену	  м	13	 	
 	Локальний кошторис 02-01-04 на Система пожежної
сигналізації.Система керування евакуацією людей,
пожежне спостерігання	 	 	 	
 	 	 	 	 	
 	Роздiл 1. Система пожежної сигналізації, оповіщення
про пожежеу а управління евакуацією	 	 	 	

1	2	3	4	5	
191	Блок базовий на 20 променів приймально-контрольного
пускового концентратора ПС	  шт	1	 	
192	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 22 А.год	  шт	1	 	
193	Сповіщувач ПС автоматичний димовий
фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у
нормальному виконанні	  шт	5	 	
194	Сповiщувач ПС автоматичний димовий
фотоелектричний, радiоiзотопний, свiтловий у
нормальному виконаннi (сповіщувач пожежний ручний)	  шт	2	 	
195	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід",
"в'їзд", "під'їзд" і т.п.	  шт	7	 	
196	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах,
маса 1 м до 1 кг	  м	110	 	
197	Прокладання лотків	  м	50	 	
198	Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням
накладними скобами, діаметр до 50 мм	  м	3	 	
 	Роздiл 2. Пожежне спостерігання	 	 	 	
 	 	 	 	 	
199	Перетворювач [випромiнювач або приймач]
ультразвуковий (модуль цифрового автодозвону)	  шт	1	 	
 	Роздiл 3. Система мовного оповіщення про пожежу та
управління евакуацією людей	 	 	 	
 	 	 	 	 	
200	Монтаж комплексу мовного оповіщення про пожежу	  шт	1	 	
201	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні	  шт	9	 	
202	Монтаж коробки кабельної сполучної або
розгалужувальної	  шт	1	 	
203	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах,
маса 1 м до 1 кг	  м	70	 	
204	Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням
накладними скобами, діаметр до 50 мм	  м	3	 	
 	Локальний кошторис 02-01-05 на Пусконалагоджувальні
роботи ПС.	 	 	 	
 	 	 	 	 	
 	Роздiл 1. Пусконалагоджувальні роботи	 	 	 	
 	 	 	 	 	
205	Системи централізованого [диспетчерського] управління
ділянками, що входять у загальний технологічний
комплекс.  Технологічний комплекс, що включає в себе
керовані ділянки, у кількості до 20 шт	  Комплекс	1	 	
 	Локальний кошторис 02-01-06 на Відеоспостереження	 	 	 	
 	 	 	 	 	
 	Роздiл 1. Мережі відеоспостереження.	 	 	 	
 	 	 	 	 	
206	Блок керування шафного виконання або розподільний
пункт [шафа], що установлюється на стіні, висота і
ширина до 600х600 мм	  шт	1	 	
207	Монтаж роутера, модема та коммутатора	  шт	4	 	
208	Апаратура відеореєстраційна	  комплект	1	 	
209	Настроювання абонентських кінцевих пристроїв
[модема, декодера, цифрового або аналогового тюнера]	  канал	3	 	
210	Монтаж відеокамер	  шт	3	 	
211	Настроювання абонентських кінцевих пристроїв
[модема, декодера, цифрового або аналогового тюнера]	  канал	1	 	
212	Монтаж безперебійника	  шт	1	 	
 	Роздiл 2. Кабельні мережі.	 	 	 	
 	 	 	 	 	
213	Прокладання коробів пластикових	  м	20	 	
214	Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм	  м	20	 	
215	Пробивання круглих отворів діаметром до 25 мм в
цегляних стінах товщиною до 51 см	  шт	1	 	

1	2	3	4	5	
216	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2
у коробах	  м	80	 	
217	Свердління кільцевими алмазними свердлами з
застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в
залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів
глибиною 200 мм, діаметром 125 мм	  шт	3	 	
218	Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини
свердління кільцевими алмазними свердлами з
застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в
залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів
діаметром 125 мм до 660мм	  шт	3	 	
219	Установлення панелей монтажних	  шт	3	 	
 	Роздiл 3. Підключення	 	 	 	
 	 	 	 	 	
220	Розведення по пристроях і підключення жил кабелів або
проводів зовнішньої мережі до блоків затискачів і до
затискачів апаратів і приладів, установлених на
пристроях, переріз жили до 10 мм2	  жил	16	 	
221	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах	  м	180	 	
 	Локальний кошторис 02-01-07 на Електротехнічні
рішення	 	 	 	
 	 	 	 	 	
 	Роздiл 1. Демонтажні роботи	 	 	 	
 	 	 	 	 	
222	Демонтаж схованої електропроводки	  м	149	 	
223	Демонтаж вимикачів, розеток	  шт	19	 	
224	Демонтаж групових щитків	  шт	1	 	
225	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	  шт	8	 	
 	Роздiл 2. Щит ЩКОЕЕ	 	 	 	
 	 	 	 	 	
226	Монтаж увідно-розподільних пристроїв	  шафа	1	 	
227	Установлення електролічильників побутових трифазових	  шт	1	 	
228	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-
х полюсних на струм до 25 А	  шт	1	 	
229	Прокладання проводів	  м	10	 	
 	Роздiл 3. Щит РЩ	 	 	 	
 	 	 	 	 	
230	Монтаж увідно-розподільних пристроїв	  шафа	1	 	
231	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-
х полюсних на струм до 25 А	  шт	4	 	
232	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-
х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	  шт	1	 	
233	Реле, установлюване на пультах і панелях	  шт	1	 	
234	Прокладання проводів	  м	20	 	
235	Установлення обмежувача перенапруги	  шт	1	 	
 	Роздiл 4. Щит освітлення ЩО	 	 	 	
 	 	 	 	 	
236	Установлення щитків освітлювальних групових масою
до 3 кг у готовій ніші або на стіні	  шт	1	 	
237	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-
х полюсних на струм до 25 А	  шт	14	 	
238	Прокладання проводів	  м	38	 	
239	Установлення обмежувача перенапруги	  шт	1	 	
 	Роздiл 5. Освітлення	 	 	 	
 	 	 	 	 	
240	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які
встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт	  шт	21	 	
 	Роздiл 6. Евакуаційне освітлення	 	 	 	
 	 	 	 	 	
241	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід",
"в'їзд", "під'їзд" і т.п.	  шт	1	 	

1	2	3	4	5	
 	Роздiл 7. Установочні вироби	 	 	 	
 	 	 	 	 	
242	Установлення вимикачів неутопленого типу при
відкритій проводці	  шт	6	 	
243	Установлення штепсельних розеток утопленого типу
при схованій проводці	  шт	26	 	
244	Монтаж датчика руху	  шт	1	 	
 	Роздiл 8. Елементи захисного заземлення	 	 	 	
 	 	 	 	 	
245	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без
кріплень з укосами, група ґрунту 2	  м3	7,5	 	
246	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової,
переріз 160 мм2	  м	60	 	
247	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям,
група ґрунту 2	  м3	7,4	 	
248	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних
основах з круглої сталі діаметром 25 мм	  м	16	 	
 	Роздiл 9. Кабельно-провідникова продукція	 	 	 	
 	 	 	 	 	
249	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен
до 20 см2	  м	357	 	
250	Затягування першого проводу перерізом понад 35 мм2
до 70 мм2 в труби	  м	10	 	
251	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2
до 16 мм2 в труби	  м	153	 	
252	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2
до 6 мм2 в труби	  м	204	 	
253	Прокладання вініпластових труб, що поставляються
прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із
кріпленням накладними скобами, діаметр умовного
проходу до 25 мм	  м	360	 	
254	Прокладання кабелю перерізом понад 6 мм2 до 10 мм2
на скобах	  м	10	 	
 	Локальний кошторис 04-01-01 на Зовнішнє
електропостачання	 	 	 	
 	 	 	 	 	
255	Розвезення по трасі матеріалів [траверси, деталі
кріплення, штирі, ізолятори та ін.] для ВЛ 0,38 кВ	  т	0,065	 	
256	Підвішування проводів [1 провод при 20 опорах на 1 км
лінії] для ВЛ 0,38 кВ за допомогою механізмів	  км	0,112	 	
257	Додавати або віднімати при зміні кількості опор на 1 км
при підвішуванні проводів для ВЛ 0,38 кВ за допомогою
механізмів	  опоpа	2	 	
258	Улаштування відгалужень від ВЛ 0,38 кВ до будівель за
допомогою механізмів, кількість проводів у відгалуженні -
4	  шт	1	 	
259	Монтаж захисної шафи для трифазних приладів обліку	  шафа	1	 	
260	Прокладання провода 4х25 в гофротрубі	  м	22	 	
261	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-,
триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні
або колоні, струм до 25 А	  шт	1	 	
262	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-,
триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні
або колоні, струм до 100 А	  шт	1	 	
263	Установлення ОПН за допомогою механізмів	  комплект	2	 	
264	Приєднування до затискачів жил проводів або кабелів,
переріз до 35 мм2	  шт	10	 	
265	Заземленння нульового проводу для ВЛ 0,38-10 кВ	  шт	2	 	
266	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без
кріплень з укосами, група ґрунту 2	  м3	0,768	 	
267	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям,
група ґрунту 2	  м3	0,768	 	

1	2	3	4	5	
268	Замірювання електричного опору контуру заземлення
опори	  опора	2	 	
269	Монтаж заземлювача із 1 електрода для ВЛ 0,38-10 кВ	  шт	2	 	
270	Монтаж шин заземленння опор ВЛ 0,38-10 кВ	  м шин	3	 	
271	Провідник заземлюючий приховано у підливці підлоги з
круглої сталі діаметром 12 мм	  м	16	 	
272	Вимір опору ізоляції проводок, кабелів та апаратів до 1
кВ мегаомметром	  шт	1	 	
273	Фазування електричної лінії або трансформаторів з
сітьовою напругою до 1кВ [1 фазування]	  шт	1	 	
274	Пристрої, що заземлюють.  Замір повного опору кола
«фаза - нуль»	  Струмопр	1	 	
275	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-,
триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні
або колоні, струм до 100 А	  шт	2	 	
276	(Демонтаж) за допомогою механізмів дерев'яних
суцільних стояків одностоякових опор із просочених
деталей для ВЛ 0,38 кВ, 6-10 кВ (заміна існуючої
дерев'яної)	  опоpа	1	 	
277	Установлення залізобетонних одностоякових опор з
одним підкосом для ВЛ 0,38 кВ і 6-10 кВ [із траверсами]	  опоpа	4	 	
278	Опори під трубопроводи, опорні частини, сідла,
кронштейни, хомути	  т	0,03346	 	
279	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз
ґрунтовкою ГФ-021	  м2	2,3	 	
280	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь
емаллю ПФ-115 за два рази	  м2	2,3	 	
 	Локальний кошторис 06-01-01 на Зовнішнє
водопостачанння та водовідведення	 	 	 	
 	 	 	 	 	
 	Роздiл 1. Демонтажні роботи	 	 	 	
 	 	 	 	 	
281	(Демонтаж) покриттів з дрібнорозмірних фігурних
елементів мощення [ФЭМ]	  м2	12	 	
282	Різання дрібнорозмірних фігурних елементів мощення
[ФЭМ]	  м різу	6	 	
283	Різання поверхні бетонних конструкцій нарізчиком швів
GSA-20LS HYDROSTRESS, глибина різання 200 мм	  м різ.	8	 	
284	(Демонтаж) Улаштування збірних стрічкових
фундаментів з блоків і плит масою до 0,5 т	  шт	4	 	
285	Розбирання щебеневих покриттів та основ	  м3	48	 	
286	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	  м3	15,68	 	
287	Розбирання цементнобетонних покриттів	  м3	19,5	 	
288	Розбирання бортових каменів	  м	155	 	
289	Розбирання трубопроводів водопостачання з сталевих
труб діаметром 200 мм	  м	250	 	
290	(Демонтаж) колодязів круглих водопровідних із збірного
залізобетону в мокрих грунтах	  м3	1,26	 	
291	Демонтаж фланцевих засувок діаметром понад 150 до
200 мм	  шт	6	 	
292	Пробивання отворів в залізобетонних колодязях	  шт	4	 	
 	Роздiл 2. Монтажні роботи	 	 	 	
 	 	 	 	 	
293	Розробка ґрунту екскаватором з доробкою вручну, група
ґрунту 2	  м3	119,9	 	
294	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	  м3	119,9	 	
295	Перевезення ґрунту до 15 км	  т	173,855	 	
296	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	  м3	53,955	 	
297	Продавлювання труб діаметром 225 мм на довжину
понад 10 до 30 м без розробки грунту [прокол]	  м	141	 	
298	Укладання труб поліетиленових діаметром 225 мм	  м	109	 	

1	2	3	4	5	
299	Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї,
сигнальною стрічкою	  м тр	250	 	
300	Установлення поліетиленових відводів, колін, патрубків,
переходів діаметром 250 мм	  шт	10	 	
301	Улаштування колодязів круглих водопровідних із
збірного залізобетону в мокрих грунтах	  м3	1,35648	 	
302	Улаштування вимощення з бетону товщиною покриття
10 см	  м2	5	 	
303	Установлення пожежних гідрантів	  шт	2	 	
304	Приварювання фланців діаметром 200 мм до сталевих
трубопроводів	  шт	1	 	
305	Установлення одинарних вантузів	  шт	1	 	
306	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів,
клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах
із сталевих труб діаметром понад 150 до 225 мм	  шт	3	 	
307	Установлення поліетиленових відводів, колін, патрубків,
переходів діаметром 250 мм	  шт	8	 	
308	Приварювання фланців до сталевих трубопроводів
діаметром 200 мм	  шт	1	 	
309	Установлення гільз зі стальних труб діаметром 250 мм	  шт	1	 	
310	Установлення стальних конструкцій, що залишаються в
тілі бетону	  т	0,009	 	
311	Протягування труб діаметром 225 мм у футляр	  м	141	 	
312	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям,
група ґрунту 2	  м3	166,1	 	
313	Забивання сальників діаметром понад 200 до 300 мм
при проході труб через фундаменти або стіни підвалів	  шт	2	 	
 	Роздiл 3. Відновлення покриттів	 	 	 	
 	 	 	 	 	
314	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних
елементів мощення [ФЭМ] (раніше демонтованих)	  м2	12	 	
315	Улаштування одношарових основ товщиною 12 см із
щебеню фракції 70-120 мм	  м2	130	 	
316	Улаштування покриття товщиною 4 см з гарячих
асфальтобетонних сумішей  вручну з ущільненням
самохідними  котками	  м2	130	 	
317	Установлення бортових каменів бетонних і
залізобетонних при інших видах покриттів (раніше
демонтованих)	  м	155	 	
318	Улаштування збірних стрічкових фундаментів з блоків і
плит масою до 0,5 т (раніше демонтованих)	  шт	4	 	
 	Роздiл 4. Інші роботи	 	 	 	
 	 	 	 	 	
319	Навантаження сміття вручну	  т	165,5786	 	
320	Перевезення сміття до 15 км	  т	165,5786