***Додаток 4***

*до  тендерної документації*

**ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА ІНШІ ВИМОГИ ДО ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Найменування  послуги | Одиниця виміру | Кількість |
| 1 | Повірка. Супутниковий геодезичний приймач марки «EINAV i70» | послуга | 1 |

Послуги повірки, засобів вимірювальної техніки (ЗВТ) повинні надаватись Учасником (виконавцем) з дотриманням вимог діючого законодавства України, в т.ч. згідно з Законом України «Про метрологію та метрологічну діяльність» від 05.06.2014р. № 1314-VII із змінами, Наказом № 193 від 08.02.2016р. «Про затвердження Порядку проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, та оформлення її результатів», про що учасник у складі своєї тендерної пропозиції повинен **надати відповідний гарантійний лист, складений у довільній формі.**

Для підтвердження можливості виконання робіт згідно переліку, Учасник надає у складі тендерної документації Свідоцтво про уповноваження та Галузь (сферу) уповноваження на проведення повірки законодавчо регульованих ЗВТ.

Довідка (складена в довільній формі) про наявність обладнання, матеріально-технічної бази та технологій з переліком такого обладнання та МТБ, необхідних для своєчасного забезпечення Замовника послугою, що є предметом закупівлі.

Довідка (складена в довільній формі), про наявність та достатню кількість у Учасника працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, та мають бути залучені для виконання обов’язків за договором.

Виконавець при наданні послуг несе відповідальність за додержання його представниками вимог з охорони праці та пожежної безпеки.

Учасник повинен мати діючі документи, що підтверджують спроможність та  дозволяють надавати визначені замовником послуги в повному обсязі, а саме Свідоцтво про уповноваження на проведення повірки засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації та застосовуються у сфері законодавчо регульованої метрології, виданого Міністерством економічного розвитку і торгівлі України з додатком до нього (галузь уповноваження), Атестат про акредитацію калібрувальної лабораторії відповідно до вимог ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019 (виданий НААУ) з додатком до нього (сфера акредитації).

Під час повірки необхідно визначити на відповідність наступні технічні та якісні вимоги:

* середня квадратична похибка визначення довжини бази від 2 до 20 000 м в статистичному режимі (3,0 +0,5\*S [км]) мм;
* середня квадратична похибка визначення перевищень в статистичному режимі (5,0 +0,5\*S [км]) мм.

Результат повірки оформлюється відповідно до вимог «Порядку проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, та оформлення її результатів». Учасник після закінчення надання послуг за заявкою протягом 3 (трьох) робочих днів зобов’язаний проставити на ЗВТ повірочне тавро, або здійснити запис про проходження повірки у паспорті ЗВТ (при наявності), або видати свідоцтво про повірку ЗВТ та надати Замовнику акт наданих послуг у двох примірниках, або видати довідку про непридатність законодавчо регульованого засобу вимірювальної техніки (на підтвердження надати гарантійний лист у складі тендерної пропозиції учасника).

Послуги  надуються або на базі замовника, або на базі виконавця.

Строк надання послуг  – з дати укладення договору до 30 червня 2024 року.